TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informații generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiții
CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT CRUCEA, COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
UAT COMUNA CRUCEA PRIN REPREZTANT PRIMAR IULIAN TUDORACHE
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): 
UAT COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA
1.4. Beneficiarul investiției: 
UAT COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L.
2. Date de identificare a obiectivului de investiții
2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și /sau al construcției existente, documentație cadastrală;
[bookmark: _Hlk88224360][bookmark: _Hlk520185395]Proiectul urmează a fi realizat pe mai multe terenul intabulat cu nr.de carte funciară CF108885. Pe terne există 4 construcții care se vor demola prin grija beneficiarului.
2.2. Particularități ale amplasamentului /amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului /amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);
Terenul are o suprafață de 2500 mp, intravilan, categorie de folosință – curți construcții, proprietate domeniul public al UAT Comuna Crucea.
b) surse de poluare existente în zonă;
Analiza surselor de poluare existente în zona amplasamentului pentru obiectivul de investiții din comuna Crucea, județul Constanța, indică un nivel redus al factorilor de risc poluator, specific mediului rural. În această regiune, lipsită de mari platforme industriale sau combinate chimice, principalele surse potențiale și locale de disconfort sau impact asupra mediului sunt reprezentate de traficul rutier local pe arterele de circulație, activitățile agricole specifice sezonului (care pot genera emisii temporare de praf sau reziduuri), precum și sistemele individuale de încălzire a locuințelor în sezonul rece. De asemenea, se are în vedere gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere și a apelor uzate, astfel încât prin realizarea și exploatarea viitorului cămin cultural să nu fie afectate negativ factorii de mediu, precum aerul, solul sau apa, zona menținându-se în limitele unui ecosistem curat și echilibra.
c) particularități de relief;
Analiza particularităților de relief evidențiază încadrarea acestuia în unitatea geografică specifică Podișului Dobrogei Centrale. Relieful din această zonă este caracterizat în principal prin dealuri și podișuri joase, cu versanți deluroși domoli și văi largi, prezentând o morfologie stabilă și favorabilă dezvoltării construcțiilor civile și a infrastructurii edilitare. Din punct de vedere geotehnic, terenul oferă condiții bune de fundare, nefiind afectat de fenomene geodinamice majore de instabilitate, cum ar fi alunecările active de teren, ceea ce asigură o execuție sigură și durabilă a viitorului obiectiv de investiții.
d) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților;
Căile de comunicație aparțin domeniului public pentru DN 2A, județean pentru DJ 224, și comunal pentru drumurile DC 65 Băltăgești – Topalu, DC 66 Gălbiori – Băltăgești, DC 70 DN 2A Crișan, DC 71 Crișan -Șiriu, DC 72 Șiriu – Vulturu.
Cea mai apropiată linie de cale ferată de centrul comunei este de 20 km distanță, stația de la Nicolae Bălcescu.
La 28 km de centrul comunei se află aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar la 30 km se află portul fluvial Hârșova.
Lungimea totală a drumurilor este de 55 km dintre care 30 km sunt modernizați și 25 km pietruiți.
Sub aspectul tramei stradale, la nivelul comunei se remarcă atât străzi cu trasee libere și întâmplătoare, generatoare de loturi diferite ca formă și suprafață, cât și străzi rectangulare, cu loturi ordonate și aproximativ egale de suprafață.
Satele comunei sunt alimentate cu energie electrică din sistemul național prin rețea de medie tensiune de 20 kV. În vatra satului sunt amplasate 5 posturi de transformare, iar rețelele de joasă tensiune se întind pe toate străzile satului.
Întreaga comuna este electrificată. Sistemul de alimentare cu energie electrică a localităților studiate cuprinde rețea de distribuție de medie tensiune 20kV - în montaj aerian, posturi de transformare de tip aerian și rețele de distribuție de joasa tensiune 0,4kV ce alimentează consumatori de energie electrica și iluminatul stradal.
Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 114/21.07.2020, privind „Alimentarea cu apă potabilă a localităților Crișan și Șiriu” comuna Crucea, județul Constanța, capacitatea de producție este asigurată de 2 puțuri forate amplasate la limita nordică a localității Crișan, pe versantul drept al unui afluent al văii Crișan.
La nivelul comunei Crucea nu există în prezent sistem de canalizare în vederea colectării și epurării apelor menajere uzate. 
Comuna Crucea nu este racordată la sistemul național de distribuție a gazelor naturale.
În acest sens, în anul 2019 a fost întocmit proiectul „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Crucea, județul Constanța”, faza Studiu de fezabilitate.
e) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Nu este cazul.
f) posibile obligații de servitute;
Nu este cazul.
g) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;
Condiționările vor fi stabilite prin Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Studiul privind posibilitatea utilizări unor sisteme alternative, raport NZEB.
h) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;
Se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute în PUG Comunei Crucea, Județul Constanța.
i) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. 
Conform Listei Monumentelor Istorice (LMI) actualizate realizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.C. nr. 2.828 din 24.12.2015, publicat în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, în comuna Crucea, județul Constanța –  pot fi identificate 7 monumente istorice.
Conform Repertoriului Arheologic Național (RAN), comuna Crucea, județul Constanța sunt reperate 12 situri arheologice.
Conform Natura 2000 în intravilanul comunei Crucea, județul Constanța nu se regăsesc arii naturale protejate de interes comunitar și/sau avifaunistic (ROSCI / ROSPA).
2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:
a) destinație și funcțiuni;
[bookmark: _Hlk194928017]Destinația principală a obiectivului de investiții este aceea de a servi drept spațiu public multifuncțional dedicat vieții culturale, educative și sociale a comunității locale. Funcțiunile principale ale clădirii includ găzduirea de spectacole artistice, serbări școlare, proiecții culturale, conferințe, adunări publice și evenimente civice sau tradiționale, asigurând totodată un cadru optim pentru activități recreative, cursuri și cercuri tematice destinate copiilor, tinerilor și tuturor locuitorilor din comună. Prin această complexitate a funcțiunilor sale, noul cămin cultural va deveni un pol central de socializare și păstrare a identității culturale în mediul rural. În cadrul acestui proiect se propune construirea și dotarea cămin cultural pentru a îndeplini cerințele de calitate stabilite prin legislația în vigoare și obiectivele de eficiență energetică stabilite în documentele strategice europene și naționale.
b) caracteristici, parametric și date tehnice specifice, preconizate;
Construirea unui cămin cultural cu o capacitate de 300 de locuri în sala de spectacol, cu amplasarea locurilor și la balcon. Infrastructura construcției  va fi alcătuită din fundații din beton armat, iar placa peste sol va fi executată din beton armat.
Suprastructura construcției va fi realizată din pereți de cărămidă GVP cu grosimea de 25 cm, placați la exterior cu vată bazaltică de 15 cm grosime.
Structura de rezistență a acoperișului va fi de tip șarpantă din lemn în două ape, mansardată, sprijinită direct pe grinzile din beton armat ale nivelului etajului. Învelitoarea va fi realizată din tablă fălțuită.
Închiderile exterioare vor fi realizate din pereți de zidărie din cărămidă GVP cu grosimea de 25 cm, termoizolați la exterior cu un strat de vată minerală bazaltică de 15 cm. Sistemul de fațadă va fi proiectat astfel încât să îndeplinească cerințele de performanță energetică conform standardelor NZEB și cerințele de securitate la incendiu, utilizând materiale incombustibile și rezistente la foc.
Tâmplăria exterioară va fi realizată din aluminiu cu geam termoizolant triplu, low‑E, cu rupere de punte termică, asigurând un coeficient global de transfer termic redus și un nivel ridicat de confort în spațiile interioare.
Compartimentările interioare vor fi executate din pereți de zidărie cu grosimea de 20 cm, asigurând rezistență mecanică și izolare fonică adecvată între săli, birouri, circulații și spațiile tehnice.
În încăperile umede (grupuri sanitare pentru public și personal), compartimentările vor fi realizate din zidărie rezistentă la umiditate, prevăzute cu hidroizolație și finisaje lavabile, ușor de întreținut.
Soluțiile constructive propuse pentru închiderile exterioare și compartimentările interioare vor fi dimensionate astfel încât să asigure confortul termic și acustic, siguranța la incendiu, durabilitatea în exploatare și funcționarea optimă a fluxurilor specifice unui cămin cultural.
Se propune pardoseală parchet din lemn multistratificat sala de spectacol /scenă, pentru încăperile grupurilor sanitare și holuri se propun pardoseli din gresie antiderapantă rectificată de trafic intens.
La pereții grupurilor sanitare, centrala termică se propun placări cu faianță. La restul spațiilor sunt propuse zugrăveli lavabile.
Tâmplăria interioară va fi realizată din HDF cu fagure de stabilizare.
c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;
Conform STAS-urilor și reglementărilor aflate în vigoare.     
d) număr estimat de utilizatori;
[bookmark: _Hlk143695899]300 de persoane în sala de spectacol.
e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/ funcțiunilor propuse;
Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, la poziția 1.6.2. „Construcții pentru învățământ; știință; cultură și artă; ocrotirea sănătății; asistență socială; cultură fizică și agrement”, durata de viață este de 40 ÷ 60 ani. 
f) nevoi/ solicitări funcționale specifice;
Nu este cazul.
g) [bookmark: _Hlk520185651]corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului;
Din punct de vedere al mediului ambiental, lucrările proiectate nu introduc disfuncționalități suplimentare față de situația actuală.
Lucrările de construcție și instalații din cadrul proiectului nu interferează cu ariile naturale protejate declarate la nivel național și local, întrucât amplasamentul nu se află în arie naturală protejată conform legislației în vigoare.
Impactul setului de intervenții propuse asupra factorilor de mediu este minor. Prin intervențiile propuse, nu sunt propuse modificări pentru contextul natural existent. Pe amplasament nu vor rămâne materiale care să degradeze sau să polueze accidental mediul natural sau vecinătățile existente. Prin funcțiunea sa, obiectivul de investiții nu prezintă un pericol de poluare pentru apă, aer, sol și subsol.
Impactul asupra factorilor de mediu în perioada de execuție este scăzut, iar în faza de operare se va înregistra o scădere a consumului specific de energie, respectiv o scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO2). Proiectul respectă legislația de protecția mediului, cu precădere Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, ale cărei principii și elemente strategice conduc la o dezvoltare durabilă. În perioada de execuție a lucrărilor, Constructorul va fi obligat să ia toate măsurile pentru respectarea acordului de mediu emis de Agenția Regională pentru Protecția Mediului.
Deșeuri generate pe perioada desfășurării șantierului – pe toată perioada desfășurării de execuție a lucrărilor executantul are obligația să aibă un contract cu o firmă specializată de evacuare a deșeurilor. Se va reduce la minim impactul asupra mediului afectat: afectarea terenului și vegetației, cu organizarea de șantier, zgomotul produs de utilaje, scurgeri accidentale de combustibil la autovehicule, deșeuri inerte (pământ, pietre, moloz, beton) vor fi depozitate la depozitele de deșeuri inerte amenajate de primărie.
Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.  
În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățire a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.  
Crearea unui mediu hidrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă cât și în regim de vară. Asigurarea mediului hidrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.  
Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor, impactul asupra mediului înconjurător fiind  minim. Deșeurile se vor depozita numai în locurile amenajate, în recipiente special destinate în acest sens. Astfel a fost prevăzut un punct de depozitare a deșeurilor colective la zona de intrare principală.
h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului.
Criteriile vor fi stabilite prin Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Studiul privind posibilitatea utilizări unor sisteme alternative și raport NZEB.
2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
· H.G. Nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 169/2026 – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor din 5 august 2026, publicat în M.O. nr.661 din 10.08.2026;
· Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației – publicat în Monitorul Oficial Nr. 127 din 21.02.2014, actualizat 2019, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. Nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizată*) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile – publicat în Monitorul Oficial Nr. 252 din 21 martie 2006;
· Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 – lege a securității și sănătății în muncă – publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 din 26 iulie 2006.
· Legea Nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) – privind apărarea împotriva incendiilor – publicată în Monitorul Oficial Nr. 297 din 17 aprilie 2019;
· Legea Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) – privind protecția civilă – publicată în Monitorul Oficial Nr. 192 din 7 martie 2023
· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007 – privind organizarea şi funcționarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – publicată în Monitorul Oficial Nr. 309 din 9 mai 2007
· Legea Nr. 15 din 14 februarie 2008 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – publicată în Monitorul Oficial Nr. 127 din 19 februarie 2008  
· H.G. Nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu – publicată în Monitorul Oficial Nr. 628 din 16 august 2016;
· Ordin Nr. 994 din 9 august 2018 pentru modificare și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății Nr. 119/2014 – publicat în Monitorul Oficial Nr. 720 din 21 august 2018;
· H.G. Nr. 877 din 9 noiembrie 2018 – privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030 – publicată în Monitorul Oficial Nr. 955 din 21 noiembrie 2018  ;
· H.G. Nr. 855 din 30 august 2001 - privind aprobarea Regulamentul general de urbanism – publicată în Monitorul Oficial Nr. 576 din 14 septembrie 2001 ;
· H.G.R. Nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții – publicată în Monitorul Oficial Nr. 352 din 10 decembrie 1997;
· H.G. Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare – publicată în Monitorul Oficial Nr. 659 din 5 septembrie 2002;
· H.G. Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare – publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 672 din 30 septembrie 2008;
· O.U.G Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare – publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.196 din 30 decembrie 2005;
· Legea Nr. 107 din 25 septembrie 1996 – legea apelor (*actualizată* 2020) – publicată în Monitorul Oficial Nr. 244 din 8 octombrie 1996; 
· H.G. Nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată* 2016) pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
· Ord.MAPPM Nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (*actualizat* 2011) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului; 
· Ord. MAPPM Nr. 462 din 1 iulie 1993 (*actualizat* 2011) pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
· Legea Nr. 292 din 3 decembrie 2018 – privind impactul anumitor proiecte publice și private asupra mediului – publicată în Monitorul Oficial nr. 1043 din 10 decembrie 2018;
· Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea Nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) (*actualizată* 2020) privind performanța energetică a clădirilor, cu completările și modificările ulterioare – publicată în Monitorul Oficial Nr. 868 din 23 septembrie 2020;
· Ordinului MTCT Nr. 157 din 1 februarie 2007 (*actualizat* 2020) pentru aprobarea reglementării tehnice ”Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor” – publicat în Monitorul Oficial Nr. 126 din 21 februarie 2007;
· H.G. Nr. 622 din 21 aprilie 2004 (**republicată**) (*actualizată* 2017) privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare – publicată în Monitorul Oficial Nr. 487 din 20 iulie 2007;
· Legea Nr. 292 din 3 decembrie 2018 (*actualizată* 2019) – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului – publicată în Monitorul Oficial nr. 1.043 din 10 decembrie 2018.
NORMATIVE TEHNICE:
· NP 068/2002 – Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;
· NP 055/2001 – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social/culturale, agrozootehnice și industriale. Detalierea parametrilor Ks și Tc la nivelul unităților administrativ teritoriale;
· ST 013/1997 – Specificație tehnică privind cerințele pentru proiectarea și executarea construcțiilor în soluție de structură spațială reticulară planară;
· P 122/1989 – Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale și tehnico-administrative.
· P 118/2025 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
· P 118/2-2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea a II-a – Instalații de stingere;
· P 118/3-2015 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
· NP 063/2002 – Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții;
· NP 051/2012 – Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap;
· NP 040/2002 – Normativ privind proiectare, executare și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri;
· Ordin nr. 1.822 din 07.10.2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc – publicat în M.O. nr. 90 din 27.01.2005, cu modificările și completările ulterioare;
· SR EN 13500:2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;
· MC 001/2006 – Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, cu modificări și completări ulterioare;
· C 107/2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor; 
· Ordin nr. 2.513 din 22.11.2010 – pentru modificarea Reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul MTCT (ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului) nr. 2.055/2005 – publicat în M.O. nr. 820 din 08.12.2010, cu modificările și completările ulterioare;
· C 107/2002 – Normativ pentru proiectarea și executarea lucrărilor de izolații termice la clădiri;
· SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;
· SR EN 1907-1/1997 – Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;
· SR EN 13501-1+A1:2010 – Clasificarea la foc a produselor și elementelor de construcție;
· I 7/2002 – Normativ pentru proiectare și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.;
· P 100-3/2008 – Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
· CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
· CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
· CR 0/2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;
· SR EN 1992-1-1:2001 – Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri;
· SR EN 1992-1-1:2004 / NB-2008 – Proiectarea structurilor din beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;
· NP55/1988 – Normativ cadru privind demolarea parțială sau totală a elementelor de construcții;
· P 130/1999 – Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;
· PCU 004/2014 – Proceduri privind activități de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a construcțiilor;
· NP 064/2002 – Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice;
· GP 001/1996 – Protecția la zgomot. Ghid de proiectare și execuție a zonelor urbane din punct de vedere acustic;
· STAS 1478 Alimentarea cu apă la construcțiile civile și industriale.

	Aprob
Beneficiar,
	Luat la cunoștință
Investitor,


   
	

							
Proiectant
S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L.
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