MODEL

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI VITEAZU


Anexa 1 la HCL ........ / ...................

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Indicatori economici:
Valoarea totală a investiției fără TVA: 12.325.282,00 lei din care C+M: 10.449.691,41 lei. 
Valoarea totală a investiției cu TVA: 14.644.253,01 lei din care C+M: 12.435.132,78 lei

2. Indicatorii tehnici:
LUNGIMEA STRĂZILOR:
Lucrarea se va desfășura pe lungimea totală de 4.745,00 ml în satele Mihai Viteazu, Cornești și Cheia, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj
Străzile ce fac obiectul prezentului proiect sunt conform tabelului următor:	

	Nr. Crt.
	Strada
	Lungime

	Localitatea Mihai Viteazu

	1
	Strada Sinaia 1
	396.00

	2
	Strada Sinaia 2
	108.00

	3
	Strada Câmpului
	372.00

	4
	Strada Sf. Andrei
	186.00

	5
	Strada Trandafirilor
	135.00

	Total Loc. Mihai Viteazu
	1197.00

	Localitatea Cheia

	6
	Strada Principală
	1179.00

	7
	Strada Principală Ramificație
	197.00

	Total Loc. Cheia
	1376.00

	Localitatea Cornești

	8
	Strada Narciselor 1 
	217.00

	9
	Strada Narciselor 2
	249.00

	10
	Strada Arieșului 1
	330.00

	11
	Strada Arieșului 2
	104.00

	12
	Strada Primăverii
	256.00

	13
	Strada Câmpului
	427.00

	14
	Strada Cimitirului
	274.00

	15
	Strada Grădinilor
	130.00

	16
	Strada Serelor
	185.00

	Total Loc. Cornești
	2172.00

	Total proiect
	4745.00



2. Indicatorii tehnici:
LUNGIMEA STRĂZILOR:
Lucrarea se va desfășura pe lungimea totală de 4.745,00 ml în satele Mihai Viteazu, Cornești și Cheia, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj
Structura rutieră
SRN 1 – Structura rutieră nouă
· 15 cm strat de forma din balast nisipos;
· 30 cm strat inferior de fundație din balast;
· 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;
· 6 cm strat de legătura BAD22.4;
· 4 cm strat de uzura BA16
Acostamente neconsolidate
· 15 cm strat de balast nisipos;
· 30 cm strat de balast;
· 15 cm strat de piatră spartă;
· 10 cm strat de piatră spartă;
Lățimea acostamentelor neconsolidate va fi de maximum 50 cm, având posibilitatea de a varia în funcție de condițiile din teren.
Acostamente consolidate
· 15 cm strat de balast nisipos;
· 30 cm strat de balast;
· 15 cm strat de piatră spartă;
· 6 cm strat de BAD22.4;
· 4 cm strat de BA16

	
[bookmark: _Hlk196827062]Amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale:
În vederea protejării și menținerii, în stare corespunzătoare a noii lucrări, se propune amenajarea drumurilor laterale existente.
[bookmark: _Hlk124927033][bookmark: _Hlk196827098]Pentru a evita aducerea noroiului pe partea carosabila, drumurile laterale nemodernizate au fost amenajate pe lungime și lățime variabilă în funcție de ampriza drumului lateral și a limitelor cadastrale. Structura rutieră pe aceste drumuri este următoarea:
· 15 cm strat de forma din balast nisipos;
· 30 cm strat inferior de fundație din balast;
· 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;
· 6 cm strat de legătură BAD22.4;
· [bookmark: _Hlk115700877][bookmark: _Hlk53497387]4 cm strat de uzură BA16
Accese la proprietăți:
	Pentru asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului în dreptul acceselor la proprietăți s-au prevăzut podețe cu tub corugat cu diametrul de Ф200 respectiv Ф315. 
Structura acceselor va fi următoarea:
· 15 cm placă de beton C35/45
· Plasă sudată 100x100x8mm
· 25 cm strat de balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013
Pe sectoarele de drum fără șanțuri deschise, accesul la proprietăți se realizează fără tub corugat. 
În localitatea Cornești, pe strada Narciselor 1, Primăverii respectiv Câmpului se vor păstra accesele betonate existente.
[bookmark: _Hlk196827272]Trotuare:
S-au proiectat trotuare conform planului de situație și profilurilor transversale tip, cu lățimea minima de 1.00m. Pe anumite sectoare, datorită constrângerilor legate de limitele de proprietate sau construcții existente lățimea trotuarelor a fost redusă la 0.80m. 
Structura trotuarelor va fi următoare:
- 12 cm beton ciment C 35/45 turnat in placi; 
- Plasa sudata 100x100x8mm
- 25 cm balast 

Parcări:
Pe Strada Principală Ramificație din localitatea Cheia s-a proiectat o parcare la 90° având 12 locuri de parcare.
Structura rutiera a parcării este identică cu structura drumului modernizat pe sectorul în care acestea sunt amplasate.

Stații de încrucișare:
[bookmark: _Hlk196827356]În vederea fluidizării traficului în funcție de spațiul disponibil, s-au proiectat stații de încrucișare conform planului de situație.
Siguranța circulației:
	Elementele geometrice în plan, profil longitudinal și transversal au fost astfel amenajate încât circulația să se desfășoare în condiții de deplină siguranță și confort. 
	Pe parcursul execuției, străzile vor fi semnalizate conform "Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și / sau pentru protejarea drumului".
	Pe lângă aceste elemente pentru rezolvarea problemelor de siguranță circulației, au fost prevăzute lucrări de:
· semnalizare cu indicatoare;
· marcaj longitudinal și transversal;
· Tratament de clutaj

