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		Anexa 2 la PH 100/05
Nr. 9762 din 08.10.2025
TEMA DE PROIECTARE
„Amenajare trotuar DN2 partea de Est, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău”

1. Informații generale privind obiectivul de investiție propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiție: „Amenajare trotuar DN2 partea de Est, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău’’
1.2. Ordonator principal de credite: Comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau
1.3. Ordonator secundar/terțiar de credite: UAT Nicolae Balcescu, judetul Bacau
1.4. Beneficiarul investiției: Comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau

2. Date de identificare ale obiectivului de investiție
2.1. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentația cadastrală
Investitia propusa se afla in proprietatea publica a statului, respectiv CNAIR - Compania Nationala a Infrastructurii Rutiere, cu destinatia de cai de comunicatie.

2.2. Particularități	ale	amplasamentului/amplasamentelor	propus/propuse	pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Suprafața de teren care va fi ocupata prin realizarea lucrarilor este de aproximativ. 4500.00 mp.Amplasamentul propus pentru realizarea lucrarilor este situat in cadrul frontului drumului national DN 2, adiacent de limita cu proprietatile private (case, garduri, porti) de pe partea dreapta adrumului national, fiind marginit pe o parte de frontul drumului construit si pe cealalta parte de zona
verde adiacenta platformei carosabile.
Prin implementarea proiectului se doreste amenajarea acceselor la proprietati, realizarea de trotuare pietonale adiacente drumului national DN 2 (E85), pe partea dreapta a acestuia de la pozitia kilometrica km 275+800 pana la 278+800, cu lungimea de 3000.00 m, respectiv cu o latime minima de 1.00 m si prevederea de dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona trotuarelor propuse. La intersectia traseului trotuarelor cu podetele, podurile existente de pe drumul national, traseul trotuarului se va adapta la elementele geometrice ale podetelor, podurilor astfel in cat sa fie asigurata continuitatea trotuarelor.
Trotuarele vor fi realizate cu stratul de uzura din pavele prefabricate din beton si vor fi incadrate de borduri, cel putin pe partea adiacenta zonei verzi.

b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:
Comuna Nicolae Balcescu este una dintre asezarile limitrofe ale municipiului Bacau, situata la nici 5 km de acesta si devenita in ultimii ani una dintre cele mai ravnite de catre oraseni datorita ritmului rapid de dezvoltare de care se bucura.
Comuna se afla in zona centrala a judetului, imediat la sud de municipiul Bacau, pe malul drept al Bistritei si Siretului, la confluenta celor doua rauri care se afla in lacul de acumulare Galbeni, aflat la limita estica a comunei. Este strabatuta de soseaua nationala DN2, care leaga Bacaul de Focsani. Langa Nicolae Balcescu, din acest drum se ramifica soseaua judeteana DJ252D, care o leaga spre est de Tamasi. Prin partea de vest a comunei trece si soseaua judeteana DJ119, care leaga comuna spre nord de Sarata si Bacau, si spre sud de Faraoani, Cleja, Racaciuni, Gura Vaii si Onesti (unde se termina in DN11A).
Prin comuna trece si calea ferata Bacau–Marasesti, pe care este deservita de statia Valea Seaca. Teritoriul administrativ al comunei se invecineaza cu urmatoarele teritorii administrativ teritoriale: la Nord - U.A.T. Sarata, la Sud - U.A.T. Faraoani, la Est - U.A.T. Tamas; iar la Vest - U.A.T. Sanduleni. Accesul in comuna Nicolae Balcescu se realizeaza prin intermediul drumului national DN 2 (E85).
Trotuarele care fac obiectul prezentei note conceptuale, sunt amplasate in comuna Nicolae Balcescu, localitatea Nicolae Balcescu si asigura deplasarea pietonilor de-a lungul drumului national DN2.

c) surse de poluare existente în zona:
Nu este cazul.

d) particularități de relief:
Relieful comunei este reprezentat de o imbinare armonioasa intre coline si lunci, pornind de la magurile inalte ale Culmii Pietricica si terminand cu albia raului Siret, fiind un loc perfect de recreere atat pentru impatimiti ai peisajelor fluviale, cat si pe cei ai versantilor insoriti. Flora este caracterizata de vegetatia spontana specifica silvostepei si padurilor de foioase, acestea din urma acoperind aproximativ
1.350 ha din suprafata totala a comunei, iar fauna cuprinde specii de animale adaptate acestui tip de relief. Clima este specifica culoarelor depresionare si dealurilor joase, cu influente scandinavo-baltice, fiind intalnit foarte des fenomenul de ceata, iar zona este pretabila în special padurilor, pasunilor, fanetelor si culturilor agricole de grau, orz, secara, porumb si cartof. De asemenea, zona este foarte bine reprezentata din punct de vedere hidrografic, cuprinzand in afara de raul Siret atat retele de ape permanente, precum paraiele Bahna, Bezedea, Sarata, Sarata Bai, Baltata, Gropilor si Valea Seaca, cat si cursuri temporare, precum paraul Buchila, care are caracter torential. Pe teritoriul comunei se afla si Lacul Galbeni, rezultat al unui amplu program de amenajare hidrotehnica a raurilor Siret si Bistrita, dat în folosinta in 1983.
Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc= 0.70 sec. Accelerația terenului pentru proiectare: ag=0.35g
Adancimea maxima de inghet este de – 0.80 - 0.90 m de la cota terenului natural sau amenajat, conform STAS 6054-77.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților:
- alimentare cu energie electrică, telefonie, apă-canal, gaz.

f) existența	unor	eventuale	rețele	edilitare	în	amplasament	care	ar	necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate și protejate:
Nu este cazul.

g) posibile obligații de servitute:
Nu este cazul.

h) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general / plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent:
Nu este cazul.

i) existența unor monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție
Pe amplasamentul studiat nu s-au identificat interferențe cu zone protejate, situri arheologice,
monumente istorice și/sau de arhitectură.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiție propus din punct de vedere tehnic și funcțional
a) destinație și funcțiuni
Traseele pietonale propuse spre realizare asigura accesul pietonal al locuitorilor si riveranilor dinspre curtile riveranilor catre centrul de comuna si invers, respectiv catre obiective social­culturale situate de-a lungul drumului national DN2.

b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate:
Prin implementarea proiectului se doreste amenajarea acceselor la proprietati, realizarea de trotuare pietonale adiacente drumului national DN 2 (E85), pe partea dreapta a acestuia de la pozitia kilometrica km 275+800 pana la 278+800, cu lungimea de 3000.00 m, respectiv cu o latime minima de
1.00 m si prevederea de dispozitive pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona trotuarelor propuse. La intersectia traseului trotuarelor cu podetele, podurile existente de pe drumul national, traseul trotuarului se va adapta la elementele geometrice ale podetelor, podurilor astfel in cat sa fie asigurata continuitatea trotuarelor.
Trotuarele vor fi realizate cu stratul de uzura din pavele prefabricate din beton si vor fi incadrate de borduri, cel putin pe partea adiacenta zonei verzi.

c) nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare:
Trotuarele vor fi realizate cu stratul de uzura din pavele prefabricate din beton si vor fi incadrate de borduri, cel putin pe partea adiacenta zonei verzi.

d) număr estimat de utilizatori:
In perioada de exploatare a investitiei se estimeaza ca intensitatea fluxului de pietoni pe ora nu va depasi 800 pietoni, flux alcatuit in principal din riveranii situati de-a lungul drumului national DN2 si in proportie redusa de locuitorii din comuna.

e) durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse:
Conform Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor - lndicativ NE 033-2005, tabelul 1, durata normala de functionare pentru trotuare cu imbracamintea din dale de beton este cuprinsa intre 20 si 30 de ani. Conform art. 10 din NE 033-2005, durata normala de functionare variaza in functie de diversi factori: clima, trafic, structura rutiera, calitatea executiei, etc. In tabelul 1 sunt prezentate durate medii acceptate ca valoare normala.
De asemenea, conform art. 15 din NE 033-2005, pentru mentinerea starii de viabilitate a strazii in intervalul duratei normale de functionare (initiala sau intre 2 reparatii capitale), se executa lucrari de intretinere si reparatii curente.
f) nevoi / solicitări funcționale specifice:
Nu este cazul.

g) corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului:
Nu este cazul.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului:
In cadrul serviciilor de proiectare tehnica, proiectantul va realiza urmatoarele documentatii:
· in vederea stabilirii solutiei optime amenajarilor in plan si spatiu, se va efectua un studiu topografic cu viza OCPI si un studiu geotehnic ce va fi verificat de catre verificator tehnic atestat;
· solutia tehnica va respecta cerinta beneficiarului mentionata la punctul 2.3 aliniatul b;
· se va elabora Documentatia Studiu de Fezabilitate – S.F. - conform H.G. 907/2016, inclusiv documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
· Proiect tehnic, detalii de executie, liste de cantitati si caiete de sarcini (P.T.E.+D.E+L.C.+C.S.) - conform H.G. 907/2016;
· Documentație tehnică de autorizare a lucrărilor de construcții (D.T.A.C.) - conform H.G. 907/2016;
· Verificarea tehnica de calitatea a documentatiilor intocmite.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
La proiectarea lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
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