Anexă HCL______________



Principalele caracteristici tehnice ale utilajelor și echipamentelor din cadrul proiectului “Achiziție tractor și lamă deszăpezire” cu utilaje și echipamente a unor structuri din cadrul Primăriei comunei I.L. Caragiale, sunt următoarele :



Tractor SAME Explorer 105 Natural

Specificatii tehnice

MOTOR
Motor FARMotion 45 STAGE V, proiectat și dezvoltat de SDF pentru uz agricol exclusiv,
Sistem de filtrare si tratare a gazelor de evacuare cu DPF, DOC+EGR si tratare cu sistem    SCR,
4 cilindri, 3849 cmc,
puterea nominala 101 CP, puterea maxima 106 CP,
Sistem de injectie Common Rail,
Filtru de aer cu ejector de praf,
Rezervor combustibil 145 l, Rezervor AdBlue 10 l,
Management electronic al motorului;

CABINA
cabină COMFORT: include covoraș din cauciuc față și spate, 2 viteze priză de putere
Cu 4 stalpi, izolata fonic si montata pe hidro-silentblocuri,
Coloana volanului cu pozitie reglabila, ecran digital,
Echipare radio Bluetooth, USB , SD card
Oglinzi exterioare telescopice, stergator geam spate,
Aer conditionat cu comanda manuala,
Lumini de drum si lumini de lucru montate pe acoperisul cabinei,
Scaun pentru operator cu suspensie pneumatica si pozitie reglabila,

TRANSMISIA
4x4 cu comanda electro-hidraulica, blocare electrohidraulica pentru diferential,
Cutie de viteze cu 5 trepte 20F+20R cu underdrive și creeper,
Inversor mecanic,
Viteza max. 40 km/h,
Frana de parcare manuala;

INSTALATIA HIDRAULICA
Pompa hidraulica 55 l/min,
2 distribuitoare spate cu cuplare rapida (2 KO + Float), valva retur liber,
Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,

RIDICATOR HIDRAULIC
Ridicator hidraulic spate cat II cu cuple rapide,
Capacitatea de ridicare 4525 kg, controlat mecanic,
Stabilizatoare mecanice pentru tirantii laterali;


PRIZA DE PUTERE:
ambreiaj electrohidraulic multidisc in ulei,
540/540E rpm;
ROTI
Anvelope 420/85 R24 fata, 460/85R34 spate,jante ajustabile
Directie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect,
Sistem de franare hidrostatica independenta pe cele 4 roti cu frane disc in baie de ulei,
Aparatori dinamice la rotile din fata;

OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE
Comanda mecanica externa pentru ridicator si comanda PTO pe aripa
Preechipare pentru ridicator hidraulic si priza de putere pe fata
Cupla pentru remorca reglabila, si swinging drawbar
Suport si greutati lestare fata (total 467 kg),
Girofar
Priza 12V, 2 prize USB si priza 7 pini ISO11786.


Lama deszapezire Sigma Pro G302.250

Specificatii tehnice 

Latime totala a lamei: 2500mm 
Inaltime: 903 mm, 
Greutate: 440 kg, 
Ghidaj stanga dreapta cu cilindri hidraulici, 
Lama de curatare construita din 2 segmente 
Razuri din cauciuc format din 2 segmente 
Sistem de protectie mecanic prin arc sub tensiune cu surub forfecabil pe razurile de cauciuc pentru protectie la impact. 
Steaguri reflectorizante stg/dr 
Posibilitate de lucru: perpendicular, inclinata stg/dr, tip plug sau tip fluture.


Utilajele și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului vor fi folosite de personalul din cadrul aparatului propriu al UAT I.L. Caragiale, respectiv 1 persoană Compartiment Protecție Civilă și Situații de Urgență  și 1 persoană  Compartiment Administrativ și serviciul de Gospodărie Comunală.

Durata de realizare a investiției (luni): una

