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Nr. ......................din......................
REFERAT DE APROBARE
a documentației tehnico – economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții
,,Construire strada Mănăstirii în Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”

În baza contractului de servicii de proiectare incheiat cu S.C. Davide El Bravo S.R.L. a fost elaborată documentația tehnico- economică faza PT pentru obiectivul ,,Construire strada Mănăstirii în Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”. Strada face parte din etapa de construire de strazi demarate de UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin. Strada cu o lungime totala de 1,346 km, cu numar cadastral NC 70777, in prezent este intr-o stare tehnica avansare de degradare pe o suprafata de 95%, existand gropi, fagase, tasari, baltiri, cu o grosime a structurii carosabile mica necorespunzatoare ca strat de baza pentru reparatii. Avand in vedere situatia actuala, se impune realizarea in caseta a structurii rutiere in intregime. Lucrarile de construire a strazii, se propun a se executa, in exclusivitate pe traseul existent al acesteia si in limitele amprizei actuale in care vor fi redefinite elementele geometrice fara ca lucrarile colective ale suprafetei carosabile sa ocupe suplimentar suprafete de teren. Se vor realiza de asemenea unele supralargiri in curbe si se vor realiza statii de incrucisare. Se vor monta ca un element de siguranta a participantilor la trafic, parapeti elastici de protectie in prima parte a strazii, acolo unde taluzul de rambleu este foarte mare.
Suprafata de teren care urmeaza sa fie ocupata definitiv de lucrare este de 9.957,30 mp, reprezentand 4.711 mp parte carosabila strada, 150 mp statii de incrucisare, 471 mp supralargiri in curbe, 700 mp parcare, 1346 mp suprafata aferenta acostamentelor consolidate, 1167 mp santuri ranforsate de beton si 1411,80 mp santuri permeate de beton. 

Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile:

-        art. 5, alin. (1) și alin. (4), și art. 10 alin. (4)  lit. b) din HG nr 907 / 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

-
art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

-
prevederile art. 84, art.129, alin. (1) și alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (d), art.139 alin. (1) și  alin. (3) lit.(a) și art. 196, alin.(1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019,

vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobarea documentației tehnico – economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Construire strada Mănăstirii în Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”. 
Se atașează prezentului raport Anexa nr. 1 - Indicatorii tehnico-economici, si Anexa nr. 2 – Deviz general al obiectivului de investiții.
INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE
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