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Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin participarea comunei Tulca la  „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” pentru proiectul: 
[bookmark: _Hlk70069592]REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR 

A. Descrierea proiectului și indicatorii tehnico-economici ai investiției
Beneficiarul investiției: UAT COMUNA TULCA
Elaboratorul documentației tehnice faza D.A.L.I.: SC TERM SRL Oradea
Proiectul va fi depus la Administrația Fondului pentru Mediu a fi finanțat prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. Finanțarea nerambursabilă este indispensabilă comunei Tulca pentru a realiza aceasta investiție necesară și oportună și care prezintă un însemnat aport pentru dezvoltarea infrastructurii de învățământ al comunei Tulca, premisă pentru creșterea socio-economică a zonei.
Finanțarea nerambursabilă este indispensabilă comunei Tulca pentru a realiza această investiție, necesară și oportună și care prezintă un însemnat aport pentru dezvoltarea infrastructurii de învățământ a UAT comuna Tulca, premisă pentru creșterea socio-economică a zonei.

B. Indicatori tehnici: 
Amplasamentul studiat se găsește în intravilanul comunei Tulca, sat Tulca, nr. 123-124, județul Bihor, situat pe imobilul cu numărul cadastral 59207, conform Extrasului de carte funciară nr. 59207 Tulca. Terenul are acces direct din strada principală DJ 795. Profilul străzii include carosabilul, trotuarul și rigola pentru scurgerea apelor pluviale. Terenul are un front stradal de 47.17 ml. Pe terenul studiat cu suprafață totală de 5.031 mp, sunt două corpuri, C1 și C2 care fac obiectul proiectului. Clădirea C3, existentă pe teren, nu face obiectul proiectului.
Se propune reabilitarea clădirilor C1 – Școală cu clasele V-VIII și C2 – Anexă (grup sanitar și camera tehnică) în scopul creșterii eficienței energetice. Clădirea C1 – Școală cu clasele V-VIII are regimul de înălțime P+1E, cu suprafața construită la sol 495mp, suprafața desfășurată 985mp. Clădirea C2 – Grup sanitar și cameră tehnică are regimul de înălțime P, cu suprafața construită la sol 97mp. Din punctul de vedere al performanțelor energetice, clădirile sunt izolate pe pereții exteriori cu polistiren de 5cm.
· Caracteristicile construcției C1:
· funcțiunea: Școală generală cu clasele V-VIII 
· dimensiunile maxime în teren: 44.85 m × 21.50 m
· regim de înălțime „P+1E”
· H MAX. COAMĂ C1 = +9.89 m
· Grad de rezistență la foc: II
· Caracteristicile construcției C2:
· funcțiunea: Centrală termică 
· dimensiunile maxime în teren: 13.20 m × 9.50 m
· regim de înălțime „P”
· H MAX. COAMĂ C2 = +5.69 m
· Grad de rezistență la foc: II
· Suprafețe:
	· S. teren
	=   5.031.00 mp

	· S. construită propusă C1 
	=      495.00 mp

	· S. desfășurată propusă C1
	=      985.00 mp

	· S. construită propusă C2
	=        97.00 mp

	· S. desfășurată propusă C2
	=        97.00 mp

	· P.O.T. propus
	=        12.94 %

	· C.U.T. propus
	=          0.23


	Prin reabilitarea celor două clădiri se propune realizarea următoarelor lucrări:
· Închideri exterioare
· Termoizolarea pereților exteriori și a soclului clădirilor cu polistiren și finisarea acestora cu tencuială nobilă, culori conform planșelor;
· Înlocuirea tâmplăriilor existente cu tâmplării din PVC cu geam termopan tripan LowE.
· Se vor demonta/remonta burlanele și streșinile existente pentru permiterea executării lucrărilor propuse, iar porțiunile deteriorate vor fi înlocuite.
· Finisaje exterioare
· soclu: tencuieli exterioare decorative pentru soclu, în culori conform planșelor;
· tencuială nobilă la pereții exteriori, în culori conform planșelor;
· jgheaburi și burlane din tablă vopsită pentru colectarea apei pluviale;
· învelitoare din țiglă ceramică;
· tâmplărie din PVC color cu geam termopan tripan LowE.
· Finisaje interioare
· Desfacerea tuturor pardoselilor, inclusiv la planșeul peste sol, pentru realizarea unui sistem de încălzire în pardoseală;
· Pardoseala finită va fi realizată din gresie antiderapantă în holuri și grupuri sanitare și din gresie antiderapantă tip parchet în birouri și săli de clasă;
· Se propune refacerea zugrăvelilor interioare în zonele de intervenție;
· Se prevede desfacerea obiectelor sanitare din grupurile sanitare situate la parter și înlocuirea acestora cu corpuri noi (după caz);
· Se vor desface sobele și radiatoarele;
· Se vor demonta și remonta după execuția lucrărilor pereții de compartimentare (din rigips sau PVC, după caz).
· Termoizolații
· Izolarea termică a podului clădirii cu vată minerală bazaltică protejată cu grinzi din scânduri din lemn;
· Termoizolarea pereților exteriori și a soclului clădirilor cu polistiren și finisarea acestora cu tencuială nobilă, culori conform planșelor;
· Izolație termică a planșeului peste sol cu polistiren extrudat.
· Amenajări exterioare
· Trotuarele de protecție existente se vor sparge pentru montarea termoizolației pe soclu, până la cota de -0.50m față de C.T.A., iar ulterior vor fi refăcute.
· Se propun trotuare de protecție (după caz), având lățimea de 1 m, în zonele unde acestea nu există.

C. Indicatori economici:
Valoarea totală a proiectului de investiție, conform Devizului general al proiectului „Reabilitare în vederea eficientizării energetice a Școlii Gimnaziale “Nestor Porumb”, nr. 123-124, din localitatea Tulca, județul Bihor„ este de 1.577.903,77 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de  298.283,71 lei, rezultând un total de 1.876.187,48 lei inclusiv TVA, din care:
	- Eligibil: 
	1.846.382,25 lei (cu TVA)

	- Neeligibil:
	     29.805,23 lei (cu TVA)

	- Contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile:
	   553.914,68 lei (cu TVA)
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