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Proces verbal de predare-primire

încheiat astăzi …………. , între ORASUL HOREZU în calitate de Proprietar și SC EDIL TRANS HOREZU SRL în calitate de Operator, cu ocazia predării-primirii a următoarelor bunuri de retur:
a) 4 autobuze electrice cu următoarele date de identificare:
Autobuz 1(nr. Inv. 3192) :
marca KARSAN tip E-ATA10
nr. total scaune 30 nr. total de locuri 90
cod VIN (serie șasiu)NLN1ELL910000131
tip motor tracțiune ZF FRIEDRICHSCAFEN AG serie motor tracțiune 08047960
tip baterie acumulatori CATL LFP serie baterie acumulatori 001PBADM000001E250500379,
001PBADM000001E250500380, 001PBADM000001E250500381, 001PBADM000001E250500378,
001PBADM000001E250500377, 001PBADM000001E250500376, 001PBADM000001E250500373,
001PBADM000001E250500374, 001PBADM000001E250500375.
tip compresor KNORR BREMSE serie compressor K204872P49
tip motor compressor KNORR BREMSE serie motor compresor 006
tip instalație climatizare SONGZ LMD serie instalație climatizare 24C554008

Autobuz 2(nr. Inv. 3191):
marca KARSAN tip E-ATA10
nr. total scaune 30 nr. total de locuri 90
cod VIN (serie șasiu)NLN1ELL710000130
tip motor tracțiune ZF FRIEDRICHSCAFEN AG serie motor tracțiune 8047964
tip baterie acumulatori CATL LFP serie baterie acumulatori 001PBADM000001E250500370, 001PBADM000001E250500371, 001PBADM000001E250500372, 001PBADM000001E250500369, 001PBADM000001E250500366, 001PBADM000001E250500365, 001PBADM000001E250500368, 001PBADM000001E250500367, 001PBADM000001E250500364.
tip compresor  KNORR BREMSE serie compressor K204872P49
tip motor compressor KNORR BREMSE serie motor compresor 039
tip instalație climatizare SONGZ LMD serie instalație climatizare 24C5553158

Autobuz 3(nr. Inv. 3189):
marca KARSAN tip E-ATA10
nr. total scaune 30 nr. total de locuri 90
cod VIN (serie șasiu)NLN1ELL010000129
tip motor tracțiune ZF FRIEDRICHSCAFEN AG serie motor tracțiune 08051563
tip baterie acumulatori CATL LFP serie baterie acumulatori 001PBADM000001E2T2200016,
001PBADM000001E2T2200017, 001PBADM000001E2T2200018, 001PBADM000001E2T2200015,
001PBADM000001E2T2200014, 001PBADM000001E2T2200013, 001PBADM000001E2T2200010,
001PBADM000001E2T2200011, 001PBADM000001E2T2200012.
tip compresor KNORR BREMSE serie compressor K204872P49
tip motor compressor KNORR BREMSE serie motor compresor 038
tip instalație climatizare SONGZ LMD serie instalație climatizare 24C5553157

Autobuz 4(nr. Inv. 3190):
marca KARSAN tip E-ATA10
nr. total scaune 30 nr. total de locuri 90
cod VIN (serie șasiu)NLN1ELL910000128
tip motor tracțiune ZF FRIEDRICHSCAFEN AG serie motor tracțiune 08051567
tip baterie acumulatori CATL LFP serie baterie acumulatori 001PBADM000001E250500361,
001PBADM000001E250500362, 001PBADM000001E250500363, 001PBADM000001E250500360,
001PBADM000001E250500359, 001PBADM000001E250500358, 001PBADM000001E250500355,
001PBADM000001E250500356, 001PBADM000001E250500357.
tip compresor KNORR BREMSE serie compressor K204872P49
tip motor compressor KNORR BREMSE serie motor compresor 040
tip instalație climatizare SONGZ LMD serie instalație climatizare 24C5553160

Autobuzele electrice sunt prevăzute cu următoarele accesorii:
Oglinzi retrovizoare exterioare, cu ajustare electrică a orientării și sistem de degivrare cu rezistență electrică, pentru ambele oglinzi. Suporții de susținere vor fi de tip demontabili pe sistem șină „rândunică” și vor avea un mecanism rabatabil pe lateralele autobuzelor electrice. Oglinda din dreapta va avea oglindă pentru zona ușii 1 și acostament. Oglinzile retrovizoare exterioare vor fi pliabile pe conturul caroseriei (la alegerea soluției se va avea în vedere faptul că oglinzile se vor plia zilnic pentru trecerea prin stația de spălare);
Oglinzi retrovizoare interioare sau alt sistem echivalent, pentru supravegherea zonelor din dreptul tuturor ușilor de serviciu;
Cupla pentru remorcarea din față;
Prize de aer comprimat cu set de cuple rapide conjugate;
Roata de rezervă, cricul;
Cale pentru roți, fixate și asigurate;
Două stingătoare pentru incendiu, amplasate în cabina conducătorului auto;
Două truse medicale;
Un set de triunghiuri reflectorizante;
Vestă reflectorizantă;
Ciocănele pentru fiecare ieșire de urgență;
cheie pentru roți;
Minim două seturi de chei pentru pornire, deschidere/închidere uși;
Cheie specială pentru capacele de vizitare a trapelor;
Suporți la exterior (câte unul pe flecare parte) pentru stegulețe;


Autobuzele electrice sunt dotate cu SDV-istica specifică și cu următoarele echipamente/aplicații software:
Echipamente hardware și aplicațiile software incluse în prețul ofertei sunt următoarele:
Echipamentul hardware și aplicațiile software pentru diagnoză, reglarea și ștergerea defecțiunilor memorate pentru toate componentele autobuzelor electrice (motor tracțiune, motor compresor, motor servodirecție, instalație de încălzire, instalație de climatizare, suspensie, frâne și protecție ABS/ASR. uși comandate cu microprocesor, etc.).
Aplicațiile software pentru computerul de bord;
Dispozitiv de înregistrare pe memorii nevolatile de tip “cutie neagră
Echipamentul și antenele GPS/GSM/GPRS/3G/4G/Wi-Fi montate pe autobuzele electrice, pentru transfer de datelor online și WLAN;
Aplicațiile software pentru verificarea consumului de energie electrică;
Aplicațiile software pentru instalația de climatizare și încălzire;
Aplicațiile software pentru instalația centralizată de ungere;
Echipamentul hardware și aplicațiile software pentru diagnoza, reglarea și ștergerea defecțiunilor memorate;
Echipamentul hardware și aplicațiile software pentru diagnoză separat pentru subansambluri le asigurate de către subfurnizorii producătorului și care nu sunt integrate în sistemul general de gestiune și diagnoză electronică a autobuzelor electrice;
Aplicațiile software dedicate informării vor livra rapoarte pe baza informațiilor stocate care vor putea fi descărcate în formate compatibile CSV, XML, XLS, TXT.

Autobuzul electric este însoțit de următoarele documentații, în limba română, pe suport de hârtie:
Manualul de exploatare/conducere autobuz electric, pentru conducătorul auto;
Carnetul de service, pașaportul de service;
Certificatul de garanție;
Certificatul de calitate;
Certificatului de conformitate (CE) în limba română și/sau engleză;
Cartea de identitate a autovehiculului cu folia de securizare aplicată, eliberată de RAR,
Cartela de date (echiparea autobuzului electric cu agregatele principale: serii, marcă, tip agregate):
Manualul de exploatare pentru dotările auxiliare (radio-CD~USB, aer condiționat);

b) 4 stații de reîncarcare lente și 2 stații încărcare rapidă cu următoarele caracteristici
Stație de încarcare 1(nr. Inv. 3185):
Denumire: DC charger 47
Seria: DE0040B1GP4C00139M
Putere încărcare maximă(KW): 47
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 1800 x 1010 x 640

[bookmark: _Hlk174447049]Stație de încarcare 2(nr. Inv. 3186):
Denumire: DC charger 47
Seria: DE0040B1GP4C00129L
Putere încărcare maximă(KW): 47
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 1800 x 1010 x 640

[bookmark: _Hlk174447108]Stație de încarcare 3(nr. Inv. 3187):
Denumire: DC charger 47
Seria: DE0040B1GP4C00131D
Putere încărcare maximă(KW): 47
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 1800 x 1010 x 640

[bookmark: _Hlk174447159]Stație de încarcare 4(nr. Inv. 3188):
Denumire: DC charger 47
Seria: DE0040B1GP4C00114E
Putere încărcare maximă(KW): 47
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 1800 x 1010 x 640

[bookmark: _Hlk174447282]Stație de încarcare 5(nr. Inv. 3183):
Denumire: AXON EASY BUS
Seria: QP 11896
Putere încărcare maximă(KW): 150
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 2000 x 750 x 900

Stație de încarcare 6(nr. Inv. 3184):
Denumire: AXON EASY BUS
Seria: QP 11897
Putere încărcare maximă(KW): 150
Tip display: Led tacil
Tip plată: Cu card
Tip protecție înfiltrare: IP54
Tip protecție impact: IK 10
Tip conector: CCS
Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC
Dimensiune(mm): 2000 x 750 x 900


            Am primit,                                                                                                     Am predat,
SC EDIL TRANS HOREZU SRL                                                                   PRIMARIA ORAS HOREZU

       Comisia:
      Ogrezeanu Nicolae Ovidiu
       Munteanu Vasile
      Cozos Oana Raluca
       Orleanu Petre Marcel
   Pirvu Obada-Marinescu Alexandru



Inițiator, 							      Vizat pentru legalitate,
               Primar,						                                 Secretar general delegat,
         Ion Bociog                                                                                                     Loredana Elena Rădulescu
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