
                                                                                                           Anexa nr.2 la HCL 

TEMĂ DE PROIECTARE


                                  1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
[bookmark: _Hlk74577376]           "Amenajare alei, rigole și accese în curți în sat Crucea, comuna Crucea, judetul Constanta"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
                    U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta;

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
 	         Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei
                   U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta;

1.5. Elaboratorul temei de proiectare
	         U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta;

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi /sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

	Strazile supuse modernizarii apartin domeniului public al U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta asa cum se regasesc in inventarul domeniului public .

2.2. Particularităţi ale amplasamentului /amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului /amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan); 

              Amplasament situat in satul Crucea,comuna Crucea - lungime aprox. 8,00 km avand o latime variabila , intre 3,5 - 10,0 m.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
           
1.  Drumul Național DN 2A, care face legatura dintre satele Crucea – Gălbiori și Stupina în interiorul comunei,  asigurând și legatura cu orașele Harșova și Constanța , reședința de județ.
1. Drumul judetean DJ224,  care face legatura între satul de resedință și satul Baltăgești și în continuare cu comuna Siliștea și orașul Medgidia.
c) surse de poluare existente în zonă;
	
Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;

Drumurile din comuna Crucea sunt situate in zona de campie a judetului Constanta  prezentand declivitati intre 1,00 % si 7,00 %

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Majoritatea strazilor prevazute pentru a fi modernizate dispun de retele de alimentare cu apa si reteaua de canalizare;iluminat public , sistem de distributie  energie electrica.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Prin proiect se va prevedea ridicarea la cota a caminelor existente in amplasament.

g) posibile obligaţii de servitute;

	Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Prin proiect se va prevedea ridicarea la cota a caminelor existente in amplasament.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta reglemantarile urbanistice prevazute in PUG Comuna Crucea, judetul Constanta.  

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specific în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

 	Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

       Strazi principale si secundare.

b) caracteristici, parametric şi date tehnice specifice, preconizate;

	Lungime: aproximativ 8,00 km. Aceasta va fi stabilită exact în urma întocmirii studiului topografic.
	Profile de strazi : 
	a) Alei pietonale 
	- latime alei intre 1.0-1.50 m
	b) Rigole: 
- santuri/rigole de asostament/rigole: 1,10 m
	b) Accese in curti: 
	- latime accesului în funcție de lățimea portii;

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

	Conform stasurilor si reglemntarilor aflate in vigoare in anul 2021.     

d) număr estimat de utilizatori; 

2945 locuitori 

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
  	Conform perioadei de perspectiva de 10 ani.

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
	Asigurarea traficului rutier in deplina siguranta atat pentru autovehicule cat si pentru pietoni prin executarea lucrarilor de colectare si dirijarea apelor pluviale prin executarea de santuri si podete precum si lucrari de semnalizare orizontala si verticala.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;
	Traseul strazilor proiectate se suprapun pe terenul existent si se respecta PUG Comuna Crucea nefiind necesare expropieri.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.
	Prin modernizarea acestor drumuri se realizeaza si obiectivele operationale ale strategiei de dezvoltare a comunei Crucea precum si a judetului Constanta.
	Imbunatarirea infrastructurii fizice de baza in spatiul urban si rural.
	Imbunatatirea accesului populatiei la servicii de baza (canalizare, alimentare cu apa, drumuri, sanatate, invatamant)
	Asigurarea traficului rutier in deplina siguranta atat pentru autovehicule cat si pentru pietoni.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

A. Legi, ordonante şi hotărâri
 - H.G. 907 / 2016 privind “Etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnice economice ale obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publie. 
 - Ordonanţa Guvernului 43/1997- privind regimul juridic al drumurilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/98 republicată.
 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 49/ 98 – pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitaţi urbane”
 - Legea nr. 137/95 republicată – privind protecţia mediului
 - Legea nr. 90/1996 – privind protecţia muncii
 - Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/98 – privind aprobarea “Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor"
 - Legea nr. 10/95 – privind calitatea în construcţii
 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 73/99 –privind aprobarea nomenclatorului activitaţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri publice, cu modificările ulterioare
 - HG 766/97, Anexa nr. 4 – Hotărârea de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
B. Terasamente
 - STAS 9 824/3-74- Măsurători terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
 - STAS 2 914/84 – Terasamente – condiţii generale.
 - STAS 2 916/1-82 – Terenul de fundaţie. Pământuri. Determinarea umiditaţii.
 - STAS 1 243/88 – Teren de fundaţie. Clasificarea şi identificarea pământurilor.
 -STAS 1 913/13-83 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.   Încercarea Proctor modificată.
 - STAS 863/85 – Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare.
 -STAS 1 242/2 – 83 – Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice specifice traseelor de căi ferate, drumuri şi autostrăzi
- STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adâncimea maximă de îngheţ . Zonarea teritoriului României.
- STAS 1709/1-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri.
Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul.  
- STAS 1709/2-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor. Prescripţii tehnice.
- STAS 1709/3-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri.
Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare.
- C 182 – 87 – Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drum
C. Fundaţii
 - STAS 6 400/84 – Fundaţii. Condiţii generale şi de recepţie.
 - STAS 2 900/89 – Laţimea stratului de fundaţie.
 - SR 662-2002 – Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
 - SR 667/2001 – Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii  tehnice generale de calitate.
 - SR 179/95 – Macadam
D. Strat de bază
- STAS 6400/84 – Fundaţii. Conditii generale si de receptie.
- STAS 10473/1-1987- Straturi din agregate naturale stabilizate cu ciment.
- STAS 10473/2-1986- Compozitia granulometrica a amestecului de agregate naturale, ciment si adaus.
E. Îmbracaminţi
 - SR 174/1-2009 – Condiţii tehnice de calitate. Îmbracaminţi bituminoase cilindrate executate la cald.
 - SR 174/2-1997 – Condiţii tehnice pentru preparare şi punerea în operă. Îmbracaminţi bituminoase cilindrate executate la cald
 - STAS 1338/3 – 1984 – Îmbracaminiţi bituminoase executate la cald, tipare şi accesorii metalice pentru confecţionarea şi decofrarea epruvetelor
 - STAS 8877/72 – Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrări de drumuri.
 - STAS 10144/3 – 91- Prescripţii de proiectare - trotuare, alei de pietoni.
 - STAS 10144/3 – 91- Prescripţii de proiectare - elemente geometrice pentru străzi.
 - STAS 10144/1 – 90- Prescripţii de proiectare - profiluri transversale pentru străzi.
F. Materiale
 - STAS 662/2002 – Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră.
 - SR 667/2001 – Agregate naturale concasate de carieră.
 - STAS 730/1989 - Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri Metode de determinare.
 - STAS 790/84 – Ape pentru betoane şi mortare.
 - STAS 754/99 – Bitum pentru lucrări de drumuri.
 - STAS 8098/ 68 – Bitum. Determinarea conţinutului de parafină.
 - SR EN 1427/2002 – Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere. Metodă inel şi bilă.
 - STAS 539/79 – Filer
 - STAS 730/89 – Agregate naturale pentru lucrări de drumuri .
 - STAS 1500 – 78 – Cimenturi cu adaosuri .
 - STAS 388 – 80 – Ciment Portland.
G. Diverse
 - STAS 10796/2 – Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor: rigole, şanţuri 
 - STAS 10796/1- Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, prescripţii
generale de proiectare .
- STAS 1809/2-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la lucrările de drumuri .
- STAS 1848/1,2,3,7 – 2004 – Semnalizarea rutieră. Prescripţii tehnice .
- NP 116 – 2004 – Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi;
- CP 012/1 – 2007 – Cod de practică pentru prod. Betoanelor .
- PD 177 – 2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide  (metoda analitică), indicativ .
- C  16 – 84  Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi  instalaţii aferente;
- AND 514/2000  – „Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor şi serviciilor de  întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice”.
- C 56- 85 – Normativ privind verificarea calitaţii şi recepţiei lucrărilor de construcţii şi  instalaţii aferente.
- H.G. 297 – 1994 – Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii   aferente acestora. Anexă : Cartea tehnică a construcţiei .
 - P 130 – 97 – Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor 
-  Legea 319 / 2006 a Securitaţii şi sănătaţii în muncă .	  
- HG 1425 / 2006 Norma de aplicare a legii  319 / 2009.
 - HG 1425 / 2006 Modificat  şi completat de HG 955 / 2010 .
 - Hotărârea  nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

   Aprob								Luat la cunoştinţă
Beneficiar,
Comuna Crucea							                   Investitor,							                                        					
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