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Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

Operațiunea B – Centre comunitare integrate

	Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni


Anexa 18

Anexa nr. 1 la HCL nr._____/_________________
Studiul de oportunitate

privind implementarea proiectului

Servicii de sanatate in Centrul integrat Cornatelu
Context 

Comuna Cornățelu  are o populație de aproximativ de 1500 de locuitori.  Comuna Cornatelu este situata in partea de sud-est a judetului Dambovita la o distanta de circa 35 km de orasul Targoviste, resedinta a judetului Dambovita si stravechea capitala voievodala a Tarii Romanesti, avand legatura cu DN 71 Bucuresti - Targoviste prin DJ 701 Potlogi - Dobra.

 Teritoriul administrativ al comunei ocupa o suprafata de 6386 ha, asezare determinata de coordonatele 44 grade 49 minute 08 secunde latitudine nordica si 25 minute 39 minute 54 secunde longitudine estica. Asezarea comunei la limita nordica a Campiei Vlasiei, ofera in general, conditii bune dezvoltarii agriculturii.
    In imprejurimile acestei frumoase si seculare asezari omenesti se afla comunele:


· Bilciuresti spre rasarit,

· Racari spre sud-est,

· Contesti la sud,

· Salcioara la vest,

· Baleni si Dobra la nord,

· Finta la nord-est.

    Comuna Cornatelu este alcatuita din satele:

· satul Cornatelu, resedinta a comunei,

· satul Corni spre sud,

· satul Slobozia spre sud - est,

· satul Alunis spre sud - est,

· satul Bolovani la vest.

Numărul populație a scăzut semnificativ în ultimii 30 de ani din cauza lipsei de oportunități din zonă. Acest lucru a condus la instalarea fenomenului de sărăcie în rândul majorității populație care a avut un efect inclusiv asupra accesului acestora la serviciile de sănătate. În present, în comuna Cornățelu, nu există un servciu integrat care să ofere acces la sănătate persoanelor încadrate în grupuri vulnerabile. Acest lucru face ca implementarea acestui proiect să fie o necessitate pentru asigurarea unui drept fundamental al oamenilor și anume dreptul la sănătate. Autoritatea locală este responsabilă pentru asigurarea acestor servicii, însă lipsa banilor cât și poate interesul scăzut al autorităților a dus la lipsa unei strategii coerente în domeniul sănătății. Conform planului de dezvoltare locală, cât și a strategiei României în domeniul sănătății, investițiile care să conducă la un acces mai facil a persoanelor către servicii medicale de calitate sunt o prioritate. 

Prin implementarea acestui proiect, în cadrul comunei Cornățelu, va exista un Centru integrat de sănătate, cu dotări care să ofere servicii medicale de calitate.

Lipsa acestor servicii, așa cum este în present, conduc la deteriorarea permanentă a sănătății populației, în special a celor care nu își permit să apeleze la serviciile private de sănătate sau la serviciile oferite de spitalele din marile orașe.
Justificare

Lipsa unor servicii de calitate în domeniul sănătății au condus la o creștere a numărului de îmbolnăviri și la o scădere generală a sănătății populației, în special în rândul celor cu venituri reduse. Până în prezent, pe raza comunei Cornățelu nu au existat proiecte care să conducă la creșterea calității serviciilor de sănătate, acest proiect fiind primul și absolut necesar pentru locuitorii comunei Cornățelu și nu numai.
Descrierea investiției

În cadrul proiectului cu titlul ”Servicii de sanatate in Centrul integrat Cornatelu” există două component importante în ceea ce privește investiția.

1. Lucrări de reparații. Conform devizului estimativ de lucrări întocmit la solicitarea primăriei Cornățelu, costurile estimate pentru realizarea lucrărilor de reparații pentru spațiul destinat înființării unui centru comunitar integrat care să ofere servicii medicale de calitate, este de 124597 lei fără TVA lei.  Aceste lucrări cuprind refacerea instalației electrice. Amenajarea spațiului (gresie, faianță, zugravit, uși, etc.). Refacerea instalațiilor sanitare și realizarea celor termice.Realizarea acestor lucrări nu a fost demarată, bugetul primăriei Cornățelu neputând acoperi aceste costuri. Prin realizarea acestei investiții se va asigura îndeplinirea tuturor standardelor de calitate și igienico-sanitare pentru desfășurarea activităților medicale propuse în proiect. În acest moment spațiul este insalubru și nu poate îndeplini standardele din domeniul sănătății.
2. Activități de dotare a Centrului comunitar integrat. Așa cum se poate vedea din planul de achiziții și din lista de echipamente care vor fi achiziționate, prin implementarea acestui proiect se vor asigura servicii medicale de calitate persoanelor vulnerabile care în mod tradițional aveau accesul îngreunat sau , chiar, nu aveau acces la servicii medicale. Prin realizarea unui centru medical integrat care să ofere servicii de medicină de familie, asistență de urgență, investigații cât și intervenții stomatologice, locuitorii comunei Cornățelu vor avea acces la servicii minime de sănătate. În urma implementării acestui proiect, realizarea lucrărilor de reparații și investiții în aparatură, se preconizează acordarea de asistență medicală unui număr de minim 1000 de pacienți pe an. Acest lucru o sa conducă la o mai bună sănătate generală a populației dar și la reducerea numărului de boli grave, prevenția prin controale medicale periodice asigurănd acest lucru.
Descrierea tehnică


Pentru a obține rezultatele preconizate prin implementarea proiectului sunt necesare următoarele investiții:
	Nr.
	Echipament/Lucrare
	Descriere

	1
	Instalație electrică
	Tablou electric 16 module. Siguranta Bipolara 25A

Siguranta Bipolara 10A. Siguranta trifazica 25A.
Priza trifazica. Corpuri iluminat led. Cablu electric CYYF 3*4. Cablu electric CYYF 3*2.5. Cablu electric CYYF 2*1.5. Cablu electric CYYF 5*2.5. Doza aparat. Doze legatura. Cleme legaturi doze. Intrerupatoare. Priza Dubla IP65. Copex 16 ignifug

	2
	Amenajare
	Gresie. Faianta. Adeziv AFE Adeplast. kit rosturi. Plinta. Distantiere 3mm. Beton contact. Adeziv termouniversal 25kg. Plasa fibra de sticla 145g. Coltare. Linoleu. Nisip. Ciment. Praf Piatra edelputz. Glet CT126. Glet CT127. Rimano Ten. Var Lavabil Interior. rigips 12.5. Profil UD 100. Profil CD 100. dibluri 8*60. TN 3,5*35. Purici. Vata minerala 100. Usa Metalica 

	3
	Instalații termice/sanitare
	Centrala electrica Protherm Ray 21 kw.Calorifer 22x600x1200. Calorifer 22x600x800. Set rob radiator giacomini ½. Racord ppr fe 20x1/2. Cot ppr fe 20x1/2

Cot ppr fe 25x3/4. Filtru magnetic 1/2 titan. Filtru y ppr 25. Filtru y ½. Niplu bronz ½. Rob bila ppr 25. Rob cu olandez ¾. Rob cu olandez ½. Rob bila apa 1/2 mf. Mufa ppr 25. Mufa ppr 20. Clema ppr 25. Clema ppr 20. Holsurub 8. Teava pp 32 1 m. Teava pp 32 0.5 m

Teava pp 32 0.25 m. Cot pp 32x45. Teava ppr 25 cu fibra. Teava ppr 20 cu fibra. Teu ppr 25. Teu ppr 25x20x25. Teu ppr 25x20x20. Teu ppr 20. Cot ppr 25x90. Cot ppr 20x90. Masca Baie + Lavoar. Baterie Lavoar. Racord flexibil apa 1/2*1/2. Loctite Canepa. Baterie dus. Sifon dus 

	4
	Unit dentar Ajax 15 Top cu furtunuri sus Ajax
	Scaun pacient:
· Electromecanic cu 3 memorii programabile

· 2 memorii presetate

· Manere stanga/dreapta

Consola medic cu furtunuri pe sus dotata astfel:
· Seringa apa / aer

· 3 furtune MidWest(cu patru gauri)

· 1 detartraj piezo-electric Woodpecker

· Masa suplimentara mare

Consola asistent dotata astfel:
· Comenzi scaun

· 2 aspiratoare : 1 aspirator mic pe apa+1 aspirator mare pe aer

· Seringa apa/aer asistent

· Lampa polimerizare LED Woodpecker

Accesorii unitate centrala:
· Chiuveta de sticla cu incalzire la pahar

· Sticla de apa distilata suplimentara

· Sistem dezinfectie furtunuri

· Lampa scialitica LED cu miscare in doua axe

· Scaun medic



	5
	Kit micromotor electric Built-in Jinme


	Motor electric: da, fara perii

Spray apa intern: da

Indicatii: restaurare dentara, detartraj

Viteza rotatii: 2000 - 40000rpm

Maxim: 3.5Ncm

Debit apa (0.2MPa): cca 65ml/min.

Nivel de zgomot: 45dB

Iluminare: LED

Luminozitate LED: 7000LUX

Rulmenti: ceramici

Sterilizare: autoclavare la 135°C

Alimentare: 100 - 240V, 50/60Hz

Voltaj motor: DC32V

Putere: 120W

	6
	Turbina T3 Racer Midwest Sirona


	Sistem de protectie a rotorului cu oprire duala anti-retractie

· Rulmenti ceramici

· Aderenta excelenta si contururi fine

· Autoclavabila la 134°C 

· 400000 rpm

· Presiune 2.3-2.7 bari

· Cap cu inaltime de 14.8mm si diametru 11.4mm

Putere 20W

Dimensiunea recomandata a diamantului ( standard ISO ) - 314/315

Greutate 53g

Spray: 3 

	5
	Turbina F5 LED Premium Midwest Dr.Mayer


	Viteza rotatie: 300000 - 350000rpm

Presiune aer: 0.25Mpa - 0.30Mpa

Nivel zgomot: ≤65dB

Stralucire LED: 18000Lux

Putere: 22W

Push button: da

Spray apa 3 cai: da

Metoda sterilizare: autoclavare la 135°C

Cupla: Midwest

	6
	Piesa contraunghi FO F117 1:1 Dr.Mayer


	Iluminare: fibra optica

Spray apa: da, single

Conector standard E-Type

Push button: da

Nivel de zgomot: <60dB

Viteza de rotatie: 2000 - 40000rpm

	7
	Piesa dreapta T2 Line AH 40L Sirona


	Suprafata usor de curatat

ISOslider pentru motor cu si fara iluminare

Iluminare optima pentru maxim de vizibilitate in timpul tratamentelor

Usor de manuit

Relativ silentioase

Valva anti-retractie

Termo-dezinfectie / sterilizare

	8
	Piesa contraunghi Alegra WE-56 W&H


	Viteza: 40000rpm

Conexiune motor conforma standardului ISO 3964 

Diametru extern: 20mm

Dimensiuni cap: Ø 10.1 mm 

Pentru piesele de mana si frezele contraunghi cu Ø 2.35 mm (ISO 1797-1)

Push button

	9
	EQ-V Full Kit Refill Gutaperca Meta-Biomed


	EQ-V - sistem pentru obturare cu gutaperca prin tehnica injectarii directe, fara fir
EQ-V Gun
Dimensiuni (W x L x H): 223 x 27 x 26mm

Greutate (cu baterie): 177g

Timp de operare continua - 1h.30min

Timp incarcare baterie - 3 ore

	10
	Compresor C196/50 Werther


	Putere motor 800W

Rezervor 50 l

Debit 130 l/min

Presiunea de lucru 6-8 bar

Nivel de zgomot :58 db

	11
	Aspiratie chirurgicala mobila GSM400 Magnus


	Alimentare :220V AC

Putere motor: 400W

Viteza motor: 2800 rpm

Vacuum maxim: -12Kpa

Debit aer maxim: 400l/minut

Nivel de zgomot: 55dB

Greutate neta: 31kg

	12
	VDW Gold Reciproc


	Determinarea separata a lungimii canalului radicular prin apex locator cu preparare rotativa sau manuala

Opereaza cu acumulator motorul functionand in timpul incarcarii

Controlul simultan al lungimii in timpul prepararii rotative determinarea acesteia in prepararea manuala

Oprire automata atunci cand este localizat apexul

Monitorizarea continua a pozitiei acului prin LED-urile de pe display

Determinarea exacta a lungimii fara ajutorul razelor X

	13
	Raypex 6 VDW


	Interfata inteligenta

Ecran color cu functii touch screen

Pliabil

Baterie reincarcabila

Determinare precisa a lungimii de lucru

	14
	Fiziodispenser Implant-X LED DTE Woodpecker


	Alimentare: 220V, 50/60Hz

Putere la intrare:150VA

Debit maxim apa: 110ml/min

Dimensiuni: 276 x 267 x 110mm

Viteza rotatie: 300 - 40000rpm

	15
	Pachet  Autoclav E8 Clasa B 24l + Printer Set 1 Next Euronda


	Clasificare: clasa B (conform cerintelor standardelor EN13060), camera din otel inoxidabil conforma cu PED 97/23/EC

Capacitate camera 24l

Dimensiuni camera (Ø x D): 250 x440mm

Greutate: 48kg

Dimensiuni externe (W x H x D): 460 x 455 x 610mm

Consum apa: 300ml

Consum energetic: 2300W, 10A



	16
	Sigilator pungi Euroseal Euronda


	Banda sigilare: 12mm

Latime zona sigilare: 310mm

Dimensiuni aparat sigilare (W x H x D): 440 x 390 x 315mm

Suport rola montat: 440 x 300 x 200mm

Suport doua role: 440 x 390 x 420mm

Greutate: 7.1kg

Alimentare: 200 - 240V, 50/60Hz

Putere absorbita: 100W

	17
	Distilator Apa Aquadist Euronda

	Distileaza 700ml de apa pe ora.

Capacitate de 4 litri

Trece testele de siguranta si compatibilitate electromagnetica (2004/108/EC) si testele de tensiune redusa (2006/95/EC).

Dimensiuni totale: 230 x 360mm.

Greutate 5.6kg.

	18
	Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate clover
	Aparatul CLOVER A1c măsoară hemoglobină A1c şi afişează de asemenea nivelul mediu al glucozei din ultimile 2-3 luni        Accuratețe ridicată a datelor măsurate faţă de alte sisteme, ajutând astfel la un control ridicat al nivelului glucozei în sânge

Aparatul CLOVER A1c pentru determinarea hemoglobinei A1c este un aparat portabil, uşor de utilizat, economic, précis.

Metoda de măsurare: spectofotometrie/ amperometrie

Timpul de măsurare: 5 minute pentru HbA1c şi 3 secunde pentru glucoză

Probă: sânge integral 7 μl

Temperatura de măsurare: 15-30 °C

Gama de testare: 4-14 %, 10-600 mg/dl

Consumabile folosite: Easy A1c reagent pack= 1 determinare

O metodă rapidă, simplă şi fiabilă pentru determinarea hemoglobinei glicozilate.

	19
	Echipament QuikRead Go
	Echipament complet automat și portabil, prevăzut cu un ecran touch-screen și cu o interfață prietenoasă. Este ușor de utilizat și oferă rezultate rapide și precise. Rezultatele sunt afișate pe ecran, tipărite sau pot să fie trimise către o memorie externă tip USB.

Permite conectarea la sisteme informatice de tip LIS sau HIS.

Alimentare: acumulator sau priză (220V) 2/2

Pachetul conține și o imprimantă dedicată și o stație de lucru QuikRead.

Timp de lucru/ probă: maxim 2 minute

Recunoaștere automată a tipului de test lucrat și a perioadei de valabilitate a testului.

Permite realizarea controalelor de calitate (incluse în kituri sau comandate separat).

Nu necesită mentenanță.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Teste măsurate:

CRP – cantitativ

CRP+Hb – cantitativ

hsCRP+ Hb – cantitativ

Hemoragii Oculte Fecale (metoda imunochimică)- cantitativ

Identificare Streptococ de grup A din proba primară - calitativ

	20
	Ecograf portabil Philips Lumify cu tableta BONUS
	Performanță și durabilitate ridicată
Simultaneitate, astfel că se poate crea conexiune virtuală oriunde în lume, prin streaming live video și audio 2/2 Posibilitate de a trimite poze, notițe și date despre diagnostic via email sau printro rețea comună sau un director local utilizând funcțiile telefonului sau ale tabletei.  Tissue Harmonic Imaging, SonoCT și XRES sunt folosite pentru a optimiza calitatea imaginii și pentru a reduce artefactele;  Ghid virtual care ajută și învață utilizatorul; Contribuie în situații de urgență când îngrijirea poate fi optimizată; Colaborare remote și avantajul de a primi o a două opinie despre pacientul tratat
Aplicații clinice: Ginecologie: Optimizarea presetării OB/GYN utilizează imagistica armonică a țesuturilor pentru a îmbunătăți delimitarea zonelor umplute cu lichid și vizualizarea detaliată a țesuturilor. Această presetare este disponibilă cu sondele C5-2 și S4-1. Abdomen: Presetarea pentru abdomen este optimizată pentru o penetrare robustă și pentru o scanare abdominală versatilă. Optimizarea fluxului de culoare în presetarea abdomenului este proiectată pentru a evidenția rapid fluxul în arterele abdominale, precum și fluxul lent al organelor precum rinichiul. 

Presetarea abdomenului este disponibilă cu sondele C5-2, L12-4 și S4-1. 

Cardiologie: Presetarea cardiacă, disponibilă cu sonda S4-1, este optimizată pentru a oferi imagini cardiace de înaltă calitate, inclusiv penetrarea necesară pentru pacienții cu dificultate din punct de vedere tehnic. Tissue Harmonic Imaging îmbunătățește vizualizarea camerelor pline de sânge și a structurilor țesutului cardiac. Fluxul de culoare este optimizat pentru debite mari pentru o vizualizare rapidă a funcției cardiace. Plamani: Presetarea pulmonară este optimizată pentru a evidenția artefactele observate în mod obișnuit în imagistica pulmonară și permite vizualizarea ușoară a alunecării pulmonare la interfața pleurală. Presetarea pulsului este susținută de toate sondele Lumify.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Setarea FAST este optimizată pentru evaluarea focalizată cu sonografie în traume.  Presetarea asigură o penetrare puternică și îmbunătățește vizualizarea lichidului în abdomen, ajutând la obținerea unor rezultate rapide și decizii încrezătoare. 

Setarea FAST este acceptată pe sonda S4-1. 

Oferim instalare și training pe echipament, livrare gratuită și suport post-vânzare.

	21
	Ecograf ultraportabil U-Lite cu sonda 
liniara si convexa
	Produs in Franta de catre compania Sonoscanner

Ecran tactil: monitor LED de 7” cu rezolutie HD (1280x800)

Greutate: 700g

Dimensiuni: 190 mm X 135 mm X 20 mm

Acumulator reîncărcabil. Autonomie >3h de scanare continua

Transductori interschimbabili

Cel mai rapid timp de pornire și de răspuns (8 sec. timp de pornire)

Capacitate de stocare >10 000 imagini

Spatiu in cloud proprietar inclus

1 USB

WiFi

Ieșire HDMI la ecran extern HD

Cart ușor pentru o mobilitate ridicată optional

Cart complet pentru capacitate maximă optional

Probe optionale compatibile: proba endocavitara, proba micro-convexa, proba

convexa frecventa inalta, proba fazata, proba hokey stick, proba liniara premium

5cm cu 256 elementi, proba liniara 4 cm, proba liniara basic 5 cm, proba convexa

premium single crystal, proba convexa advanced, proba convexa basic

	22
	Electrocardiograf 12 canale
	Cardio M Plus este un electrocardiograf cu 12 canale şi ecran color touch-screen LCD 7”

(800 x 480 pixeli) care furnizează parametrii şi diagnosticul pacientului şi îmbunătăţeşte

diagrama prin tipărirea informaţiilor, atât pentru operator, cât şi pentru pacient. Pentru uşurinţa operării, aparatul este proiectat în aşa fel încât operatorul să apese o singură dată pentru ca aparatul să înregistreze electrocardiograma, să aplice un filtru, să extragă parametrii, să diagnosticheze un pacient şi să printeze rezultatele în format A4.

Circuit: izolat şi protejat împotriva defibrilării. Derivaţii ECG: 12 derivaţii standard.

Controlul calităţii semnalului: detectarea deconectării cablului şi detectare puls

pacemaker. Conectare: conectare PC cu interfaţa LAN şi USB. Afişaj: touch-screen LCD 7”

(800 x 480 pixeli). Tipul hârtiei: termică, rolă, A4, 210 mm. Introducerea informaţiilor:

ecran digital & taste rapide & buton rotativ. Prevăzut cu baterie.

	23
	Holter EKG Biomedical
	Caracteristici recorder:

3/12 canale unipolare sau bipolare, cablu cu 4/5/7/10 fire in functie de model

Display LCD

Greutate 42 grame (fara baterie)

Card SD pana la 32GB

Detectie pacemaker

Rezolutie: 8, 10, 12, sau 16 Bit Sampling

Inregistrare: Full Disclosure, fara compresie de date

Transfer de date: prin USB sau card SD

Rata de esantionare 128-1024 Samples Per Second

Frecventa de raspuns de la 0.05Hz la 60Hz @-3db

Timp de inregistrare, selectabil in functie de model

Culori alb sau negru

Caracteristici software:

Clasificare template complex QRS

Analiza de aritmii

Analiza turbulente ritm cardiac (VE Chaos, HRT)

Analiza segmentului ST pentru schimbari si evaluarea ischemiei miocordiale

Analiza pacemaker

Analiza sindromului de apnee obstructiva in somn

Analiza Atrial Fibrillation

Analiza variabilitatii ritmului cardiac (HRV) in domeniu timp si frecventa

Interfata deschisa catre sisteme PACS, GDT / XML

Algoritm verificat cu bazele de date MIT, AHA si NST.

	24
	Holter TA Biomedical
	Monitorizarea în ambulatoriu timp de 24 de ore permite înregistrarea pentru un pacient a

situației complete și a ritmului său circadian. 
Recorderul datorită dimensiunilor sale mici permite realizarea acestor măsurători fără disconfort pentru pacient.

Analiza înregistrării se poate face tabular, permițănd afișarea pe lăngă valorile sistolice, diastolice și medii și a măsuratorilor calculate ale HBP (produsul dintre rata cardiacă și

presiunea arterială) și presiunea pulsului (sistolic-diastolic). In modul grafic, se permite afișarea curbelor de tensiune în funcție de puls, doctorul având posibilitatea să determine într-un timp scurt episoadele anormale.

Sunt disponibile manșete adaptate fiecărui tip de pacient, de diverse marimi.                                                                                                                                                                                           Caracteristici recorder:

metoda de masurare oscilometrica

valori masurate puls: intre 40 si 200bpm

interval masurare: sistolic 40 – 260 mmHg, diastolic 20 – 210 mmHg

marja de eroare: +/- 3 mmHg

capacitate de stocare: 300 masuratori, pana la 72 de ore

greutate 210g, dimensiuni 118 x 67 x 29 mm

alimentare 2 baterii AA sau acumulatori

	25
	CHISON Q5
	Specificatii produs:

Moduri de lucru: B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, PW,

Power Doppler/Directional PD, Duplex, Trapezo idal,

Chroma, SRA (Speckle Reduction Algorithm),

Tissue Harmonic, Compound Imaging

2/2

i-image (intelligent image optimization)

Measurement & calculation software packages

EasyViewTM image archive system

Automatic PW trace and measurement in real time                                                                                                                                                                                                                                                                   Descriere:

Monitor 15” LED color de inalta rezolutie.

Doua porturi active pentru sonde

Sistem de operare embeded

Hard Disck de mare capacita te 320 Gb, 4 USB

Ofera posibilitatea pentru salvarea pozelor in f ormat JPEG si filmuletelor in format AVI 1

VGA – pentru conectarea unui monitor aditional

	26
	SELEX ON - sistem profesional de immunodiagnostic
	Identificare prin radio-frecventa(RFID)

Mod de testare rapid (quick testing mode: 6 sec.)

Proba – sânge integral venos recoltat pe anticoagulant EDTA

Volumul probei – 100 μl

Limită de măsurare - în funcţie de stripul folosit

Numărul de rezultate stocate – 2000 rezultate

Sursă de current – DC 9V/3A

Dimensiuni/greutate – 168 x 190 x 95 mm/0,8 kg

Temperatură de depozitare – analizor – 10-35° C– stripuri – 2-30° C

Temperatură de operare – 18- 32° C

Umiditate – 10-85%

Dispozitive periferice – imprimantă termică

Scanner coduri de bare

Baterii
Cablu de date SelexOn este un instrument multifuncţional care efectuează citirea probelor de imunologie.

Acesta poate fi utilizat ca şi alternativă (point-of- care) pentru aparatele mari de laborator.

Acest cititor este un instrument care cuantifică concentraţia diferiţilor bio-markeri din sânge.

Cancer – AFP (cancer de ficat), PSA (cancer de prostată), CEA (cancer la intestinal gros)

Boli cardiace – CK-MB, Mioglobină, D-Dimer, Troponin I, hs CRP

Boli tiroidiene – TSH

Testul conţine doi anticorpi monoclonali specifici analitului. Anticorpii formează un

complex sandwich cu analitul din sânge. Intensitatea liniei testului creşte proporţional cu

concentraţia analitului.

Sistemul optic al instrumentului SelexOn detectează cele două linii şi măsoară

intensitatea liniei de test. Sofware-ul integrat transformă intensitatea semnalului într-un

rezultat cantitativ şi îl afişează pe ecran.                                                                                                                                                                                                                                                               Sistemul optic al instrumentului SelexOn detectează cele două linii şi măsoară

intensitatea liniei de test. Sofware-ul integrat transformă intensitatea semnalului într-un

rezultat cantitativ şi îl afişează pe ecran.
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	Shock Wave Powershocker 2500s
	Specificatii tehnice produs:

- Frecventa de lucru: 1-17Hz

- Presiunea: 1.0 – 4.0 bar

- 1 canal de lucru:

- Panou de comanda touchscreen de 7ïnch

2/2

- Programe presetate cu imagini pentru ghidaj

- Aparat portabil compact

- Compresor incorporat supersilentios

- Greutatea 8,5kg (inclusive capul de tratament)                                                                                                                                                                                                                                            Indicatii:

Umar: tendinita, bursita deltoid, umar ‘’inghetat’’, tendinita biceps

Membre inferioare: tendinita patelara, tendinita ahile, fascita plantara, bursita si altele

Membre superioare: cotul tenismenului, Epicondilita interna humerus, tendinita degete

Sold: Sindrom specific, Sindorm piriform, sciatica

Trunchi: Durere spinal, durere tesut moale, punct de declanasare

Accesorii standard: piesa de mana PowerShocker, transmitator radial 15mm, transmitator

radial 20mm,

Poiectle – 2 bucati, tub metallic 2 bucati, Gel 250ml – 1 buc, Cutie accesorii.
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	Autoclav Clasa B Iclave Plus
	Sistem avansat de incalzire - permite o termoconductibilitate foarte buna

Incalzitor special din materiale termo-electrice care sunt utilizate si in fabricarea satelitilor

Timpi de incalzire mai scurti decat la modelele de autoclav cu camera de sterilizare din otel inoxidabil

Fara variatii de temperatura in interiorul camerei

Sterilizare mai rapida - 18-35 minute

Faza de uscare mai eficienta decat in autoclavele standard

Poate steriliza mai multe instrumente in acelasi timp

Ecologica si economica - ofera un consum redus de electricitate si apa

Piesele de mana sunt sterilizate in conditii de siguranta, acestea suferind un impact termic mai redusdatorita temperaturii uniforme din camera de sterilizare din cupru

Panou de operare clar si intuitiv - operare si mentenanta usoara

Culorile se schimba in functie de conditiile de sterilizare

Inregistrare date ciclu sterilizare - toate ciclurile de sterilizare se inregistreaza pe un

USB

Nu necesita programe speciale pentru vizionarea si pimprimarea ciclurilor de sterilizare inregistrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sistemul inregistreaza toti parametrii de ciclu importanti, aplicand data si ora la care s-a inregistrat

Ventileaza aerul printr-un filtru bacterian in timpul fazei de uscare, micsorand riscul de re-contaminare

Temperatura constanta si uniforma elimina stresul datorat fluctuatiilor si reduce riscul aparitiei problemelor

Trei termometre pentru controlul temperaturii

Incinta din otel inoxidabil - durabilitate sporita

Monitorizare constanta a parametrilor de lucru pentru o operare sigura - se monitorizeaza temperatura, calitatea apei si aburul

8 programe de lucru: UNIVERSAL, DELICATE, FLASH, SMALL LOAD, PRION,

CRITICAL 134°C, CRITICAL 121°C si SPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                Date tehnice:

Dimensiuni (W x D x H): 445 x 532 x 428mm

Dimesniuni camera: Ø240 x 384mm

Capacitate camera: 18 litri

Greutate neta: 55kg

Consum maxim: 1900W

Alimentare: 230V, 50Hz

Sistem evacuare aer: pompa de vacuum 1, 3, 4

Incarcatura solida maxima: 4kg
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Incarcatura poroasa maxima: 1.5kg
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	Sterilizator
	Perfecțiune certificată

Clasa B (cea mai înaltă)

Îndeplinește toate cerințele medicale

Câștigător al premiului Red Dot Design
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	Bilirubinometru JM-105
	Cu Bilirobinometrul JM-105 puteți identifica cu precizie riscul la sugari pana la varsta de 35 de săptămâni. Eficient pentru screening, poate reduce ratele de readmisie și durata

internari.
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	Bilirubinometru MCG
	MCG testează, neinvaziv și instantaneu, concentrația transcutanată a bilirubinei, corelativ cu concentrația serică a bilirubinei, prin plasarea pe pielea nounascutului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Functioneaza cu acumulator Li 1000mAh. La incarcare 100% poate efectua

pana la 800 masuratori

- Memoreaza pana la 200 de masuratori efectuate

- Dispune de functe automata de aproximare. Pentru 2-5 masuratori din zone diferite calculeaza media totala a bilirubinei.

- Rezultat precis, testare instantanee în conditii de sigurantă

- Ecran LCD pentru o citire usoara

- Arata instant rezultatul testului si concentratia bilirubine
i serice atat in format

mg / dL, μmol / L

- Geanta metalica pentru transport

	32
	Aerosol cu ultrasunete micro 802
	Cantitate aer: 20l/min-ajustabil

Dimensiune particule: 0.4-5u

Densitate: max. 200mh/l

Ieşire nebulizare: 0.5-3.5ml/min (ajustabil)

Descriere:

Manevrare uşoară şi fără zgomot
Ajustare continuă a debitului şi intensităţii

Respectă cele mai înalte standarde de igienă

Funcţie de încălzire pentru inhalaţii calde

Disponibil în mai multe variante
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	Ventilator ATI V6
	Panou de control touch scree2/3

- Brat flexibil pentru sustinere circuite

- Umidificator si aerosol incorporate

- Senzor oxigen

- Valva ventilatie de siguranta pentru inspire

- Incalzitor la valva de expir

- Suport mobil

- Conectivitate retea centralizata din spital

-Senzor SPO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Moduri de ventilatie: A/C-VCV, A/C-PCV, A/C-PRCV,

SIMV-PC, SIMV-PC, SIMV-PRCV, BIPAP, APRV, CPAP, CPAP-VG

- Tipuri de pacienti care poti tratati: Adulti, Copii, Nou Nascuti

- Functii: terapie O2, stand by, tinere expiratie si inspiratie, oftat,

ATC, PCVR, PPS, Compliance, p0.1, aerosol, aspiratie O2
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	Defibrilator LTD740
	Destinat utilizării în spitale

– Mod automat și manual

– Ecran color TFT de 7” cu rezoluție 800×480 pixeli

– Imprimantă încorporată

– Monitorizare ECG

– Autotest automat

– Card de memorie intern pentru stocarea datelor

– Forma de undă bifazic trunchiat exponențială

– Accesorii incluse: padele pentru adulți și padele pediatrice, cablu ECG, adaptor padele

– Baterie reîncărcabilă Li-Ion 14.8V 3.1Ah
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	Defibrilator Rescue Life
	Ecran: TFT color de mare contrast LCD de 7 " (320x240 pixeli)

Defibrilare:

Unda: tip BTE (exponential bifazic trunchiata).

Impedanta: compensat, interval 25 - 200Î©.

Timp incarcare: 6 sec pentru 230J cu bateria incarcata.

Mod MANUAL:

Energie: 2-230J; (de la 2 la 10J cu pas de 1J; de la 10 la 230 J cu pas de 5J).

Comenzi: buton multifunctional.

Incarcare si buton de soc direct pe panoul fata pentru defibrilare hands-free.

Padele: pediatric si adult reutilizabile cu comanda incarcare/ soc.

Filtru : 50/60 Hz, linia de bază, EMG

Indicator Ritm Cardiac , Monitorizare ECG: Banda: 0.5 - 120 Hz (-3dB) cu filtre de parametrii

afisaj ECG :

Viteza 5, 10, 25, 50 mm / sec.

Gain 5, 10, 20 mm / mV cu cablu pacient; cu padele

HR citire digitală pe ecran de la 20 la 300 bpm (± 2%)

Alarmă: HR max 250 bpm reglabil, HR min reglabil 20 bpm imprimare:

Imprimare Automata

Viteză hartie 5, 10 şi 25 mm / sec; Lăţime hârtie:. 58 mm

Configuratie standard: Modul AED, Padele reutilizabile adulti/copii; Cablu alimentare,

Imprimanta, Baterie Li-Ion, Cablu ECG cu 5 fire, Manual
 de utilizare
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	Spirometru
	Ecran de 7 inch cu touchscreen.

- Opțiune de oximetrie

- Teste în timp real pe pc prin Bluetooth.

- Baza de date stocheaza până la 10.000 de teste de spirometrie sau 900 de ore de oximetrie.

- Imprimantă rapidă și silențioasă cu format personalizat

- Baterie reîncărcabilă cu durată lungă de viață

- Spirometrul folosește atât turbină reutilizabilă, cât și turbină de unică utilizare.

Parametri măsurați

VC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, vârstă pulmonară, Extrap. Volum, FET, Timp pentru PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75,

FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3,FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF,

FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC,

IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE,VT/tI,tE/tTOT, MVV (masurat), MVV
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	Electrocardiograf portabil
	- ecran LCD touchscreen;

- preluare și afișare simultană pe 12 derivații;

- printer;

- dimensiune hârtie: 210 mm x 30 m (rolă);

- alimentare la rețea 220 V și acumulator;

- măsurare analiză și interpretare automată;

- înregistrare automată, 25 și 50 mm/s;

- procesor digital filtrare zgomote;

- sensibilitate: 2,5; 5; 10; 20; si 40mm/mV;

- măsurători: frecvență cardiacă, interval PR, durată S, durată QRS, durată T, interval QT, axă O, axă QRS, axă T etc.;

- imprimantă încorporată;

- dimensiune hârtie termică: 210 mm.
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	Osteodensitometru OsteoPro Easy
	Parametrii ultrasunetelor: 

BUA(atenuare ultrasunete pe bandă largă), SOS(viteza sunetelor), OI(index osteoporoza); 

- Măsurători: BUA, SOS. 

Parametri de diagnostic: OI, scor T (tânăr-adult), scor Z (potrivire vârstă);

- timp măsurare: 15 secunde; 

- alimentare: 220V; frecvență: 50-60 Hz;

- dimensiuni: l x h x L: 300 x 300 x 600 mm. 

- PC integrat, imprimantă termică și monitor 7'' incluse în aparat.

Dotarea standard :

Unit: 3 bucăți suporți picioare (1 buc. pentru 230-250 mm; 1buc. pentru 210-230; 1 buc.standard), fantomă, gel, cablu alimentare, manual utilizare
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	Audiometru de screening
	Audiometrul digital 9910 permite stabilirea unui diagnostic definit de insuficiență auditivă                                                                                                                                                                Tip 4 - Screening (corespunde sau depășește standardul EN 60645-1)

Conducerea aerului de ieșire

Interval de frecvență (11 valori) De la 125 Hz până la 8 KHz (+ / - 1%)

Nivel de ieșire De la - 10 dB până la 100 dB

Atenuatorul pasii 5 dB

Ieșire sunetă continuă sau pulsată

Căști Sennheiser: ușoare, confortabile, foarte izolate

Buton raspuns pacient-optional

Alimentare externă cu adaptor de curent alternativ

Baterie reîncărcabilă integrată opțională

Ambalare cutie ABS

Dimensiunile audiometrului 210 x 130 x 30/60 mm

Transporta servieta rezistenta la socuri 280 x 310 x 100 mm

Greutate totală 1,5 Kg (doar 500 g pentru audiometru în afară
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	Audiometru de screening sugari
	instrument portabil, ușor de folosit, pentru testarea auzului la nou născuți și sugari.

Recomandat pentru secțiile de nounăscuți, secții de pediatrie, medici pediatri.

Dispozitivul emite un sunet la care reacționează sugarii până la 2 ani, punându-se în evidență o eventuală hipoacuzie.

dimensiune mică

examinare rapidă

Alimentare: baterie de 9 V

	41
	Otoscop
	iluminare cu fibră optică;

- mărire: 3x;

- bec cu LED High Power, 3.5 V;

- iluminare: aprox. 20.000 lux;

- durată de viață lampă: aprox. 50.000 h;

- 10 speculi auriculari dispozabili, diam. 4 mm;

- 10 speculi auriculari dispozabili, diam. 2.5 mm;

- baterie reîncărcabilă Li-Ion, 3.5 V, pentru utilizare cu încărcător MedCharge 4000;

- mâner metalic pentru baterii;

- cap otoscop: metalic;

- montare cap otoscop la mâner - sistem de prindere tip clic;

- etui.
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	Birou medic in L cu panou si picioare in C
	Birou medic utilizat pentru desfasurarea atributiilor profesionale, contribuind la amenajarea unui spatiu de lucru eficient.

Dimensiuni: L.120 x 180 x l. 80/60 cm x H.72 cm.

Culoare: conform paletar.

Finisaje: pal melaminat 25 mm conform standard E1.

Intretinere: se curata si dezinfecteaza usor.
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	Birou medic cu panou 80x160 cm
	Birou medic cu panou 80x160 cm

Birou medic utilizat pentru desfasuraree atributiilor profesionale, contribuind la amenajarea unui spatiu de lucru eficient.

Dimensiuni: L.160 x l.80 x H.72 cm.

Culoare: conform paletar.

Finisaje: pal melaminat 25 mm conform standard E1.

Intretinere: se curata si dezinfecteaza usor
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	Scaun birou TJELE negru
	Imitație de piele. Cu înălțime ajustabilă și mecanism de înclinare fără trepte. 

Dimensiuni 68x115-125x77 cm
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	Scaun birou TAMDRUP negru
	Imitație de piele. Șezut din spumă cu memorie ce ajută la înlăturarea tensiunii musculare. Bază din metal. Cu înălțime ajustabilă și mecanism de înclinare fără trepte. 

Dimensiuni 68x119-129x70 cm
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	Dulap pentru instrumente si medicamente - neog18
	Dulap de tip vitrina pentru instrumente si medicamente, baza dulapului este confectionata din inox, iar restul dulapului este confectionat din metal vopsit in camp electrostatic. In partea superioara are 2 usi de sticla care sunt prevazute cu incuietoare si 3 rafturi ajustabile pe inaltime, iar  in partea de jos are 2 usi metalice prevazute cu incuietoare.
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	Dulap m600271
	Structura din tabla de otel emailat. Doua compartimente suprapuse. Compartiment superior: cu doua geamuri, usile cu incuietoare si doua rafturi din otel inoxidabil,reglabile in inaltime .Usile compartimentului superior din sticla securizata. Compartimentul inferior: cu doua usi din tabla de otel emailat,un raft de tabla de otel emailat.

Dimensiuni: 75 x 37 x 164 (h) cm
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	Fotoliu tratamente cu actionare electrica si inaltime variabila
	- structură din oțel vopsit electrostatic;

- înălțime variabilă de la 55 la 75 cm, cu acționare electrică;

- reglare secțiuni cap și picioare, în orice poziție;

- brațe detașabile;

- tapițerie din plastic ignifug și lavabil;

- dimensiuni: 176 cm x 60 cm x 55/75 cm;

- capacitate maximă: 150 kg;
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	Pat consultație
	cadru tubular din otel, 35 mm diametru.

picioare diametru 30 mm

inaltime saltea: 5 cm

Dimensiuni pat: 180 x 75 x 79 cm

Greutate pat: 40 kg

Greutate maxima suportata: 180 kg
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	Scarita medicala dubla, din inox
	Scăriță medicală dublă, din inox, Turmed TM-J 1101

• cadru din inox.

• trepte din inox.

• toate componentele metalice sunt fabricate din inox de bună calitate 304.

Dimensiuni:

adâncime: 400 mm

lățime: 560 mm

înălțime: 400 mm.
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	Paravan cu patru segmente mo414c
	Realizat pe structura tubulara din otel cromat.

Perdele din plastic cu patru segmente, lavabile, ignifuge.

Paravanul este mobil, montat pe roti cu diametru de 50 mm, rotile centrale fiind prevazute cu frana, montaj usor, stabil.
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	Scaun doctor
	Șezut cu diametrul de 32 cm

Bază aluminiu, cu 5 picioare cu roți. Diametrul bazei: 50 cm
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	Masa tratament inox cu manere verticale si 2 blaturi
	structură din oțel inoxidabil;

- prevăzută cu 2 blaturi din oțel inoxidabil;

- realizată cu 2 mânere verticale de prindere și manevrare;

- dimensiuni de gabarit L=600 x l=440 x h=800 mm;
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	Trusa sanitara de prim-ajutor
	COMPONENTE:

INSTRUMENTAR:

- foarfece cu vârf bont (1 buc.);

- dispozitiv pentru respirație gură-la-gură (1 buc.);

- pipă Guedel, mărimea 10 (1 buc.);

- pipă Guedel copil, mărimea 4 (1 buc.);

- deschizător gură (1 buc.);

- atele material plastic (2 buc.)  

CONSUMABILE MEDICALE:

- leucoplast 2.5 cm x 2.5 m (1 buc.);

- leucoplast 5 cm x 3 m (1 buc.);

- plasture (pansament rapid) 6 cm x 10 cm (5 buc.);

- plasture 1.9 cm x 7.2 cm (10 buc);

- pansament cu rivanol 6 cm x 10 cm (5 buc.);

- comprese sterile în 8 straturi 10 cm x 10 cm (10 buc.);

- feși tifon 5 cm x 5 m (5 buc.);

- feși tifon 10 cm x 5 m (3 buc.);

- bandaj triunghiular cu lățimea de min. 80 cm (2 buc.);

- vată medicinală sterilă, pachet de 50g (2 buc.),

- garou 50 cm (1 buc.);

- mănuși de unică folosință - perechi (4 buc.)

DEZINFECTANȚI

- alcool sanitar 200 ml (1 buc.);

- batiste de hârtie cu soluție dezinfectantă (10 buc.);

- rivanol soluție 200ml (1 buc.);

- apă oxigenată 200 ml (1 buc.);

- alcool iodat 200ml (1 buc.)

MATERIALE DIVERSE:  

- ace de siguranță, min. 4 cm (12 buc.);

-pahar de unică folosință (5 buc.);

-creion (1 buc.);

-caiet cu 50 de pagini (1 buc.);

-broșură cu instrucțiuni de prim-ajutor (1 buc.);

-lista cu conținutul trusei (1 buc.)
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	Termometru medical tip pistol
	MASURARE ULTRA RAPIDA -1 sec – MICROPROCESOR DE ULTIMA GENERATIE

– DISTANTA DE MASURARE OPTIMA – 1-5cm – PENTRU MASURARI IN CONDITII DE SIGURANTA

– POSIBILITATEA ALEGERII AVERTIZARII SONORE DACA SE DEPASESTE O ANUMITA TEMPERATURA

– ECRAN LCD ILUMINAT CU POSIBILITATEA ALEGERII DIN 3 VARIANTE: VERDE, GALBEN, ROSU

– POSIBILITATEA ALEGERII MASURARI TEMPERATURII SUPRAFETELOR SAU CORP UMAN

– OPRIRE AUTOMATA IN CAZ DE NEFOLOSIRE (ECONOMISARE BATERIE)

– POSIBILITATEA MEMORARII ULTIMELOR 32 DE MASURATORI

– PRECIZIE MASURARE ±0.20C

– GREUTATE ~ 93g

MASURARE ULTRA RAPIDA -1 sec – MICROPROCESOR DE ULTIMA GENERATIE

– DISTANTA DE MASURARE OPTIMA – 1-5cm – PENTRU MASURARI IN CONDITII DE SIGURANTA

– POSIBILITATEA ALEGERII AVERTIZARII SONORE DACA SE DEPASESTE O ANUMITA TEMPERATURA

– ECRAN LCD ILUMINAT CU POSIBILITATEA ALEGERII DIN 3 VARIANTE: VERDE, GALBEN, ROSU

– POSIBILITATEA ALEGERII MASURARI TEMPERATURII SUPRAFETELOR SAU CORP UMAN

– OPRIRE AUTOMATA IN CAZ DE NEFOLOSIRE (ECONOMISARE BATERIE)

– POSIBILITATEA MEMORARII ULTIMELOR 32 DE MASURATORI

– PRECIZIE MASURARE ±0.20C

– GREUTATE ~ 93g
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	TERMOMETRUELECTRONIC MULTIFUNCȚIONAL 6 în 1 Beurer FT65
	Măsurare foarte rapidă

Tehnică de măsurare cu infraroșu

Alarmă vizuală în caz de febră

Afișare în ºC si ºF

Măsurare în ureche și la frunte

Redă temperatura suprafețelor

Fără mercur sau sticlă

Dezinfectabil

Marjă de eroare: 

Frunte : +/- 0,3ºC : 34-43ºC ( +/- 0,5ºF : 93,2 – 109,6ºF )

Ureche : +/- 0,2ºC : 35,5 – 42ºC ( +/- 0,4ºF : 95,9 – 107,6ºF )

Obiecte : +/- 1,5ºC (+/- 2,7ºF ) la < 30ºC ( 86ºF ) ; +/-5% la >/= 30ºC ( 86ºF )

10 spații de memorare, cu dată și oră

Funcție de oprire automată

Produs medical

Afișaj mare

Include 2 baterii de 1,5V AAA

Termen de garanție: 3 ani
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	Stetoscop Duplex 2.0, otel
	Caracteristici

- capsulă dublă cu suport inovativ pentru membrană;

- sistem acustic inovator, ce oferă o ausculație extraordinară pentru toate gamele de frecvență;

- olive auriculare moi, ce oferă confort sporit în timpul utilizării;

- membrană special concepută pentru o acustică precisă, diam. 44 mm, cu inel ce nu provoacă senzația de rece la contactul cu pielea;

- lungime: 74 cm;

- nu conține latex;

- stetoscopul Riester Duplex 2.0 este livrat cu piese de schimb (membrană, olive și tag de identificare);

- garanție: 2 ani;

- proiectat și realizat în Germania.
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	Tensiometru electronic automat
	Validat clinic

Indicator de batai neregulate ale inimii-IHB

Indicator de clasificare a valorilor tensiunii arteriale conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii-WHO

Automat; Montarea mansetei la brat

Metoda de masurare: oscilometrica

Display: digital LCD cu 3 linii

Afisarea simultana a tensiunii si pulsului

Interval de masurare:

Tensiune arteriala: 0 – 299 mmHg

Tensiune sistolica: 60 – 279 mmHg

Tensiune diastolica: 40 – 200 mmHg

Puls: 40 – 180 batai/minut

Precizia masurarii:

Presiune: ± 3 mmHg

Puls: ± 5 %

Alimentare:Baterii 4 x 1,5 V (R6P, LR6 sau AA) sau

adaptor pentru retea de c.a. TB– 233 (neinclus)

Memorie: 60

Dimensiuni: 140x69(h)x105 mm

Greutate (fara baterii): apox.245 g
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	Glucometru
	Glucometru EasyTouch GCH - aparat de măsurare a glicemiei, a colesterolului și a hemoglobinei, certificat CE, avizat de Ministerul Sănătății.

Deține afișaj LCD și memorie pentru rezultate. 

Setul conține:

- aparatul pentru măsură

- stiloul pentru înțepătură

- 25 buc ace de unică folosință

- 10 buc teste pt glicemie, 2 buc teste pentru colesterol, 5 buc teste hemoglobină

- manual de utilizare

- 2 baterii AAA
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	Taliometru medical electronic
	Taliometru cu citire electronica: 120-:-202 cm

Diviziuni: 1mm

Structura Aluminiu

Dimensiuni: 55x40x1000(h) mm

Alimentare: 2 baterii alkaline AA
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	Pediometru flexibil
	Material lavabil, pliabil. Reprezintă soluția de economisire a spațiului pentru o măsurare ușoară și precisă a lungimii corpului.

Variază între 10 și 99 cm, gradație 5 mm. 

Deși robust, suprafața este ușor de întreținut și poate fi curățat cu toate dezinfectantele disponibile în comerț.
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	Pelvimetru
	Instrument utilizat pentru masurarea pelvisului (metoda obstetricala de masurarea diametrului bazinului). 

Material: inox Japonia

Marimi: 33,0 cm
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	Oglinda frontala
	Diametrul oglinzii: 90 mm,

- structură rezistentă, uşor de manevrat în orice direcţie, uşor de reglat după circumferinţa capului.
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	Apasator de limba 43-250
	Apasatoare limba - spatule linguale sunt din inox, nesterile. Instrumentul se sterilizeaza in etuva sau autoclav.

Material: inox Japonia

Marimi: 17,0 cm
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	Deschizator de gura
	Material: inox Japonia

Marimi: 13,0 cm;
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	Ciocan reflexe
	Ciocanul de reflexe este un instrument medical folosit de practicieni pentru a testa reflexele tendonului profund. Testarea reflexelor este o parte importanta a examinarii fizice neurologice pentru a detecta anomalii in sistemul nervos central sau periferic. 

Ciocan reflexe cu ac si periuta, culoare rosie.

Lungime: 21 cm

Greutate: 125 g
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	Trusa mica chirurgie
	Trusa de mica chirurgie standard compusa din: bisturiu monobloc, foarfeca dreapta si curba, pensa anatomica, pensa chirurgicala, pensa Pean dreapta si curba,pensa Kocher dreapta si curba, stilet butonat, sonda canelata, port-ac Mayo, cutie instrumentar, ace chirurgicale.

Componenta trusa:

1.Bisturiu monobloc, inox

2.Foarfeca chrurgicala inox, dreapta 14 cm

3.Foarfeca chirurgicala inox, curba 14 cm

4.Pensa anatomica inox, 14,5 cm

5.Pensa chirurgicala inox, 14,5 cm

6.Pensa Pean inox, dreapta, 14 cm

7.Pensa Pean inox, curba, inox 14 cm

8.Pensa Kocher, inox, dreapta 14 cm

9.Pensa Kocher inox, curba cm

10.Stilet butonat inox, 14 cm

11.Sonda canelata inox, 14 cm

12.Port-ac Mayo inox, 15 cm

13.Cutie instrumentar fara maner,inox, 180x80x40 mm
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	Seringa spalaturi auriculare
	Material: inox Japonia

Se livreaza cu 2 capete.
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	Cantar de diagnostic
	Cântar de diagnoză

• Display XL iluminat pentru lizibilitate optimă

• Suprafață mare din sticlă securizată

• Capacitate portantă extrem de ridicată de până la 200 kg

• Greutate, țesut adipos/apă din organism, procent de țesut muscular, masă osoasă; afișare calorii AMR/BMR

• Cu calcularea IMC-ului

• Display negru modern în format XL

• Display iluminat pentru lizibilitate optimă

• Suprafață mare din sticlă albă de 8 mm

• Capacitate portantă deosebit de ridicată

• Cu interpretarea valorilor măsurate

• Electrozi din oțel inoxidabil mătuit

• 5 grade de activitate

• Spații de memorare a utilizatorilor: 10

• Comutare între kg, lb, st

• Mod de pornire: Quick Start (pornire rapidă)

• Funcție de oprire automată, indicator de suprasolicitare

• Capacitate portantă: 200 kg/divizare:100 g/0,1%/1 Kcal

• Dimensiune: 31 x 31 x 2,8 cm, display: 52 x 119 mm

• Suprafață din sticlă securizată: 31 x 31 cm

• Mărime cifre: 35 mm

• Incl. 3 x baterie 1,5 V AAA

• Garanție 5 ani
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	Cântar copii / nou-născuți
	Cântar nou-născuți, Cântare, Cântare copii, Produse nou născuți

COD:BY80

Display LCD mare (înălțimea cifrelor: 23 mm)

Suprafața de cântărire curbată

Mod de pornire Button-On (pornire cu buton)

Capacitate maximă 20 kg

Fracțiuni cântărite 5 g

Comutare kg/lb/oz

Ușor de curățat

Picioare de cauciuc rezistente la alunecare

Include 2 baterii 1,5V AA

Oprire automată

Termen de garanție: 5 an
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	Masa consult si infasat sugari
	2 blaturi:

- blatul superior, cu saltea și pereți de protecție, cu tapițerie din piele ecologică, diverse culori;

- blatul inferior, tip placă, cu tapițerie din piele ecologică, diverse culori;

- cadru metalic, vopsit electrostatic, gri metalizat; picioare inox;

- blaturile secțiunilor din pal cu burete gros de 3 cm;

- structură demontabilă;

- dimensiuni: 90 x 55 x 80 (h) cm.
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	Bancheta sala de asteptare Laser X2 Patchwork
	Model : LASER Patchwork X3 cu structura de  polipropilena de inalta densitate si cadru picioare de metal

Produs patentat, Certificat CE, Certificat ISO 9001, Certificat CATAS, Certificat TUV, certificat WIPO

Material : Polipropilena de inalta densitate si picioare de metal

Categorie de folosinta: sali de asteptare.

Garantia oferita este de 2 ani .

Culori vezi poza de prezentare

Dimensiuni vezi poza de prezentare

Model nestivuibil
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	Bancheta sala de asteptare Laser X3
	Model : Laser X3 cu structura de  polipropilena de inalta densitate si cadru picioare de metal

Produs patentat, Certificat CE, Certificat ISO 9001, Certificat CATAS, Certificat TUV, certificat WIPO

Material : Polipropilena de inalta densitate si picioare de metal

Categorie de folosinta: sali de asteptare.

Garantia oferita este de 2 ani .

Culori vezi poza de prezentare

Dimensiuni vezi poza de prezentare

Model nestivuibil
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	Bancheta sala asteptare 3 locuri
	-3 locuri;

- schelet metalic vopsit electrostatic, culoare argintie;

- cadru fix prevazut cu sistem antiderapaj si protectie pentru podea;

- spatar si sezut din plastic;

- culori disponibile: rosu, galben, vernil, albastru, negru;

- dimensiuni: 155 x 60 x 85 cm


În plus față de echipamentele și serviciile prezentate mai sus sunt necesare și materiale consumabile. Acestea vor fi achiziționate pentru a asigura buna desfășurare a activităților până la sfărșitul perioadei de implementare a proiectului.
Acest studiu de oportunitate a fost efectuat de SC 23 HAPPYDIVACONSULTING SRL, la solicitarea Primăriei Cornățelu, conform contractului consultanță.
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