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       Nr. 11848/07.07.2025
REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic și  a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amplasare echipamente de climatizare la Școala Gimnazială nr.1 Cornetu, județul Ilfov"

Scopul acestui proiect este asigurarea confortului termic optim pentru desfășurarea activităților educaționale, prin instalarea de sisteme de climatizare (aer condiționat) în sălile de clasă, laboratoare, cancelarie și alte spații didactice și administrative ale școlii.
 Justificarea acestui proiect

· Creșterea temperaturilor exterioare pe perioada verii determină condiții improprii pentru desfășurarea activității didactice.

· Necesitatea respectării normelor de igienă și confort termic în unitățile de învățământ (conform Ordinului MS nr. 119/2014 și normelor metodologice în vigoare).

· Solicitări venite din partea părinților, cadrelor didactice și conducerii școlii pentru crearea unui mediu educațional adecvat.

Constructia propusa spre echipare este situata in comuna Cornetu, judetul Ilfov, fiind reprezentata de Scoala Gimnaziala nr.1, una dintre cele mai importante institutii de invatamant din comuna.

Scoala gimnaziala nr.1 Cornetu, din sos.Alexandriei 179, Cornetu, a trecut printr –un proces de extindere, modernizare si reabilitare generala, in vederea asigurarii unor spatii de desfasurare a activitatii corespunzatoare numarului de elevi ce o frecventeza.

Proiectul trateaza strict amplasarea unor echipamente de climatizare pentru spatiile principale ale scolii gimnaziale (Sali de clasa, birouri personal didactic, alte spatii unde sunt necesare).

Lucrarile propuse nu vor afecta rezistenta si stabilitatea constructiei.Nu se va interveni la structura de rezistenta a constructiei sau la elementele de compartimentare; Nu se vor deteriora elementele structurale ale constructiei.

Se propune amplasarea a 24 de echipamente de tip monosplit inverter  si a unui echipament de tip bisplit, cu putere nominala de racire intre 9000-24000 BTU.

Amplasarea unitatilor exterioare  se va face grupat in mai multe zone, in exteriorul constructiei.Se vor realiza suporti metalici, din teva rectangulara cca 60x60x4 si contravanturi 60x60x4, pe care se vor grupa cate 2,3 sau 4 unitati exterioare.Suportii se vor amplasa direct pe trotuarul din beton existent, utilizand placute de fixare si ancore chimice M12x165, avand adancimea de ancorare 150mm.Sub placute se va amplasa mortar de subturnare necompresibil, de inalta rezistenta pentru preluarea deficientelor de planeitate.Suporturile vor fi ancorate de peretwle cladirii la partea superioara. Suportii vor avea pe laterale panouri sandwich fofnoizolatoare, de exterior, cu fete metalice si izolate vata minerala bazaltica CO/A1, pentru a deflecta zgomotul compresoarelor in directia opusa ferestrelor scolii.

Unitatile interioare vor fi amplasate dupa cum urmeza:

La corpul vechi al scolii, se vor amplasa cat mai grupat, pentru a permite conctarea la cate o baterie de unitati exterioare, alimentarea cu energie electica urmand a se realza dintr-un tablou electric nou, distributia urmand a fi realizata pe exteriorul constructiei print-un canal cablu metalic.

La corpul nou al scolii, unde s-au prevazut prin proiectul initial prize pentru unitatile interioare de climatizare, se vor amplasa in proximitatea acestora, alimentarea realizandu-se din tablourile de nivel, in care a fost prevazuta rezerva de putere necesara.

Se vor realiza totodata:

· Reparatii la termoizolatii exterioare in zonele unde s-au realizat interventii

· Reparatii la tencuielile interioare, in zonele unde s-au realizat interventii.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

· Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, di care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

· Valoare totală estimată a investiției:
– 251.303,72 lei (fără TVA 19%)
– 294.776,43 lei (cu TVA 19%)
Din care

· Constructii-montaj (C+M) 

- 164.581,43 lei cu TVA 19%:

- 138 303,72 lei fara  TVA 19%

Durata estimata de realizare a investitiei 3  luni
In consecinta, propun spre analiza, dezbatere si aprobare proiectul de hotarare anexat. 
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