












ANEXA nr.1 HCL nr.195/2021
Tabel cu amplasamentele terenurilor aferente investițiilor din cadrul obiectivului de investiții
 „PROIECT  REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA, PERIOADA 2014-2020” 

ce vor fi puse la dispoziția S.C. APA PROD S.A. DEVA , pe raza administrativ-teritorială a UAT Brad
	Componenta
	Poz.
	Denumire obiect
	Date de identificare (strada sau teren)
	Suprafete minime necesare (inclusiv marimea zonei de protectie sanitara, dupa caz)

	AMPLASAMENTE NOI (constructii noi propuse)
	

	
	
	Sistem de alimentare cu apa
	

	Surse de apa
	1
	Front captare –puturi forate
	Nu este cazul
	

	
	2
	Captare mal
	Nu este cazul
	

	
	3
	Captare lac acumulare
	Nu este cazul
	

	Aductiune, tratare, distributie
	4
	Statie de tratare – statie de clorare amplasta in incinta GA Brad (Mesteacan) propus
	Extravilanul localitatii Brad
	S=3500 m2

	
	5
	Conducta care alimenteaza GA Brad(Mesteacan) si conductele care alimenteaza UAT Luncoiu de Jos si UAT Baia de Cris din GA Brad (Mesteacan)
	Extravilan, Intravilan UAT Brad, L=18.106 m
	

	
	6
	Rezervor de 350 mc si 400 mc amplaste in GA Brad (Mesteacan) propus
	Extravilanul localitatii Brad
	S=3500 m2

	
	7
	Statie de pompare apa SP1 - aductiune
	intravilan, Localitatea Brad, Str.Avram Iancu 
	Cca. 50 mp teren ocupat temporar (perioada de executie)

	
	8
	Statie de pompare apa SP3
	intravilan, Localitatea Brad, Str. Valea Bradului
	Cca. 50 mp teren ocupat temporar (perioada de executie)

	
	9
	Statie de pompare apa SP4 
	intravilan, Localitatea Brad, Str.Taratel
	Cca. 50 mp teren ocupat temporar (perioada de executie)

	
	10
	Extinderea retelei de distributie
	Intravilan, UAT Brad, L=10.330 m
	

	
	
	Sistem de canalizare
	

	Statie de epurare
	
	Statie epurare ape uzate
	Nu este cazul
	

	Statii de pompare apa uzata
	
	Statie de pompare apa uzata SPAU 3
	Intravilan Localitatea Brad, str. Dacilor
	Cca. 50 mp teren ocupat temporar (perioada de executie)

	
	
	Extindere conducte de canalizare 
	Intravilan, localitatea Brad, L=3.880 m
	

	
	
	Conducte de refulare
	Intravilanul, localitatea Brad, L=324 m
	


	Componenta
	Poz.
	Denumire obiect
	Date de identificare (strada sau teren)
	Suprafete minime necesare (inclusiv marimea zonei de protectie sanitara, dupa caz)

	AMPLASAMENTE EXISTENTE (constructii existente)
	

	
	
	SIstem alimentare cu apa
	

	Surse de apa
	1
	Front captare –puturi forate
	Nu este cazul
	

	
	2
	Captare mal
	Nu este cazul
	

	
	3
	Captare lac acumulare
	Nu este cazul
	

	Aductiune, tratare, distributie
	4
	Statie de tratare – reabilitare statie clorare GA Brad (Lia)
	Statie de clorare amplasat in incinta GA Brad (Lia) existenta
	

	
	5
	Rezervore -  reabilitare rezervoare de 1000 mc si 2500mc  GA Brad (Lia)
	Rezervoare amplasat in incinta GA Brad (Lia) existenta
	

	
	6
	Reabilitare conducta transport 
	Nu este cazul
	

	
	7
	Reabilitarea retelei de distributie
	Intravilan, Localiatea Brad, L=8.673m
	

	
	
	Sistem de canalizare
	

	Statie de epurare
	8
	Extindere Statie epurare ape uzate – modernizare si extindere statie de epurare Brad
	Extindere si Modernizare SEAU in cadrul SEAU Brad existenta
	

	Statii de pompare apa uzata
	9
	Statie de pompare apa uzata SPAU
	Nu este cazul
	

	Retele canalizare
	10
	Reabilitare retele de canalizare
	Intravilan, Localiatea Brad, L=1.281 m
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