PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 1214 / 09.02.2022                                          

RAPORT
 Privind aprobarea  indicatorilor economici actualizați  ai obiectivului de investitii :
 (faza -DALI.) ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ,,
          Având în vedere ,    Documentatia  de Avizare a Lucrarilor de Interventii - pentru obiectivul de investiţii ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA CLASELE V-VIII, CLADIRE INVATAMANT GIMNAZIAL, DIN ORASUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ  ,, str. Victoriei,nr.50, proiect nr. 355/2021,  întocmită de proiectant general S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D, cu sediul in loc. Timisoara, str.Constantin Titel Petrescu, nr.4 , jud. Timis;   propunem Consiliului local Deta, aprobarea DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT la nivelul anului 2022, prin actualizarea preturilor aferente materialelor de constructii, respectiv aprobarea indicatoriilor economici ai investitiei actualizați, deoarece indicatorii economici au suferit o crestere, fată de indicatorii economici aprobati initial  la faza DALI nr. 355/2021,  datorată de corelarea cu rata  inflatiei, cresterii preturilor   pe piata constructiilor fata de martie 2021, fapt confirmat prin publicarea Ordonantei de Guvern nr. 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.833/31.08.2021, cu avizul Comisiei economice şi al Comisiei de urbanism şi administrarea patrimoniului, 
               În conformitate  cu art.44, alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,  H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice , art.10, aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
  Prin prezentul referat propunem aprobarea:  Devizul general actualizat și indicatorii economici actualizați ai investitiei,  aferenți Documentatiei tehnico-economice -faza DALI- ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA CLASELE V-VIII, CLADIRE INVATAMANT GIMNAZIAL, DIN ORASUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ  ,, str. Victoriei,nr.50, proiect nr. 355/2021, întocmite de proiectant general S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D, cu sediul in loc. Timisoara, str.Constantin Titel Petrescu, nr.4 , jud. Timis;   
  1.Descrierea investitiei    
           Prin prezentul proiect se dorește alinierea construcției existente (Școală Generală cu clasele V-VIII) la standardele și normativele în vigoare pentru a putea funcționa în scopul destinat, păstrând rolul de scoală generală, cât și creșterea calității serviciului de învățământ pentru utilizatorii direcți, elevii. 

          Astfel, se propun lucrări de reabilitare, modernizare dotare și consolidare a structurilor, unde se consideră necesar.

             Prezenta documentația se referă la corpul C1 – Școală Generala cu clasele V-VIII în regim de înălțime Stehnic+P+3, identificat prin CF 400297, adresa Loc. Deta, Str. Victoria, Nr. 50, Jud. Timiș.
                       Clădirea este alcătuită dintr-un singur corp, cu funcțiuni specifice activității de învățământ. Imobilul existent are un regim de înălțime Stehnic+P+3.                      
Principalii indicatori tehnici ai investitiei:

           Prin prezentul proiect, pentru aducerea clădirii la un nivel care să îndeplinească cerințele la standard ale funcțiunii de școală. Propunerile de intervenție vizează reabilitarea și dotarea școlii. 

     Propunerile de reabilitare pentru clădire din punct de vedere tehnic sunt:
•
Se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie realizată din PVC cu geam termopan clar. 

•
Se va monta tâmplărie rezistenta la foc, unde este cazul, conform scenariului de siguranță la incendiu;

•
Se vor monta pervaze interioare și exterioare la ferestre;

•
Se vor desface lambriurile din lemn existente pe pereți;

•
Pereții se vor repara unde este cazul după care se va monta tapet PVC pe aceștia până la înălțimea de 1,60 [m] împotriva murdăririi;

•
În grupurile sanitare se va monta faianță până la înălțimea de 1,60 [m];

•
Se vor recompartimenta grupurile sanitare pentru a găzdui un număr suficient de toalete pentru elevi și cadrele didactice, conform normativelor în vigoare. Compartimentarea se va realiza din pereți de ghips-carton rezistenți la umezeală;

•
Se vor amenaja grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități;

•
Se vor reconverti unele spatii pentru a se obține funcțiunile cerute de beneficiar conform normativelor în vigoare;

•
Se vor desface coșurile de fum existente;

•
Se vor realiza zugrăveli interioare în toate spațiile cu vopsele lavabile atât la pereți cât și la tavane;

•
Se vor desface pardoselile din parchet existente și se vor înlocui cu covor PVC. În cazul în care stratificația existentă pentru parchet este mare, aceasta se va înlocui cu șapă de egalizare ușoară cu greutatea specifică maximă de 110 [kg/mc]. Suplimentar, pentru asigurarea planeității se va folosi șapă autonivelantă turnata în strat de maxim 1,5 [cm];

•
Se va monta pe holuri covor PVC. Pentru a se realiza aderența optimă, mozaicul existent se va mătui și se va curăță înainte de montarea covorului PVC;

•
Se va monta gresie antiderapanta  în grupurile sanitare;

•
Se vor înlocui balustradele pe casele scărilor;

•
Pentru accesibilizarea spațiilor se vor monta ascensoare tip platformă pentru persoanele cu dizabilități;

•
Se va realiza o rampă de acces în clădire pentru persoanele cu dizabilități;

•
Se vor schimba integral instalațiile electrice;

•
Se vor schimba integral instalațiile sanitare;

•
Se vor schimba integral instalațiile termice. Încălzirea se va asigura de centrale funcționând cu combustibil gazos. Apa caldă menajeră se va realiza cu boiler din otel inoxidabil cu capacitatea de 300 litri. Răcirea în anumite spații se va realiza cu aparate de aer condiționat;

•
Conform auditului energetic, se va realiza un sistem cu panouri solare cu tuburi pentru conversia energiei solare în energie termică;

•
Se vor realiza instalații DSI conform scenariului de siguranță la incendiu;

•
Se vor realiza hidranți interiori și exteriori și un grup pompare pentru hidranți și rezervor de apa cu capacitatea de 112 [mc], conform scenariului de siguranță la incendiu;

•
Se vor monta stingătoare PSI cu pulbere, conform scenariului de siguranță la incendiu;

•
Pentru pereții exteriori se propune păstrarea sistemului actual (izolație cu polistiren expandat de 6 [cm] grosime). Se vor realiza doar reparații punctuale unde este cazul;

•
Pentru soclu se propune izolarea cu polistiren extrudat de 5 [cm] grosime;

•
Pentru planșeul superior se propune izolarea cu vată bazaltica / minerală de 20 [cm] grosime. Se va realiza o podină de protecție a vatei minerale și se vor realiza realiza din beton monolit;

•
Se vor realiza reparații la straturile hidroizolante ale terasei peste intrare;

•
Se vor realiza recompartimentări conform cerințelor beneficiarului și a normativelor în vigoare fără a afecta elementele de rezistență ale construcției;

•
Se vor realiza dotări specifice activității de învățământ;

•
Se vor monta dispensere pentru dezinfectanți si săpun lichid.

•
Pentru planșeul inferior se propune izolarea cu polistiren extrudat de 3 [cm] grosime amplasat la intrados în zonele cu subsol tehnic;

•
Se va zugrăvi întreaga clădire la exterior;

•
Se vor realiza pazii din lemn vopsite la șarpantă;

•
Se vor realiza reparații punctuale la structura șarpantă, unde este cazul;

•
Se vor ignifuga elementele din lemn ale șarpantei;

•
Se vor înlocui elementele de colectare ale apelor pluviale (jgheaburi, burlane);

•
Se vor înlocui țiglele care sunt degradate;

•
Se va realiza un trotuar perimetral etaj, închis cu cordon de bitum, cu lățimea de 1 [m], stratificațiile prevăzute în părțile desenate;
•
Indicatori economici

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:


11.051.489,97 lei  inclusiv TVA, din care: C+M –7.966.206,96 lei, inclusiv TVA. 

Esalonarea investitiei (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	11.051.489,97 lei
	7.966.206,96 lei


•           Categoria si clasa de importanță
             Construcția se încadrează în categoria de importantă „C” conform HG 766/97,constructii de importanța normala, clasa de importanță „III” conform P100-1/2013 și are coeficientul de importantă γi=1,0 conform P100-1/2013.


•
Durata de realizare (luni)

In conformitate cu graficul de implementare a proiectului, investiția se implementează într-o perioada de 26 luni, iar investiția de bază se execută într-o perioadă de 12 luni.

           Prin urmare vă rog să aprobați indicatorii economici actualizați si Devizul general actualizat, ai obiectivului de investitii ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ,,

      INTOCMIT,
     Sing.Popescu Viorica                                                                                                  

