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Valoarea totala a investitiei  (faraTVA)                         8.607.419,66 lei
Din care C+M                                                                7.918.031,68  lei

Durata de realizare a investitiei                                       26 luni       
Durata propusa pentru executie lucrari                           18  luni                              
    
      
Capacitati: 
Retea canalizare menajera – PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m, colectoare stradale amplasate pe strazile mentionate, ce se descarca direct sau indirect in colectorul principal de pe strada Teleajenului si de aici in statia de epurare a comunei:
1. Colectoare stradale PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m;
1. Statie pompe ape uzate str. Milcovului Di-1.5 m, Hi=2.5 m si echipata (1+1) EP Q=0.5l/s si Hp = 10 mCA;
1. Conducta refulare apa uzata PEHD De 90, L=60m – Strada Milcovului;
1. Racorduri individuale PVC D160, n=222 buc/ 6m, inclusiv camine racord;
1. Desfacere refacere sistem rutier, S=3210 mp
            Retea canalizare pluviala - PVC, D 315, SN 8, L=3350m, care contine;
1. Camine de vizitare din beton n=85buc, Di=1.0 m;
1. Guri scurgere n=217 buc;
1. Racorduri guri scurgere PVC D160, 217 buc/10 m;
1. Desfacere si refacere sistem rutier S =5037 mp;

