PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 3902  / 19.04.2022                                             

RAPORT
Privind aprobarea DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (faza -DALI.) a Devizului General si Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții :  ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ”
Pentru promovarea obiectivului de investiții ,,REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLADIRE ÎNVAȚĂMANT GIMNAZIAL, DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ” str. Victoriei, nr. 50, prin ,,PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CONSTRUCȚII DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL,, Subprogramul "UNITĂȚII ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT" derulat prin  CNI, investiție propusa  pe lista sinteză  a CNI, aprobată prin Ordinul M.L.P.D.A. nr. 4004/27.10.2020, s-a întocmit o documentație tehnico-economică faza DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) conf. HG nr. 907/2016, privind  etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții, cu modificările și completările ulterioare.
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții - pentru obiectivul de investiții ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLADIRE INVATAMANT GIMNAZIAL, DIN ORASUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ  ,, str. Victoriei, nr. 50, proiect nr. 355/2021, DEVIZUL GENERAL, Indicatorii tehnico-economici ai investiției, întocmite de proiectant general S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D, cu sediul in loc. Timișoara, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 4 , jud. Timis, propunem Consiliului local Deta, aprobarea acesteia, cu avizul Comisiei economice și al Comisiei de urbanism și administrarea patrimoniului. 
În conformitate  cu art.44, alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,  H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Prin prezentul referat propunem aprobarea  Documentației tehnico-economice - faza DALI- ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLADIRE ÎNVAȚĂMANT GIMNAZIAL, DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ” str. Victoriei, nr. 50, proiect nr. 355/2021, DEVIZUL GENERAL, Indicatorii tehnico-economici ai investiției, întocmite de proiectant general S.C. EUROENGINEERING TIMISOARA S.R.L-D, cu sediul in loc. Timișoara, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 4 , jud. Timis;   
  1.Descrierea investiției    
  Prin prezentul proiect se dorește alinierea construcției existente (Școală Generală cu clasele V-VIII) la standardele și normativele în vigoare pentru a putea funcționa în scopul destinat, păstrând rolul de scoală generală, cât și creșterea calității serviciului de învățământ pentru utilizatorii direcți, elevii. 

Prezenta documentație se referă la corpul C1 – Școală Generală cu clasele V-VIII în regim de înălțime Stehnic+P+3, identificat prin CF nr. 400297, nr. top 400297-C1, oraș Deta, str. Victoriei, nr. 50, jud. Timiș.
Regimul de înălțime al scolii este Stehnic+P+3 și are o forma dreptunghiulară, cu dimensiunile maxime de 40,80 [m] X 15,41 [m].
Înălțimea nivelurilor este H=3,20 [m].
FUNCȚIONALITATEA CLĂDIRII ÎN SITUAȚIA PROPUSĂ
SUBSOL TEHNIC
Subsol tehnic 

S = 141,41 [m2]
        H= 1,61 [m] 


PARTER
Hol Acces                   S = 27,61 [m2]
         H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Portar                          S = 9,26 [m2]

        H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Grup sanit.                  S = 6,14 [m2]
         H= 3,20 [m] 
           gresie antiderapantă
Casa scării                  S = 16,94 [m2]
         H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Hol                              S = 85,60 [m2]

        H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Cancelarie                   S = 33,15 [m2]
         H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Birou direcțiune          S = 15,84 [m2]

        H= 3,20 [m] 
           covor PVC

Sală de ședințe                S = 50,33 [m2]

       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală științe                      S = 50,12 [m2]

       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Laborator informatică    S = 65,75 [m2]

       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Cabinet medical             S = 16,99 [m2]

       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Biblioteca                       S = 34,19 [m2]
        H= 3,20 [m] 

covor PVC

Grup sanitar fete 
  S = 20,33 [m2]
        H= 3,20 [m]                     gresie antiderapantă        
Grup sanitar băieți 
  S = 19,12 [m2]

       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Gr. Sanit. Pers.cu dizab  S = 4,43 [m2]

       H=3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Dep. Mat. Curățenie
  S = 3,82 [m2]
        H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Casa Scării 
  S = 7,90 [m2]
        H= 3,20 [m] 

covor PVC

Hol acces 
  S = 8,29 [m2]

       H= 3,20 [m] 

covor PVC

 CT
  S = 14,29 [m2]

       H= 3,20 [m] 

șapă beton

ETAJ 1
Casa scării

 S = 10,83 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            covor PVC

Hol 


 S = 84,61 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            covor PVC

Centru de doc. Si info. S = 33,29 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            covor PVC

Arhiva 

 S = 9,81 [m2]

       H= 3,20 [m] 
            covor PVC

Grup Sanitar 

 S = 5,77 [m2]

       H= 3,20 [m] 
            covor PVC

Sala de clasa 

 S = 50,24 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

 S = 50,13 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

 S = 50,24 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Cabinet psihologic 
 S = 17,12 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Cabinet Logopedie 
 S = 16,75 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Laborator fizica 
 S = 67,54 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Anexa


 S = 16,77 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Grup sanitar fete 
 S = 20,33 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Grup sanitar băieți 
      S = 19,12 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Gr. Sanit. Pers.cu dizab     S = 4,43 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Dep. Mat. Curățenie    S = 3,82 [m2]
                   H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Casa Scării 

 S = 15,62 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

ETAJ 2

Casa scării

S = 10,80 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Hol 


S = 84,84 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Laborator biologie 
S = 67,67 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasă  
            S = 51,49 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasă 

S = 50.09 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasă 

S = 50,30 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasa 

S = 50,24 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasă 

S = 50,15 [m2]
       H= 3,20 [m] 

covor PVC

Grup sanitar fete 
S = 20,61 [m2]
       H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Grup sanitar băieți 
S = 19,12 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Gr. Sanit. Pers.cu dizab S = 4,43 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            gresie antiderapantă
Dep. Mat. Curățenie 
S = 3,82 [m2]

       H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Casa Scării 

S = 15,62 [m2]
       H= 3,20 [m] 
            covor PVC
ETAJ 3

Casa scarii

S = 10,83 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Hol 


S = 84,88 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Cancelarie 

S = 15,99 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

S = 49.63 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

S = 50,41 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

S = 50,19 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Sala de clasa 

S = 50,41 [m2]

H=3,20 [m] 

covor PVC

Sală de clasă 

S = 50,96 [m2]

H= 3,20 [m] 

covor PVC

Sală de activități 
S = 51,45 [m2]

H= 3,20 [m] 

covor PVC

Grup sanitar fete 
S = 20,59 [m2]

H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Grup sanitar băieți 
S = 19,12 [m2]

H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Gr. Sanit. Pers.cu dizab S = 4,43 [m2]

H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Dep. Mat. Curățenie 
S = 3,82 [m2]

H= 3,20 [m] 

gresie antiderapantă
Casa Scării 

S = 15,62 [m2]

H= 3,20 [m] 

covor PVC

INDICATIVI URBANISTICI 

Steren = 7.609,00 [m2]

Sc C1 = 583,00 [mp]
Sd C1 =  2.290,00 [mp]

Sc C2 = 390,00 [mp]
Sd C2 =  780,00 [mp]

Sc C3 = 462,00 [mp]
Sd C3 =  462,00 [mp]

Sc C4 =  39,00 [mp]
Sd C4 =  39,00 [mp]

Sc C5 = 11,00 [mp]
Sd C5 =  11,00 [mp]

Sc C6 = 87,00 [mp]
Sd C6 =  87,00 [mp]

P.O.T propus = 20,65%

C.U.T propus = 0,4821

Pentru corpul C1

- Sc C1 parter = 583,00 [m2]

- Sc C1 etaj1 = 569,22 [m2]

- Sc C1 etaj2 = 569,22 [m2]

- Sc C1 etaj3 = 569,22 [m2]

- S-a desfășurat C1 = 2.290,00 [m2]

- Sutil C1 parter = 490,01 [m2]

- Sutil C1 etaj1 = 476,42[m2]

- Sutil C1 etaj2 = 479,18 [m2]

- Sutil C1 etaj3 = 478,33 [m2]

- Sutil C1 total = 1,924.03[m2]

Principalii indicatori tehnici ai investitiei:

- Se va înlocui tâmplăria existentă cu tâmplărie realizată din PVC cu geam termopan clar. 

- Se va monta tâmplărie rezistenta la foc, unde este cazul, conform scenariului de siguranță la incendiu;

- Se vor monta pervaze interioare și exterioare la ferestre;

- Se vor desface lambriurile din lemn existente pe pereți;

- Pereții se vor repara unde este cazul după care se va monta tapet PVC pe aceștia până la înălțimea de 1,60 [m] împotriva murdăririi;

- În grupurile sanitare se va monta faianță până la înălțimea de 1,60 [m];

- Se vor recompartimenta grupurile sanitare pentru a găzdui un număr suficient de toalete pentru elevi și cadrele didactice, conform normativelor în vigoare. Compartimentarea se va realiza din pereți de ghips-carton rezistenți la umezeală;

- Se vor amenaja grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități;

- Se vor reconverti unele spatii pentru a se obține funcțiunile cerute de beneficiar conform normativelor în vigoare;

- Se vor desface coșurile de fum existente;

- Se vor realiza zugrăveli interioare în toate spațiile cu vopsele lavabile atât la pereți cât și la tavane;

- Se vor desface pardoselile din parchet existente și se vor înlocui cu covor PVC. În cazul în care stratificația existentă pentru parchet este mare, aceasta se va înlocui cu șapă de egalizare ușoară cu greutatea specifică maximă de 110 [kg/mc]. Suplimentar, pentru asigurarea planeității se va folosi șapă autonivelantă turnata în strat de maxim 1,5 [cm];

- Se va monta pe holuri covor PVC. Pentru a se realiza aderența optimă, mozaicul existent se va mătui și se va curăță înainte de montarea covorului PVC;

- Se va monta gresie antiderapanta  în grupurile sanitare;

- Se vor înlocui balustradele pe casele scărilor;

- Pentru accesibilizarea spațiilor se vor monta ascensoare tip platformă pentru persoanele cu dizabilități;

- Se va realiza o rampă de acces în clădire pentru persoanele cu dizabilități;

- Se vor schimba integral instalațiile electrice;

- Se vor schimba integral instalațiile sanitare;

- Se vor schimba integral instalațiile termice. Încălzirea se va asigura de centrale funcționând cu combustibil gazos. Apa caldă menajeră se va realiza cu boiler din otel inoxidabil cu capacitatea de 300 litri. Răcirea în anumite spații se va realiza cu aparate de aer condiționat;

- Conform auditului energetic, se va realiza un sistem cu panouri solare cu tuburi pentru conversia energiei solare în energie termică;

- Se vor realiza instalații DSI conform scenariului de siguranță la incendiu;

- Se vor realiza hidranți interiori și exteriori și un grup pompare pentru hidranți și rezervor de apa cu capacitatea de 112 [mc], conform scenariului de siguranță la incendiu;

- Se vor monta stingătoare PSI cu pulbere, conform scenariului de siguranță la incendiu;

- Pentru pereții exteriori se propune păstrarea sistemului actual (izolație cu polistiren expandat de 6 [cm] grosime). Se vor realiza doar reparații punctuale unde este cazul;

- Pentru soclu se propune izolarea cu polistiren extrudat de 5 [cm] grosime;

- Pentru planșeul superior se propune izolarea cu vată bazaltica / minerală de 20 [cm] grosime. Se va realiza o podină de protecție a vatei minerale și se vor realiza stratificațiile prevăzute în părțile desenate;

- Pentru planșeul inferior se propune izolarea cu polistiren extrudat de 3 [cm] grosime amplasat la intrados în zonele cu subsol tehnic;

- Se va zugrăvi întreaga clădire la exterior;

- Se vor realiza pazii din lemn vopsite la șarpantă;

- Se vor realiza reparații punctuale la structura șarpantă, unde este cazul;

- Se vor ignifuga elementele din lemn ale șarpantei;

- Se vor înlocui elementele de colectare ale apelor pluviale (jgheaburi, burlane);

- Se vor înlocui țiglele care sunt degradate;

- Se va realiza un trotuar perimetral etaj, închis cu cordon de bitum, cu lățimea de 1 [m], realiza din beton monolit;

            - Se vor realiza reparații la straturile hidroizolante ale terasei peste intrare;

            - Se vor realiza recompartimentări conform cerințelor beneficiarului și a normativelor în vigoare fără a afecta elementele de rezistență ale construcției;

- Se vor realiza dotări specifice activității de învățământ;
- Se vor monta dispensere pentru dezinfectanți si săpun lichid.

FINISAJE INTERIOARE 

- pardoseli: covor PVC, placi ceramice antiderapante;

- pereți: zugrăveli lavabile, tapet PVC, faianță;

- tâmplărie: tâmplărie din PVC cu geam termopan clar și uși antifoc.

- compartimentări: pereți ghips-carton pe structură metalica anti foc și anti umezeală;

- balustrade: metalice cu H=90 cm.

FINISAJE EXTERIOARE 

- pereți 
- tencuială decorativă structurată pe termosistem existent;

- soclu
- tencuială decorativă structurată pe termosistem ignifug propus;

- tâmplărie: tâmplărie din PVC cu geam termopan clar. Se vor monta la ieșirile principale uși cu mânere anti panică;

- învelitoare: țiglă ceramică culoarea;

- podeste acces, terase, rampe persoane cu dizabilități, trepte și contratrepte – gresie ceramică antiderapantă de exterior.

- balustrade: metalice cu H=90 cm.

 DOTĂRI 

Clădirea va fi dotata cu mobilier și dotări specifice     
Indicatori economici

Valoare totala (INV), inclusiv TVA: 14.735.740,86 lei  inclusiv TVA, din care: C+M –.9.078.280,25 lei, inclusiv TVA. 

Esalonarea investitiei (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	14.735.740,86 lei
	9.078.280,25 lei


• Categoria si clasa de importanță
  Construcția se încadrează în categoria de importantă „C” conform HG 766/97,constructii de importanța normala, clasa de importanță „III” conform P100-1/2013 și are coeficientul de importantă γi=1,0 conform P100-1/2013.


• Durata de realizare (luni)

In conformitate cu graficul de implementare a proiectului, investiția se implementează într-o perioada de 26 luni, iar investiția de bază se execută într-o perioadă de 12 luni.
Propunem abrogarea HCL Deta nr.48 din 30.03.2021 și HCL Deta nr.22 din 10.02.2022 avînd in vedere indicatorii economici actualizati.
           Anexez :  anexa 1- DEVIZUL GENERAL –Faza DALI- privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: ,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ,,

Și  Anexa2: 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE

Suprafata teren - 7.609,00  mp

Sc. totală  C1    -    583,00 mp

Sd. totală C1  - 2.290,00 mp

P.O.T propus = 20,65%

            C.U.T propus = 0,4821

                                   TVA 19%
	,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ,,


	 inclusiv TVA

	Valoarea totală a investiției
	14.735.740,86 lei
	2.977.518,86 euro

	din care C + M
	9.078.280,25 lei
	1.834.366,59 euro

	Valoare finanțată prin Subprogram( „C.N.I.”)
	14.484.832,56 lei
	2.926.820,07 euro

	din care C+M
	9.048.420,77 lei
	1.828.333,15 euro

	Valoare finanțată prin U.A.T. ORAȘUL DETA (cheltuieli pentru servicii de proiectare și lucrări finanțate de UAT Deta-conform  Deviz general );
	250.908,30 lei
	50.698,78 euro

	din care C+M
	29.859,48 lei
	6.033,44 euro

	(la  cursul BNR din 9 martie 2022, de 1 euro =  4,9490 lei)


        
Prin urmare vă rog să aprobați documentația faza DALI, respectiv  indicatorii  tehnico-economici, propusa la finantare prin ,,CNI,, pentru realizarea investiției,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ GENERALĂ CLASELE V-VIII, CLĂDIRE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL DIN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ,,  
      INTOCMIT,
     Popescu Viorica                                                                                                  

