	[image: image1.jpg]CERTIFICAT nr.0726

1SO 9001





	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 19126/21.12.2022
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare bretea de legatura intre str.Scolii si str.Rasaritului in comuna Cornetu, jud.Ilfov”
Prezentul raport este intocmit in conformitate cu: 

· Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”;

· Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”.

· Prevederile HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Pentru demararea procedurilor privind proiectarea, autorizarea si executarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „ Amenajare bretea de legatura intre str.Scolii si str.Rasaritului in comuna Cornetu, jud.Ilfov” a fost incheiat contractul de prestari servicii de elaborare documentatie tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate nr.19300/30.12.2021 cu firma SC MANBOR PROIECT SRL care a elaborat si inaintat Studiul de fezabilitate  nr.20 din 15.12.2022 inregistrat la Primaria Cornetu cu nr.18911 din 15.12.2022
SC MANBOR PROIECT SRL in calitate de proiectant a elaborat documentatia tehnico-economica faza SF privind necesitatea si oportunitatea investitiei in cadrul caruia se prezinta principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei si se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale. Studiul de fezabilitate  a fost elaborat, in conformitate cu normativele in vigoare si contine informatii cu referire la obiectivul proiectului.
Necesitatea promovarii investitiei de amenajare a unei bretele de legatura care sa asigure legatura intre Str. Scolii si Str. Rasaritului apare ca urmare a faptului ca in prezent nu exista nicio legatura intre cele doua strazi, precum si faptul ca pe DN6 ce strabate Comuna Cornetu s-a montat parapeti de beton pentru separarea sensurilor de circulatie impartind comuna in doua. Pentru ca un cetatean sa care locuieste in zona sa ajunga cu autovehiculul la institutiile publice din comuna respectiv: Scoala nr. 1 din Sos. Alexandriei si Gradinita nr.2 din Str. Livezi, Judecatoria si Primarie este nevoit sa mearga pana in Orasul Bragadiru unde este un sens giratoriu. 

Necesitatea realizarii acestei bretele de legatura apare si din imbunatatirea conditiilor de siguranta in trafic, confort si consum de combustibil.
Prin studiul intocmit se are in vedere propunerea de solutii tehnice de realizare a strazii din comuna Cornetu, care sa confere conditii de circulatie in orice anotimp in siguranta si confort.
Deasemenea propunerea de amenajare a trotuarelor pietonale, va conferi conditii de circulatie a pietonilor in orice anotimp de siguranta.Prin realizarea pistelor de ciclisti se incurajeaza transportul verde.

         In prezent nu exista o strada de legatura intre Str. Scolii si Str. Rasaritului sau o legatura pietonala intre Str. Rasaritului si Scolii.
Pentru realizarea strazii au fost analizate doua variante de traseu.
Varianta 1 de traseu– varianta recomandata

1.Suprafata totala teren bretea
2010

mp

Suprafata teren expropriat

1933

mp

Suprafata carosabil


1392.18
mp

Suprafata trotuar


495.12
 mp

Suprafata piste ciclisti


740.97
mp

Borduri 20x25



512

ml

Borduri 10x15



512

ml

Terasamente



272.89
mc

Sapatura



700.67
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


501

ml

Mutare stalp



1

buc

Podet subtraversare


1 

buc

Varianta 2 de traseu 

2.Suprafata totala teren bretea
2461

mp

Suprafata teren expropriat

2377

mp

Suprafata carosabil


1189.17
mp

Suprafata trotuar


424.99
          mp

Piste ciclisti



633.93
          mp

Borduri 20x25



438

ml

Borduri 10x15



438

ml

Terasamente



645.62 
mc

Sapatura



595.48
          mc

Indicatoare rutiere STOP

2
          buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


428

ml

Podet subtraversare


1 

buc
 Varianta constructiva consta in realizarea unei structuri semirigide alcatuite din: fundatia din balast 25cm, balast stabilizat cu ciment 6% de 15cm, strat de legatura din beton asfaltic BAD22.4LEG50/70 de 6cm si strat de uzura din beton asfaltic BA16RUL50/70 de 4cm in varianta 1 de traseu.

Justificarea acestei variante consta in urmatoarele avantaje:

-
Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizat

-
Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

-
Greselile de executie pot fi remediate mai usor

-
Prezinta un confort de rulare mai mare, datorita lipsei rosturilor

-
Pret mai redus de realizare

-
In cazul necesitatii unor interventii la partea carosabila, desfacerea si refacerea structurii se face mai usor si cu costuri mai mici

-
Traseul in varianta 1 este cel mai apropiat posibil de DN6 din zona studiata ceea ce conduce la un consum de combustibil mai mic si un timp de deplasare mai redus fata de varianta 2 de traseu.
-
In varianta 1 de traseu suprafata de expropriat este de 1933mp ,fata de varianta 2 de traseu unde suprafata de expropriat este de 2377mp.
Lista cuprinzand imobilele proprietate privata care vor fi afectate pentru proiectul AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA INTRE STR. SCOLII SI STR. RASARITULUI IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV
Varianta 1 de traseu
	Cod
	UAT
	Nume si

prenume

proprietar/

detinator imobil
	Destinatie

imobil
	Tip

proprietate


	Nr.

Tarla


	Nr.

parc

ela
	Nr.

cad
	Nr.

CF
	Supraf.

construc

tii

afectate

(mp)
	Supraf.

Teren

afectata

(mp)

	T1 

 
	Cornetu
	Melinescu Oana

Melinescu Cezar

Nicusor

Barbu Marius

Barbu Angela

Paslaru Mircea

Paslaru Mihaela

Duma Vasile

Daniel

Paximo Adina

Mihaela

Tepelus

Alexandru

Laurentiu

Tepelus

Alexandra

Florina

Duma Vasile

Daniel

Paximo Adina

Daniela

Costache Ion

Costache

Minodora

Radu Viorica

Florea Cristiana

Ciubotaru Elena

Ciubotaru

Nicusor
	Intravilan
	Privata
	14
	1
	822/8
	53612
	
	847

	T2  


	Cornetu
	Cristiana

Ciubotaru Elena

Ciubotaru

Nicusor


	Intravilan
	Privata
	14
	1
	822/7
	53611
	-
	165

	T3
	Cornetu
	Florea Cristiana

Ciubotaru Elena

Ciubotaru

Nicusor
	Intravilan
	Privata
	14
	1
	822/6
	53610
	
	148

	T4
	Cornetu
	Florea Cristiana

Ciubotaru Elena

Ciubotaru

Nicusor
	Intravilan
	Privata
	14
	1
	822/5
	53609
	
	147

	T5
	Cornetu
	Florea Cristiana

Ciubotaru Elena

Ciubotaru

Nicusor
	Intravilan
	Privata
	14
	1
	822/4
	53608
	
	145

	T6
	Cornetu
	Comuna

Cornetu
	Intravilan
	Privata
	-
	-
	57265
	57265
	
	33

	T7
	Cornetu
	
	Intravilan
	Privata
	30
	1/12
	57239
	57239
	
	1481


Afectate de exproprieri sunt 7 imobile. Suprafata terenului care necesita expropriere este de 2933mp.
Lista cuprinzand imobilele proprietate privata care vor fi afectate in Varianta 2.

	Cod
	UAT
	Nume si

prenume

proprietar/

detinator imobil
	Destinatie

imobil
	Tip

proprietate


	Nr.

Tarla


	Nr.

parc

ela
	Nr.

cad
	Nr.

CF
	Supraf.

construc

tii

afectate

(mp)
	Supraf.

Teren

afectata

(mp)

	T1 

 
	Cornetu
	Stan Ion

Manu Dumitru

Gabriel

Manu Irina

Silvia

Raducanu

Vasile

Raducanu

Filomita

Munteanu

Florentina

Spiridon Petru

George

Vasile Daniel

Ifrim-Donici

Diana Roxana
	Intravilan
	Privata
	14
	14/1
	56598
	56598
	
	965

	T2  


	Cornetu
	Neidentificat
	Intravilan
	Privata
	-
	-
	Neidentificat
	Neidentificat
	-
	365

	T3
	Cornetu
	Nedelcu Adrian

Gabriel
	Intravilan
	Privata
	14
	40
	51091
	51091
	-
	89

	T4
	Cornetu
	Comuna

Cornetu
	Intravilan
	Publica
	-
	-
	57265
	57265
	-
	33

	T5
	Cornetu
	
	Intravilan
	Privata
	60
	1/74
	55770
	55770
	-
	958


Afectate de exproprieri sunt 5 imobile. Suprafata terenului care necesita expropriere este de 2377mp.
Valoare totala a investitiei: 
                   1.915.046,71 lei cu TVA (19%)
                                                     1.611.806,71 lei fara TVA

     din care C+M: 
                                            1.022.627,38 lei cu TVA (19%)
                                                       859.350,74 lei fara TVA 
Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)
Indicatorii tehnico-economici rezultati din proiect faza SF sunt prevazuti in Anexa 1 si Anexa nr.2  la prezentul raport de specialitate 

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Amenajare bretea de legatura intre str.Scolii si str.Rasaritului in comuna Cornetu, jud.Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
   Compartiment Achizitii Publice

     Consilier, Ion Florentina



                                                ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE
nr.19126/21.12.2022
Indicatori tehnico-economici
Suprafata totala teren bretea

2010

mp

Suprafata teren expropriat

1933

mp

Suprafata carosabil


1392.18
mp

Suprafata trotuar


495.12
 mp

Suprafata piste ciclisti


740.97
mp

Borduri 20x25



512

ml

Borduri 10x15



512

ml

Terasamente



272.89
mc

Sapatura



700.67
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


501

ml

Mutare stalp



1

buc

Podet subtraversare


1 

buc
  Valoare totala a investitiei: 

 1.915.046,71 lei cu TVA (19%)

                                                     1.611.806,71 lei fara TVA


         din care C+M: 
           1.022.627,38 lei cu TVA (19%)

                                                       859.350,74 lei fara TVA 
Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)
Compartiment achizitii publice,

Ion Florentina
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