R O M Â N I A                                                                                                  PROIECT                                                                                                                                                                                                                                               
JUDEŢUL TIMIS                                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA

H O T Ă R Â R E A

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Deta nr. 135/27.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza - DALI.), a Devizului General și Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții  „Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:           
a) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

b) art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. c), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Ținând cont de:

a) referatul de aprobare nr. 1998/23.02.2023 al Primarului orașului Deta, în calitatea sa de iniţiator;
b) raportul nr. 1999/23.02.2023 al Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze şi analize din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Deta, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului local al oraşului Deta nr. 135/27.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza - DALI.), a Devizului General actualizat și Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”, raportat la prevederile Ghidului specific PNRR Componenta 10 - Fond Local I.3-Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
c) avizele consultative ale Comisiei Urbanism și Economice ale Consiliului local.
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Consiliul local al orașului Deta adoptă prezenta hotărâre:
Art. I - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. nr. 135/27.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza - DALI.), a Devizului General și Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții  „Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 - Se aprobă, documentația tehnico-economică (faza - DALI.), Devizul General actualizat și Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”, documentație întocmită de proiectant general: S.C. STUDIO FORMA TIMISOARA  S.R.L., cu sediul în str. Carpați nr. 23, Timișoara, jud. Timiș, proiect nr. 117/2021 - conform anexelor , care fac parte integrantă din prezenta:
Anexa 1 - Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora; 

Anexa 2 - Devizul general actualizat V2 – privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”;
Anexa 3 - Documentația faza DALI pentru realizarea investiției „Eficientizare energetică prin reabilitare clădire sediul Primărie oraș Deta, str. Victoriei, nr. 32, județul Timiș”.
Art. II - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;

- Primarului Oraşului Deta;

- Compartimentului Administraţie publică locală, protocol;

- Compartimentului Dezvoltare economico-socială, prognoze şi analize;

- Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite; 

- Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului autorizarea executării lucrărilor  şi  administrarea patrimoniului;
- prin publicare pe site-ul www.detatm.ro – Monitorul oficial local.

    INIȚIATOR PROIECT,                                                  AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
            Roman Petru                                                             Secretarul general al orașului Deta    

               Primar                                                                             Coralia SCULEAN                         
                                     ANEXA 1
La HCL nr........../...............

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN REABILITARE CLĂDIRE SEDIUL PRIMARIE 
ORAȘ DETA, STR. VICTORIEI, NR. 32, JUDEȚUL TIMIȘ”
Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora;
                  Pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei pentru sediul primariei orasului Deta, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie, s-au realizat studii pe Clădirea Primăriei, care este alcătuită din două corpuri de clădire realizate în perioade de timp diferite: corpul din față are regim de înălțime Sp+P+1E și a fost realizat înainte de anul 1940, iar corpul din spate  are regim de înălțime P și a fost realizat înainte de anul 1980, in vederea realizarii obiectivului .

1.Descrierea investitiei    

DATE GENERALE – SITUATIE EXISTENTA
                       Clădirea Primăriei este alcătuită din două corpuri de clădire realizate în perioade de timp diferite: corpul cuprins între axele 1-9/A-D are regim de înălțime Sp+P+1E și a fost realizat înainte de anul 1940, iar corpul cuprins între axele 3-9/D-M are regim de înălțime P și a fost realizat înainte de anul 1980. 
                                Din punct de vedere constructiv, constructia prezinta fundații continue din zidărie de cărămidă plină, suprastructura realizată din pereți portanţi din zidărie de cărămidă plină neconfinată, planseul este alcătuit din arce și bolți din zidărie de cărămidă peste subsol, respectiv plansee din lemn peste parter și etajul 1, iar acoperisul este de tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.
                             Imobilul este inclus în ansamblul urban „Străzile Victoriei și Mihai viteazul” COD TM-II-a-B-06217, poziția 201 în lista monumentelor istorice 2015.
INTERVENTII – SITUATIE PROPUSA
SISTEM CONSTRUCTIV
Asupra sistemului constructiv se propun urmatoarele interventii:
· izolarea termică a pardoselilor 
· anveloparea peretilor exteriori cu o tencuiala termoizolanta de grosime de 2 cm pe fatada principala situata la str. Victoriei, respectiv o tencuiala termoizolanta de 8 cm pe fatada posterioara, respectiv laterala. Se vor reface/pastra ornamentale de pe fatada principala; in cazul in care, la desfacerea tencuielilor se vor observa fisuri ale peretilor, acestea se vor injecta cu mortare de tip SIKA sau similar si se vor camasui local cu tesatura din fibra de sticla;
· planseul peste parter la corpul parter si planseul peste etaj la corpul P+1: se vor desface podinele existente, se vor scoate umpluturile existente dintre grinzile din lemn, se vor inlocui grinzile din lemn degradate de la planșeele existente, se va monta vată minerală 10 cm și se va executa podină continuă din scanduri de lemn;

· rigidizarea planșeelor din lemn existent peste parter și etajul 1 în plan orizontal prin contravântuire cu platbenzi metalice, pentru realizarea efectului de șaibă sau prin suprabetonarea acestuia. Pentru soluția de suprabetonare se impune dublarea grinzilor din lemn existente de la planșeu.

· montarea de tamplarii eficiente energetic atat la exterior cat si la interior; se propun ferestre din lemn stratificat cu geam tripan;

· inlocuirea elementelor degradate de la șarpanta din lemn existentă (șipci, căpriori, pane, popi etc...) si montare de clești;

· desfacerea și refacerea învelitorii din țiglă ceramică și a șarpantei din lemn existente cu pastrarea formei inițiale. La atice după desfacerea șorțurilor de tablă se vor verifica cărămizile existente și dacă acesteea prezintă instabilitatea se vor desface și se vor rezidi;

· montarea panouri fotovoltaice în planul învelitorii între axele C-D/1-9;  

· verificarea si repararea etanseitatii jgheaburilor, burlanelor, racordul dintre acestea, inclusiv racordul burlanului cu canalizarea sau înlocuirea acestora cu unele similare;

· realizare de trotuare perimetrale etanșe cu dirijarea apelor meteorice din jurul clădirii.

Asupra fatadei principale se propun urmatoarele interventii:
· spălare, sablare cu apă și nisip;
-    decapare, curațare tencuială în zonele degradate. După desfacerea tencuielilor daca se observa fisuri în pereții din zidărie de cărămidă acestea se vor injecta cu mortare tip SIKA sau similar și se vor cămășui local cu tesătură din fibre de sticlă;
-    desprafuire, cu apa fara presiune, dupa o spalare pentru indepartarea prafului, se refac straturile de tencuiala cu materiale similare existente , aplicarea de intaritor de tencuiala pe suprafetele tencuite ramase;
-     se vor folosi tencuieli pe baza de var hidraulic (fără ciment);
-     zugraveli compatibile cu cele existente, conform cod culoare ;
      -    ornamentele degradate se vor restaura și se vor reface prinderile acestora acolo unde acestea sunt degradate. Se vor fixa martori și se vor executa sabloane dupa ornamentele actuale;
Important:  - elementele de ornament arhitectural lipsa sau deteriorate grav, vor fi refăcute identic cu cele originale.
· in zona soclului se propune decaparea tencuielii deteriorate, refacerea rosturilor cu mortar de var/ repararea fisurilor zidăriei (dacă există) cu mortare tip SIKA sau similar și cămășuirea locală cu tesătură din fibre de sticlă, aplicarea de tencuieli de asanare a sărurilor pe bază de var,  aplicarea zugrăvelii de exterior pe bază de silicați (conf. propunere din proiectul de arhitectură);
· se vor inlocui glafurile și sorțurile existente din tabla zincata .;
· refacerea cornișei degradate;
· se propune reabilitarea elementelor metalice ornamentale (grilaje, balustrade, port-drapele, jardiniere), prin verificarea prinderilor acestora sau dacă este cazul prin demontarea și remontarea pe aceeași poziție cu refacerea prinderilor;
-
verificarea prinderilor elementelor metalice de la balconul existent și înlocuirea elementelor metalice degradate;
Asupra accesului principal se propun urmatoarele interventii:

-desfacere rampă acces handicapati și refacere scări intrare pe toată lungimea intrarii;

-montare platform electrică pentru  acces personae cu dizabilități

INSTALATII
Din punct de vedere al instalatiilor electrice, in ambele scenarii se va monta un sistem fotovoltaic, compus din 23 de panouri policristaline, fiecare panou avand o putere de 285 W si care dezvolta o putere totala in varf de productie de 6 kWp. Rolul acestui sistem este sa asigure alimentarea cu energie electrica integrala a incintei. In cazul in care bateriile nu pot fi incarcate cu ajutorul energiei solare, inverterul va comuta pe alimentarea electrica de la furnizor/generator.
Instalaţiile electrice aferente sistemului de iluminat au o putere instalată totală de 7 kW si o putere electrica simultan absorbita este de aproximativ 6 kW si va fi preluată din tabloul de distributie TDI, amplasat la parter, in vecinatatea firidei de bransament FB, conform pieselor desenate.
Tabloul electric a fost proiectat tinandu-se cont de o rezerva de circa 5% pentru eventuale extinderi, de noi consumatori.
Din punct de vedere al instalatiilor sanitare, alimentarea cu apă rece a instalaţiilor interioare se va face de la sistemul existent de alimentare cu apa rece al localitatii, alimentarea cu apă caldă de consum se va face de la boilerele electrice de capacitate V=10 litri, iar transportul apei calde menajere de la boiler la consumatori se face cu teava din cupru. Alimentarea cu energie electrica a boilerelor se va face de la sistemul propus de panouri fotovoltaice.
Apele pluviale de pe acoperis se vor colecta intr-un rezervor de retentie de capacitate V= 6 m3 si ulterior vor fi utilizate la stropirea spatiilor verzi si pentru uz intern, dupa caz. Rezervorul este prevazut cu preaplin si clapeta sens
Din punct de vedere al instalatiilor termice, asigurarea incalzirii se va face de la centrala termica pe gaz in condensatie, de capacitate Qth=100 kW si amplasata in camera tehnica aferenta cladirii, care va inlocui centrala termica existenta. Pentru marirea confortului termic pe durata sezonului cald se vor utiliza un sistemele de aer conditionat tip split, existente.
INDICI CARACTERISTICI
Prin lucrările propuse nu se modifica indicatorii urbanistici.
Steren: 2050 mp
Sc total: 823 mp (613mp C1 + 168mp C2 + 42mp C3)
Scd total: 1263 mp
Suprafața intervenție – Sediu Primărie Deta
Scd : 1053 mp
Sc parter : 613 mp
Sc etaj: 410 mp
Sc subsol partial: 30 mp
POT: 40.14%
CUT: 0.6
2.
Indicatori economici

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:


3.182.281,89 lei  inclusiv TVA, din care: C+M –2.651.783,01 lei, inclusiv TVA. 

Esalonarea investitiei (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	3.182.281,89 lei
	2.651.783,01 lei


•            Categoria de importanta a constructiei

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA „C” DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997) si la  clasa „II-a”  de importanta (conform STAS 10100/0/75, P100/2013).

•
Durata de executie ( luni ): 10 luni

PROIECTANT GENERAL :
S.C. STUDIO FORMA TIMISOARA  S.R.L.
