PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 3231/22.03.2023                                          

RAPORT
privind aprobarea Documentației tehnico-economice (faza - SF), Devizului general și Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ,,Realizare varianta de ocolire a orașului Deta”.
 Avand in vedere ca ORASUL DETA , a fost inclus în  Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" prin aprobarea Cereri de finantare privind realizarea  investitiei  ” REALIZARE VARIANTA DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”  aferentă  Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny" si de asemenea  crearea şi modernizarea sistemelor rutiere, cicliste și pietonale constituie elemente de bază pentru comunitate, acestea fiind  necesare pentru a asigura condiţii de, protecţia mediului, accesibilitatea şi, în general, condiţii optime de trai, în acest context,  s-a întocmit o documentatie TEHNICO-ECONOMICA(faza -SF) în vederea realizarii obiectivului propus, respectiv :   ” REALIZARE VARIANTA DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”, in conformitate cu HG nr.907/2016,privind  etapele de elaborare si  continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investiţii                          ,,REALIZARE VARIANTA DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA” pentru obtinere finantarea acestui obiectiv in cadrul Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny"
Această documentatie a fost intocmită de proiectant general : S.C. EUROCAV PROIECT S.R.L.,   Loc. Timișoara, str. C. T. Petrescu, nr. 4, parter, cam 1, ap. 1, jud. Timiș, Proiect nr. 91/2022  , (faza -SF)   propunem Consiliului local Deta, aprobarea acestei documentații  Faza -SF., Devizului General si Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii , cu avizul Comisiei economice şi al Comisiei de urbanism şi administrarea patrimoniului. 
            În temeiul art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si f), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare si   H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor  /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
  1.Descrierea investitiei    
În prezent, tranzitul orașului se realizează pe drumul DN 59B, care traversează localitatea, însă acest lucru face ca viteza de deplasare să fie una redusă, costul de operare al vehiculelor poate să devină tot mai ridicat ca urmare a creșterii numărului de defecțiuni ale părții carosabile, din cauza traficului intens, iar realizarea unei variante de ocolire, ar elimina aceste probleme. 

Prin realizarea centurii ocolitoare a orașului Deta se creează noi oportunități pentru populație cât și pentru agentii economici precum și atragerea de noi investitori în zonă.
De asemenea se prevede și realizarea elementelor de siguranță a circulației, atât pentru semnalizarea verticală cât și pentru cea orizontală .
Documentația respectă condiţiile de calitate a lucrărilor de construcții pentru localități conform legislației în vigoare și anume Legea privind calitatea  în construcții 10/1995 și hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
Amplasamentul investiţiei a fost stabilit prin tema de proiectare și este situat pe teritoriul administrativ al orașului Deta, în extravilanul localității.

Obiectivul de investiții dispune de următoarele caracteristici tehnice:

	OBIECTIV

INVESTITII
	Suprafaţă ocupata definitiv (mp)
aproximativ

	“ REALIZARE VARIANTĂ DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”
	30.000

	Specificații tehnice ale investiției

	Lungime drum
	3080 m

	Lățime parte carosabilă
	6,00 m

	Lățime acostamente
	2 x 1,00 m

	Panta transversală
	2,5 %

	Pantă acostamente
	4,0%


“ REALIZARE VARIANTĂ DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”

 Structură rutieră- recomandata
-20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianți hidraulici

-30 cm strat de fundație din balast

-20 cm strat de bază din balast stabilizat cu ciment

-geocompozit antifisura

-7 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4

-5 cm strat de uzură din beton asflatic BA 16
Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

- Devizul general estimativ al investiţiei pentru Varianta 1, întocmit conform HG 907/2016, devizele pe obiecte şi evaluările pe obiecte 

[image: image1.emf]Valoare 

(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor

de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )


[image: image2.emf]TOTAL GENERAL

13,129,833,83 2,473,338,67 15,603,176,35

Din care C + M 

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

10,205,621,44 1,939,068,07 12,144,689,51


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice in vigoare;

-  Lungime totală centură ocolitoare: 3080,00 m;
-  Lățime parte carosabilă: 6,00 m               
-  Lățime acostamente: 2 x 1,00 m              
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi in funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Din punct de vedere economic realizarea investitiei contribuie la bunăstarea economică a comunității locale. Aceasta este efectuată în numele întregii comunități şi nu în numele proprietarului infrastructurii, asa cum reiese și din cadrul analizei financiare.
Implementarea investiției creează beneficii directe și anume:

            - Dezvoltarea durabilă a localității;

            - Îmbunătățirea calității mediului înconjurător;

            - Creșterea gradului de siguranță pentru traficul auto.        
d) Durata de realizare (luni):20 luni data limită de finalizare a investiției.

2.
Indicatori economici
Valoare totala (INV), inclusiv TVA:

15,603,176,35  lei  inclusiv TVA, din care: C+M –12.144.689,51 lei, inclusiv TVA. 
Esalonarea investitiei (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	15,603,176,35 lei
	12.144.689,51 lei


•            Categoria și clasa de importanta a constructiei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, și a Hotararii nr. 766/1997 lucrările proiectate sunt de categoria D de importanţă.

Din punct de vedere al duratei de exploatare lucrarea este definitivă secundară și se încadreaza în clasa de importanță IV.

•
Durata de realizare (luni):20 luni data limită de finalizare a investiției.

Anexez:

Anexa 1 - Descrierea investiției și indicatorilor fizici, inclusiv valorile financiare asociate acestora;
Anexa2: - Devizul general – privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: “ REALIZARE VARIANTĂ DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”
Anexa 3: documentația faza SF, Proiect nr. 91/2022 pentru realizarea investiției, “ REALIZARE VARIANTĂ DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”
Prin urmare vă rog să aprobați documentația pentru realizarea investiției “ REALIZARE VARIANTĂ DE OCOLIRE A ORAȘULUI DETA”
INTOCMIT,
Popescu Viorica
