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   ROMANIA

                          Str. Doctor Victor Climescu nr.24, 906100


JUDETUL CONSTANTA
                                                          Tel.0241/735622;   fax.024/-735314


                                                                                                e-mail - apl@primaria-techirghiol.ro


CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOL                                         www.primariatechirghiol.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”

Consiliul Local Techirghiol, întrunit în şedinţa din data de .............. .

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de dl. primar – Soceanu Iulian-Constantin,  


Având în vedere :

· Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

· HCL 106/16.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța” inclusiv Nota de fundamentare privind descrierea investitiei realizata si a cheltuielilor legate de proiect ;
· HCL 155/11.10.2022 privind modificarea si completarea HCL 106/16.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța” inclusiv Nota de fundamentare privind descrierea investitiei realizata si a cheltuielilor legate de proiect ;
· Contractului de finanțare nr. 8604/21.01.2023, înregistrat cu nr. 4672/17.02.2023;

· Actul Aditional nr. 1/2023 la contractul de finantare nr. 34299/23.03.2023 inregistrat cu nr. 11431/13.04.2023 ;
· Ordinului nr. 999/2002 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor Europene aferente Planului național de  redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte  PNNR /2022/C10, Componenta 10- Fondul local, următoarele:

 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. ( pct. I.3)

- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde - puncte de reincarcare vehicule electrice. (pct. I.1.3).

· Contractul de prestari servicii nr.  9789/30.03.2023 privind elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) a proiectului ethnic cu detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind « Cresterea Eficientei Energetice a Imobilului Cladirii Biblioteca oraseneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+1E, oras Techirghiol, jud. Constanta »;


Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


În temeiul art.139, alin.(3), lit.”a” și .”d”  , coroborat cu art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 
HOTĂREŞTE:
Art.1 -  Se aprobă documentatia tehnico-economica (SF/DALI) pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 -  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”, și descrierea sumară a investiției conform anexei 2, întocmită de S.C. UZO PROJECT DESIGN SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 -   Primarul orașului Techirghiol va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 -  Secretarul orașului va face publică prezenta hotărăre prin afișaj și o va comunica persoanelor și instituțiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.     
INIŢIATOR,

PRIMAR,

IULIAN-CONSTANTIN SOCEANU

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL,

DR.JR. NICULINA PAROŞANU
 Nr. 13305/05.05.2023                                                                                                     APROB,

 Serviciul  Urbanism Patrimoniu Tehnic Investitii                                                         PRIMAR, 

     Iulian-Constantin SOCEANU

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”
1. TEMEIUL DE FAPT

Având în vedere documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța” întocmită de S.C. UZO PROJECT DESIGN SRL.
2. TEMEIUL DE DREPT

· Conform  Hotararea nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

· HCL 106/16.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța” inclusiv Nota de fundamentare privind descrierea investitiei realizata si a cheltuielilor legate de proiect ;
· HCL 155/11.10.2022 privind modificarea si completarea HCL 106/16.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța” inclusiv Nota de fundamentare privind descrierea investitiei realizata si a cheltuielilor legate de proiect ;
· Contractului de finanțare nr. 8604/21.01.2023, înregistrat cu nr. 4672/17.02.2023;

· Actul Aditional nr. 1/2023 la contractul de finantare nr. 34299/23.03.2023 inregistrat cu nr. 11431/13.04.2023 ;
· Ordinului nr. 999/2002 pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor Europene aferente Planului național de  redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte  PNNR /2022/C10, Componenta 10- Fondul local, următoarele:

 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. ( pct. I.3)

- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde - puncte de reincarcare vehicule electrice. (pct. I.1.3).

· Contractul de prestari servicii nr.  9789/30.03.2023 privind elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) a proiectului ethnic cu detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind « Cresterea Eficientei Energetice a Imobilului Cladirii Biblioteca oraseneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+1E, oras Techirghiol, jud. Constanta »;

3. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”
UAT Techirghiol are in implementare proiectul “Cresterea Eficientei Energetice a Imobilului Cladirii Biblioteca oraseneasca si Gradinita cu program Prelungit, S+P+1E, Oras Techirghiol, judetul Constanta” pentru Proiectul numarul C10-I3-1275, intitulat : ”CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI BIBLIOTECA ORASANEASCA SI GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT S+P+1 E, ORAS TECHIRGHIOL, JUDETUL CONSTANTA” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 - AXA DE INVESTIȚIE 3 – Mobilitate urbană durabilă, INVESTIȚIA 1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice, pentru care s-a semnat Contractul de finanţare nr. 8604/21.01.2023, înregistrat cu nr. 4672/17.02.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice, in calitate de coordonator de investitie şi UAT Oraş Techirghiol, în calitate de beneficiar.

In vederea respectarii prevederilor contractului de finantare s-a incheiat Contractul de prestari servicii nr.  9789/30.03.2023 privind elaborare a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) a proiectului tehnic cu detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind « Cresterea Eficientei Energetice a Imobilului Cladirii Biblioteca oraseneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+1E, oras Techirghiol, jud. Constanta », incheiat cu S.C. UZO PROJECT DESIGN SRL, cu sediul in Constanta, str. Razoare, nr.118, jud. Constanta, tel:0723277966, CIF.:RO36431934, nr. Registrul Comertului J13/2028/2016, reprezentata prin Administrator, Oana-Cristina Cotac, in calitate de prestator.
        Comisia de receptie, a procedat in perioada 02.05.2023 la receptia serviciilor privind elaborare documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), Scenariu de securitate la incendiu si documentatie tehnica in vederea obtinerii avizelor in cadrul proiectului « Cresterea Eficientei Energetice a Imobilului Cladirii Biblioteca oraseneasca si Gradinita cu program prelungit S+P+1E, oras Techirghiol, jud. Constanta ».

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

	
	VALOARE (fara TVA)

[lei]
	TVA

[lei]
	VALOARE (cu TVA)

[lei]

	Valoarea totala a investitiei:
	4.505.750,10
	849.731,14
	5.355.481,24

	din care C + M:
	2.952.817,20
	561.035,27
	3.513.852,48


INDICATORI DE PROIECT

	Denumire indicator
	Unitate de măsura
	Valoare țintă (conf. Contract de finanțare)

	C10 - Suprafața desfășurată renovată/reabilitată energetic
	mp
	846

	C10 - Număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice în funcțiune
	puncte
	2


DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Perioada necesara realizării investiției de la data semnării contractului de finanțare este de 25 luni, din care:

· 9 luni: Întocmire DALI, proiect tehnic si detalii de execuție, verificarea proiectului de catre verificatori atestați MLPAT si emitere Autorizație de construire; 

· 4 luni: organizarea procedurilor de achiziție;

· 12 luni: realizarea execuției lucrărilor aferente investiției de bază; 

NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE

Cheltuielile eligibile, in limita valorii totale a proiectului de 2.327.037,09 lei, finanțat prin contractul de finanțare nr. 8604/21.01.2023/4672/17.02.2023 vor fi finanțate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației, denumit MDLPA prin programul PNRR, din Componenta imprumut PNRR (investitia C10-I3) si Finantare nationala din Componenta asistenta tehnica financiara nerambursabila PNRR (C10-I1.3).

Cheltuielile eligibile ce vor depăși valoarea totala de 2.327.037,09 lei cat si toate cheltuielile neeligibile vor fi finanțate din bugetul local al beneficiarului.

IDENTIFICAREA SCENARIILOR PROPUSE PRIN D.A.L.I.

Intervenţiile avute în vedere la reabilitarea si modernizarea energetica a clădirii au fost impartite  în doua categorii principale şi anume:

· Intervenţii asupra anvelopei clădirii, notate cu C; 

· Intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii, notate cu I; 

Solutiile pentru anvelopa clădirii se aplica in ambele scenarii, acestea sunt notate cu „C” si  cumulate intr-un pachet de solutii numit „C-Pachet Constructii”.

Solutiile pentru instalatiile clădirii se aplica in scenariul 2, acestea sunt notate cu „I” si  cumulate intr-un pachet de solutii numit „I-Pachet Instalatii”.

Prin urmare, cele 2 scenarii luate in calcul sunt: 

· Scenariul 1: cuprinde pachetul de solutii „C-Pachet constructii”;

· Scenariul 2: cuprinde pachetul de solutii „C-Pachet constructii” + „I-Pachet Instalatii”;

Suplimentar, se vor executa si alte lucrari ce sunt necesare in vederea aducerii cladirii la cerintele moderne specifice unei gradinite si a unei bliblioteci (in principal virtuale) in materie de: norme de sanatate, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, cerinte de securitate la incendiu (asigurare flux evacuare, dotarea cu instalatii de detectie si semnalizare la incendiu, instalatii de stingere incendiu) si conditii moderne de desfasurare a activitatii. 

SCENARIUL ALES

Scenariul ales va fi scenariul 2 pentru ca acesta estimeaza: 

· reduceri de energie finala pentru incalzire mai mari de 50% 

· reducere a energiei primare pe intreaga cladire situate in intervalul 30% - 60%

· reducerea de CO2 situata in intervalul 30% - 60%

Indicatorii de eficienta energetica ce vor rezulta in urma investitiei sunt prezentati in cele ce urmeaza. 

INDICATORI DE EFICIENTA ENERGETICA LA IMPLEMENTAREA SCENARIULUI 2  - CONSTRUCTII SI INSTALATII + IREG

	Rezultate
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	242.31
	68.94

	Consumul de energie primară (kWh/m2 an) din surse conventionale  si regenerabile pentru toata cladirea
	507.92
	349.48

	Consumul de energie primară (kWh/m2 an) din surse conventionale  
	507.92
	228.19

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	0
	121.29

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an)
	95.15
	38.28


Implementarea Scenariului 2 de solutii  estimeaza:

	Reduceri
	Procent %

	reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 
	71.55

	reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an) din surse conventionale si regenerabile pentru:
	31.19

	reducere a consumului de energie primară (kWh/m2 an) din surse conventionale 
	55.07

	reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/m2 an) 
	59.77


Măsurile propuse in Scenariul 2 estimează :

· reduceri de energie finala pentru incalzire mai mari de 50% 

· reducere a energiei primare pe intreaga cladire situate in intervalul 30% - 60%

· reducerea de CO2 situata in intervalul 30% - 60%

UTILAJE SI ECHIPAMENTE:

· Centrala termica murala gaz - 1 buc.

· Pompa de cladura aer-apa - 2 buc. 

· Ventiloconvector carcasat de parapet 

· Sistem fotovoltaic 

· Recuperator de cladura

· Grup pompare hidranti inter.

INTERVENTIILE STABILITE PRIN SCENARIUL 2, ALES DIN D.A.L.I.

INTERVENTII STRUCTURALE

Din punct de vedere structural, nu se vor aduce modificari constructiei, prin urmare cele 2 scenarii nu vor cuprinde astfel de modificari. 

REABILITAREA SI MODERNIZAREA ENERGETICA A CLĂDIRII

Intervenţiile avute în vedere la reabilitarea si modernizarea energetica a clădirii au fost impartite  în doua categorii principale şi anume:

· Intervenţii asupra anvelopei clădirii, notate cu C; 

· Intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii, notate cu I; 

Solutiile pentru anvelopa clădirii se aplica in ambele scenarii, acestea sunt notate cu „C” si  cumulate intr-un pachet de solutii numit „C-Pachet Constructii”.

Solutiile pentru instalatiile clădirii se aplica in scenariul 2, acestea sunt notate cu „I” si  cumulate intr-un pachet de solutii numit „I-Pachet Instalatii”.

Prin urmare, cele 2 scenarii luate in calcul sunt: 

· Scenariul 1: cuprinde pachetul de solutii „C-Pachet constructii”;

· Scenariul 2: cuprinde pachetul de solutii „C-Pachet constructii” + „I-Pachet Instalatii”;

Suplimentar, se vor executa si alte lucrari ce sunt necesare in vederea aducerii cladirii la cerintele moderne specifice unei gradinite si a unei bliblioteci (in principal virtuale) in materie de: norme de sanatate, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, cerinte de securitate la incendiu (asigurare flux evacuare, dotarea cu instalatii de detectie si semnalizare la incendiu, instalatii de stingere incendiu) si conditii moderne de desfasurare a activitatii. 

Pachetul de solutii „C – Constructii” cuprinde urmatoarele interventii:
C1 - Peretii exteriori - termoizolatii exterioare 10 cm vata bazaltica placi

C2 - Tamplarie exterioara - inlocuire tamplarie existenta, cu tamplarie performanta energetic cu rezistenta medie R’=0.9 mp K/W

C3 - Planseu peste ultimul nivel - termoizolat la partea superioara vata minerala 30 cm grosime

C4 - Placa pe sol - termoizolare soclu in plan vertical cu polistiren extrudat de 10 cm grosime

C5 – Planseu peste subsol - Termoizolarea cu strat de spuma poliuretanica de 10 cm grosime

Pachetul de solutii „I – instalatii” propune urmatoarele masuri: 

Dotarea cladirii cu instalatii suplimentare fata de cele existente: climatizare/racire si ventilare cu recuperarea caldurii. Prevederea acestor instalatii asigura confortul in perioada de vara si a ratei de ventilare pentru confort fiziologic, in conditii de eficienta energetica.

I1- Instalatia de incalzire / racire climatizare – inlocuirea formei de producere a agentului termic pentru incalzire si dotarea cladirii cu instalatie de racire / climatizare, cu sursa regenerabila pompa de caldura aer apa.

I2- Instalatia de apa calda de consum – boiler cu acumulare alimentat cu energie electrica-sursa mixta:  energie electrica din panourile fotovoltaice montate in situ si in completare energie electrica din SEN.

I3- Instalatia de iluminat - sursa mixta  energie electrica din panourile fotovoltaice montate in situ si in completare energie electrica din SEN.

I4- Instalatie de ventilare - sursa mixta  energie electrica din panourile fotovoltaice montate in situ si in completare energie electrica din SEN

Ireg-  Instalatii surse regenerabile panouri fotovoltaice

Incalzire/ racire: energie aero- termala prin pompe de caldura;

Energie electrica: panouri fotovoltaice - utilizata pentru:  actionare pompe de caldura, preparare apa calda de consum, iluminat si ventilare cu recuperarea caldurii.

ALE TIPURI DE LUCRARI:

LUCRARI DE DESFACERI:

Exterior

· Se vor desfiinta pergolele din lemn degradate; 

· Se va desfiinta trotuarul exterior din beton degradat in vederea refacerii acestuia;

· Se va desfiinta terasa exterioara din beton de la intrarea secundara in gradinita, inclusiv treptele si rampa pentru persoane cu dizabilitati;

· Se va desfiinta rezervorul de combustibil, postamentul din beton si structura metalica ce il acopera;

· Se va desfiinta ghena de gunoi si structura metalica ce o acopera;

· Se va desface toata tamplaria exterioara; 

· Se va desface tencuiala exterioara a peretilor pana la zidaria de caramida;

Interior

· In peretele ce separa camerele P2-Sala primire si P8-Hol se va realiza un gol de usa in vederea asigurarii celei de-a doua cai de evacuare pentru utilizatorii de la parter; 

· Se vor desfiinta in totalitate peretii de compartimentare ai grupurilor sanitare, in vederea reorganizarii acestuia cu cabine moderne si creearea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

· Se va desface toata tamplaria interioara; 

· Desfiintare perete camera tehnica in vederea creearii spatiului pentru montarea echipamentelor; 

· Se vor desfiinta buiandrugii din lemn ai golurilor de usi si ferestre;

· Se va desface tencuiala interioara a peretilor pana la zidaria de caramida, in zonele in care aceasta este degradata din cauza infiltratiilor de apa si in zonele in care necesita reparatii;

· Se vor desfiinta pardoselile existente degradate in vederea refacerii acestora;

· Se vor desfiinta sapele existente in toate incaperile de la parter si etaj 1;

Instalatii
· Se vor desfiinta instalatiile interioare de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si termica care nu mai fac fata cerintelor actuale; 

LUCRARI DE ARHITECTURA, INSTALATII, SECURITATE LA INCENDIU:

Securitate la incendiu

· Se va construi o scara metalica exterioara in vederea asigurarii celei de-a doua cai de evacuare pentru utilizatorii de la etajul 1; 

· In camera E9 se va creea un gol de usa in peretele exterior pentru accesul la scara exterioara; 

· Grupul sanitar se va recompartimenta si se va creea un gol de usa in peretele ce separa E5. G.S. de E9. Sp.depozit pentru creearea caii de evacuare spre scara exterioara; 

Instalatii
· Se vor executa instalatiile interioare noi de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si gaz natural;

· Se vor executa instalatii exterioare si bransamente noi la retelele existente in zona: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica si gaz natural

· Cladirea va fi dotata cu:

· instalatii de climatizare cu sursa regenerabila pompa de caldura aer apa;

· ventilare cu recuperare de caldura; 

· panouri fotovoltaice pentru producere energie electrica;

· Se va monta o statie de incarcare pentru 2 masini electrice; 

Subsol

· Se va curata si igieniza subsolul afectat de infiltratiile de apa; 

· Se va turna o placa slab armata din beton in camera S1, a carei pardoseala actuala este din pamant; 

· Se va termoizola intradosul placii peste subsol cu spuma poliuretanica cu celula deschisa, spuma care va cobori 50cm si pe peretii subsolului, in vederea eliminarii puntilor termice;

Exterior

· Hidroizolarea si termoizolarea fundatiilor (pana la cota de fundare) in vederea eliminarii infiltratiilor de apa si a imbunataririi comportarii termotehnice; 

· Intreaga construcţie va fi termoizolata cu vata minerala bazaltica de 100mm; 

· Se vor reface finisajele exterioare;

· Inlocuirea tamplariei exterioare existente din PVC si lemn cu tamplarie din aluminiu performanta din punct de vedere termic si care corespunde cerintelor de securitate la incendiu pentru cladiri cu destinatia de gradinita; 

· Glafurile golurilor exterioare vor fi placate cu polistiren extrudat de 20mm;

· Se va reface rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati;

· Se vor monta suprafete de avertizare tactilo-vizuale;

· Se va reface terasele de la intrarile secundare in cladire;

· Se va reface streasina si pazia acoperisului;

· Acoperisul va fi prevazut cu sisteme de preluare a apelor pluviale: jgheaburi si burlane din tabla metalica zincata vopsite in culoarea invelitorii; 

· Se interzice directionarea apei pluviale spre caile de acces in cladire, pe rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati sau spre fundatia cladirii; se vor lua masurile necesare –prelungirea burlanelor – astfel incat sa se evite astfel de situatii; 

· Se vor reface trotuarele exterioare din beton armat;

· Se va amenaja un loc de joaca pentru copii;

Interior

· Montare buiandrugi prefabricati;

· Inlocuirea tamplariei interioare existente (usi) din PVC si lemn cu usi din aluminiu, metalice sau rezistente la foc si care corespunde cerintelor de securitate la incendiu pentru cladiri cu destinatia de gradinita; 

· Modificare sens deschidere usi conform cerintelor de securitate la incendiu;

· Toate usile (interioare si exterioare) vor fi dotate cu sistem de auto-inchidere!

· Recompartimentarea bucatariei pentru a respecta normele de sanatare privind siguranta alimentelor;

· Compartimentare hol P14 pentru creeare camera ECS. 

· Inchideri de goluri pentru optimizare spatiu sau din conditii de securitate la incendiu; 

· Recompartimentare grupuri sanitare, in vederea reorganizarii acestuia cu cabine moderne si creearea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

· Grupurile sanitare vor fi dotate cu obiectele sanitare necesare: lavoare cu baterii amestecatoare, vasuri WC, cada dus, console si bare de sprijin, oglinzi si uscatoare de maini;

· Se vor reface toate finisajele interioare ale peretilor;

· Se vor reface finisajele planseelor de la parter si etaj 1;
Pod 

· Se va mari golul chepengului de la pod in vederea montarii echipamentelor in pod; chepengul va fi inchis cu tamplarie rezistenta la foc; 

· In spatiul tehnic din pod se va realiza o usa pentru un acces mai facil cu materialele si echipamentele ce se vor monta acolo; 

· Podul va fi curatat in vederea termoizolarii acestuia cu saltele de vata minerala de grosime 30cm si montarea echipamentelor de instalatii; 

· Se vor ignifuga in mod obligatoriu TOATE elementele din lemn;

Fata de cele mai sus mentionate propunem spre aprobare:

-  Documentatia tehnico-economica (SF/DALI) pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta.

-  Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Bibliotecă Orașenească și Grădinița cu Program prelungit  S+P+1E, oraș Techirghiol, județul Constanța”, și descrierea sumară a investiției conform anexei 2, întocmită de S.C. UZO PROJECT DESIGN SRL, parte integrantă din prezenta.
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