Dezvoltare economico-socială, prognoze și analize
Nr. 10.682/16.10.2023
Raport
privind adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Documentației tehnico – economice (faza SF), a Devizului General și a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  “Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”, în cadrul P.N.R.R. 
Prin ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR, componenta 10 -Fondul Local, care abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

Obiectiv general al Componentei 10 este :

 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităţilor din România prin investiţii în infrastructura locală care vor susţine rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, precum şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel regional, intraregional şi intra-judeţean
 Prin intermediul componentei Componenta10-Fond Local, I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante); din cadrul PNRR, Orașul Deta realizează proiectul  “Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”, C10-I1.1-102 care vizează  achiziţia de vehicule nepoluante in  Orașul Deta, județul Timiș.
În cadrul acestei componente, Orașul Deta a semnat contractul de finanțare numărul 135192 din 28.11.2022 ( respectiv numărul 12239 din 20.12.2022, inreg.la UAT ORAȘUL DETA) în valoare totala de 4.604.398,22 lei, contract semnat în baza cererii de finanțare “C10-I1.1-102, intitulat : “Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”, care vizează  înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)  în Orașul Deta, județul Timiș.

În temeiul art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si f), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare si   H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor  /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
1. Indicatori   tehnici: 
1 buc autobuz electric (microbuz electric ) 

Specificațiile tehnice de bază pentru autobuzul electric: 


Tipul Vehiculului: Categoria M2 – vehicul din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care nu depășește 5 tone, conform DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE, Directiva 2007/46/CE 


Capacitate de încărcare de minim 10 pasageri cu locuri pe scaune, 1 loc pentru șofer și 11 locuri în picioare respectându-se astfel spațiul impus de 0,125 m2/călător în picioare, conform CEE-ONU R 107, art. 3.2.3.2.I., plus conducătorul auto; rampa pentru persoane cu dizabilități.


Motorul: Tip Motor electric cu acumulatori (BEV); tip motor cu tracțiune electrică 


Putere maximă (kw): minim 125 


Cuplu maxim (Nm): minim 290 


Transmisie automată cu o singură viteză 


Performanță & sistem electric 


Viteza maximă (km/h): minim 70 


Raza întoarcere (mm): maxim 6800 


Înclinație maximă (%) - 25 


Variante acumulatori: acumulator 


Autonomie (km) conform SORT 2 200: minim 150 km 


Acumulator (tip și capacitate) Li-Ion- 360V minim 88 kwh 


Încărcare (tip-putere-timp) DC Tip2 50 kw-100 min* AC Tip 2 minim 11 - 22 kw 


Caroserie 


Tip caroserie Monococa, podea coborâtă 


Rezistență la coroziune: Strat cataforeză 


Suspensii: sistem suspensie independentă a roților 


Axa față Independentă, MacPherson, Arcuri și amortizor telescopic 


Axa spate Braț, arc și bară antialunecare 


Sistem frânare: frâne față &spate Hidraulice & discuri 


Dimensiuni 


Lungime totală (mm): minim 5.845 -, maxim 6.800 


Lățime totală (mm): minim 2.055 (fără oglinzi) & minim 2.520 (cu oglinzi) 


Înălțime totală (mm): maxim 2.630 (fără A.C.) & maxim 2.800 (cu A.C.) 


Înălțime interioară (mm): minim 1.945 (minimum) & 2.185 (maximum) 


Consolă față (mm): minim 1.200 


Consolă spate (mm): minim 895 


Ampatament (mm): minim 3.750 


Masa maximă autorizată (kg): maxim 5.000 


Cauciucuri: dimensiuni anvelope minim 215/75 R16C 


Dimensiune jante 6J x16 

1 buc stație de încărcare lentă: 

Parametrii tehnici și funcționali: 

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: 

Conformitate standart IEC 61851(Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) 

Conformitate standart IEC 62196-2 sau IEC 62196-3 

Condiții de garanție: generală: 2 ani 

Temperaturi de operare: 

Minim: 0 grade Celsius - Maxim: +40 grade Celsius 

Tensiune de alimentare: 400 VCA 

Tensiune de ieșire: 6-32A pentru AC 

Putere: Minimum 11 kW AC

1 buc autobuz electric (microbuz electric ) 

Categoria: M3 – Autobuz - vehicul din categoria M, având mai mult de opt locuri așezate în plus față locul așezat al conducătorului auto și care au o masă maximă care depășește 5 tone, conform DEFINIREA CATEGORIILOR DE OMOLOGARE, Directiva 2007/46/CE 

• Capacitate pasageri: pe scaune minim 25, în picioare minim 40 


• Dimensiuni Lungime: minim 9 700 mm, maxim 10.750 mm; 


Lățime minim 2 500 mm 


Ampatament minim 5 700 mm 


• Înălțime (cu instalație AC) maxim: 3 000 mm 


• Număr de uși minim 2: ușa fata/ușa spate 


• Viteza maximă maxim: 80 km/h 


• Motorizare/țip: electric, putere minim 120 kW 


• EBS 


• ESC 


• Instalație electrică: 


• Baterie minim 240 KWh 


• Suspensie: fata/spate pneumatica/pneumatica cu funcție “kneeling” 

1 buc Stație de încărcare lentă: 

Parametrii tehnici și funcționali: 

Putere de încărcare maximă:60 kW 

Interval tensiune de încărcare: 200-1000 VDC 

Curent: max. 150A 

Interval curent de încărcare:0-150 A 

Tip conector: >96%CCS și/sau CHAdeMO și/sau Type 2 

Temperatură operare: Între -20 și 50 grade Celsius 

Control acces: Restricționare acces prin cartele RFID 

Buton de urgență 

Plug & charge 

Comunicare cu automobilul: CAN și/sau PLC 

Răcire: ventilare cu aer forțată 

Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: 

- Conformitate standart IEC 61851(Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) 

- Conformitate standart IEC 62196-2 sau IEC 62196-3 

Durata estimata de implementare : 18 luni
2. Indicatori economici:
TOTAL GENERAL :  4.075.455  lei ; 773.272 TVA;  4.852.891 lei Total cu TVA

din care C+M  : 55.000 lei ; TVA 10.450 lei ; 65.450 lei Total cu TVA

Anexez: 
Anexa 1 - Descrierea sumara a investiției;
Anexa 2 - DEVIZUL GENERAL – privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: “ Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”;
Anexa 3 - documentația faza SF pentru realizarea investiției, “ Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana”
Ca urmare a celor enunțate, propun adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Documentației tehnico – economice (faza SF), a Devizului General și a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “„ Realizarea transportului public electric în Orasul Deta și zona periurbana” 
Întocmit

                                                                  Milos Lucian 
