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A. CAPITOLUL A - PIESE SCRISE
[bookmark: _Toc149136029]INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII:
Prezenta documentație in faza S.F. este elaborata in baza prevederilor HG nr. 907/2016 si actualizarile ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Prezenta hotărâre reglementează etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, denumite în continuare obiective de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează total sau parțial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Legislația avuta în vedere:
-	HG nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare si conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice ;
-	Legea 98/2016 – Achizițiile publice ;
-	Legea 50/1991 – Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
-	Legea 10/1995 – Calitatea în construcții;
-	Alte acte normative în vigoare la data elaborării proiectului.
Denumirea obiectivului de investiții
„ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI OBTINERII AUTORIZATIEI DE  COSNSTRUITE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “ SISTEM COMUNAL INTEGRAT PENTRU COLECTAREA SI VALORIFICAREA GUNOIULUI DE GRAJ- UAT COMUNA ION CORVIN, JUD. CONSTANTA ", IN EXTRAVILAN LOC.  ION CORVIN, PS 593/2, JUD. CONSTANTA, NR. CAD. 104816 ”
Ordonator principal de credite/investitor
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  [image: ]
Ordonator de credite (secundar/terțiar)
-
Beneficiarul investiției
UAT COMUNA ION CORVIN, JUD. CONSTANTA
Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție
S.C. FDP PRO CONS  S.R.L.  
[bookmark: _Toc149136030]Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții
Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovări obiectivului de investiții si scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza
Anterior prezentului studiu de fezabilitate nu a fost necesara intocmirea studiului de prefezabilitate.
Prezentul Studiu de Fezabilitate a fost realizat pe baza proiectului tip pus la dispozitie de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare
In 1991, Uniunea Europeana a introdus Directiva 91/676/CEE3 (denumita in continuare Directiva Nitrati), care are ca scop protejarea calitatii apei in Europa prin prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata cauzata de nitratii proveniti din surse agricole si prin promovarea utilizarii bunelor practici agricole. In conformitate cu Articolul 5, alineatul (1) din prezenta Directiva Nitrati, fiecare Stat Membru trebuie sa stabileasca un program de actiune (PA), in ceea ce priveste zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati desemnate, sau teritoriul sau national si in conformitate cu Articolul 5, alineatul (7) sa reexamineze si, daca este necesar, sa revizuiasca PA la cel putin fiecare patru ani. 
In Romania, ultimul Program de Actiune a fost aprobat prin Ordinul nr. 333/2021, publicat in Monitorul Oficial nr. 754 bis/ 03.08.2021, si include ca anexa Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole. 
In vederea conformarii cu cerintele Directivei Nitrati a UE si promovarii unei agriculturi durabile, intre altele, Romania a implementeaza, in perioada 2017- iunie 2023, Proiectul ”Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” – Finantare aditionala (INPC-AF), finantat de Guvernul Romaniei dintr-un imprumut rambursabil in valoare de 48 mil. euro, acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) si din contributia beneficiarilor estimata la 2 mil. euro.

Prin implementarea proiectului se vor respecta obligatiile prevazute in PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, pe toata perioada de implementare a proiectului. Prin prezentul proiect se vor include masuri sau instrumente prin care sa se asigure de respectarea principiului „Do no significant harm” (DNSH) la nivelul proiectelor.

Analiza situației existente si identificarea deficientelor
UAT COMUNA ION CORVIN, compusa din satele ION CORVIN, Brebeni, Cangu, Raristea și Viile are in prezent o populatie de 1968 persoane si 820 de gospodarii, conform datelor primite de la beneficiar. Majoritatea gospodariilor cresc animalele (bovine, porcine, cabaline, ovine) in spatii aflate in imediata apropiere a locuintelor, fara ca acestea sa aiba prevazute instalatii de depozitare adecvate pentru colectarea deseurilor animale. 
Acest tip de practici agricole necorespunzatoare conduc catre poluarea apelor subterane cu nitrati si bacterii precum si catre raspandirea mirosurilor neplacute si a mustelor. Majoritatea detinatorilor de ferme mici nu deruleaza practici agricole prietenoase cu mediul si, prin urmare, contribuie in mod semnificativ la poluarea cu nitratii din surse neorganizate. Acest lucru conduce la poluarea apelor subterane, fapt ce prezinta amenintari la starea de sanatate a locuitorilor care folosesc apa pentru baut, extrasa din panza freatica, prin fantani. 
La analiza situatiei actuale cu privire la modul de administrare a gunoiului de grajd la nivelul comunei ION CORVIN,  au fost identificate urmatoarele deficiente:
•	Gospodarii care dispun de suficienta forta de munca si de mijloace de transport necesare si care au in proprietate suficiente suprafete de teren arabil, vii, livezi, pasuni sau fanete care pot beneficia de fertilizarea cu ingrasaminte naturale, sunt preocupati de stocarea, fermentarea si imprastierea gunoiului de grajd in perioadele de timp optime, realizand o economie substantiala prin inlocuirea ingrasamintelor chimice precum si cresterea calitatii si cantitatii recoltelor. Din pacate, de cele mai multe ori din necunoastere, locul de depozitare si fermentare al gunoiului de grajd este total inadecvat, undeva in curtile oamenilor, direct pe sol si fara a fi protejate de precipitatii, la distanta de cele mai multe ori insuficienta de sursa de alimentare cu apa potabila (fantani), ceea ce duce pe de o parte la pierderea substantelor utile prin spalarea de catre precipitatii iar pe de alta parte la poluarea cu nutrienti a stratului freatic ce constituie principala sursa de apa potabila, in special pentru animale, dar si pentru oameni, fara a mai vorbi de alte inconveniente ca disconfortul olfactiv sau cvasiprezenta unor insecte atrase de gunoiul de grajd. 
•	Unii gospodari care nu sunt interesati in folosirea gunoiului de grajd ca ingrasamant (din diverse motive - insuficienta terenurilor proprii pe care sa le aplice, lipsa fortei de munca disponibile, lipsa mijloacelor de transport, varsta inaintata, lipsa de interes etc.) si nici nu au gasit alte modalitati de folosire (livrarea comerciala sau chiar cu titlu gratuit catre cei care ar fi interesati sa-l foloseasca). Acesti gospodari aleg calea de a transporta si depozita gunoiul de grajd in locuri neautorizate, undeva la marginea localitatii, pe marginea drumurilor sau chiar pe malul unor cursuri de apa. In afara de poluarea cu nitrati a solului si apelor, nu trebuie trecut cu vederea nici impactul peisagistic, atat al gramezilor de gunoi de grajd din curtile oamenilor cat mai ales al celor descarcate la marginea drumului, de cele mai multe ori la cateva zeci de metri de iesirea din localitate. Avand in vedere situatia actuala in ceea ce priveste modul de stocare si de gestionare a gunoiului de grajd in cadrul UATCOMUNA ION CORVIN, , judetul CONSTANTA, s-a considerat ca fiind necesara realizarea unei platforme comunale de depozitare a acestuia. Astfel, obiectul studiului de fata il reprezinta implementarea unui sistem integrat de depozitare si gestionare, dezvoltandu-se procesul de compostare a gunoiului de grajd pe perioada de interdictie pentru imprastierea pe terenurile agricole precum si promovarea Codului de Bune Practici Agricole.
•	Marea majoritate a gospodariilor nu au mijloace de control pentru a preveni infiltratia directa de efluenti din gunoiul de grajd in sol. Privatizarea terenurilor agricole a contribuit la dezvoltarea agricultorilor care detin efective de animale in interiorul satelor, care accentueaza problemele de poluare cu nitrati in apele subterane. Deseuri de origine animala sunt eliminate prin depozite deschise, de multe ori de-a lungul cursurilor de apa, cu o considerare redusa privind valoarea acestora ca ingrasamant sau amenintarile la adresa sanatatii umane si amediului. Deseurile solide din gospodarii, daca nu sunt colectate centralizat, sunt adesea amestecate cu gunoi de grajd, impiedicand utilizarea acestuia pe terenurile agricole.

Alte aspecte cu privire la deficiente:
•	Existenta  unui numar mare de animale generatoare de cantitati apreciabile de gunoi de grajd, care nu sunt depozitate in mod conform;
•	Lipsa infrastructurii, individuala sau comunala, de depozitare a gunoiului de grajd pe perioada de interdictie, acest fapt ducand la depozitarea neconforma a gunoiului de grajd si imprastierea acestuia in timpul perioadei de interdictie;
•	Costurile ridicate ale investitiilor pentru realizarea platformelor individuale de gunoi de grajd conforme cu Codul de Bune Practici Agricole;
•	Fermierii nu pot indeplini conditionalitatile pentru obtinerea subventiilor (depozitarea gunoiului de grajd pe platforme special amenajate, individuale sau comunale). Fermierii care solicita plati directe (plata unica pe suprafata - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clima si mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri), ajutoare nationale tranzitorii, masuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol si vitivinicol, precum si alte scheme/masuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul national, trebuie sa respecte normele privind ecoconditionalitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
•	Lipsa de informare a crescatorilor de animale asupra cadrului legislativ actual privind depozitarea si imprastierea conforma a gunoiului de grajd;
•	Afectarea dezvoltarii normale a faunei din corpurile de apa de suprafata, prin eutrofizarea cauzata de poluarea apei cu nitrati (in special azot si fosfor) proveniti din gunoiul de grajd;
•	Poluarea apelor subterane, folosite ca sursa de apa potabila, cu nitrati proveniti din scurgerile din gunoiul de grajd depozitat incorect;
•	Disconfortul produs de depozitarea gunoiului de grajd de catre micii fermieri in proximitatea altor gospodarii vecine;
•	Poluarea cu nitrati produsa de catre levigatul gunoiului de grajd poate avea consecinte grave asupra calitatii apelor din cadrul UAT COMUNA ION CORVIN, judetul CONSTANTA
Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesitații obiectivului de investiții.
UAT COMUNA ION CORVIN are nevoie de investitii precum si de intarirea politicilor, regulamentelor si a structurilor administrative, a serviciilor si competentelor aferente la nivel local pentru a putea ajuta localitatea sa se conformeze cerintelor Directivei Nitrati a UE. La nivel national si local numerosi fermieri sunt penalizati pentru nerespectarea normelor de eco-conditionalitate aplicate pentru a primi sprijinul UE pentru agricultura (plati directe). Incepand cu anul 2015, fermierii care solicita plati directe din fondurile europene si din bugetul national, la fel ca si cei care aplica pentru fonduri europene in cadrul diferitelor scheme de finantare din cadrul PNDR 2014 - 2020 vor trebui sa se conformeze cu norme legate de eco-conditionalitate.
In cadrul UAT COMUNA ION CORVIN, din perspectiva cererii de bunuri si servicii din partea cetatenilor, se anticipeaza faptul ca promovarea practicilor vizand perfectionarea modului de gestionare a gunoiului de grajd in regiunile rurale va avea un impact benefic prin imbunatatirea semnificativa a conditiilor de munca si de viata pentru cetateni, diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei si animalelor, favorizarea activitatilor economice – investitii in agricultura ecologica, infiintarea de asociatii si de grupuri de producatori agricoli, cresterea animalelor, procesarea produselor.
In cadrul UAT COMUNA ION CORVIN , din perspectiva necesitatii obiectivului de investitii, investitia avuta in vedere in cadrul proiectului sprijina primaria in indeplinirea obligatiei de a lua decizii privind sistemul conform de colectare si stocare a gunoiului de grajd in cadrul UAT COMUNA ION CORVIN  la nivelul satelor componente ION CORVIN, Brebeni, Cangu, Raristea și Viile .
	Cantitatea anuala de gunoi de grajd rezultata in cadrul UAT COMUNA ION CORVIN la nivelul satelor componente ION CORVIN, Brebeni, Cangu, Raristea și Viile  ,calculata pe baza Codului de Bune Practici Agricole, este estimata la 4151.65 mc/an; ca urmare, exista o cerere pentru serviciile ce vor fi oferite. Avand in vedere faptul ca, capacitatea de depozitare a platformei nu poate acoperi toata aceasta cantitate, pe termen lung si mediu se presupune ca cererea va fi in crestere, datorita constientizarii populatiei privind  impactul negativ al depozitarii necontrolate a gunoiului de grajd. 
In concluzie, exista o nevoie critica de a oferi comunitatii de fermieri cunostintele si instrumentele necesare pentru a se conforma cu Directiva Cadru a UE privind Apele si cu Directiva Nitrati. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

· Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poluarii cu nitrati a apelor, prin asigurarea managementului gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tinta - 820  gospodarii, ferme mici / mijlocii  din cadrul UAT COMUNA ION CORVIN care impreuna detin un numar de 11455 U.V.M. (bovine, cabaline, ovine, caprine, suine).

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversarilor de nitrati in corpurile de apa, in cadrul UAT COMUNA ION CORVIN vor fi:
· Diminuarea cantitatii de nitrati deversata in panza freatica; 
· Imbunatatirea conditiilor pentru sanatatea populatiei si a conditiilor de mediu.

· Obiectivele specifice: 
Schimbarile si beneficiile pe termen scurt pe care Proiectul le va produce asupra grupului tinta si a comunitatii locale sunt: 
-	Asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tinta va reduce depozitarea in spatii neamenajate corespunzator si imprastierea gunoiului pe suprafetele agricole in timpul perioadei de interdictie, astfel reducandu-se deversarile de nitrati in ape;
-	Asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare si imprastiere a gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din grupul de tinta;
-	Producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a gunoiului de grajd depozitat pe platforma comunala, creand astfel premisele pentru o fertilizare organica, eficienta a suprafetelor agricole detinute de grupul tinta si alti potentiali beneficiari;
-	Conformarea grupului tinta la normele privind eco-conditionalitatea (GAEC si SMR). Fermierii care solicita plati directe (plata unica pe suprafata - SAPS, plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clima si mediu, plata pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificata pentru micii fermieri), ajutoare nationale tranzitorii, masuri de sprijin compensatorii pentru dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru sectoarele pomicol si vitivinicol, precum si alte scheme/masuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul national, trebuie sa respecte normele privind eco-conditionalitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;
-	modificari comportamentale la nivelul individului si comunitatii, ca urmare a activitatilor de diseminare cunostinte, intreprinse de catre autoritatile locale cu privire la masurile si reglementarile din Codul de Bune Practici Agricole.

· Obiectivele de mediu 

· Obiectivul 1 - Atenuarea schimbarilor climatice
Prin realizarea investitiei se va atinge acest prin achizitionarea vehiculelor de cea mai buna tehnologie disponibila din punct de vedere al mediului, fiind prioritizate cele construite cu respectarea normelor de utilizare a materialelor reciclabile conform Directivei 2000/53/CE prin care la proiectarea componentele si materialelor vehicolelor, precum si piesele de rezerva si de schimb, s-au luat in considerare masuri astfel incât sa nu se aduca atingere standardelor de siguranta, valorilor emisiilor in aer si reducerii zgomotului. De asemenea echipamentele de imprastiere a compostului / fractiei lichide din gunoiul de grajd vor trebui sa utilizeze tehnologii care reduc cantitatea de emisii de amoniac si alte emisii gazoase in procesul de distribuire pe terenurile agricole.
In conditiile mentionate mai sus, operarea acestor vehicule nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera.

· Obiectivul 2 - Adaptarea la schimbarile climatice
Investitia are o contributie substantiala la obiectivul de adaptare la schimbarile climatice.  fiind sub codul 044 Gestionarea deseurilor comerciale si industriale: masuri de prevenire, minimizare, sortare, reutilizare si reciclare .

· Obiectivul 3 - Utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si marine

 Realizarea investitiei nu este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine deoarece dezvoltarea infrastructurii va fi realizata respectand urmatoare cerinte:  
· Echipamentele de imprastiere a compostului / fractiei lichide din gunoiul de grajd vor utiliza tehnologii care reduc cantitatea de emisii de amoniac si alte emisii gazoase in procesul de distribuire pe terenurile agricole.
· Utlilizarea de tehnologii care presupun un control al aplicarii fertilizantilor pentru reducerea emisiilor de amoniac si a pierderilor de nitrati (de ex. injectarea in sol a fractiei lichide sau aplicarea cu aerare redusa a compostului).
· Lucrarile efectuate nu vor deteriora starea/potentialul ecologic a/al corpurilor de apa si nu vor impiedica imbunatatirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbarilor climatice;
· Se vor aplica prevederile Codului de Bune Practici Agricole privind protectia apelor la poluarea cu nitrati si reducerea emisiilor de compusi cu azot, atât in procesul de compostare, cât si in procesul de aplicare pe terenuri agricole a acestuia.
· Lucrarile nu vor afecta negativ intr-o masura semnificativa speciile si habitatele direct dependente de apa.

· Obiectivul 4 -  Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor
 Realizarea investitiei nu va afecta obiectivul de economie circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor intrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizata cu respectarea urmatoarelor cerinte :
· Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizarii si reciclarii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 942/2017).
· In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.
· In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata in legislatia nationala prin HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care sa poata fi incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.
· La executarea lucrarilor, cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 - pamânt si pietris altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare) vor fi pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.
· In conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele realizarii  proiectului se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma realizarii proiectului, vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. In cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul si se va  mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, HG nr. 856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are obligatia, conform HG nr. 856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sa tina evidenta lunara a colectarii, stocarii provizorii si eliminarii deseurilor catre depozitele autorizate.

· Obiectivul 5  - Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol
Realizarea investitiei se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu (inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in conformitate cu Directiva EIA si nu va duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol deoarece activitatea nu  prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii.
· Aerul - in cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere, deschise si mobile sau stationare, difuze/dirijate.  
Activitatea de realizare a lucrarilor de constructie include deopotriva si surse mobile de emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehicule care vor asigura transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de constructie, dar si vehiculele necesare evacuarii deseurilor de pe amplasament. Functionarea acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor si se se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor nu depaseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul exercitarii lucrarilor), intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrata doar in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu. Pe cât posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje mai putin poluante.
· Apa - pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incât deseurile rezultate din demontari/demolari, precum si materialele pentru construire, sa fie corect depozitate pentru a se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafata, urmare a antrenarii acestora de catre apele pluviale sau de catre vânt.  
Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la functionarea utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevrarii defectuoase a autovehiculelor de transport. 
Functionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie interna in preajma corpurilor de apa contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiforma si temporara a corpurilor de apa de suprafata, insa acest risc poate fi adresat in cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat inainte de inceperea etapei de executie a proiectului.  
Deseurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa in albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii si/sau eliminarii prin firme autorizate. Pe perioada executiei lucrarilor se va acorda o atentie deosebita scurgerilor de carburanti si se va asigura un management al deseurilor adecvat – depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevazute cu prelata.  

· Obiectivul 6  -protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor
Realizarea investitiei va pune obligatoriu in aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic si relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, precum si asupra habitatelor si a speciilor protejate care depind direct de apa.


[bookmark: _Toc149136031]Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

Pentru realizarea obiectivului de investitii se propun 2 scenarii: 

	Scenariu 1
	 Scenariu 2

	· Construirea unei platforme pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul UAT COMUNA ION CORVIN  , judetul CONSTANTA
· Amplasarea a 2 platforme individuale de tip PI1
· Amplasarea a 8 platforme individuale de tip PI2

	· Construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul UAT COMUNA ION CORVIN  , judetul CONSTANTA
· Amplasarea a 2 platforme individuale de tip PI1
· Amplasarea a 8 platforme individuale de tip PI2




Particularităţi ale amplasamentului:
a) [bookmark: _Toc149136032]descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/ob

Terenul pe care se va realiza investiția se afla in Extravilan loc.  ION CORVIN, Ps 593/2, Jud. Constanta, NR. CAD. 104816 și este în suprafața de 4628.57mp care se afla în proprietatea Comunei ION CORVIN.
Nu exista servituti, drept de preemtiune sau alte constrangeri extrase din documentatiile de urbanism.
b) [bookmark: _Toc149136033]ligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

Distanta de la limita amplasamentului pana la zonele locuite ale UAT COMUNA ION CORVIN, este de  minimum 500 m.
Accesul in amplasament se face prin intermediul unui drum de acces, aflat in administrarea  UAT COMUNA ION CORVIN.

Pentru amplasarea platformei individuale respectiv a platformei comunale pentru depozitare gunoi de grajd se vor respecta conditiile, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr.119/2014, art.11 cat si distantele impuse prin Codul de bune practici agricole al tarilor membre UE.

c) [bookmark: _Toc149136034]orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Terenul studiat se afla in Extravilan loc.  ION CORVIN, Ps 593/2, Jud. Constanta, NR. CAD. 104816: 
· La est: TEREN COMUNA ION CORVIN
· La sud: TEREN COMUNA ION CORVIN
· La vest: TEREN COMUNA ION CORVIN

Accesul carosabil si pietonal in incinta este asigurat pe latura vestica a amplasamentului din DE. In prezent pe teren nu sunt realizate construcții sau alte structuri. 

d) [bookmark: _Toc149136035]surse de poluare existente în zonă;

In zona amplasamentului nu exista alte surse de poluare, in afara depozitelor necontrolate de gunoi de grajd.

e) [bookmark: _Toc149136036]date climatice şi particularităţi de relief;


Din punct de vedere climatologic, clima este temperat continentala. 
Principalele caracteristici meteorologice observate la stația Constanța sunt urmatoarele:
Temperatura aerului:
− temperatura medie anuala: 11,2 °C
− temperatura medie a lunii ianuarie: -0,3 °C
− temperatura medie a lunii iulie: 22,2 °C
− temperatura maxima absoluta: 41,0 °C
− temperatura minima absoluta: -25,0 °C
Precipitațiile atmosferice:
− cantitați medii anuale 377,8 mm
− cantitați medii lunare cele mai mari 43,5 mm
− cantitați medii lunare cele mai mici 23,8 mm
− cantitatea maxima cazuta în 24 ore 130,0 mm.
[image: ]
În amplasament, încarcarea de referința la sol din greutatea stratului de zapada este S0,k = 1,5 kPa.
Direcțiile predominante ale vânturilor sunt: cea nordica (21,5%), cea vestica (12,7%) si nord-estica (11,7%). Calmul înregistreaza valoarea procentuala de 15,2%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 3,6 m/s si aproximativ 4 m/s pe litoral.
    Se estimeaza ca anual, în zona Marii Negre, exista aproximativ 40 de zile cu furtuna puternica, dintre care aproximativ 40% se produc în timpul iernii. Furtunile pot dura între 5 si 6 zile, dar efectul maxim se înregistreaza de obicei pe parcursul a 1-2 zile/luna în lunile Decembrie - Ianuarie, pe direcțiile E si N-E. Vitezele maxime ale vânturilor, înregistrate pe litoral pot atinge valori de 40 m/s si 34 m/s în direcția NE, respectiv E si valori de 20 m/s si 15 m/s, pe direcția SE, respectiv E.
[bookmark: _Hlk148513947]   Salinitatea apei Marii Negre creste de la 0,2%, în zona de varsare a Dunarii în mare, la 16,4% în zona Constanța; la suprafața, salinitatea fiind redusa. Factorul pH este de circa 8-8,30 în zona de suprafața.

f) [bookmark: _Toc149136037]existenţa unor:
· reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care

Nu este cazul

· posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul

· terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

Nu este cazul

Pe amplasament imobilul nu exista racorduri de energie, apă, canal. 

g) [bookmark: _Toc149136038]posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul. 

Conform C.U. imobilul nu face parte din Lista Monumentelor istorice si nu este amplasat la o distanta mai mica de 100m fata de un alt imobil aflat pe Lista.

h) [bookmark: _Toc149136039]caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
date privind zonarea seismică:

Conform P100-1/2013 zona este caracterizată de o acceleraţie de vârf a terenului pentru proiectare ag = 0.20g şi o perioadă de control(colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0.7sec. 
[image: ]
[image: ]
date preliminare actiunile climatice:

· Din punct de vedere climatic, judeţul Constanta prezintă anumite particularităţi, care o deosebesc de climatul temperat continental din țara noastră, datorită poziţiei geografice, aspectelor de relief și apropierea mării. Circulaţia atmosferică are o influență puternică asupra climei în special în dreptul zonei maritime. Se înregistrează ierni aspre și uscate datorate maselor de aer subpolar continental, veri aride cu cantităţi reduse de precipitaţii datorate aerului tropical. Primăvara și toamna se caracterizează prin precipitaţii cauzate de aerul umed mediteranian ce se deplasează în aceasta regiune, făcând ca toamna sa fie lungă și frumoasă, iar primăvara mai rece, datorita rolului jucat de apele mării în echilibrul termic. Precipitaţiile reduse sunt caracteristice întregului judeţ, având în vedere că judeţul Constanța reprezintă regiunea cu cele mai puţine precipitaţii din tara.

· Din punct de vedere al actiunii zapezii, conform CR 1-1-3-2012 " Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, avand intervalul mediu de recurenta IMR=50 ani, este s0.k=1.5kN/m2. 
[image: ]
· Din punctul de vedere al actiunii vantului, conform CR 1-1-4/2012 " Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor", amplasamentul constructiei face parte din zona de calcul qref=0,5KPa, presiunea de referinta a vantului mediata pe 10 min la 10m inaltime, valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min este evaluata la un interval mediu de recurenta IMR=50 ani.
[image: ]

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice:

Conform studiului geotehnic realizat pe amplasament de catre SC Geotech Dobrogea SRL a rezultat următoarea stratificație a terenului: 
	0.00 – 1.30 m – Pamant vegetal 
	1.30 – 2.50 m – Loess galben închis, grupa B

Presiunea conventionala pe tratul de fundare, conform NP 112-14, anexa D, tabelul D4, corelat cu NP  125- 2010, Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, este Pconv = 120kPa pentru adancimi de fundare Df = 2,00m latimi ale fundatiilor de B=1,00m.

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mai mari de 6.00m si nu are influenta asupra fundatiilor sau asupra terenului de fundare.
Adâncimea maximă de îngheț, în zona amplasamentului este de 80 cm de la suprafața terenului, conform STAS 6054-77. 
[image: ]
Categoria geologica conform Normativ NP074/2022 calculata in anexe este categoria geotehnica 2 cu risc geotehnic moderat.  

[bookmark: _Hlk146534263]             Din punct de vedere hidrogeologic corpurile de apa subterane din zona sunt de tipul poros-permeabil si reîncarcarea lor se face prin infiltrarea apelor de suprafaţa si meteorice, precum si prin drenaj si din pierderile difuze de apa din sistemele de irigaţii existente. Se semnaleaza faptul ca sistemele existente de irigații pot fi reactivate parţial sau în totalitate sau chiar extinse în anii urmatori.

încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste terenul cercetat s-a facut in conformitate cu Monitorul Oficial al României: Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural.
Din punct de vedere geomorfologic, terenul este plan si stabil, fara risc.
Din punct de vedere litologic - geotehnic, forajele executate a interceptat pamânturi coezive si slab coezive ce se incadreaza la terenuri bune si medii de fundare, cu compresibilitate medie — mare, risc moderat.
Structural, zona se caracterizeaza prin strate orizontale fara o tectonica complicata – fara riscuri.
Hidrologic si climatic, aria studiata se incadreaza in zone cu cantitatii de precipitatii cuprinse intre 100 — 150 mm in 24 de ore, fara potential de risc la fenomenele de inundabilitate.
Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi mai mari de 6.00 m, risc redus.
Seismic, amplasamentul studiat este situat intr-o zona cu intensitate seismica 81 pe scara MSK unde indicele 1 reprezinta o perioada de revenire de cca. 50 ani — risc seismic mare.
Antropic, terenul a fost folosit in trecut cu destintia padure. Nu exista astfel riscul interceptarii de umpluturi antropice ingropate sau diverse tipuri de retele in functiune sau dezafectate — risc redus.


[image: ]

Conform Lege 575/2001 – Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural – în cele ce urmeaza se prezinta încadrarea amplasamentului în zone de risc natural.
[image: Imagini pentru harta cu potentialul alunecarilor de teren]
[bookmark: _Hlk146536094]Figura 5: Harta zone de risc, alunecari de teren


caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.
Nu este cazul.


[bookmark: _Hlk148612758][bookmark: _Hlk148612737]Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
– caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
– varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
– echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

In prezentul studiu de fezabilitate sunt propuse spre analiza doua scenarii pentru realizarea unei platformei comunale de depozitare gunoi de grajd de tip PC 4 cu o suprafata afectata de realizarea de  2750 mp si o capacitate de stocare de 4000 mc.

Gunoiul de grajd depozitat pe platforma comunale  provine de la gospodarii si fermierii ce aparțin UAT respective, care la rândul lor depoziteaza, temporar,  gunoiul de grajd produs de fermele lor, pe platforme individuale.  
Cele doua scenarii difera din punct de vedere al elementelor constructive, dupa cum urmeaza:

· [bookmark: _Hlk113442269][bookmark: _Hlk146836592]Scenariul 1	
[bookmark: _Hlk148612800]
Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd - Platforma de depozitare este o constructie din beton armat, constand intr-o placa/radier din beton armat cu grosimea de 20 cm si pereti de beton pe trei laturi cu grosimea de 25 cm grosime si inaltimea 3.15m sub care se vor realiza fundatii continui din beton armat pozitionate pe un strat de egalizare din beton simplu . Nivelul maxim de masiv de gunoi nu va depasi 2.00 m de la cota superioara a placii radier. Inaltimea libera a peretelui din beton armat de la cota superioara a placii radier va fi de 2.50 m. Fundatia placii radier  se va realiza pe pamantul natural compactat si se va realiza din balast compactat cu grad de compactare D=98%, peste care se va realiza o hidroizolatie si beton simplu egalizare placa radier.  Placa radier se va realiza cu o panta de 1% pentru scurgerea lichidelor spre rigola de captare.
Rigole ape pluviale - sunt rigole de beton simplu, deschise, trapezoidale avand dimeniunile conform plan atasat. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal si cel transversal al platformei de gunoi, conducand apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale.
Bazin captare ape pluviale - pentru captarea apelor pluviale s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu malurile taluzate. Malurile taluzate sunt acoperite cu membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin termosudare, iar fundul bazinului are un strat de piatra sparta, 

Sistemul de colectare si transport al levigatului
- Rigola de scurgere: Latura lunga libera a platformei este racordata la rigola de colectare a scurgerilor de pe platforma de depozitare si partial de pe platforma de incinta (carosabila).
Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigola de beton, armat, amplasata pe latura lunga a platformei cu deversare in bazinul de stocare.
Acoperirea rigolei este asigurata de placi prefabricate carosabile de beton armat cu dimensiunile de 50 cm x 30 cm x 15 cm. In interiorul rigolelor se va realiza un beton de panta pentru scurgerea lichidului catre bazinul de stocare .
Rosturile de turnare se vor trata cu cordon bentonitic de etansare, expandabil in contact cu apa.

- Bazinul de stocare:  Amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o cuva din beton armat ingropata, destinata colectarii fractiei lichide/levigat(must gunoi de grajd + ape pluviale) de pe platforma. Cuva din beton armat este realizata cu radier din beton armat cu grosimea de 30 cm si peretii perimetrali din beton armat cu grosimea de 30cm.  
Rosturile de turnare dintre radier si perete se va trata cu cordon bentonitic pentru etanseitate. 
Betoanele folosite la elementele de beton armat ( radier si pereti ) vor fi realizate cu un grad de permeabilitate de P4/10.
Pentru cofrarea radierului si peretilor se vor realiza numai cofraje prefabricat/ metalice cu buloane de prindere/ tiranti. Locul lasat in betonul armat de aceste buloane se va acoperi la interior si exterior cu dopuri realizate din chit poliuretanic monocompanent expandabil in contact cu apa, sigilat cu mortar epoxidic . 
.

Platforma de incinta
In cadrul perimetrului obiectivului se va executa o platforma de incinta ce va  deservi platforma de gunoi propriu-zisa, precum si celelalte obiecte. Suprafata platformei este de 401,80 mp.
Platforma va avea latimea de min. 4,00 m pe latura lunga a platformei de gunoi pentru a asigura accesul utilajelor. De asemenea, se va asigura spatiu de manevra in incinta in zona cabinei de personal. Platforma de incinta se va realiza din beton armat si va avea o fundatie realizata pe terenul natural compactat  din balast compactat, folie de protectie peste care se va arma si toarna placa. 
Platforma va fi incadrata si protejata, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton de 20 cm x 25 cm, montate pe fundatie din beton.

Asigurare iluminat
Pentru iluminat se propun 9 stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, dispusi in colturi ale perimetrului platformei, conform planului de situatie anexat.
· Stalp iluminat cu h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice inclusiv automatizare si stocare energie. Este echipat cu 2 brate, si are fundatie si impamantare.
· Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, cu senzor de miscare, montaj aparent, iluminat normal, grad de protectie IP65.
· Tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare.

Activitati tehnologice
Sursa de putere - pentru activitati tehnologice se va utiliza un generator electric, cu combustibil lichid, dimensionat corespunzator pentru: P= 5 kW; U=230 V; Frecv.nomin.=50 Hz; mod reglare tensiune:AVR.
Echipament tehnologic - pompa submersibila-2 mc/s.

Activitati administrative
Pentru activitatile administrative se propune :
Cabina administrativa - tip container cu  dimensiunile 1.5 x 2.2 x 2.3 m,  confectionata din panouri sandwich de 40 mm grosime, cu spuma poliuretanica si structura metalica sudata.
Toaleta ecologica - dimensiunile 1.120 x 1.120 mm, este confectionata din poliester armat cu fibre de sticla (PAFS) si este dotata cu vas de WC si lavoar. Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala în toaleta ecologica un bazin cu apa. Bazinul va fi alimentat periodic, funcție de consum, prin grija personalului de deservire.
Pentru a avea energie pentru iluminat și mici consumatori s-a propus montarea în Cabina administrativa a unei baterii de 120A 12V care v-a fi incarcata cu ajutorul generatorului în momentul functionarii. Voltajul din baterie va fi convertit în 220v cu ajutorul unui invertor de 1kW. 

Lucrari pentru protectia mediului
Se propun 2 piezometre (amonte si aval) necesare pentru monitorizarea nivelului si calitatii apei freatice. Caracteristici/dimensiuni: Diametrul D=150 mm; prevazut cu coloana de  siguranta/protectie si capac de inchidere; H adanc.= 6 m. In situatia in care nivelul apei freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, adancimea acestora poate fi stabilita in functie de conditiile din teren, astfel incat sa se intercepteze apa si sa se asigure o coloana de apa de cel putin 2 m.

Asigurarea securitatii platformei
Imprejmuire cu gard din plasa de sarma cu stalpi de otel pe intreg perimetrul ce delimiteaza suprafata necesara amenajarii platformei comunale, cu urmatoarele dimensiuni: panouri din plasa de sarma bordurata pe stalpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm, inclusiv porti/poarta de acces;
Iluminarea perimetrului platformei – stalpi fotovoltaici (2 buc) echipati cu: instalatie de producere energie electrica, ( panouri fotovoltaice si acumulatori), corp de iluminat exterior si senzori de miscare.

Camere video pentru monitorizare 24 x 24 ore, cu urmatoarele caracteristici: 
· camera de supraveghere de exterior - 4 buc.;
·  KIT panouri fotovoltaice pentru echipare CCTV - 1 buc.;
·  NVR (Retea Video de Inregistrare) 1 buc, etc.

Dotari_echipamente tehnologice si echipamente de transport 

Buldoexcavator
Putere motor: 90 CP;
Norme de poluare: Stage V;
Numar cilindri: 4;
Trepte de viteza înainte / înapoi: 4/4;
Capacitate cupa încarcator: min. 1 mc;
Cabina certificata ROPS/FOPS (protejata la rasturnare si la caderea obiectelor);
Lumini de lucru pe cabina;
Sistem de iluminare si semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor  rutiere în vigoare.

Tractor
Putere motor: 100 CP;
Norme de poluare: Stage V;
Nr. cilindri: 4;
Posibilitate de atasare brat incarcator frontal cu cupa universala;
Dispozitiv de cuplare pentru remorci dubluax;
Priza pentru sistemul de franare al remorcii tractate;
Iesiri hidraulice pentru sistemul de basculare al remorcilor;
Priza de putere (rpm): 540/1000 rpm;
Cabina certificata ROPS si FOPS;
Lumini de lucru pe cabina;
Sistem de iluminare si semnalizare pentru circulatia pe drumuri publice conform normelor rutiere in vigoare.

Brat incarcator frontal atasat la tractor – utilizat pentru evacuare gunoi de grajd in cazul PI 1 si PI 2
Capacitate cupa: min. 0,6 mc;
Latime cupa: max. 2 m;
Actionat prin joystick.

Remorca
· Capacitate utila: 10 tone;
· Sistem de basculare hidraulic;
· Sistem de franare pneumatic;
· Basculare in spate si pe ambele parti laterale;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice;
· Roata de rezerva.

Masina (remorca) de imprastiat gunoi de grajd
· Capacitate utila: 8 tone;
· Tractata si actionata de tractor;
· Imprastietor amplasat in partea din spate;
· Latimea de imprastiere: min. 5 m;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice.

Cisterna vidanja
· Capacitate utila: 5.000 l;
· Tractata si actionata de tractor;
· Echipata cu distribuitor pentru imprastiere;
· Prevazuta cu gura de vizitare pentru verificare nivel;
· Furtun de aspiratie si posibilitate de atasare furtun de descarcare;
· Cisterna din otel galvanizat sau alt material tratat anticoroziune;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice.

Stâlp iluminat  
- Înalțime: 6 m, 
- Echipat cu 2 brațe, 
- Împamântare. 

Grup electrogen
· Putere nominala: min. 5 kW;
· Tensiune nominala: 230 V; 
· Frecventa nominala: 50 Hz;
· Cutie pentru protectie impotriva intemperiilor;
· Impamantare.

Corp de iluminat exterior (4 buc.)
· Echipat cu sursa LED 1x50W;
· Echipat cu senzor de miscare si senzor crepuscular;
· Grad de protectie IP65;
· Alimentare de la panou fotovoltaic; inclusiv automatizare;
· Stocare energie pentru minim 12 h.

Camera video wireless
· Rezolutie: 2MP;
· GSM 4G;
· Alimentata de la panou fotovoltaic;
· Camera supraveghere complet independenta IP60 live; sistem wireless.

Cabina administrativa
· Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm;
· Culoare: alb;
· Echipata cu priza si tablou electric;
· Dotata cu masa; scaun; trusa medicala si stingator de incendiu P6.

Toaleta ecologica
· Echipata cu spalator;
· Echipata cu sistem de pompare electric; actionat de generator;
· Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm
· Vidanjabila;

Pichet PSI – cuprinde minim
· cange: 2 buc;
· cazma: 1 buc; 
· galeata 10 l: 1 buc; 
· topor / tarnacop: 1 buc.

Scara metalica
Lungime: min. 2;8 m.

Containere pentru deseuri uzuale (3 buc.):
-	Volum: 1.100 litri;
-	Capacitate de incarcare: 450 kg;
-	Material: polietilena de inalta densitate;
-	Dotate cu capac;
-	Conforme cu normativul EN 840;
-	Rezistente la razele UV; temperaturi scazute si substante chimice;
-	Dotate cu cate 4 roti pivotante 360 de grade; doua dintre ele vor fi echipate cu frana de picior;
-	Culori diferite (pe tipuri de deseuri: hartie/carton; plastic; sticla si metal).

Container pentru deseuri periculoase
-	Capacitate de incarcare: 800 kg;
-	Zincat la cald;
-	Dotat cu capac;
-	Posibilitate de a fi incuiat;
-	Conform cu normativul DIN 30741; certificat UN.

Kit inverter monofazat 1kw + 1 acumulator stationar:
-	inverter monofazat 1kw
-	Acumulator 12V și min. 120A
-	Accesorii

Platforma individuala - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor,  este o construcție simpla, de forma dreptungiulara (tip2) în plan, de tip modular/ detasabila, alcatuita din: radier de beton armat protejat cu o hidroizolatie pensulabila , basa pentru retenție eventuale scurgeri .  Suprastructura este realizata din profile metalice cu  pereți de inchidere din lemn tratați contra umezelii, acoperis realizat cu capriori si invelitoare  cu sistem de rulare a unei folie polietilena (un capat fixat pe latura din spate) sau policarbonat . 
In aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, pâna la momentul transferului acestuia catre platforma comunala.
Platforma individuala - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor,  este o constructie simpla, de forma patrata(tip1) in plan, de tip modular/ detasabila, alcatuita din: radier de beton armat protejat cu o hidroizolatie pensulabila , basa pentru retentie eventuale scurgeri .  Suprastructura este realizata din profile metalice cu  pereti de inchidere din lemn tratati contra umezelii, acoperis realizat cu capriori si invelitoare  cu sistem de rulare a unei folie polietilena (un capat fixat pe latura din spate) sau policarbonat . 
In aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, pâna la momentul transferului acestuia catre platforma comunala.

	Scenariu 1

	BILANT TERITORIAL – EXISTENT
	BILANT TERITORIAL – EXISTENT

	S. teren (masurat)=
	4629
	mp
	S. teren (masurat)=
	4629
	mp

	S. teren (acte)=
	4629
	mp
	S. teren (acte)=
	4629
	mp

	S. construita (existent)=
	0
	mp
	S. construita (popus)=
	28.58
	mp

	S. desfasurata suprastructura (existent)=
	0
	mp
	S. desfasurata  suprastructura(popus)=
	31.86
	mp

	S. desfasurata supra+infra (existent)=
	0
	mp
	S. desfasurata  supra+infra(popus)=
	142.6
	mp

	S. platforma (existent) =
	0
	mp
	S. platforma depozitare (popus)=
	1600
	mp

	S. alei pietonale (existent) =
	0
	mp
	S. alei pietonale (popus)=
	123.5
	mp

	S. circ. auto (existent)=
	0
	mp
	S. circ. auto (popus)=
	729.7
	mp

	S spatiu verder (existent)
	4629
	mp
	S spatiu verder (propus)
	1924
	mp

	POT existent
	0.00
	%
	POT propus
	0.62
	%

	CUT existent
	0
	%
	CUT Propus
	0.007
	%




· Scenariul 2

Platforma de depozitare a gunoiului de grajd are aceleași dimensiuni în plan , capacitate 4000 mc și aceleași caracteristici tehnice ca și platforma prezentată la scenariul 1, doar ca aceasta va fi acoperită. 
Acoperișul proiectat este o structură de beton armat, în două ape, cu pane din profile metalice,  învelitoare din tabla cutată, cu următoarele dimensiuni: - 10 travei a cate 6,75 m; 
-	5 deschideri de 5,00 m. 

Construcția prezintă următoarele elemente principale: 
-	structura de beton alcătuită din stâlpi de beton armat și pereți de închidere până la cota +2,50 m . 
-	sistemul de fundare a structurii de rezistență a acoperișului este alcătuit din fundații izolate în două trepte (bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat). Pe fundațiile izolate sunt rezemați stâlpii de beton armat 40 x 50 cm. Pereții perimetrali cu grosimea de 25 cm ce alcătuiesc platforma de depozitare a gunoiului de grajd au ca sistem de fundare tălpi de beton armat. Placa pardoselii are grosimea de 20 cm și este armată cu plase sudate alcătuite din bare de 8 mm cu pasul  de 100 mm. 
-	acoperișul este de tip șarpantă metalică din profile “I”; 
Prinderea învelitoarei de pane se face cu șuruburi autofiletante prevăzute cu șaibe metalice și de teflon pentru etanșare. 

Toate celelalte obiecte, dotari si functiuni raman neschimbate fata de scenariul 1.

	Scenariu 2

	BILANT TERITORIAL – EXISTENT
	BILANT TERITORIAL – EXISTENT

	S. teren (masurat)=
	4629
	mp
	S. teren (masurat)=
	4629
	mp

	S. teren (acte)=
	4629
	mp
	S. teren (acte)=
	4629
	mp

	S. construita (existent)=
	0
	mp
	S. construita (popus)=
	1625
	mp

	S. desfasurata suprastructura (existent)=
	0
	mp
	S. desfasurata  suprastructura(popus)=
	1628
	mp

	S. desfasurata supra+infra (existent)=
	0
	mp
	S. desfasurata  supra+infra(popus)=
	1739
	mp

	S. alei pietonale (existent) =
	0
	mp
	S. alei pietonale (popus)=
	123.5
	mp

	S. circ. auto (existent)=
	0
	mp
	S. circ. auto (popus)=
	729.7
	mp

	S spatiu verder (existent)
	4629
	mp
	S spatiu verder (propus)
	1924
	mp

	POT existent
	0
	%
	POT propus
	35.11
	%

	CUT existent
	0
	%
	CUT Propus
	0.352
	%




Concluzionand, scenariul 2 - platforma cu acoperis, nu se recomanda datorita costurilor ridicate si inconvenientelor privind operarea/activitatile in cadrul platformei utilajele asociate platformei nu ar putea fi utilizate in mod eficient datorita spatiului redus de manevra (acoperis+stalpi de sustinere acoperis).


Costurile estimative ale investiţiei:
[bookmark: _Toc149136040] costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii,

	Lucrari
	Scenariul 1 Platforma neacoperita impreuna cu platformele satelit
	Scenariul 2 Platforma acoperita impreuna cu platformele satelit

	
	[lei cu TVA]
	[lei cu TVA]

	1. TOTAL GENERAL
	5887664.75
	7215481.03

	1.1 Total platforma comunala
	5595858.98
	6711670.98

	Din care C+M
	3366417.85
	4482229.85

	Costuri platforma comunala 
(C+M) +4.5+3.7.1+3.8.2+5.2.2+5.2.3
	3576044.54
	4691856.54

	Suprafata Platforma comunala (platforma, bazine, etc)
	1881.25
	1881.25

	Indicator Cost/Mp 
	1900.89
	2494.01

	1.2 Total platforme individuale
	199247.10
	199247.10

	Numar platforme individuale
	10.00
	10.00

	Suprafata Platforma individuala
	76.80
	76.80

	Indicator Cost/Mp 
	2594.36
	2594.36




DEVIZ GENERAL – SCENARIUL 1 – anexa 1

DEVIZ GENERAL – SCENARIUL 2- anexa 25


[bookmark: _Toc149136041] costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.


	Cheltuieli 
	mii lei

	Cheltuieli  cu materialele consumabile
	355.44

	Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe)
	35.00

	Cheltuieli cu energia electrica
	51.13

	Cheltuieli de personal
	2959.20

	Cheltuieli de intretinere si reparatii
	177.50

	Total cheltuieli operationale
	3644.26

	*) Tab. ACB6
	




Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor,
· [bookmark: _Toc149136042]Studiu topografic;
In curs de avizare, se va prezenta in maxim 6 luni de la contractare, conform specificatiilor din ghidul specific si cererea de finantare;

· [bookmark: _Toc149136043]Studiu geotehnic
In curs de avizare, se va prezenta in maxim 6 luni de la contractare, conform specificatiilor din ghidul specific si cererea de finantare;

· [bookmark: _Toc149136044]Studiu hidrologic, hidrogeologic;
In curs de avizare, se va prezenta in maxim 6 luni de la contractare, conform specificatiilor din ghidul specific si cererea de finantare;
· [bookmark: _Toc149136045]Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;
Nu este cazul.

· [bookmark: _Toc149136046]Studiu de trafic si studiu de circulație;
Nu este cazul.

· [bookmark: _Toc149136047]Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.

· [bookmark: _Toc149136048]Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajări spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

· [bookmark: _Toc149136049]Studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

· [bookmark: _Toc149136050]Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
Nu este cazul.
Grafice orientative de realizare a investiției
Durata  estimata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 luni, conform graficului de mai jos:
	[bookmark: _Hlk114230700]GRAFIC DE TIMP 
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk91437862]Denumire
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6
	L7
	L8
	L9
	L10
	L11
	L12

	1. Achiziție drepturi de implementare Proiect - UAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Stabilirea de catre UAT a grupului de fermieri participanți la Proiect  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Proiectare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intocmire Studiu de Fezabilitate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solicitare si eliberare studii, avize si autorizatii 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intocmire proiect tehnic 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Verificare tehnica a proiectului tehnic
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Executie lucrari de constructii
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Achizitie lucrari de constructii 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Achizitie utilaje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Executie lucrari inclusiv organizare de santier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Procurare echipamente si dotari
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	Comisioane, taxe, cote legale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Asitenta tehnica din partea proiectantului
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Asitenta tehnica din partea dirigintelui de santier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informare si publicitate
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Recepție lucrari la terminare conf. HG 343/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc149136051]Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)
Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi , inclusiv specificarea perioadei de referință 
  Proiectul va fi utilizat în cadrul PNRR, Investiția I.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd si al altor deseuri agricole compostabile, Domeniul de intervenție DI 1 _Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd pentru a promova o mai buna gestionare a gunoiului de grajd. 
O platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd este o construcție relativ simpla având o placa patrata sau dreptunghiulara din beton, înconjurata pe trei laturi de ziduri înalte de beton/sau alt material (în funcție de capacitate) construite pentru hgunoi = 2,5 m. Platforma este utilizata pentru depozitarea temporara în condiții tehnologice si ecologice bune a gunoiului de grajd solid si semisolid amestecat sau nu cu alte materii organice. Pe lânga rolul de depozitare platforma este, de asemenea, utilizata si pentru amestecarea si compostarea gunoiului, transformându-le într-un produs (compost) mai omogen, stabil, mai bun calitativ pentru utilizarea ca îngrasamânt agricol, care poate fi valorificat si/sau comercializat. 

    Capacitatea maxima de depozitare pentru o platforma de depozitare a gunoiului de grajd 

[bookmark: _Hlk148612875]Platforma Comunala /PC 4 (TIP) pentru depozitare gunoi de grajd este proiectata pentru o capacitate maxima de depozitare de 4.000 mc/an; face parte dintr-un proiect care include proiectarea a înca 3 PC (TIP), cu capacitațile: PC 1_1.500 mc; PC 2_2.000 mc; PC 3_3.000 mc; 
Platformele comunale sunt componente ale unor sisteme integrate la nivel de UAT, care se refera la managementul gunoiului de grajd la nivel de UAT, precum si transformarea acestuia în compost; Gunoiul de grajd depozitat pe platformele comunale provine de la gospodarii/fermierii ce aparțin UAT-urilor respective, care la rândul lor depoziteaza, temporar, gunoiul de grajd produs de fermele lor, pe platforme individuale. 

[bookmark: _Hlk147579394]Obiectele/parțile componente recomandate pentru o platforma comunala sunt urmatoarele: 
· Platforma din beton pentru depozitarea si gestionarea gunoiului de grajd, impermeabilizata împotriva infiltrarii fracției lichide/levigat, de preferat înconjurata de pereți pe 3 dintre laturile sale, pereți care sa poata susține volumul de gunoi de grajd depozitat. Gunoiul de grajd va fi depozitat formând gramezi cu o înalțime de 2,50 m. Activitațile de pe platforma nu trebuie sa fie limitate de pereți interiori astfel încât spațiul necesar gestionarii si depozitarii sa poata fi flexibil; 
· Platforma de incinta adiacenta platformei propriu-zise este necesara ca zona de manipulare echipamente/utilaje în scopul desfasurarii activitaților tehnologice pe platforma; este necesara pentru accesul pe platforma de depozitare a caruțelor sau a utilajelor de transport si manipulare în cadrul procesului de compostare; va fi legata de drumul de acces la platforma aflata în responsabilitatea UAT; 
· Canal/rigola de captare pentru scurgerile de pe platforma. Un canal/rigola de colectare a efluenților/levigat trebuie sa fie realizat pe toata lațimea parții frontale a platformei, pe latura fara perete lateral. Acesta colecteaza fracția lichida (apa precipitații + must de gunoi de grajd) din gunoiul de grajd si deverseaza într-un bazin, amplasat în exteriorul platformei; 
· Bazinul de stocare a fracției lichide din gunoiul de grajd - are baza si pereții impermeabili. Bazinul de colectare si stocare este îngropat, si ar trebui sa fie conceput în asa fel încât sa poata pastra timp de cca 30 de zile fracția lichida/levigat (apa pluviala +must de gunoi) deoarece se preconizeaza ca lichidul va putea fi aplicat pe sol sau pe gunoiul de grajd de pe platforma la intervale de timp mai frecvente decât operațiunea de golire a platformei prin împrastierea gunoiului de grajd compostat; 
· Construirea de împrejmuiri de securitate a întregului ansamblu de obiecte componente - în scopul asigurarii securitații componentelor platformei comunale se instaleaza un gard corespunzator protecției bunurilor aparținând platformei;
· Amenajare peisagistica- se considera necesar ca suprafețele de teren, neocupate de lucrari, din cadrul incintei sa fie însamânțate cu iarba; de asemenea se propune plantație perimetrala de arbusti.
· Se vor instala 2 piezometre pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale în freatic;
· Se vor instala camere pentru supraveghere video 24 x 24 ore.
· [bookmark: _Hlk148613007]Setul de echipamente (utilaje) necesare pentru asigurarea exploatarii platformei cuprinde
1.) Buldoexcavator: 90 CP1 mc
2.) Tractor - 90 CP
3.) Braț încarcator atasat, 
4.) Remorca - 10 t
5.) Împrastietor de gunoi de grajd - 8 t 
6.) Vidanja - 5.000 l

[bookmark: _Hlk148613054]Dotarile necesare pentru funcționarea obiectivului sunt: 
· Cabina personal, prevazuta cu prize (estimat transport 50 km)
· Toaleta ecologica vidanjabila cu spalator (estimat transport de la 50 km).
· Pichet PSI - cange 2 buc, cazma 1 buc, galeata 10 l _1 buc, topor-târnacop - 1 buc 
· Stingator incendiu PI 65
· Trusa medicala de prim ajutor
· Masa
· Scaun
· Stâlp iluminat h=6 m, echipat cu instalație de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice inclusiv automatizare si stocare energie. Echipat cu 2 brațe, fundație si împamântare inclusiv calcul de rezistența. 
· Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1x50W, cu senzor de miscare, montaj aparent, iluminat normal, grad de protecție IP65
· Grup electrogen 5kW, protejat în cutie
· Tablou electric general TEG, confecție plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare 
· KIT panouri fotovoltaice pentru echipare stâlpi
· Camera supraveghere complet independenta IP60 live, 2MP, GSM 4G, sistem wireless, alimentata de la panou fotovoltaic
· Scara metalica-2,8m
· Containere pentru deseuri uzuale – V=1.100 l (3 buc.)
· Container pentru deseuri periculoase - 800 kg
Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția
Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
- Identificarea riscului
- Analiza riscului
- Reactia la risc.
Identificarea riscului – se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

Analiza riscului – utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

Reactia la risc – cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.
Riscul reprezinta nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produc. 
Riscul apare atunci cand:
- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului
Aceasta etapa este utila pentru determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si plicarea lor pentru riscurile identificate.
Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la risc
Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:
· Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;
· Transferul riscului – impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);
· Reducerea riscului – tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
Planuri de contingenta – planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

	
Tip de risc
	
Elementele riscului
	Tip actiune corectiva
	
Metoda eliminare

	Riscul constructiei
	Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat
	Eliminare risc
	Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

	Riscul de intretinere
	Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor
	Eliminare risc
	Semnarea unui contract cu clauze de garantii extinse astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant

	Solutiile tehnice
	Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnologic
	Eliminare risc
	Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna

	Grad de atractivitate scazuta a proiectului
	Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu realizeze beneficiile prevazute
	Eliminare risc
	Realizarea unei promovari intense a investitiei in zona

	Preturile materialelor
	Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat
	Diminuare risc
	Semnarea unui contract de  executie ferm cu durata specificata si urmarirea realizarii programului conform grafic.



Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

              In ceea ce priveste riscul generat de factori naturali, pot aparea urmatoari factori risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren.

· Cutremurele de pamant

[bookmark: _Hlk146535449]               Conform standardului român SR 11100-1:1993 – (Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului României), din punct de vedere al intensitații seismice, exprimata în grade, definite conform scarii MSK, amplasamentului investigat îi corespunde o intensitate seismica de 7.1 grade, având o perioada de revenire de 50 de ani.
· Inundatii
Din punct de vedere hidrogeologic corpurile de apa subterane din zona sunt de tipul poros-permeabil si reîncarcarea lor se face prin infiltrarea apelor de suprafaţa si meteorice, precum si prin drenaj si din pierderile difuze de apa din sistemele de irigaţii existente. Se semnaleaza faptul ca sistemele existente de irigații pot fi reactivate parţial sau în totalitate sau chiar extinse în anii urmatori.


· Alunecari de teren
Pentru comuna ION CORVIN este semnalat risc la alunecari de teren, conform Legii 575/2001. Amplasamentul studiat prezinta o topografie uniforma, fara diferențe semnificative de nivel de natura sa produca fenomene de instabilitate locala.


Situația utilităților și analiza de consum: 
1. [bookmark: _Toc149136052] necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;
Eliminarea depozitarii necontrolate are ca efect reducerea poluarii apelor subterane cu nitrati in  cadrul UAT COMUNA ION CORVIN, evitandu-se afectarea sanatatii populatiei si duce la cresterea veniturilor populatiei ca urmare a posibilitatii de a se trece la agricultura ecologica.
UAT COMUNA ION CORVIN, isi asuma raspunderea de a lua toate masurile necesare pentru a asigura drepturi egale pentru cetateni, fara discriminare pe criterii de varsta, sex, rasa, religie, dizabilitati, etc in acest sens principiul egalitatii de sanse a fost, este si va fi respectat pe toata perioada de viata a prezentului proiect. Un factor important in implementarea proiectului, il constituie respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile, printr-o  participare echitabila din punct de vedere al tuturor criteriilor legate de varsta, sex, rasa, religie, dizabilitati etc. De asemenea, la activitatile proiectului pot participa persoane care apartin mai multor etnii religioase sau ce apartin anumite culturi, incurajand dimpotriva, prin prisma conceptelor sale de baza, schimburile culturale libere. Echipa de implementare a proiectului este alcatuita pe principiul nediscriminarii, asigurandu-se nu doar egalitatea de sanse intre femei si barbati, ci si accesul salariatilor la functiile din echipa indiferent de rasa, varsta, apartenenta religioasa, dizabilitati, opinii politice. Atributiile echipei manageriale si a personalului de executie stabilite prin proiect si prin fisele de post nu contin aspecte discriminatorii, accesul la functiile din echipa si stabilirea atributiilor fiind in directa concordanta cu pregatirea profesionala si experienta necesare pentru desfasurarea activitatii. 
Pe parcursul implementarii se va face tot posibilul  sa nu apara situatii care sa contravina prevederilor legale in domeniul egalitatii de gen si nediscriminarii, sa poata participa toate categoriile de persoane in mod egal la activitatile proiectului, astfel incat sa nu existe bariere care limiteaza egalitatea de sanse (program flexibil, spatii si dotari accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilitati, resurse echilibrate in functie de nevoile diverselor categorii de persoane etc.); Pentru elaborarea documentelor din cadrul proiectului se va utilizata un limbaj adecvat, care sa evite stereotipurile de gen si cele asociate altor vulnerabilitati; Materialele elaborate in cadrul proiectului vor contine mesaje scurte care promoveaza egalitatea de sanse si mesaje de informare si constientizare cu privire la egalitatea de sanse si tratament; In cadrul proiectului s-a avut in vedere, in functie de specificul obiectivului de investitie asigurarea accesului la serviciul de utilitate publica de alimentare cu gaze naturale a populatiei si pentru persoane cu dizabilitati la serviciile publice; Vor fi organizate campanii de sensibilizare si informare in randul cetatenilor in vederea cresterii gradului de constientizare cu privire la semnificatia si importanta respectarii dreptului la egalitate de sanse si tratament pentru toti, promovarea si furnizarea de educatie non-formala/ formala pentru varstnici. De asemenea s-a avut in vedere respectarea principiului nediscriminarii si tratamentului egal in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica. Monitorizarea si evaluarea proiectului au un rol important in obtinerea rezultatelor estimate.
Accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati	

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat atat pe perioada de implementare a proiectului cat si in perioada operarii. Accesul la serviciile oferite nu va fi restrictionat pentru niciun detinator de animale din localitatile apartinatoare de UAT COMUNA ION CORVIN, .

Accesul la serviciile publice este un drept fundamental al persoanelor cu dizabilitati, si totodata un drept cheie deoarece permite exercitarea celorlalte drepturi. Egalitatea de sanse si de tratament are la baza participarea deplina si efectiva a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala. Pentru a da persoanelor cu dizabilitati posibilitatea sa traiasca independent si sa participe pe deplin la toate aspectele vietii, in conditii de egalitate cu ceilalti, la mediul fizic, la transport, informatie si mijloace de comunicare, atat in zonele urbane, cat si rurale.
1. [bookmark: _Toc149136053] estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare,

[bookmark: _Hlk143860883]In perioada de executie se pot crea cca 10 locuri de munca prin participarea localnicilor la lucrarile de executie ce sunt prevazute in proiect, in special lucrarile de terasamente, lucrari de betoane, instalatii sau mici amenajari de mediu (inierbare zone neocupate cu lucrari, in interiorul perimetrului imprejmuit al platformei), sau implicarea in diverse activitati cu grad scazut de calificare profesionala.
Pentru faza de operare se estimeaza ca se vor crea un numar de 3 locuri de munca la nivel de comuna: 1 administrator, 1 tractorist,1 operator buldoexcavator, se poate considera ca cei doi operatori de utilaje sunt calificati si se pot implica si in utilizarea altor echipamente asociate platformei (utilizare vidanja, tocator, etc.).

1. [bookmark: _Toc149136054]- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.
Cladirile și tehnologia este propusa a.î. sa nu fie necesara racordarea la utilitati. 
Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala in toaleta ecologica un bazin cu apa. Bazinul va fi alimentat periodic, functie de consum, prin grija personalului de deservire.
Pentru nevoile tehnologice privind alimentarea cu energie electrica s-a prevazut achizitionarea unui generator electric cu combustibil lichid pentru alimentarea pompei electrice de evacuare a apei din bazin pentru stropiri tehnologice pe gramezile de gunoi. Generatorul va deservi si eventuale nevoi de energie electrica a cabinei de paza/administrator (iluminat si prize) care va fi prevazuta cu instalatie electrica interioara din fabricatie, precum si pentru actionarea daca va fi cazul, a unor echipamente aferente platformei.
Proiectul nu necesita racordarea la utilitatile publice


1. [bookmark: _Toc149136055]impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz,
· Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes public
· In perioada de executie: modalitatea de executare a lucrarilor nu prezinta risc asupra populatiei si sanatatii umane.
· In perioada de exploatare: amplasarea la peste 500 de m fata de zona locuita, face ca aceasta investitie sa nu prezinte un risc asupra populatiei si sanatatii umane.

· Impactul asupra solului si subsolului
In perioada de executie:
· Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de executie a investitiei:
· scurgeri accidentale de produse petroliere de la masini, echipamente si utilaje si executarea de reparatii pe amplasament in locuri neamenajate,
· alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse petroliere.
· Masuri de protectie a solului si subsolului in perioada de executie a investitiei:
· colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor si valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizati,
· in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumegus, nisip) care vor fi colectate si stocate corespunzator in recipienti speciali in vederea eliminarii prin operatori autorizati,
· reparatiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai in unitati autorizate si in locuri special amenajate
	 
In perioada de operare:
· Surse de poluare a solului si subsolului in perioada de operare:
· Lipsa de etanseitate partiala sau totala platformei de depozitare a gunoiului de grajd,
· Depozitarea gunoiului in afara platformei ca urmare a unui management defectuos sau lipsei de capacitate de depozitare,
· Depasirea capacitatii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de neetanseitati pe traseul canalului de colectare si descarcare levigat din bazin.
· Masurile de protectie a solului si subsolului in perioada de operare pot fi:
· realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argila compactata sau folie de polietilena de inalta densitate,
· realizarea unui management adecvat a gunoiului de grajd,
· verificarea periodica a impermeabilizarii canalului/rigolei de colectare levigat,
· managementul adecvat al cantitatii de levigat din bazinul de colectare astfel incit sa nu existe curgeri si incheierea unui contract cu o firma de specialitate in vederea vidanjarii si aplicarii lui pe teren sau la umectarea gunoiului in faza de compostare,
· amplasarea unui container cu capac de circa 1 mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase care ajung accidental la platforma (cutii vopsea, recipienti, ulei uzat etc.). Deseurile reziduale acumulate urmand a fi preluate, periodic, de catre operatorul de salubritate care asigura colectarea deseurilor menajere in comuna, in vederea eliminarii finale.

· Impactul asupra calitatii apelor
In perioada de executie:
· Surse de poluare a apei in perioada de executie:
· scurgeri  accidentale   de  produse   petroliere  de   la   masini, echipamente  si  utilaje	si  executarea de reparatii pe amplasament in locuri neamenajate ,
· alimentare cu carburanti care poate genera scurgeri accidentale de produse petroliere.
· Masuri de protectie a solului si subsolului in perioada de executie a investitiei:
· colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate pe categorii, conform prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor si valorificarea/ eliminarea acestora prin operatori autorizati,
· in cazul pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol se vor aplica materiale absorbante (rumegus, nisip) care vor fi colectate si stocate corespunzator in recipienti speciali in vederea eliminarii prin operatori autorizati.
· reparatiile autovehiculelor/ utilajelor/ echipamentelor se vor realiza numai in unitati autorizate si in locuri special amenajate,
In perioada de operare
· Surse de poluare a apei in perioada de operare:
· Lipsa de etanseitate partiala sau totala a platformei de depozitare a gunoiului de grajd,
· Depozitarea gunoiului in afara platformei ca urmare a unui management defectuos sau lipsei de capacitate de depozitare,
· Depasirea capacitatii bazinului de stocare a levigatului sau aparitia de neetanseitati pe traseul canalului de colectare si descarcare levigat in bazin.
· Masuri de protectie in perioada de executie a investitiei:
· Realizarea unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argila compactata sau folie de polietilena de inalta densitate,
· realizarea unui management adecvat al gunoiului de grajd,
· verificarea periodica a impermeabilizarii canalului de colectare levigat,,
· managementul adecvat al cantitatii de levigat din bazinul de colectare astfel incat sa nu existe curgeri si incheierea unui contract cu o firma de specialitate in vederea vidanjarii si aplicarii lui pe teren sau la umectarea gunoiului in faza de compostare,
· realizarea a 3 foraje de observatie unul amonte si doua aval pentru monitorizarea calitatii apelor subterane,

· Impactul asupra atmosferei
In perioada de executie
· Surse de poluare a atmosferei in perioada de executie:
-	traficul rutier, care genereaza poluanti specifici: NOx, CO, NMVOC, pulberi in suspensie (PM2,5) si sedimentabile (PM10).
•	Masuri de protectie a atmosferei in perioada de executie a lucrarilor
-	Mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.
In perioada de operare
•	Surse de poluare a atmosferei in perioada de operare:
-	eroziunea eoliana ca urmare a antrenarii particulelor de suprafata platformei de  depozitare gunoi de grajd,
-	mirosuri ,
-	mijloacele de transport a acestuia.
•	Masuri de protectie a atmosferei in perioada de operare:
-	adaugarea de compost maturat peste fiecare noua incarcatura de material proaspat intr-o proportie de circa 1 la 4,
-	amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere, vegetale, fragmente de lemn) pentru obtinerea unui raport C:N favorabil si a unei consistente solide,
-	acoperirea cu prelata la sfarsitul zilei pentru a impiedica insectele sa depuna oua,
-	aerarea suficienta a gramezii pentru evitarea fermentatiei anaerobe, de exemplu prin asezarea la baza a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase,
-	pentru diminuarea disconfortului produs de mirosurile datorate proceselor de compostare anaeroba s-a prevazut ca masura suplimentara realizarea unei perdele forestiere perimetrale.

Impactul din surse de zgomot si vibratii (poluare fonica)
In perioada de executie a proiectului
•	Surse de poluare fonica in perioada de executie:
-	circulatia mijloacelor de transport pentru personal si materiile prime necesare realizarii lucrarilor.
•	Masuri de protectie impotriva poluarii fonice in perioada de executie:
-	Impactul resimtit de locuitorii zonelor afectate de lucrarile proiectului va fi redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor de lucru si al orelor de liniste, impuse constructorului prin Normele de Lucru. Zgomotul si vibratiile produse pe timpul perioadei de executie se vor incadra in limitele normale cuprinse in STAS 10009-2017. Avand in vedere acest lucru si distanta mare fata de zona locuita, s-a estimat ca impactul produs  de sursele de zgomot si vibratii va fi nesemnificativ.
In perioada de operare a proiectului
•	Surse de poluare fonica in perioada de operare:
-	circulatia mijloacelor de transport pentru personal si materiile prime necesare realizarii lucrarilor.
•	Masuri de protectie impotriva zgomotelor si vibratiilor in perioada de operare:
-	intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora.

Impactul asupra biodiversitatii
•	Lucrarile propuse a se realiza sunt amplasate in intravilanul UAT COMNA ION CORVIN si nu se suprapun cu niciun sit Natura 2000 sau alta arie naturala protejata.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz.
La finalizarea investitiei sunt necesare	urmatoarele lucrari pentru refacerea amplasamentului:
· volumul de pamant excavat pentru realizarea platformei se va depozita temporar pe terenul alaturat, iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela si se va semana iarba,
· cofrajele pentru peretii platformei se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se depreciaza si se evacueaza ca si deseu,
· deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de catre firma constructoare,
· perimetral amplasamentul analizat poate fi imprejmuit cu o perdea forestiera, atat pentru stoparea dispersarii mirosurilor neplacute cat si pentru un impact vizual placut mascand peretii de beton,
· imprejmuirea si portile de acces vor fi realizate din plasa vopsita verde,
· in zonele neconstruite ale amplasamentului (pamant) se poate insamanta iarba,
· amplasamentul de constructie va fi imprejmuit pentru a preveni accesul neautorizat si vor fi impuse masuri generale de siguranta

Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

Pentru calculul dimensionarii platformei, au fost utilizate informatiile cuprinse in: 
· Anexa 27 – atasata ghidului de finantare - Calculul de dimensionare a platformei comunale de gunoi de grajd in baza centralizatorului cu numarul de animale la nivel de UAT.
· Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, emis de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR/MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE, aprobat prin Ordinul nr. 333/165/2021;
· Program de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse Agricole

Pentru acest proiect s-a luat in calcul ca doar un procent maxim de 40% din cantitatea de gunoi de grajd produsa de fermele situate in raza de 5 Km distanta rutiera ajunge la platforma comunala.

De asemenea s-a tinut cont de perioada de interdictie in aplicarea ingrasamintelor pe terenul agricol, de perioada de maturare a compostului, conform tabelului de mai jos.

[image: ]
Pentru calculul UVM-urilor detinute pe raza UAT Viorela s-a tinut cont de coeficientii de conversie a numarului de animale in Unitati Vita Mare :

	Categoria de animal
	Coeficientul de conversie

	Tauri, vaci si alte bovine mai mari de 2 ani
	1

	Bovine intre 6 luni si 2 ani
	0.6

	Bovine mai putin de 6 luni
	0.4

	Scroafa de reproductie > 50 kg
	0.5

	Alte porcine
	0.3

	Ecvide mai mari de 6 luni
	1

	Ovine si caprine
	0.15



Gunoiului de grajd va fi depozitat pe o grosime maxima de aproximativ 1,5-2 m luand in calcul ca  suprafata totala pentru stocarea gunoiului de grajd trebuie sa fie de 1,5-2 ori mai mare decat suprafata neta si suprafata necesara pentru mutarea gramezilor de material (remaniere) in timpul procesului de compostare.


Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
Scopul analizei financiare este de a evalua performanţa financiara a acţiunii si / sau proiectului propus în perioada de referința, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienţa financiara si sustenabilitatea pe termen lung a proiectului propus, indicatorii de performanța financiara, precum si justificarea acordarii asistenţei financiare. Analiza financiara acopera urmatoarele etape: (i) estimarea veniturilor si costurilor proiectului si implicaţiile lor în ceea ce priveste fluxul de numerar; (ii) determinarea randamentului investiției (iii) definirea structurii de finanţare a proiectului; si (iv) verificarea capacitaţii fluxului de numerar previzionat pentru a asigura funcţionarea durabila a proiectului în perioada de referința si respectarea tuturor obligaţiilor legate de investiţii. Metoda de baza utilizata în analiza financiara este metoda fluxului de numerar actualizat (FNA), care indica fluxurile de numerar viitoare, în cadrul perioadei de referința, la valoarea neta actualizata, conform ratei de actualizare de 5% în termeni reali. În realizarea analizei financiare a prezentului proiect s-a considerat o rata de actualizare de 5%, conform articolul 19 al Reglementarii nr.480/2014 pentru perioada de finanțare 2021-2027.
Perioada de previziune coincide cu perioada de referinţa a proiectului, adica 15 de ani (incluzând perioada de realizare a investiției). Perioada de referința începe din primul an de investiții si evidențiaza fluxul de numerar al proiectului.
În ceea ce priveste durata de viaţa tehnica, activele sunt împarțite în construcții civile si echipamente, utilaje, mobilier. Perioadele de amortizare aplicate sunt în conformitate legislația în vigoare - HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.
În cazul activelor din proiect a caror durata de viața depaseste perioada de referința, valoarea lor reziduala este determinata prin calcularea valorii nete actualizate a fluxurilor de numerar pentru durata de viața ramasa de operare.
ANALIZA FINANCIARA A SCENARIULUI 1
Scenariul 1 presupune construirea unei platforme  pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul  UAT Comuna ION CORVIN, jud Constanta.

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITAŢILE DE EXPLOATARE
Cheltuielile operaționale sunt:
- Cheltuieli cu forta de munca;
-Cheltuieli cu energia electrica;
-Cheltuieli materiale (combustibil, piese schimb etc);
-Cheltuieli cu alte bunuri si servicii;
-Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile.

           Veniturile din exploatare provin din valorificarea compostului si prestarea serviciilor de catre operatorul platformei in favoarea utilizatorilor.
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	FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN SITUATIA CU INVESTITIE ( mii lei)

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	VENITURI OPERATIONALE
	 
	 

	Venituri din vanzarea de bunuri si servicii
	4067.0
	0.0
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5

	    cantitatea  (tona)
	29050.0
	0.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0

	    tariful 
	 
	0.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0

	Venituri din alocatii bugetare 
	290.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	290.5
	0.0
	0.0
	0.0

	Total venituri operationale 
	4067.0
	0.0
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5

	CHELTUIELI OPERATIONALE
	 
	 

	Cheltuieli cu materialele
	355.4
	0.0
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4

	    cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice)
	 
	0.0
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9

	pret de furnizare unitar
	 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
	35.0
	0.0
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	Cheltuieli cu energia electrica
	51.1
	0.0
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7

	    cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice)
	 
	0.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0

	    tariful de furnizare unitar
	 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Cheltuieli cu personalul angajat
	2959.2
	0.0
	180.0
	194.4
	208.8
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0

	    numar de angajați
	 
	0.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	    salariul de baza prognozat/luna
	 
	0.0
	5.0
	5.4
	5.8
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0

	    numar de luni / an 
	 
	0.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0

	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca
	66.0
	0.0
	4.1
	4.4
	4.7
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8

	Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale
	177.5
	0.0
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7

	    cantitatea necesara de servicii mentenanța
	 
	0.0
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8

	    tariful / unitatea de masura specifica
	 
	0.0
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3

	Total cheltuieli operationale
	3644.3
	0.0
	228.3
	243.0
	257.7
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0

	Flux de numerar operational
	422.7
	0.0
	62.2
	47.5
	32.8
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5

	*) Tab. ACB1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITAŢILE DE INVESTIŢIE SI FINANŢARE
Valoarea investiţiei totale este de 5.885.284,75 lei cu TVA, esalonata pe o perioada de 12 luni calendaristice.
Finanţarea investiţiei se va realiza din asistenta financiara nerambursabila.
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI FINANTARE (mii lei) - Scenariu 1

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Incasari din activitatea de finantare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asistenţă financiară nerambursabilă
	5885.28
	5,885.28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Surse naționale
	2.38
	2.38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Venituri din exploatare
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Surse împrumutate
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 
	5887.66
	5887.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*) Tab. ACB2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plati din activitatea de finantare - Scenariu 1

	Rate la imprumut 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dobânzi la imprumut
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total iesiri de lichiditati din activitatea de finantare 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar din finantare 
	5887.66
	5887.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total investitie
	5887.66
	5887.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar din finantare si investitii
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*) Tab. ACB3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DETERMINAREA DURABILITAŢII (SUSTENABILITAŢII) FINANCIARE A PROIECTULUI
	 Pentru verificarea durabilitatea financiara s-au calculat totalul intrarilor si iesirilor de numerar pentru a extrage fluxul de numerar si fluxul de numerar total acumulat. Se constata ca fluxul de numerar total cumulat este egal cu 0 pentru toţi anii luaţi în considerare, deci este verificata durabilitatea financiar




	Tabelul durabilitatii (sustenabilitatii) financiare 

	Implementare si operare - Scenariu 1

	Incasari, plati, fluxuri de numerar
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Venituri din activitatea de exploatare
	4,067.00
	0
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50

	Plati aferente cheltuielilor operationale
	3,644.26
	0.00
	228.32
	243.02
	257.72
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02

	Flux de numerar din activitatea de exploatare (operational)
	422.74
	0.00
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar din activitatea de investitii
	-5,887.66
	-5,887.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investitii
	-5,464.92
	-5,887.66
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar din activitatea de finantare
	5,887.66
	5,887.66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar total
	422.74
	0
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar total cumulat
	422.74
	0
	62.18
	109.66
	142.44
	167.93
	193.41
	218.89
	244.37
	269.85
	295.33
	320.82
	346.30
	371.78
	397.26
	422.74

	*) Tab. ACB4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DETERMINAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢA FINANCIARA A PROIECTULUI
Pentru determinarea profitabilitaţii financiare a investiţiei s-a utilizat o rata de actualizare de 5%. Indicatorii utilizați sunt: rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei (RRF) si valoarea actualizata neta (VAN). 
RRF masoara capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate corespunzatoare a investiţiei, indiferent de modul în care este finanţat. RRF/C se calculeaza pe baza proiecțiilor fluxului de numerar care acopera durata de viaţa economica a proiectului si include investiţia iniţiala, costurile de înlocuire pentru echipamentele cu viața scurta din cadrul proiectului, costurile de funcţionare si întreţinere ca iesiri de numerar, precum si încasarile din veniturile proiectului si valoarea reziduala a proiectului la sfârsitul duratei sale de viaţa economica, ca intrari. Aceste estimari sunt în sume brute, fara deducerea impozitelor.
VAN masoara surplusul de valoare generat în urma exploatarii investiției si se calculeaza ca:

[image: ]
FNi = flux de lichiditaţi net din anul i;
FNi  explt = flux de lichiditaţi din exploatare din anul i 
VI = valoarea investiţiei ;
	Valoarea reziduala a proiectului de investiţii a fost determinata ca suma a fluxurilor nete de numerar actualizate pentru durata de viaţa ramasa a activelor. Investiţiile efectuate la imobilizarile corporale pentru modernizare sunt recunoscute ca o componenta a activului. 
Indicatorii financiari calculaţi se încadreaza în urmatoarele limite:
-  valoarea actualizata neta este mai mica decat 0, respectiv -4737.66 mii lei
- rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este negativa (-8.05%), fiind mult mai mica decat rata de actualizare;
	Prin urmare, veniturile din exploatare ale investiţiei nu au capacitatea de a susţine cheltuielile totale ale investiţiei, argumentandu-se necesitatea sprijinului financiar solicitat de catre beneficiar. 
	Profitabilitatea financiara a investitiei (mii lei) - Scenariu 1

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 Valoarea reziduala
	830.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	830.00

	Venituri operationale
	4067.00
	0.00
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50

	Incasari totale
	4897.00
	0.00
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	1120.50

	Total plati de exploatare (operationale)
	3644.26
	0.00
	228.32
	243.02
	257.72
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02

	Investitia
	5887.66
	5887.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Plati totale
	9531.92
	5887.66
	228.32
	243.02
	257.72
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02

	Flux de numerar net
	-4634.92
	-5887.66
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	855.48

	Flux de numerar net actualizat
	-4737.66
	-5487.66
	154.72
	23.74
	16.39
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	12.74
	427.74

	Rata interna a rentabilitatii financiare
	 
	-8.05%

	Valoarea actuala neta financiara a investitiei
	 
	-4737.66

	Rata de actualizare
	 
	5%

	*) Tab. ACB5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANALIZA FINANCIARA A SCENARIULUI 2
Scenariul 2 presupune construirea unei platforme acoperite pentru depozitarea si managementul gunoiului de grajd in cadrul  UAT Comuna ION CORVIN, jud Constanta 
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITAŢILE DE EXPLOATARE
Cheltuielile operaționale sunt:
- Cheltuieli cu forta de munca;
-Cheltuieli cu energia electrica;
-Cheltuieli materiale (combustibil, piese schimb etc);
-Cheltuieli cu alte bunuri si servicii;
-Cheltuieli cu întreținerea si reparațiile.

           Veniturile din exploatare provin din valorificarea compostului si prestarea serviciilor de catre operatorul platformei in favoarea utilizatorilor.

	FUNDAMENTAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN SITUATIA CU INVESTITIE ( mii lei)

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	VENITURI OPERATIONALE
	 
	 

	Venituri din vanzarea de bunuri si servicii
	4067.0
	0.0
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5

	    cantitatea  (tona)
	29050.0
	0.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0
	2075.0

	    tariful 
	 
	0.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0
	500.0

	Venituri din alocatii bugetare 
	290.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	290.5
	0.0
	0.0
	0.0

	Total venituri operationale 
	4067.0
	0.0
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5
	290.5

	CHELTUIELI OPERATIONALE
	 
	 

	Cheltuieli cu materialele
	355.4
	0.0
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4
	25.4

	    cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice)
	 
	0.0
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9
	253.9

	pret de furnizare unitar
	 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
	35.0
	0.0
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	Cheltuieli cu energia electrica
	51.1
	0.0
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7
	3.7

	    cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã specifice)
	 
	0.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0
	3652.0

	    tariful de furnizare unitar
	 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Cheltuieli cu personalul angajat
	2959.2
	0.0
	180.0
	194.4
	208.8
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0
	216.0

	    numar de angajați
	 
	0.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0
	3.0

	    salariul de baza prognozat/luna
	 
	0.0
	5.0
	5.4
	5.8
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0
	6.0

	    numar de luni / an 
	 
	0.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0
	12.0

	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca
	66.0
	0.0
	4.1
	4.4
	4.7
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8
	4.8

	Cheltuieli de intretinere si reparatii capitale
	177.5
	0.0
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7
	12.7

	    cantitatea necesara de servicii mentenanța
	 
	0.0
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8
	9.8

	    tariful / unitatea de masura specifica
	 
	0.0
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3

	Total cheltuieli operationale
	3644.3
	0.0
	228.3
	243.0
	257.7
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0
	265.0

	Flux de numerar operational
	422.7
	0.0
	62.2
	47.5
	32.8
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5
	25.5

	*) Tab. ACB1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITAŢILE DE INVESTIŢIE SI FINANŢARE
Valoarea investiţiei totale este de 7.213.101,03 lei cu TVA, esalonata pe o perioada de 12 luni calendaristice.
Finanţarea investiţiei se va realiza din asistenta financiara nerambursabila.
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATILE DE INVESTITIE SI FINANTARE (mii lei) - Scenariu 2

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Incasari din activitatea de finantare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asistenţă financiară nerambursabilă
	7213.10
	7,213.10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Surse naționale
	2.38
	2.38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Venituri din exploatare
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Surse împrumutate
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 
	7215.48
	7215.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*) Tab. ACB7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plati din activitatea de finantare - Scenariu 2

	Rate la imprumut 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Dobânzi la imprumut
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total iesiri de lichiditati din activitatea de finantare 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar din finantare 
	7215.48
	7215.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total investitie
	7215.48
	7215.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar din finantare si investitii
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	*) Tab. ACB8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




DETERMINAREA DURABILITATII (SUSTENABILITATII) FINANCIARE A PROIECTULUI
	Pentru verificarea durabilitatea financiara s-au calculat totalul intrarilor si iesirilor de numerar pentru a extrage fluxul de numerar si fluxul de numerar total acumulat. Se constata ca fluxul de numerar total cumulat este egal cu 0 pentru toţi anii luaţi în considerare, deci este verificata durabilitatea financiara

	Tabelul durabilitatii (sustenabilitatii) financiare 
	

	Implementare si operare - Scenariu 2

	Incasari, plati, fluxuri de numerar
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Venituri din activitatea de exploatare
	4,067.00
	0.00
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50

	Plati aferente cheltuielilor operationale
	3,644.26
	0.00
	228.32
	243.02
	257.72
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02
	265.02

	Flux de numerar din activitatea de exploatare (operational)
	422.74
	0.00
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar din activitatea de investitii
	-7,215.48
	-7,215.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar - activitatea de exploatare si de investitii
	-6,792.74
	-7,215.48
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar din activitatea de finantare
	7,215.48
	7,215.48
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Flux de numerar total
	422.74
	0
	62.18
	47.48
	32.78
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48
	25.48

	Flux de numerar total cumulat
	422.74
	0
	62.18
	109.66
	142.44
	167.93
	193.41
	218.89
	244.37
	269.85
	295.33
	320.82
	346.30
	371.78
	397.26
	422.74

	*) Tab. ACB9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DETERMINAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢA FINANCIARA A PROIECTULUI
Pentru determinarea profitabilitaţii financiare a investiţiei s-a utilizat o rata de actualizare de 5%. Indicatorii utilizați sunt: rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei (RRF) si valoarea actualizata neta (VAN). 
RRF masoara capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate corespunzatoare a investiţiei, indiferent de modul în care este finanţat. RRF/C se calculeaza pe baza proiecțiilor fluxului de numerar care acopera durata de viaţa economica a proiectului si include investiţia iniţiala, costurile de înlocuire pentru echipamentele cu viața scurta din cadrul proiectului, costurile de funcţionare si întreţinere ca iesiri de numerar, precum si încasarile din veniturile proiectului si valoarea reziduala a proiectului la sfârsitul duratei sale de viaţa economica, ca intrari. Aceste estimari sunt în sume brute, fara deducerea impozitelor.
VAN masoara surplusul de valoare generat în urma exploatarii investiției si se calculeaza ca:

[image: ]

FNi = flux de lichiditaţi net din anul i;
FNi  explt = flux de lichiditaţi din exploatare din anul i 
VI = valoarea investiţiei ;

	Valoarea reziduala a proiectului de investiţii a fost determinata ca suma a fluxurilor nete de numerar actualizate pentru durata de viaţa ramasa a activelor. Investiţiile efectuate la imobilizarile corporale pentru modernizare sunt recunoscute ca o componenta a activului. 
Indicatorii financiari calculaţi se încadreaza în urmatoarele limite:
-  valoarea actualizata neta este mai mica decat 0, respectiv -6583.73 mii lei
- rata interna a rentabilitatii financiare a investitiei este negativa (-9.12%), fiind mult mai mica decat rata de actualizare;
	Prin urmare, veniturile din exploatare ale investiţiei nu au capacitatea de a susţine cheltuielile totale ale investiţiei, argumentandu-se necesitatea sprijinului financiar solicitat de catre beneficiar.
	Profitabilitatea financiara a investitiei (mii lei) - Scenariu 2

	 
	total
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 Valoarea reziduala
	1660.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1660.00

	Venituri operationale
	4067.00
	0.00
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50

	Incasari totale
	5727.00
	0.00
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	1950.50

	Total plati de exploatare (operationale)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Investitia
	7215.48
	7215.48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Plati totale
	7215.48
	7215.48
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Flux de numerar net
	-1488.48
	-7215.48
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	290.50
	1950.50

	Flux de numerar net actualizat
	-6583.73
	-8015.48
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	72.63
	487.63

	Rata interna a rentabilitatii financiare
	 
	-9.12%

	Valoarea actuala neta financiara a investitiei
	 
	-6583.73

	Rata de actualizare
	 
	5%

	*) Tab. ACB10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Analiza economică  inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Potrivit HG 907/2016, în cazul obiectivelor de investiții a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.
Analiza cost-eficacitate (ACE) consta în compararea alternativelor de proiect care urmaresc obţinerea unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate diferi în intensitate. Aceasta are ca scop selectarea acelui proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea neta actualizata a costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. ACE rezolva o problema de optimizare a resurselor care este, de obicei, prezenta în una din urmatoarele doua forme: 
- un buget fix si n alternative de proiect, factorii de decizie urmarind sa maximizeze rezultatele care pot fi obţinute, masurate în termeni de eficacitate (E); 
- un nivel fix al eficacitaţii (E) care trebuie atins, factorii de decizie având ca scop minimizarea costurilor (C). 
Analiza cost-eficacitate este utilizata pentru a testa ipoteza nula, adica cost-eficacitatea unui proiect (a) este diferita de cea a unei intervenţii concurente (b) se calculeaza ca raport: 
R = (Ca – Cb) / (Ea – Eb) = ΔC / ΔE 
Atunci când sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei opţiunilor, pentru fiecare din opţiunile avute în vedere faţa de scenariul „a nu face nimic” se are în vedere urmatoarea abordare: 
a.	estimarea costurilor anuale de investiţie si producţie care sunt necesare pentru obţinerea rezultatului asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu incrementale), aparute pe parcursul viaţii economice a proiectului; 
b.	estimarea valorii reziduale a investiţiilor la sfârsitul vieţii economice a proiectului (care va fi luata în calcul cu semn negativ, reprezentând valoarea investiţiei dupa perioada de referinţa); 
c.	calcularea valorii actualizate a costurilor de investiţie si operare pentru fiecare din alternative; 
d.	raportarea valorii actualizate a costurilor la rezultatul obţinut si compararea indicatorilor de cost-eficacitate 
Daca se considera ca toate alternativele sunt fezabile, opţiunea cu cea mai mica valoare neta actualizata pe unitatea de rezultat (adica alternativa cea mai eficienta) reprezinta alternativa optima.
	Anul
	SCENARIUL 1
	SCENARIUL 2

	
	Platforma comunala
	Costuri cu investitia (mii lei)
	Costuri de exploatare (mii lei)
	Costuri totale
	Platforma comunala 
	Costuri cu investitia (mii lei)
	Costuri de exploatare (mii lei)
	Costuri totale

	1
	 
	5,887.66
	0
	5,887.66
	 
	7,215.48
	0
	7,215.48

	2
	 
	0
	228.32
	228.32
	 
	0
	228.32
	228.32

	3
	 
	0
	243.02
	243.02
	 
	0
	243.02
	243.02

	4
	 
	0
	257.72
	257.72
	 
	0
	257.72
	257.72

	5
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	6
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	7
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	8
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	9
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	10
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	11
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	12
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	13
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	14
	 
	0
	265.02
	265.02
	 
	0
	265.02
	265.02

	15
	 
	0
	273.32
	273.32
	 
	0
	273.32
	273.32

	valoarea reziduala
	 
	 
	 
	-830.00
	 
	 
	 
	-1660.00

	VAN
	 
	 
	 
	8,710.23
	 
	 
	 
	9,208.04

	Raportul ACE
	1.901
	2.494

	*) Tab. ACB11
	
	
	
	
	
	
	
	



In urma ACE se recomanda scenariul 1 care genereaza un raport cost/beneficiar mai mic.

Analiza de senzitivitate
Potrivit HG 907/2016, în cazul obiectivelor de investiții a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se elaboreaza analiza de senzitivitate.
Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
            În cazul ambelor scenarii, apreciem ca nivelul riscului asociat unei unitaţi de câstig prezinta un nivel mediu, recomandându-se realizarea investiţitiei, in conditiile gestionarii eficiente a riscurilor care pot aparea:

In perioada de implementare a investitiei:
	Nr crt.
	Risc identificat-
	Masuri de atenuare a  riscului

	1.
	Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de management a proiectului
	Acest risc poate fi generat de lipsa implicarii necorespunzatoare in desfasurarea activitatilor membrilor echipei de management a proiectului. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta (>50%), (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Impactul generat de consecintele acestui risc se va regasi in desfasurarea necorespunzatoare a activitatilor conform planificarii realizate in solicitarea de finatare, fapt care va pune in pericol realizarea indicatorilor de rezultat predefiniti. Masuri de atenuare: pentru limitarea consecintelor acestui risc se va proceda la inserarea in cuprinsul fisei postului a activitatilor, responsabilitatilor si indicatorilor de rezultat pentru fiecare post. Pe toata durata implementarii, se va realiza o monitorizare atenta a activitatii fiecarui membru prin rapoarte individuale de activitate. O alta masura adoptata de atenuare a consecintelor riscului este organizarea si desfasurarea de sedinte lunare de monitorizare a activitatilor si rezultatelor proiectului. Manager de risc: Manager proiect

	2.
	Insuficienta resurselor
	Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor finaciare si umane necesare desfasurarii activitatilor prevazute in solicitarea de finantare. In ceea ce priveste resursele umane, solicitantul dispune de resusa umana cu experienta in implementarea de proiecte similare, si, astfel, dispun de capacitate operationala in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor proiectului. Impactul insuficientei resurselor finaciare poate fi unul ridicat, conducand la imposibilitatea realizarii cheltuielilor aferente desfasurarii activitatilor si aparitia unor „blocaje” in efectuarea platilor. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta (>50%), (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. 
Clasificarea riscului: mediu. 
Masuri de atenuare: In cazul insuficientei resurselor finaciare pentru implementarea activitatilor proiectului si sustinerea cheltuielilor in acest sens, generate de eventuale întârzieri ale transferurilor de la bugetul de stat, se va proceda la decontarea cheltuielilor din surse proprii sau alte surse legal constituite sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat. Manager de risc: Manager proiect

	3.
	Imposibilitatea respectarii graficului activitatilor
	Acest risc poate fi generat de eventuale situatii/evolutii care pot sa apara in perioada de implementare a proiectului si care nu au fost prevazute/cunoscute in etapa realizarii documentatiei tehnico-economice, sau ca urmare a unei estimari nerealiste a duratei de implementare a fiecarei activitati.  Impactul acestui risc este de natura aparitiei unor intarzieri in realizarea activitatilor si depasirea perioadelor de timp prevazute si bugetate in vederea realizarii acestora.  Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta (>50%), (b) nivelul controlului intern: mediu (c) nivelul impactului: mediu. 
Clasificarea riscului: mediu. 
Masuri de atenuare: In etapa de realizare a documentatiei tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasa privind volumul de munca si resursele financiare necesare pentru implementarea fiecarei activitati si atingerii rezultatelor predefinite. Astfel, planificarea implementarii activitatilor este una realista. Totusi, in cazul aparitiei unor situatii/evolutii care nu au fost prevazute/cunoscute initial, in baza unei fundamentari similare, se va proceda la prelungirea/decalarea perioadei de implementare prin intocmirea si transimterea de notificari/acte aditionale la MDRAP in vederea eficientizarii activitatilor din perspectiva timpului alocat si atingerii rezultatelor predefinite. Manager de risc: Manager proiect.

	4
	Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul activitatilor
	Acest risc poate fi generat de desfasurarea necorespunzatoare a activitatilor repartizate furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta (50%), (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. 
Clasificarea riscului: mediu. 
Masuri de atenuare: pentru diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze contractuale care va pune autoritatea contractanta la adapost de un comportament inadecvat al  repartizate furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri, in conditiile respectarii legislatiei specifice. In stabilirea 
criteriilor de calificare si selecţie a furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri autoritatea contractanta va urmari sa se demonstreze potenţialul tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui ofertant, potenţial care sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a îndeplini  contractul, fara ca acestea sa fie restrictive si de natura a diminua cadrul concurenţial în care trebuie sa se desfasoare în mod optim o procedura de achiziţie publica. Pentru fiecare activitate complexa, trebuie sa fie stabilit un responsabil care urmareste riguros pe toata perioada de implementare a proiectului, evolutia realizarii indicatorilor de rezultat predefiniti. Nu in ultimul rand, sunt prevazute sedinte de lucru lunare la nivelul fiecarei activitati prin care sunt urmarite rezultatele obtinute si progresul privind atingerea indicatorilor de rezultat. Manager de risc: Manager proiect.

	5
	Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de bunuri si servicii din motive imputabile lor
	Acest risc potential poate conduce la intarzierea implementarii unor activitati sau la derularea necorespunzatoare a activitatilor proiectului.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta (50%), (b) nivelul controlului intern: scazut, (c) nivelul impactului: ridicat. 
Clasificarea riscului: mediu. 
Masuri de atenuare: Pentru evitarea acestei situatii la semnarea contractelor de servicii se vor specifica prin clauze contractuale ca raspunderea este in totalitate a prestatorului care va suporta toate cheltuielile suplimentare generate de intarzieri sau neconformitati. De asemenea, de impune implementarea unui sistem foarte riguros de supervizare a conditiilor contractuale. Manager de risc: Manager proiect.

	6
	Majorarea cheltuielilor, legate de modificari ale cursului valutar, inflatie etc
	Diferenţele de curs valutar ce pot interveni între momentul depunerii cererii de finanţare si implementarea proiectului pot genera majorarea unor cheltuieli prevazute in bugetul proiectului. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: medie (50%), (b) nivelul controlului intern: mediu, (c) nivelul impactului: ridicat. 
Clasificarea riscului: mediu. 
Masuri de atenuare: demersurile pentru contractarea achizitiilor de bunuri si servicii vor fi demarate din primele luni de implementare a proiectului. Manager de risc: Manager proiect.



A. in perioada de dupa implementarea investitiei:
· inregistrarea unor cheltuieli de exploatare mai mari decat cele previzionate;
Se recomanda elaborarea unui plan de exploatare a investitiei continand indicatori de atins, responsabilitati si atributii. 
Concluzii
Analiza financiara demonstreaza ca ambele scenarii propuse prin proiect se caracterizeaza prin fluxuri de numerar total cumulat egale cu 0 pentru toti anii luați în considerare, fiind verificata sustenabilitatea financiara. De asemenea, în ambele scenarii, veniturile din exploatare ale investiției nu au capacitatea de a sustine cheltuielile totale ale investiției, argumentandu-se necesitatea sprijinului financiar solicitat de catre beneficiar.
Analiza cost eficacitate indica scenariul 1 ca fiind cel care genereaza un cost/efivacitate mai redus, astfel încât se recomanda beneficiarului sa opteze pentru finanțarea soluției tehnice aferente.

[bookmark: _Toc149136056]Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
3. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității si riscurilor

Conform studiului de fezabilitate au fost identificate doua optiuni tehnico-economice (scenarii). Ambele scenarii urmaresc realizarea aceleiasi teme de proiectare, diferenta consta in varianta constructiva a platformei.


· Scenariul 1 
Platforma de depozitare
- Platforma depozitare gunoi de grajd neacoperita. 

Avantaje:
· Cost redus: Platformele de gunoi de grajd neacoperite sunt mai ieftine de construit si de intretinut in comparatie cu variantele acoperite sau inchise. Nu necesita investitii semnificative in constructii sau materiale suplimentare.

· Ventilatie naturala: Neavând acoperis, aceste platforme beneficiaza de ventilatie naturala, ceea ce poate reduce mirosurile neplacute si acumularea de gaz metan in comparatie cu variantele acoperite.
· Acces usor: Personalul agricol sau de gestionare a gunoiului de grajd poate avea un acces mai usor la platforma de gunoi pentru depozitare sau manipulare.
· Degradare mai rapida a deseurilor: Lumina solara si ploaia pot contribui la descompunerea mai rapida a deseurilor organice.

Dezavantaje:

· Probleme cu fauna salbatica: Platformele de gunoi de grajd neacoperite pot atrage animale salbatice, cum ar fi sobolanii si pasarile, care pot raspândi boli sau pot crea probleme de igiena.

· Ineficienta in zone cu clima severa: In zonele cu ierni foarte reci, platformele de gunoi de grajd neacoperite pot deveni inaccesibile sau inutile in timpul sezonului rece din cauza inghetului sau a ninsorilor abundente.

· Scenariul 2 

Platforma depozitare gunoi de grajd acoperita. 

Avantaje:

· Protectie impotriva conditiilor meteo: Acoperisul ofera protectie impotriva ploilor, zapezilor si altor conditii meteorologice nefavorabile, mentinând gunoiul de grajd uscat. Acest lucru poate ajuta la prevenirea scurgerilor de lichide si la mentinerea calitatii gunoiului.
· Protectie impotriva intruziunii animalelor salbatice: Acoperisul poate impiedica intruziunea animalelor salbatice, cum ar fi sobolanii si pasarile, care ar putea raspândi boli sau ar putea afecta igiena platformei.

Dezavantaje:

· Cost initial mai mare: Construirea unei platforme de gunoi acoperite implica costuri mai mari pentru materiale si constructie in comparatie cu varianta neacoperita.
· Necesitatea de intretinere: Acoperisul necesita intretinere periodica pentru a se asigura ca ramâne in stare buna. Repararea eventualelor deteriorari poate fi costisitoare.
· Ventilatie limitata: Cu toate ca acoperisul poate contribui la reducerea mirosurilor, poate limita, in acelasi timp, ventilatia naturala. Acest lucru poate duce la acumularea de gaze nocive in interiorul platformei, care trebuie gestionate corespunzator.
· Limitarea accesului: Acoperisul poate face mai dificil accesul la platforma, ceea ce poate complica manipularea si gestionarea gunoiului de grajd.

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, comparatia intre cele doua scenarii este redata in urmatorul tabel:


Din punct de vedere al riscurilor:
· Scenariul 1: Scazute, in special dupa aplicarea masurilor de reducere a impactului lor.
· Scenariul 2: Scazute, in special dupa aplicarea masurilor de reducere a impactului lor.


	Criteriu de comparatie
	Scenariul 1
	Scenariul 2

	Costuri cu TVA
	5887664.75 lei
	7215481.03 lei

	
	
	
	

	VANF/C
	-4737.66 <0
	-6583.73 <0
	

	RIRF/C
	-8.05% <5%
	-9.12% <5%
	

	Rata cost/eficienta
	1900.89 lei/mp
	2494.01 lei/mp
	

	
	
	
	

	Sustenabilitatea (flux cumulat de numerar)
	422741.21 >1
	422741.21 >1
	

	
	
	
	

	*) Tab. ACB11
	
	
	
	
	




Selectarea si justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariu selectat este  – Scenariul nr. 1
In urma analizei celor doua scenarii propuse, din punctul de vedere al costurilor de investitie, operare si mentenanta, dar si tehnic, elaboratorul studiului propune realizarea scenariului 1.
Principalul avantaj al scenariului 1 este al costurilor de investitie, acestea fiind cu 1.327.816,28 lei (TVA inclus) mai scazute decat in cazul scenariului 2.

Din punct de vedere tehnic avantajele sunt:

In cazul scenariului 1 suprafata platformei de depozitare este libera, astfel incat manevrele utilajelor pentru depozitarea, incarcarea gunoiului si intoarcerea gramezilor in vederea favorizarii compostarii sunt mai facile decat in scenariul 2, unde prezenta stalpilor de sustinere ai acoperisului ingreuneaza desfasurarea eficienta a acestor manevre si conduce la cresterea costurilor de exploatare, existand de asemenea riscul producerii de accidente.
Dupa darea in exploatare a constructiei lucrarile de mentenanta revin in sarcina UAT, lucrari care in cazul Scenariului 1 sunt minime, iar in cazul Scenariului 2 intretinerea structurii metalice a acoperisului necesita calificare si costuri suplimentare (refacerea stratului de protectie anticoroziva).

Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:.
a) obtinerea si amenajarea terenului,
Amplasamentul in studiu este situat partial in intravilanul UAT COMUNA ION CORVIN în  EXTRAVILAN LOC.  ION CORVIN, PS 593/2, JUD. CONSTANTA, NR. CAD. 104816
Platformele individuale se vor amplasa pe raza UAT COMUNA ION CORVIN conform declaratiilor beneficiarilor  atasate prezentului studiu de fezabilitate. 

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului,
In cadrul proiectului pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului au fost propuse urmatoarele dotari:
· Dotarea cu generator electric pentru asigurarea curentului electric,
· Dotarea cu iluminat exterior, cu prevederea de panouri solare si acumulatori,
· Apa potabila pentru personal va fi procurata din comert.

[bookmark: _Hlk148375565]c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi,
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
· Scenariul 1	
Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd - Platforma de depozitare este o constructie din beton armat, constand intr-o placa/radier din beton armat cu grosimea de 20 cm si pereti de beton pe trei laturi cu grosimea de 25 cm grosime si inaltimea 3.15m sub care se vor realiza fundatii continui din beton armat pozitionate pe un strat de egalizare din beton simplu . Nivelul maxim de masiv de gunoi nu va depasi 2.00 m de la cota superioara a placii radier. Inaltimea libera a peretelui din beton armat de la cota superioara a placii radier va fi de 2.50 m. Fundatia placii radier  se va realiza pe pamantul natural compactat si se va realiza din balast compactat cu grad de compactare D=98%, peste care se va realiza o hidroizolatie si beton simplu egalizare placa radier.  Placa radier se va realiza cu o panta de 1% pentru scurgerea lichidelor spre rigola de captare.
Rigole ape pluviale - sunt rigole de beton simplu, deschise, trapezoidale avand dimeniunile conform plan atasat. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal si cel transversal al platformei de gunoi, conducand apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale.
Bazin captare ape pluviale - pentru captarea apelor pluviale s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu malurile taluzate. Malurile taluzate sunt acoperite cu membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin termosudare, iar fundul bazinului are un strat de piatra sparta, 

Sistemul de colectare si transport al levigatului
- Rigola de scurgere: Latura lunga libera a platformei este racordata la rigola de colectare a scurgerilor de pe platforma de depozitare si partial de pe platforma de incinta (carosabila).
Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigola de beton, armat, amplasata pe latura lunga a platformei cu deversare in bazinul de stocare.
Acoperirea rigolei este asigurata de placi prefabricate carosabile de beton armat cu dimensiunile de 50 cm x 30 cm x 15 cm. In interiorul rigolelor se va realiza un beton de panta pentru scurgerea lichidului catre bazinul de stocare .
Rosturile de turnare se vor trata cu cordon bentonitic de etansare, expandabil in contact cu apa.

- Bazinul de stocare:  Amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul de stocare este o cuva din beton armat ingropata, destinata colectarii fractiei lichide/levigat(must gunoi de grajd + ape pluviale) de pe platforma. Cuva din beton armat este realizata cu radier din beton armat cu grosimea de 30 cm si peretii perimetrali din beton armat cu grosimea de 30cm.  
Rosturile de turnare dintre radier si perete se va trata cu cordon bentonitic pentru etanseitate. 
Betoanele folosite la elementele de beton armat ( radier si pereti ) vor fi realizate cu un grad de permeabilitate de P4/10.
Pentru cofrarea radierului si peretilor se vor realiza numai cofraje prefabricat/ metalice cu buloane de prindere/ tiranti. Locul lasat in betonul armat de aceste buloane se va acoperi la interior si exterior cu dopuri realizate din chit poliuretanic monocompanent expandabil in contact cu apa, sigilat cu mortar epoxidic . 
.

Platforma de incinta
In cadrul perimetrului obiectivului se va executa o platforma de incinta ce va  deservi platforma de gunoi propriu-zisa, precum si celelalte obiecte. Suprafata platformei este de 401,80 mp.
Platforma va avea latimea de min. 4,00 m pe latura lunga a platformei de gunoi pentru a asigura accesul utilajelor. De asemenea, se va asigura spatiu de manevra in incinta in zona cabinei de personal. Platforma de incinta se va realiza din beton armat si va avea o fundatie realizata pe terenul natural compactat  din balast compactat, folie de protectie peste care se va arma si toarna placa. 
Platforma va fi incadrata si protejata, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton de 20 cm x 25 cm, montate pe fundatie din beton.

Asigurare iluminat
Pentru iluminat se propun 9 stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, dispusi in colturi ale perimetrului platformei, conform planului de situatie anexat.
· Stalp iluminat cu h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice inclusiv automatizare si stocare energie. Este echipat cu 2 brate, si are fundatie si impamantare.
· Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, cu senzor de miscare, montaj aparent, iluminat normal, grad de protectie IP65.
· Tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare.

Activitati tehnologice
Sursa de putere - pentru activitati tehnologice se va utiliza un generator electric, cu combustibil lichid, dimensionat corespunzator pentru: P= 5 kW; U=230 V; Frecv.nomin.=50 Hz; mod reglare tensiune:AVR.
Echipament tehnologic - pompa submersibila-2 mc/s.

Activitati administrative
Pentru activitatile administrative se propune :
Cabina administrativa - tip container cu  dimensiunile 1.5 x 2.2 x 2.3 m,  confectionata din panouri sandwich de 40 mm grosime, cu spuma poliuretanica si structura metalica sudata.
Toaleta ecologica - dimensiunile 1.120 x 1.120 mm, este confectionata din poliester armat cu fibre de sticla (PAFS) si este dotata cu vas de WC si lavoar. Pentru a se asigura necesarul de apa pentru nevoi sanitare, se va instala în toaleta ecologica un bazin cu apa. Bazinul va fi alimentat periodic, funcție de consum, prin grija personalului de deservire.
Pentru a avea energie pentru iluminat și mici consumatori s-a propus montarea în Cabina administrativa a unei baterii de 120A 12V care v-a fi incarcata cu ajutorul generatorului în momentul functionarii. Voltajul din baterie va fi convertit în 220v cu ajutorul unui invertor de 1kW. 

Lucrari pentru protectia mediului
Se propun 2 piezometre (amonte si aval) necesare pentru monitorizarea nivelului si calitatii apei freatice. Caracteristici/dimensiuni: Diametrul D=150 mm; prevazut cu coloana de  siguranta/protectie si capac de inchidere; H adanc.= 6 m. In situatia in care nivelul apei freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, adancimea acestora poate fi stabilita in functie de conditiile din teren, astfel incat sa se intercepteze apa si sa se asigure o coloana de apa de cel putin 2 m.

Asigurarea securitatii platformei
Imprejmuire cu gard din plasa de sarma cu stalpi de otel pe intreg perimetrul ce delimiteaza suprafata necesara amenajarii platformei comunale, cu urmatoarele dimensiuni: panouri din plasa de sarma bordurata pe stalpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm, inclusiv porti/poarta de acces;
Iluminarea perimetrului platformei – stalpi fotovoltaici (2 buc) echipati cu: instalatie de producere energie electrica, ( panouri fotovoltaice si acumulatori), corp de iluminat exterior si senzori de miscare.

Camere video pentru monitorizare 24 x 24 ore, cu urmatoarele caracteristici: 
· camera de supraveghere de exterior - 4 buc.;
·  KIT panouri fotovoltaice pentru echipare CCTV - 1 buc.;
·  NVR (Retea Video de Inregistrare) 1 buc, etc.

Dotari_echipamente tehnologice si echipamente de transport 

Buldoexcavator
Putere motor: 90 CP;
Norme de poluare: Stage V;
Numar cilindri: 4;
Trepte de viteza înainte / înapoi: 4/4;
Capacitate cupa încarcator: min. 1 mc;
Cabina certificata ROPS/FOPS (protejata la rasturnare si la caderea obiectelor);
Lumini de lucru pe cabina;
Sistem de iluminare si semnalizare pentru circulația pe drumuri publice conform normelor  rutiere în vigoare.

Tractor
Putere motor: 100 CP;
Norme de poluare: Stage V;
Nr. cilindri: 4;
Posibilitate de atasare brat incarcator frontal cu cupa universala;
Dispozitiv de cuplare pentru remorci dubluax;
Priza pentru sistemul de franare al remorcii tractate;
Iesiri hidraulice pentru sistemul de basculare al remorcilor;
Priza de putere (rpm): 540/1000 rpm;
Cabina certificata ROPS si FOPS;
Lumini de lucru pe cabina;
Sistem de iluminare si semnalizare pentru circulatia pe drumuri publice conform normelor rutiere in vigoare.

Brat incarcator frontal atasat la tractor – utilizat pentru evacuare gunoi de grajd in cazul PI 1 si PI 2
Capacitate cupa: min. 0,6 mc;
Latime cupa: max. 2 m;
Actionat prin joystick.

Remorca
· Capacitate utila: 10 tone;
· Sistem de basculare hidraulic;
· Sistem de franare pneumatic;
· Basculare in spate si pe ambele parti laterale;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice;
· Roata de rezerva.

Masina (remorca) de imprastiat gunoi de grajd
· Capacitate utila: 8 tone;
· Tractata si actionata de tractor;
· Imprastietor amplasat in partea din spate;
· Latimea de imprastiere: min. 5 m;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice.

Cisterna vidanja
· Capacitate utila: 5.000 l;
· Tractata si actionata de tractor;
· Echipata cu distribuitor pentru imprastiere;
· Prevazuta cu gura de vizitare pentru verificare nivel;
· Furtun de aspiratie si posibilitate de atasare furtun de descarcare;
· Cisterna din otel galvanizat sau alt material tratat anticoroziune;
· Echipata pentru circulatia pe drumuri publice.

Stâlp iluminat  
- Înalțime: 6 m, 
- Echipat cu 2 brațe, 
- Împamântare. 

Grup electrogen
· Putere nominala: min. 5 kW;
· Tensiune nominala: 230 V; 
· Frecventa nominala: 50 Hz;
· Cutie pentru protectie impotriva intemperiilor;
· Impamantare.

Corp de iluminat exterior (4 buc.)
· Echipat cu sursa LED 1x50W;
· Echipat cu senzor de miscare si senzor crepuscular;
· Grad de protectie IP65;
· Alimentare de la panou fotovoltaic; inclusiv automatizare;
· Stocare energie pentru minim 12 h.

Camera video wireless
· Rezolutie: 2MP;
· GSM 4G;
· Alimentata de la panou fotovoltaic;
· Camera supraveghere complet independenta IP60 live; sistem wireless.

Cabina administrativa
· Dimensiuni minime: 220 cm x 150 cm x 250 cm;
· Culoare: alb;
· Echipata cu priza si tablou electric;
· Dotata cu masa; scaun; trusa medicala si stingator de incendiu P6.

Toaleta ecologica
· Echipata cu spalator;
· Echipata cu sistem de pompare electric; actionat de generator;
· Dimensiuni minime: 100 cm x 105 cm x 204 cm
· Vidanjabila;

Pichet PSI – cuprinde minim
· cange: 2 buc;
· cazma: 1 buc; 
· galeata 10 l: 1 buc; 
· topor / tarnacop: 1 buc.

Scara metalica
Lungime: min. 2;8 m.

Containere pentru deseuri uzuale (3 buc.):
-	Volum: 1.100 litri;
-	Capacitate de incarcare: 450 kg;
-	Material: polietilena de inalta densitate;
-	Dotate cu capac;
-	Conforme cu normativul EN 840;
-	Rezistente la razele UV; temperaturi scazute si substante chimice;
-	Dotate cu cate 4 roti pivotante 360 de grade; doua dintre ele vor fi echipate cu frana de picior;
-	Culori diferite (pe tipuri de deseuri: hartie/carton; plastic; sticla si metal).

Container pentru deseuri periculoase
-	Capacitate de incarcare: 800 kg;
-	Zincat la cald;
-	Dotat cu capac;
-	Posibilitate de a fi incuiat;
-	Conform cu normativul DIN 30741; certificat UN.

Kit inverter monofazat 1kw + 1 acumulator stationar:
-	inverter monofazat 1kw
-	Acumulator 12V și min. 120A
-	Accesorii

Platforma individuala - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor,  este o construcție simpla, de forma dreptungiulara (tip2) în plan, de tip modular/ detasabila, alcatuita din: radier de beton armat protejat cu o hidroizolatie pensulabila , basa pentru retenție eventuale scurgeri .  Suprastructura este realizata din profile metalice cu  pereți de inchidere din lemn tratați contra umezelii, acoperis realizat cu capriori si invelitoare  cu sistem de rulare a unei folie polietilena (un capat fixat pe latura din spate) sau policarbonat . 
In aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, pâna la momentul transferului acestuia catre platforma comunala.
Platforma individuala - ce vor fi amplasate pe proprietatea fermierilor,  este o constructie simpla, de forma patrata(tip1) in plan, de tip modular/ detasabila, alcatuita din: radier de beton armat protejat cu o hidroizolatie pensulabila , basa pentru retentie eventuale scurgeri .  Suprastructura este realizata din profile metalice cu  pereti de inchidere din lemn tratati contra umezelii, acoperis realizat cu capriori si invelitoare  cu sistem de rulare a unei folie polietilena (un capat fixat pe latura din spate) sau policarbonat . 
In aceste platforme individuale se va depozita gunoi de grajd, cu caracter temporar/tranzitoriu, pâna la momentul transferului acestuia catre platforma comunala.

a) [bookmark: _Toc149136057]durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, din care 4 luni proiectare si 8 luni executie.
3. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Prin proiect se asigura cerintele de calitate prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor, cu modificarile ulterioare. In executie se vor respect a toate studiile cuprinse in proiect, precum si prescriptiile tehnice in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor de construire – montaj. 
CERINTA „A” REZISTENTA SI STABILITATE 
- conform prevederilor din memoriul tehnic de structura.
Structura cladirii propuse va respecta Legea 10/1995 privind calitatea in constructii precum si normele si normativele referitoare la acest aspect, conform precizarilor detaliate in capitolul referitor la lucrarile de structura.
Lucrarile de amenajare propuse nu vor afecta structura de rezistenta a cladirilor învecinate.

CERINTA „B” SIGURANTA LA INCENDIU
Constructia se încadreaza in categoria cladirilor cu risc mic de incendiu si este de gradul IV de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Normativului P118/99, revizuit si NP-022/97.
Masurile de siguranta la foc sunt in concordanta cu normativele in vigoare.

CERINTA „C” IGIENA,  SANATATEA OAMENILOR SI MEDIULUI INCONJURATOR
-conform prevederilor din normativele in vigoare.

C.1 IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR
Activitatile desfasurate nu sunt generatoare de:
· radioactivitate
· camp electromagnetic 
· zgomot si/sau vibratii


Conform prevederilor din normativele in vigoare.

C.2. REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

Conform prevederilor din normativele in vigoare.

CERINTA „D” SIGURANTA IN EXPLOATARE
D.1. SIGURANTA UTILIZATORILOR
Constructiile sunt proiectate cu respectarea normativelor in vigoare:
- NP 068-2002 -Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare;
- NP 063-2002 -Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru circulatia pietonala in constructii;
- STAS 2965-87 -Prescriptii generale de proiectare (privind dimensionarea scarilor si treptelor);
- GP 089-03 – Ghid privind proiectarea scarilor si rampelor la cladiri;
- STAS 6131-79 -Inaltimi de siguranta  si alcatuirea parapetelor;
- De asemenea sunt asigurate prin asimilare si alte conditii prevazute in Normativul CEI-1995 privind siguranta utilizatorilor;
- Corelarea naturii pardoselilor cu specificul functional (pardoseli antiderapante);
- NP 051/2000, revizuit (2012) -Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap (indicativ aprobat prin Ordinul 649/2001);
- Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici si privati de arhiva aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al Directorului Arhivelor Nationale nr. 235/05.07.1996 modificat si completat cu Dispozitiile Zilnice ale Directorului Arhivelor Nationale nr. 39 din 26.02.2015 si nr. 131/14.07.2020.

D2.SIGURANTA CONSTRUCTIEI
  	Se prevede "urmarire curenta in timp a constructiei" conform regulamentului aprobat prin H.G.R. 766/1997 si Normativ P 130-88.

CERINTA „E” PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Prin proiectare se respecta prevederile Normativului C 125-2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri. Se asigura izolarea la zgomotul aerian, intre compartimentarile cladirii si fata de exterior, izolarea la zgomotul de impact.

CERINTA „F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA
F.1 - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
Prin proiectare se asigura respectarea prevederilor din Legea 372/2005 privind cresterea performantei energetice a cladirilor si din Normativele tehnice C107/1, 2, 3, 4 -1997 actualizate 2005.

F.2- IZOLAREA HIDROFUGA
Prin proiectare se respecta prevederile Normativelor „NP 040-2002 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie” si „NP 069-2002 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii”.


Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general anexat – Anexa 1

Valoarea totala a investitiei este:
· valoare fara TVA: 4.955.151,91  lei din care C+M: 3.001.137,50 lei
· valoare TVA: 657.752,10 lei.
· valoare totala inclusiv TVA: 5.887.664,75 lei. 
Din care :

Cheltuieli eligibile 
· valoare fara TVA : 4.953,151,91 lei din care C+M: 3.001.137,50 lei
· valoare TVA: 932.132,84 lei.
· valoare totala inclusiv TVA: 5.885.284,75 lei. 
Cheltuieli neeligibile 
· valoare fara TVA : 2.000 lei din care C+M: 0 lei.
· valoare TVA: 380,00  lei.
· valoare totala inclusiv TVA: 2.380,00 lei. 

a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
· Capacitati fizice :
· capacitatea de stocare a platformei comunale: (4000 ) mc/an de gunoi de grajd;
· capacitatea de stocare a platformei individuale tip I : 6 mc de gunoi de grajd
· capacitatea de stocare a platformei individuale tip II : 9 mc de gunoi de grajd


· Indicatori calitativi :
Platforma Comunala 
· 2 foraje de monitorizare
· Solutia tehnica propusa  pentru a preintâmpina infiltrarea prin beton a scurgerilor fractiei lichide pentru suprafata utila (depozitare gunoi grajd + bazin fractie lichida) consta in amplasarea unei hidroizolatii in 2 straturi;
· Este prevazuta amenajare peisagistica constând intr-un aliniament perimetral de arbori care inconjoara platforma.
Platforma individuala
· Solutia tehnica propusa pentru platforma individuala pentru a preintâmpina infiltrarea prin beton a scurgerilor fractiei lichide pentru suprafata utila (depozitare gunoi grajd + bazin fractie lichida) consta in amplasarea unei hidroizolatii in 2 straturi;

b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

· Crearea a 10-15 locuri de munca prin participarea localnicilor la lucrarile de executie;
· Crearea a 3 locuri de munca in perioada operationala;
· Imbunatatirea impactului vizual si de mediu in gospodariile din comuna prin depozitarea gunoiului de grajd la platforma comunala;
· beneficiari directi - vor putea inlocui ingrasamintele chimice aplicate pe terenurile agricole cu ingrasamânt organic, realizând astfel o economie la cheltuielile cu fertilizarea terenurilor.

c) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata aproximativa 12 luni

Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Legislatia in vigoare ce a stat la baza intocmirii prezentei documentatii cu privire la:
· proiectarea si construirea drumurilor: STAS 2900-89 privind latimea drumurilor si NP 081- 2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide,
· amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor: STAS 10796/1-77 si 10796/2-79 privind constructiile anexe pentru colectarea si evacuarea apelor,
· stabilirea conditiilor hidrologice si a adancimii de inghet STAS 1709/1,2-90
· reglementari tehnice privind calculul constructiilor si elementelor de constructii: P 100-1/2013- Cod de proiectare seismica
· reglementari tehnice privind proiectarea si executarea fundatiilor: NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
· NE 012-1/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat
· NE 012-2/2010 Cod de practica pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton
· P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare
· NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
· SR EN 1990:2004: Bazele proiectarii structurilor
· SR EN 1991-1-1...7:2004.	2014 Actiuni asupra structurilor
· SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008 Proiectarea structurilor de beton
· cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995
· Legea 50/91 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
· HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
 
Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Suma necesara: 5.887.664,75  lei, asigurata din urmatoarele surse de finantare:

Suma de 5.885.284,75lei cu TVA, din fonduri PNRR
Suma de 2.380,00 lei cu TVA, din fonduri BUGET LOCAL 


[bookmark: _Toc149136058]URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
Avize obtinute conform Certificat de Urbanism.

Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate

Extras de funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica
Anexat prezentului Studiu de Fezabilitate

Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
[bookmark: _Hlk147592807]	Se vor prezenta in 6 luni de la contractare

Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Se vor prezenta in 6 luni de la contractare

Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
Se vor prezenta in 6 luni de la contractare.

[bookmark: _Toc149136059]IMPLEMENTAREA INVESTITIEI


 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea responsabila cu implementarea este Primaria Comunei ION CORVIN.

Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

	1. 1. Contractare servicii de consultanta - 1 luna

	1. 1.1. Stabilire participanti la proiect( fermieri) - 1 luna

	1. 2. Contractare servicii de proiectare   - 1 luna

	1. 2.1.Realizare Studiu de fezabilitate – 1 luna

	2.2. Obtinere avize, studii, accorduri/ autorizatii – 4 luni

	2.3. Realizarea proiectului Tehnic – 2 luni

	2.4. Verificare tehnica proiect tehnic - 1 luna

	3. Contractare executie lucari    - 2 luni

	3.1. Executie lucrari si organizare de santier – 4 luni

	3.2. Procurare echipamente si dotari – 2 luni

	3.3.Taxe, comisioane si asistenta tehnica – 4 luni

	4: Contractare dotări -2 luni

	5. Informare si publicate – 2 luni

	6. Receptie lucrari – 1 luna



 
Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare
Sistemul propus pentru colectarea si managementul gunoiului de grajd este concretizat de urmatoarele elemente de importanta majora (elemente cheie), dupa cum urmeaza:
Diseminarea de informatii catre membrii grupului tinta pentru crearea unor conditii imbunatatite pentru stocarea gunoiului de grajd intr-un depozit impermeabil unic la nivel de gospodarie ce va avea o capacitate suficienta pentru stocarea productiei de pana la o luna,
1. Utilizarea practicilor existente din acele gospodarii care transporta gunoiul cu caruta la platforma, la nivel de comuna. Pentru acele gospodarii care nu dispun de transport, se va organiza un serviciu de colectare contra cost a gunoiului la platforma comunala,
2. Odata cu transferul gunoiului de grajd de la depozitul din gospodarie la platforma comunala, se va efectua aerarea gunoiului, astfel asigurand facilitarea activitatii bacteriene continue.
3. Managementul gunoiului de grajd la platforma comunala, cu stocarea in gramezi de 2,5 m inaltime.
4. Transferul gunoiului de la depozitul din gospodarie la platforma comunala va ocaziona aerarea si amestecarea gunoiului de grajd. Totusi va fi necesar un management activ al compostarii unei parti din gunoi. Acesta se refera mai ales la parti vegetale (vrejii de tomate si la tulpinile de porumb), dar aceasta activitate trebuie redusa la minimum pentru a reduce costurile.
5. Depozitarea gunoiului se va face in gramezi inalte pentru a reduce suprafata expusa ploilor(h<2,5 m),
6. Asigurarea impermeabilitatii peretilor si podelei platformei pentru a elimina scurgerile,
7. Asigurarea unei capacitati de depozitare suficienta pe durata de iarna, astfel incat materialul maturat sa fie pregatit pentru utilizarea pe teren.

Capacitatea calculata pentru platforma comunala de gunoi este pentru a asigura necesarul de spatiu pentru gunoiul de grajd estimat a fi colectat intr-o perioada de 6 luni. Tinand cont si de capacitatea de depozitare in gospodarii de pana la o luna, perioada efectiva de depozitare este de 7 luni. Obiectivul este ca platforma sa fie golita in perioadele in care aplicarea pe terenurile agricole este posibila, conform Codului de bune practici agricole. Durata perioadei de depozitare impusa are un efect benefic pentru stabilizarea gunoiului prin compostare.

Manipularea gunoiului de grajd si sistemul de aplicare cuprind urmatoarele elemente:
a) Colectarea gunoiului de grajd de la gospodarii: Gunoiul de grajd va fi adus de catre gospodar la depozitul amenajat la nivel de UAT cu transportul propriu (caruta etc), iar pentru  persoanele care vor opta sa utilizeze sistemul de colectare al UAT COMUNA ION CORVIN, acesta va fi asigurat contra cost, prin utilizarea buldoexcavatorului, tractorului si a remorcilor cu care va fi dotata platforma comunala.
b) Descarcarea gunoiului in depozitul comunal: Carutele/remorcile cu gunoi de grajd se vor descarca pe platforma comunala. Avantajul livrarii la platforma este ca aici exista echipament de descarcare a gunoiului provenit din gospodarie. Inainte de a fi ridicat in gramezi, gunoiul de grajd va fi inspectat iar eventualele deseuri gasite vor fi separate.
c) Managementul gunoiului la platforma: Perioadele in care gunoiul trebuie depozitat atunci cand nu poate fi imprastiat pot fi folosite pentru managementul activ al gunoiului pentru ca acesta sa poata sa se descompuna. Deplasarea gunoiului dupa perioada de stocare in gospodarie este suficienta pentru aerarea materialului. Trebuie minimizate alte manipulari dupa depozitarea acestuia la platforma comunala. Managementul gunoiului in depozit implica urmatoarele operatii:
· manevrarea gunoiului de grajd pentru asezarea in gramezi de max. 2,5 m inaltime. Pentru aceasta operatie si pentru intoarcerea gramezii, pentru favorizarea procesului de compostare, va fi folosit un utilaj de incarcare adecvat, avand si dispozitiv cu cupa, special creat in acest scop.
· fiind compus, in general, din materii de origine organica, gunoiul de grajd nu necesita management activ. Pentru compostarea unor gunoaie fibroase, precum vrejii de tomate sau cocenii de porumb, acestea vor fi plasate in siruri de-a lungul spatiului de depozitare.
Intoarcerea si amestecarea se vor realiza prin deplasarea sirului intr-o pozitie laterala utilizand incarcatorul, evitand astfel necesitatea unor utilaje specializate pentru intoarcerea compostului. Astfel, un sir nou de material este amplasat in pozitia initiala.
· in ceea ce priveste deseurile ajunse accidental in corpul gunoiului de grajd, acestea se vor extrage si se vor depozita in locuri speciale. Acestea vor fi ridicate periodic de catre operatorul de salubrizare si vor fi transportate la groapa de gunoi menajer cea mai apropiata.
d) Imprastierea gunoiului: Dupa ce gunoiul a fost stocat, el se foloseste ca substanta fertilizanta in agricultura. Pentru optimizarea folosirii gunoiului in timpul primaverii si vara tarziu pe terenuri cultivate si pe culturile in crestere sunt necesare masini de imprastiere specializate. Din cauza materialului foarte uscat care rezulta sunt necesare imprastietoare cu descarcator posterior. Este necesar un tractor care sa opereze utilajul pentru imprastiere si care sa permita utilajului de incarcare sa incarce utilajul pentru imprastiere.
e) Manipularea fractiei lichide: Caderile de precipitatii si mustul gunoiului de grajd vor fi colectate in bazinul de stocare levigat (precipitatii + must de gunoi), cu peretii captusiti cu materiale impermeabile. Este necesara o cisterna/vidanja pentru a goli bazinul/rezervorul si pentru a imprastia lichidul pe culturi sau inapoi pe gramada de gunoi.

Intretinerea investitiei:
Urmarirea comportarii in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant.
Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiei se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor, cat si ale celorlalte cerinte esentiale.
Pentru lucrarile din aceasta documentatie tehnica, se propune organizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala.
Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren, etc.
In cazul in care in cadrul activitatii de urmarire curenta apar deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul va solicita o inspectare extinsa sau, daca este cazul, chiar o expertiza tehnica.
Rapoartele de inspectare extinsa sau, dupa caz, expertiza tehnica se vor include in volumul ,,D” al Cartii constructiei.

Urmarirea comportarii in timp si intretinerea lucrarilor
Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a platformei - se va verifica anual starea rosturilor de dilatare de pe radierul platformei si in cazul aparitiei fenomenelor de degradare se vor lua masuri de refacere a izolatiei rosturilor. Refacerea izolatiei consta in umplerea cu mastic bituminos a rostului afectat dupa ce in prealabil a fost curatat de impuritati si s-a aplicat o amorsa. Excesul de mastic bituminos va fi indepartat. Se va verifica anual starea tencuielii hidrofuge de pe peretii interiori ai bazinului de colectare a levigatului dupa golirea completa a bazinului. In cazul aparitiei fenomenelor de degradare a tencuielii se va decapa in totalitate zona afectata si se va reface tencuiala hidrofuga.
- Starea stratului vegetal - eventualele deteriorari provenite in urma eroziunii trebuie indepartate prin masuri de mobilizare a solului erodat si refacerea covorului vegetal prin suprainsamantari. Se va acorda o deosebita atentie fenomenelor de eroziune aparute pe taluzele executate in umplutura si se va interveni prin refacerea taluzului cu umpluturi de pamant compactat si inlocuirea dalelor antierozionale degradate.
· Starea sistemului de evacuare a apelor pluviale - se va inspecta periodic si mai ales dupa ploi abundente si la sfarsitul iernii starea sistemului de consolidare mecanica a canalului de colectare si evacuare a apelor de precipitatii. In cazul observarii fenomenelor de degradare a dalelor de beton, acestea se vor inlocui dupa indepartarea dalelor afectate si dupa refacerea stratului suportsi a stratului drenant din nisip. Periodic si mai ales dupa ploi abundente se vor face lucrari de decolmatare a canalului colector de fractie lichida /levigat.
· Starea sistemului de colectare si transport al levigatului - Periodic se va urmari starea placilor carosabile din beton de peste rigola de transport al levigatului si se vor inlocui placile deteriorate. Periodic se vor inspecta placile carosabile si se va asigura deschiderea fantelor pentru interceptarea si colectarea levigatului. Ori de cate ori este nevoie se va decolmata rigola de transport a levigatului prin ridicarea placilor carosabile si scoaterea manuala a depunerilor de pe radierul rigolei.
· Starea imprejmuirii - Imprejmuirea metalica va fi urmarita si intretinuta la o perioada de 2 – 3 ani prin refacerea suprafetelor afectate de coroziune. Dupa curatirea si degresarea suprafetelor afectate se va aplica un grund anticoroziv pe baza de rasina sintetica si apoi doua straturi de vopsea pentru metal.
- Sistemul de monitorizare a apei freatice - Pentru functionarea in bune conditii a puturilor de monitorizare se va urmari existenta in permanenta a capacelor pentru a impiedica eventuala lor colmatare cu corpuri straine. Capacele puturilor vor fi tratate anticoroziv ori de cate ori va fi nevoie.
Perdeaua de protectie - Pana la deplina maturitate a arborilor se va urmari protectia arborilor impotriva distrugerii lor de catre animalele salbatice sau domestice si se va proceda la inlocuirea lor daca este nevoie. Toate utilajele, echipamentele si mijloacele de transport din depozit vor fi exploatate, intretinute si reparate in conformitate cu Manualele de operare care vor fi furnizate la receptia acestora.

Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Managementul proiectului va asigura si administra resursele umane si materiale necesare activitatilor proiectului, va urmari atingerea rezultatelor si va participa la monitorizarea progresului prin intocmirea rapoartelor.

[bookmark: _Toc149136060]Concluzii si recomandari

· Gunoiul de grajd se va depune numai pe placa orizontala a platformei si in niciun caz peste rigola de colectare a levigatului. Gunoiul se va cladi/aseza pana la inaltimea de max. 2,5 m folosind buldoexcavator/incarcatorul frontal pentru a se asigura capacitatea de stocare proiectata a platformei,
· Gunoiului de grajd compostat va fi imprastiat in timpul primaverii si vara tarziu pe terenuri cultivate si pe culturile in crestere cu masina de imprastiat gunoi actionata de tractor,
· In perioadele cu precipitatii reduse se va recircula levigatul colectat in bazin pe platforma de stocare a gunoiului, pentru grabirea procesului de compostare. Recircularea se va face folosind pompa submersibila din dotarea investitiei,
· In perioada de precipitatii abundente cand este pericol de a se depasi capacitatea de inmagazinare a bazinului de colectare a levigatului se va proceda la preluarea levigatului cu ajutorul cisternei vidanjabile. Levigatul va fi transportat intr-o statie de epurare in baza unui contract de prestari servicii intocmit anterior de catre Beneficiarul platformei,
· In timpul functionarii pompei submersibile se va avea grija ca pompa sa  nu functioneze in uscat sau in timp ce furtunul de refulare este obturat,
· Deseurile ajunse accidental in corpul gunoiului de grajd, se vor extrage si se vor depozita in locuri speciale/echipamente prevazute pentru stocarea acestora (materiale inerte: sticla, metal, plastic-carton, materiale periculoase). Acestea vor fi ridicate periodic de catre operatorul de salubrizare si vor fi transportate la depozitul de gunoi menajer cel mai apropiat, pentru aceasta activitate este necesar a se incheia un contract de servicii de salubrizare intre UAT si firma locala care colecteaza gunoiul menajer.
[bookmark: _Hlk111819480]Cladirea se poate realiza numai in baza proiectului faza DTAC in baza caruia se va obtine autorizatia de construcire si a proiectului tehnic de executie. În functie de acordurile și avizele din Certificatul de Urbanism pot aparea unele modificari față de SF. 



Șef proiect,
Ing. Ovidiu Guzgă 
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Figura 3.1 Roménia - Zonarea valorilor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire
in 50 de ani
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Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale incircarii din zipada pe sol s;, KN/m’, pentru altitudini A < 1000 m
NOTA Pentru altitudini A > 1000 m valorile s s determina cu relatiile (3.1) si (3.2)
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