ANEXA la PH Nr. 50/29.06.2026
privind implementarea proiectului
"AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA COSTEIU, COMUNA COSTEIU, JUD.TIMIS"

1. Durata de realizare (luni): 32
2. Valoarea totală: 727.032,69 Ron, inclusiv TVA
3.  Caracteristici tehnice ale proiectului
Caracteristici tehnice principale propuse pentru investiția care face obiectul proiectului:
	NR.CRT.
	DENUMIRE ECHIPAMENT
	NR.BUC
	Caracteristici tehnice detaliate (Cerințe minime/ maxime)
Dimensiunile și caracteristicile tehnice sunt prezentate ca valori minime, valori maxime sau intervale minime/maxime, după caz. Orice referire la materiale sau tehnologii specifice va fi interpretată cu mențiunea «sau echivalent».

	1
	COS DE GUNOI
	6
	metalic;
prevăzut cu capac superior;
destinat utilizării la exterior;
rezistent la intemperii;
structură stabilă, adecvată exploatării în spații publice;
posibilitate de fixare pe suport amenajat;
finisaj exterior protejat anticoroziv;
ușor de golit și întreținut;
fără muchii tăioase sau elemente periculoase pentru utilizatori

	2
	BANCI CU SPATAR
	16
	Bancă cu spătar pentru exterior, destinată amplasării în spații
publice, parcuri, alei pietonale și zone de agrement. Produsul va fi alcătuit din cadru metalic rezistent și elemente din lemn pentru șezut și spătar. Banca va avea finisaje adecvate utilizării în exterior, protecție anticorozivă pentru elementele metalice și protecție pentru lemn împotriva factorilor de mediu. Produsul va permite fixarea pe suport amenajat.

	3
	COMPLEX DE JOACA
	1
	Dimensiuni aproximative: L x l = 9,00 x 7,70 m. Produsul va include elemente de joacă specifice complexurilor pentru copii, structură rezistentă și finisaje adecvate utilizării la exterior.

	4
	CALUT CU ARC
	2
	pentru exterior, tip căluț pe arc/balansoar, destinat copiilor, pentru amplasare în spații publice, parcuri și locuri de joacă. Produsul va avea structură rezistentă, arc metalic de
balans, șezut și mânere de susținere, cu finisaje adecvate utilizării în exterior.

	5
	LEAGAN IMPLETITURI
	1
	pentru exterior, destinat copiiilor, pentru amplasare în
spații publice, parcuri și locuri de joacă. Produsul va avea structură portantă rezistentă, elemente de suspendare, șezut/element de balans tip împletitură și finisaje adecvate utilizării la exterior

	6
	CATARATOARE DIN PLASE TIP PIRAMIDA
	1
	pentru exterior, destinată copiiilor, pentru amplasare în spații publice, parcuri și locuri de joacă. Produsul va avea structură portantă rezistentă, sistem de plase pentru cățărare și finisaje adecvate utilizării la exterior

	7
	LEAGAN CUIB 5-12 ANI
	1
	destinat copiiilor cu vârsta 5–12 ani, pentru amplasare în spații publice, parcuri și locuri de joacă.
Produsul va avea structură portantă rezistentă, elemente de
suspendare, șezut tip cuib și finisaje adecvate utilizării la exterior.

	8
	STALP DE ILUMINAT
	9
	Stâlp de iluminat exterior cu alimentare solară, destinat
amplasării în spații publice, parcuri, alei pietonale și zone de
agrement. Produsul va fi prevăzut cu stâlp metalic, corp de iluminat LED, panou fotovoltaic, acumulator, sistem de control/automatizare și elemente de fixare pe fundație/suport amenajat.

	9
	APARAT DUBLA EXTENSIE MERS
	1
	Aparat fitness exterior tip dublă extensie mers, destinat utilizării în spații publice, parcuri și zone de agrement.
Echipamentul va permite antrenarea membrelor inferioare prin mișcare de extensie/mers. Dimensiuni aproximative: L x l = 3,10 x 0,60 m. Produsul va avea structură metalică rezistentă, elemente mobile specifice exercițiului, mânere de susținere, sistem de fixare/ancorare și finisaje adecvate utilizării în exterior.

	10
	APARAT DEZVOLTARE MUSCHI SPATE
	1
	Aparat fitness exterior pentru dezvoltarea mușchilor spatelui,
destinat utilizării în spații publice, parcuri și zone de agrement.
Dimensiuni aproximative: L x l = 2,20 x 0,80 m. Produsul va avea structură metalică rezistentă, elemente mobile specifice
exercițiului, mânere de susținere, sistem de fixare/ancorare și
finisaje adecvate utilizării în exterior.

	11
	APARAT SIMULATOR VASLIT
	1
	Aparat fitness exterior tip simulator vâslit, destinat utilizării în
spații publice, parcuri și zone de agrement. Dimensiuni
aproximative: L x l = 1,80 x 1,00 m. Produsul va avea structură
metalică rezistentă, elemente mobile specifice exercițiului de vâslit, șezut, mânere de acționare, sistem de fixare/ancorare și finisaje adecvate utilizării în exterior.

	12
	APARAT TIP BICICLETA SI STEP
	1
	destinat utilizării în spații publice, parcuri și zone de agrement. Dimensiuni aproximative: L x l = 1,90 x 0,60 m. Produsul va avea structură metalică rezistentă, elemente mobile specifice exercițiilor de pedalare și step, șezut/mânere de susținere, sistem de fixare/ancorare și finisaje adecvate utilizării în exterior.

	13
	APARAT DEZVOLTARE MUSCHI SPATE SI PIEPT
	1
	destinat utilizării în spații publice, parcuri și zone
de agrement. Dimensiuni aproximative: L x l = 1,80 x 1,10 m.
Produsul va avea structură metalică rezistentă, elemente mobile specifice exercițiilor pentru spate și piept, șezut, mânere de acționare, sistem de fixare/ancorare și finisaje adecvate utilizării în exterior.

	14
	COMPLEX CROSSFIT
	1
	Complex fitness exterior tip crossfit, destinat utilizării în spații
publice, parcuri și zone de agrement. Dimensiuni aproximative: L x l = 4,70 x 3,40 m. Produsul va avea structură metalică rezistentă, elemente pentru exerciții de tracțiune, cățărare, sprijin și antrenament funcțional, sistem de fixare/ancorare și finisaje adecvate utilizării în exterior.

	15
	COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA
	1
	Destinat utilizării în exterior, în spații publice, parcuri și zone pietonale.
Produsul va permite colectarea separată a deșeurilor pe fracții, prin recipiente/compartimente distincte, marcate corespunzător. Structura va fi rezistentă, adecvată utilizării în exterior, cu posibilitate de golire și întreținere facilă.



Amenajarea unui parc public multifuncțional:
Suprafața construită propusă (alei pavate si platforme betonate)= 250,95 mp
Zonele verzi se vor amenaja pe o suprafață totală de 1344,00 mp
P.O.T. propus 18,20%
Cișmea de apă potabilă 1 buc 
Foișor din lemn 1 buc 
Container grup sanitar 1 buc
Plantarea a 455 arbori/arbuști ornamentali

4. [image: ][image: ]Numărul de locuitori deserviți de investiție

Conform RP L 2021, populația comunei Coșteiu deservită de proiect este de 3815 locuitori.

5. Necesitatea și oportunitatea investiției 
Proiectul „AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA COSTEIU, COMUNA COSTEIU, JUDETUL TIMIS” răspunde unei nevoi reale și actuale la nivel local fiind necesară pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și crearea unui spațiu public modern, sigur și accesibil, destinat recreerii, socializării și desfășurării activităților în aer liber.
În prezent, localitatea nu dispune de spații verzi amenajate care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de populație, respectiv copii, tineri, adulți și persoane vârstnice. Lipsa unui parc modern reduce oportunitățile de petrecere a timpului liber în condiții adecvate și limitează posibilitatea organizării de activități comunitare și educative. Prin implementarea proiectului se urmărește amenajarea unui spațiu verde atractiv și funcțional, care va contribui la:
· creșterea suprafeței de spații verzi accesibile populației;
· îmbunătățirea aspectului urbanistic al localității;
· dezvoltarea unui spațiu destinat recreerii, relaxării și socializării;
· încurajarea unui stil de viață activ și sănătos;
· creșterea atractivității localității pentru locuitori și vizitatori.
Totodată, investiția are un impact pozitiv asupra mediului prin crearea suprafețelor vegetale, contribuind la reducerea efectului de insulă de căldură, îmbunătățirea calității aerului, reducerea prafului și a zgomotului și crearea unui microclimat favorabil. Plantarea arborilor și a vegetației ornamentale contribuie la captarea dioxidului de carbon și la adaptarea la efectele schimbărilor climatice.
Proiectul răspunde obiectivelor de dezvoltare locală privind îmbunătățirea infrastructurii de pentru recreere și a serviciilor destinate comunității, asigurând acces egal la un spațiu public de calitate pentru toate categoriile de locuitori, inclusiv copii, persoane vârstnice și persoane cu mobilitate redusă.
Realizarea investiției va genera beneficii pe termen lung prin creșterea gradului de confort al populației, consolidarea coeziunii sociale și dezvoltarea unui cadru prietenos cu mediul, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a comunei Coșteiu și la creșterea atractivității acesteia ca loc de trai.

Investiția este oportună având în vedere posibilitatea finanțării integrale (100% din valoarea eligibilă) prin intermediul intervenției „I4. Contribuția protecției mediului la dezvoltarea durabilă a teritoriului”, derulată de GAL Asociația Banatul de Nord, în cadrul sesiunii deschise de depunere de proiecte. Această oportunitate permite realizarea investiției în condiții de eficiență economică maximă.

Totodată, implementarea proiectului va conduce la creșterea calității serviciilor publice furnizate locuitorilor din Coșteiu și la îndeplinirea indicatorilor specifici GAL.

Investiția propusă se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile aferente intervenției I4, respectiv Investiții în crearea unor facilități pentru recreere, spații verzi noi - parcuri, grădini, etc., amenajarea cu mobilier, sisteme de iluminat și masuri conexe aferente, etc.) și Actiuni de promovare a mediului inconjurător.
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