Anexa nr.1 la Hotărârea nr.30/25.09.2026
1.1 Extras CF GA Zăbala
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1.2 Plan situație GA Zăbala
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Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.30/25.09.2026 

2.1 Inventarul bunurilor care aparțin  domeniul public al comunei Zăbala


[image: image3.emf]Inventar  - MO.pdf


2.2. Coordonatele terenurilor pentru stațiile de pompare apă potabilă

	Denumire obiect de investitii
	Tip lucrare
	Amplasament obiect de investitii
	Suprafata necesara [mp]

	
	
	X
	Y
	

	SP1
	Extindere 
	593625.29
	488314.11
	25

	
	
	593630.29
	488314.11
	

	
	
	593630.29
	488309.11
	

	
	
	593625.29
	488309.11
	

	SP2
	Extindere 
	594609.67
	488540.86
	25

	
	
	594614.67
	488540.86
	

	
	
	594614.67
	488535.86
	

	
	
	594609.67
	488535.86
	


2.3 Planurile de situație cu locația stațiilor de pompare apă potabilă
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Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.30/25.09.2026 

3.1 Inventarul bunurilor care aparțin  domeniul public al comunei Zăbala


[image: image6.emf]Inventar  - MO.pdf


3.2. Coordonatele terenurilor pentru stațiile de pompare apă uzată
	Denumire obiect de investitii
	Tip lucrare
	Amplasament obiect de investitii
	Suprafata necesara [mp]

	
	
	X
	Y
	

	
	
	594614.67
	488540.86
	

	
	
	594614.67
	488535.86
	

	
	
	594609.67
	488535.86
	

	SPAU1
	Extindere 
	591748.53
	486749.53
	25

	
	
	591753.53
	486749.53
	

	
	
	591753.53
	486744.53
	

	
	
	591748.53
	486744.53
	

	SPAU2
	Extindere 
	592646.72
	486917.29
	25

	
	
	592651.72
	486917.29
	

	
	
	592651.72
	486912.29
	

	
	
	592646.72
	486912.29
	

	SPAU3
	Extindere 
	592938.73
	487044.77
	25

	
	
	592943.73
	487044.77
	

	
	
	592943.73
	487039.77
	

	
	
	592938.73
	487039.77
	

	SPAU4
	Extindere 
	591944.76
	487588.65
	25

	
	
	591949.76
	487588.65
	

	
	
	591949.76
	487583.65
	

	
	
	591944.76
	487583.65
	

	SPAU5
	Extindere 
	592326.64
	488012.16
	25

	
	
	592331.64
	488012.16
	

	
	
	592331.64
	488007.16
	

	
	
	592326.64
	488007.16
	

	SPAU6
	Extindere 
	592057.21
	488250.41
	25

	
	
	592062.21
	488250.41
	

	
	
	592062.21
	488245.41
	

	
	
	592057.21
	488245.41
	

	SPAU7
	Extindere 
	592905.63
	488075.96
	25

	
	
	592910.63
	488075.96
	

	
	
	592910.63
	488070.96
	

	
	
	592905.63
	488070.96
	

	SPAU8
	Extindere 
	593757.13
	488583.12
	25

	
	
	593762.13
	488583.12
	

	
	
	593762.13
	488578.12
	

	
	
	593757.13
	488578.12
	

	SPAU9
	Extindere 
	592391.32
	488824.61
	25

	
	
	592396.32
	488824.61
	

	
	
	592396.32
	488819.61
	

	
	
	592391.32
	488819.61
	

	SPAU10
	Extindere 
	592028.47
	488989.01
	25

	
	
	592033.47
	488989.01
	

	
	
	592033.47
	488984.01
	

	
	
	592028.47
	488984.01
	

	SPAU11
	Extindere 
	591874.03
	488870.86
	25

	
	
	591879.03
	488870.86
	

	
	
	591879.03
	488865.86
	

	
	
	591874.03
	488865.86
	

	SPAU12
	Extindere 
	591619.92
	489032.92
	25

	
	
	591624.92
	489032.92
	

	
	
	591624.92
	489027.92
	

	
	
	591619.92
	489027.92
	

	SPAU13
	Extindere 
	593168.60
	486861.70
	25

	
	
	593173.60
	486861.70
	

	
	
	593173.60
	486856.70
	

	
	
	593168.60
	486856.70
	

	SPAU14
	Extindere 
	592041.04
	489414.92
	25

	
	
	592046.04
	489414.92
	

	
	
	592046.04
	489409.92
	

	
	
	592041.04
	489409.92
	

	SPAU15
	Extindere 
	593161.47
	489397.11
	25

	
	
	593166.47
	489397.11
	

	
	
	593166.47
	489392.11
	

	
	
	593161.47
	489392.11
	

	SPAU16
	Extindere 
	592547.47
	488732.75
	25

	
	
	592552.47
	488732.75
	

	
	
	592552.47
	488727.75
	

	
	
	592547.47
	488727.75
	

	SPAU17
	Extindere 
	592234.76
	489198.62
	25

	
	
	592239.76
	489198.62
	

	
	
	592239.76
	489193.62
	

	
	
	592234.76
	489193.62
	

	SPAU18
	Extindere 
	593034.15
	489453.42
	25

	
	
	593039.15
	489453.42
	

	
	
	593039.15
	489448.42
	

	
	
	593034.15
	489448.42
	

	SPAU19
	Extindere 
	592000.73
	488907.68
	25

	
	
	592005.73
	488907.68
	

	
	
	592005.73
	488902.68
	

	
	
	592000.73
	488902.68
	

	SPAU20
	Extindere 
	592469.36
	488145.47
	25

	
	
	592474.36
	488145.47
	

	
	
	592474.36
	488140.47
	

	
	
	592469.36
	488140.47
	

	SPAU21
	Extindere 
	592105.89
	487243.70
	25

	
	
	592110.89
	487243.70
	

	
	
	592110.89
	487238.70
	

	
	
	592105.89
	487238.70
	


3.3 Planurile de situație cu locația stațiilor de pompare apă uzată
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LEGENDA HoTA T

- In conformitate cu STAS 4273/83, Clasa de importanta este: \Y)
- In conformitate cu normativul P 100_1_2013, Clasa de importanta este: I

o . ) - In conformitate cu HG 766/1997, Categoria de importanta: C
Conducta de distributie existenta - Exigenta de performanta: Saac

Conducta de aductiune apa bruta-reabilitare

Conducta de aductiune apa potabila-reabilitare SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE

Conducta de aductiune apa potabila-noua CATRE “CONSTRUCTOR” NORMELE SI
LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

Str. Hegymege

Retea de distributie apa potabila-extindere

Retea de distributie apa potabila-reabilitare

Retea de canalizare menajera-reabilitare
Conducta de refulare apa uzata menajera-extindere
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Profil transversal tip
X =487036.60 Se aplica peS(é?lrJ?nL:F(?e incinta
N Y = 593653.51 A
. parte carosabila .
| |
) 4.p0 ,
2 C ! 2.00 - 2.00 !
@ Imprejmuire | IS |
- : 9]
zona de protectig’sanitara S
%
o <
TRTRIRINT 2% 2% TG
i// V /Y—> \Qj ,,,,,
/\\ B : e g g g /\
\/y - ..4..., .:‘. e .4.’. 4 <. \A : . } ‘ ..v,d.' o’j’ ’ ....\\\,
,\\‘/{\\A/X/X/X/////////ﬂ S S o APV TIPEELIR.
/ NIDIINSINI DI TN IR TN IR I 7R 7R 7 PSR LA R 2R R 2R R R R R TR QYU AN,
/ Detaliu A
Ve i
Detaliu A
X =487007.02
/& -
’&‘&‘:‘ Camin debitmetre
K <R <N O .
Y, &"%\I&:&:‘ si injectie clor
Qe W%
. \":?‘:::%t:&
Conducta golire la parau ¢ ‘\‘oz& 9 A A
PEID, De90mm - AT SRR R
- 7y ' L .
(L=110m) . -
5 Camin golire si SP golire @ ol et 8 C
S ‘::,.\ rezervoare (CG) S
RN &
< ‘0?.‘\“00’ K
SRR
> .\“/Q NN
\\tgy
4 * CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE "C" NORMALA. 20 cm Beton rutier BcR 4.5
* CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE Saac ;
hartie Kraft
NOTE 2 cm strat suport. nisip —
1. Conductele proiectate din PEID vor avea urmatoarele 15 cm fundatie din balast
@ Porti de acces dimensiuni: 15 cm strat de forma din balast
Dn 25 mm - PEID De 25x 2,3 mm, SDR 17,PE100,PN 10
Dn 63 mm - PEID De 63x 3,8 mm, SDR 17,PE100,PN 10
Dn 90 mm - PEID De 90x 5,4 mm, SDR 17,PE100,PN 10
Dn 110 mm - PEID De 110x 6,6 mm, SDR 17,PE100,PN 10
Dn 200 mm-PEID De 200x 11.9 mm,SDR 17,PE100,PN 10
Dn 225 mm-PEID De 225x 13.4 mm,SDR 17,PE100,PN 10
2. Conductele de hipoclorit vor fi din PVC U, SDR 13,6, PN16 De D
20x1.5mm
Rezervor propusCD 3. Conductele din PVC vor fi din PVC DN 160 mm, SN 8
2 x 300mc
Profil transversal tip
Se aplica pentru trotuare
. 1.00 ,
X =486984.47 \\
Y = 5936 1 482 \ Q 10 cm imbracaminte din beton C25/30 bordura prefabricata C30/37 10x15¢cm E
N Q/Q 5 om nisip fundatie din beton C16/20
\ 10 cm fundatie balast
AN
\\
\
\ LEGENDA CONDUCTE PROIECTATE
Conducta de apa de proba
\ PEID De 25 mm
Conducte de solutie de hipoclorit de sodiu
\ 4 1x 2 PVC-U De 20 x 1,5 mm in teava de protectie
\ / Conducta canalizare PVC Dn 160 mm
\ Conducta golire PEHD De 160 mm/90mm
N Conducta aductiune PEHD De 140 mm
\\ Conducte aductiune la retea distributie PEHD De 225 mm F
\
\
\
OBIECTE PROIECTATE
\ @ Rezervor 2 x 300
\ @ Ca;era de \;(ane e
@ Imprejmuire
AN @ Bazin vidanjabil 5000 |
\ ® Camin de debitmetre CD - Tip 9
® Platforma betonata
\ @ Camin de golire si SP golire rezervoare
\ @® Statie de clorinare
@ Porti de acces
x 486955 44 \ @ Platforma generator
Y =593653.88 LEGENDA
------- _‘-i Drum/Platforma betonata
Clacn oblecte profectate * CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE "C" NORMALA. G
* CERINTA DE CALITATE A EXIGENTELOR ESENTIALE ESTE A1 SI B9 CONFORM H.G.925/95.
REV | Data Descriere Proiectat Verificat Aprobat
Verificator Nume Semnatura Cerinta Referat de verificare titlu/nr. / data
Cofinantat de
- Uniunea Europeana ' Denumire proiect:
UNIUNEA EUROPEANA GUVAN.E. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
Consultant: Beneficiar: apa uzata din judetul Covasna, in perioada 2021-2027
Asocierea HYDROKOV S.A.
S.C. TADECO CONSULTING S.R.L.
(Lider asociere) pa\
& HYDROKOV 3
TADECO Contract de lucrari: Contract nr.
CONSULTING " . R R R 13567 /
) CL 6 — "Reabilitarea si extinderea sistemelor de
Sediu: RO 520092 . . . Lo 30.10.2018
§.C.GREENVIRO SRL S.C. CRVWATER | Sfantu Gheorghe, alimentare cu apa si canalizare menajera in UAT H
e - TECHNOLOGIES S.R.L i“- Rednik, nr.1 Covasna, realizarea sistemului de alimentare cu
Fe| 0267 351 400 Cextind st i d i Faza
ax: 0267 351 739 apa si extinderea sistemului de canalizare
GW Email: secretariat@hydrokov.ro menajera in comuna Zabala" DTAC / PT+DE
www.hydrokov.ro
Proiectat Ing. Rus Emanuel %ﬁ I\Ijl)aa:tai‘; Denumire plansa:
2026 GA ZABALA. PLAN DE SITUATIE
Verificat Ing. Lucian Vi
erifica ng. Lucian Visan W Seara:
V|7 V|7 V' Aprobat Ing. Anca Tofan Ve e o PLANSA Nr.: CV-ZAB-GA-PS-01
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Carte Funciara Nr. 25036 Comuna/Oras/Municipiu: Zabala
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
Top: 3795/1 140.320
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata “ . .
crt | folosinta [vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 padure | NU | 140.320 - - 3795/1

Date referitoare la constructii

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generarii,
28/05/2026, 14:10

Acest document se elibereaza gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alti solicitanti, costul
extrasului este de 25 de lei la ghiseu, respectiv 20 de lei daca este obtinut online prin platforma
http://epay.ancpi.ro

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1
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