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NOTĂ CONCEPTUALĂ
1. Informații generale privind obiectivul de investiții propus
1.1. Denumirea obiectivului de investiții: 
CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SAT CRUCEA, COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA.
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
UAT COMUNA CRUCEA PRIN REPREZTANT PRIMAR IULIAN TUDORACHE
1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): 
UAT COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA
1.4. Beneficiarul investiției: 

UAT COMUNA CRUCEA, JUDEȚUL CONSTANȚA
2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus
2.1. Scurtă prezentare privind:
a) deficiențe ale situației actuale;
Pierderea tradițiilor comunității prin abandonarea obiceiurilor tradiționale.
Evoluția populației pe grupe de vârstă ne indică o diminuare a populației tinere, în anul 2020, față de anul 2010, cu valoarea de 22,89%, o scădere a populației adulte în procent de 13,23%, dar și o creștere a populației îmbătrânite cu 8,59%, evidențiind procesul de îmbătrânire a populației. Migrația populației de la oraș către sat, în proximitatea orașelor, cu păstrarea locului de muncă în oraș, poate fi valorificată în dezvoltarea localității.
b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;
Realizarea unui cămin cultural în localitatea Crucea, comuna Crucea, județul Constanța, reprezintă un pilon esențial pentru dezvoltarea comunității locale, având rolul de a readuce viața socială și culturală în prim-plan. 
Acest spațiu modern oferă locuitorilor, de la copii și tineri până la vârstnici, un cadru sigur și primitor pentru organizarea de evenimente tradiționale, spectacole, activități educative și întâlniri civice. 
Prin revitalizarea tradițiilor dobrogene și stimularea participării active a cetățenilor, investiția contribuie direct la creșterea calității vieții în mediul rural, consolidând sentimentul de apartenență și coeziune comunitară pe termen lung. Valorificarea relaţiilor de parteneriat prin practicarea schimburilor culturale. Oportunitatea de a redefini viziunea pe termen lung a comunei și rolul culturii în creșterea calității vieții și poziționării la nivel național.
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.
Nerealizarea obiectivului de investiții privind construirea căminului cultural din comuna Crucea, județul Constanța, ar genera o serie de impacturi negative majore asupra comunității locale. În primul rând, lipsa unui spațiu adecvat și modern ar accentua izolarea culturală a localității, privând locuitorii – în special tinerii și copiii – de accesul la activități educative, recreative și evenimente publice esențiale pentru dezvoltarea lor. 
Această lipsă de infrastructură favorizează scăderea coeziunii sociale, slăbirea sentimentului de apartenență la comunitate și pierderea treptată a tradițiilor și obiceiurilor locale specifice zonei. Totodată, absența unor astfel de investiții publice reduce atractivitatea zonei pentru tineret și familiile tinere, contribuind indirect la migrația acestora spre mediul urban și la accentuarea decalajului de dezvoltare dintre sat și oraș.
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus
Nu este cazul.
2.3. Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus.

Strategia de dezvoltare locală Comuna Crucea, Județul Constanța.

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții
Strategia de dezvoltare locală Comuna Crucea, Județul Constanța.

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției
În ceea ce privește obiectivele generale preconizate prin realizarea investiției de la căminul cultural din comuna Crucea, acestea urmăresc în primul rând dezvoltarea durabilă a comunității locale și creșterea semnificativă a calității vieții. 
Prin crearea acestui spațiu modern și multifuncțional, se dorește îmbunătățirea infrastructurii sociale și culturale, oferind un cadru adecvat pentru organizarea de evenimente civice, educative și recreative. 
Totodată, investiția urmărește stimularea coeziunii sociale, conservarea tradițiilor specifice zonei și reducerea decalajelor dintre mediul rural și cel urban, asigurând astfel un mediu atractiv pentru tineri și familii care vor să contribuie la viața comunității.
3. Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:

· costurile unor investiții similare realizate: 
Costurile vor fi stabilite în baza evaluărilor.
· standarde de cost pentru investiții similare: 
Nu este cazul. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.
Se va stabili în cadrul proiectului.
3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/ axa corespunzătoare, identificată).
a) fonduri naționale;
b) buget național;

c) fonduri europene;
d) buget local;

e) orice alte surse de finanțare identificate.

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente
Proiectul urmează a fi realizat pe mai multe terenul intabulat cu nr.de carte funciară CF108885. Pe teren există 4 construcții care se vor demola prin grija beneficiarului.
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);
Date referitoare la teren CF 108885:
Terenul are o suprafață de 2500 mp, intravilan, categorie de folosință – curți construcții, proprietate domeniul public al UAT Comuna Crucea.
b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;
Analiza relațiilor cu zonele învecinate și a căilor de acces pentru amplasamentul căminului cultural din comuna Crucea, județul Constanța, evidențiază o integrare favorabilă în trama stradală existentă a localității. Obiectivul beneficiază de conexiuni directe cu arterele principale de circulație din comună, asigurând o legătură facilă atât pentru pietoni, cât și pentru mijloacele de transport auto sau de intervenție în caz de urgență. Căile de acces existente permit o fluidizare optimă a fluxurilor de persoane în timpul evenimentelor publice, iar eventualele amenajări sau modernizări suplimentare ale aleilor pietonale și ale zonelor de parcare adiacente vor spori gradul de accesibilitate și siguranță pentru toți participanții, facilitând totodată interacțiunea armonioasă a clădirii cu vecinătățile și instituțiile.
c) surse de poluare existente în zonă;
Analiza surselor de poluare existente în zona amplasamentului pentru obiectivul de investiții din comuna Crucea, județul Constanța, indică un nivel redus al factorilor de risc poluator, specific mediului rural. În această regiune, lipsită de mari platforme industriale sau combinate chimice, principalele surse potențiale și locale de disconfort sau impact asupra mediului sunt reprezentate de traficul rutier local pe arterele de circulație, activitățile agricole specifice sezonului (care pot genera emisii temporare de praf sau reziduuri), precum și sistemele individuale de încălzire a locuințelor în sezonul rece. De asemenea, se are în vedere gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere și a apelor uzate, astfel încât prin realizarea și exploatarea viitorului cămin cultural să nu fie afectate negativ factorii de mediu, precum aerul, solul sau apa, zona menținându-se în limitele unui ecosistem curat și echilibrat.

d) particularități de relief;
Analiza particularităților de relief evidențiază încadrarea acestuia în unitatea geografică specifică Podișului Dobrogei Centrale. Relieful din această zonă este caracterizat în principal prin dealuri și podișuri joase, cu versanți deluroși domoli și văi largi, prezentând o morfologie stabilă și favorabilă dezvoltării construcțiilor civile și a infrastructurii edilitare. Din punct de vedere geotehnic, terenul oferă condiții bune de fundare, nefiind afectat de fenomene geodinamice majore de instabilitate, cum ar fi alunecările active de teren, ceea ce asigură o execuție sigură și durabilă a viitorului obiectiv de investiții.. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;
Căile de comunicație aparțin domeniului public pentru DN 2A, județean pentru DJ 224, și comunal pentru drumurile DC 65 Băltăgești – Topalu, DC 66 Gălbiori – Băltăgești, DC 70 DN 2A Crișan, DC 71 Crișan -Șiriu, DC 72 Șiriu – Vulturu.

Cea mai apropiată linie de cale ferată de centrul comunei este de 20 km distanță, stația de la Nicolae Bălcescu.

La 28 km de centrul comunei se află aeroportul Mihail Kogălniceanu, iar la 30 km se află portul fluvial Hârșova.

Lungimea totală a drumurilor este de 55 km dintre care 30 km sunt modernizați și 25 km pietruiți.

Sub aspectul tramei stradale, la nivelul comunei se remarcă atât străzi cu trasee libere și întâmplătoare, generatoare de loturi diferite ca formă și suprafață, cât și străzi rectangulare, cu loturi ordonate și aproximativ egale de suprafață.

Satele comunei sunt alimentate cu energie electrică din sistemul național prin rețea de medie tensiune de 20 kV. În vatra satului sunt amplasate 5 posturi de transformare, iar rețelele de joasă tensiune se întind pe toate străzile satului.

Întreaga comuna este electrificată. Sistemul de alimentare cu energie electrică a localităților studiate cuprinde rețea de distribuție de medie tensiune 20kV - în montaj aerian, posturi de transformare de tip aerian și rețele de distribuție de joasa tensiune 0,4kV ce alimentează consumatori de energie electrica și iluminatul stradal.
Conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 114/21.07.2020, privind „Alimentarea cu apă potabilă a localităților Crișan și Șiriu” comuna Crucea, județul Constanța, capacitatea de producție este asigurată de 2 puțuri forate amplasate la limita nordică a localității Crișan, pe versantul drept al unui afluent al văii Crișan.
La nivelul comunei Crucea,  există în prezent parțial un sistem de canalizare în vederea colectării și epurării apelor menajere uzate. 

Comuna Crucea nu este racordată la sistemul național de distribuție a gazelor naturale.

În acest sens, în anul 2019 a fost întocmit proiectul „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Crucea, județul Constanța”, faza Studiu de fezabilitate. 
f) existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Nu este cazul.
g) posibile obligații de servitute;
Nu este cazul.
h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;
Condiționările vor fi stabilite prin Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Studiul privind posibilitatea utilizări unor sisteme alternative, raport NZEB.
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;
Se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute în PUG Comunei Crucea, Județul Constanța.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate. 

Conform Listei Monumentelor Istorice (LMI) actualizate realizate de Ministerul Culturii și Identității Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.C. nr. 2.828 din 24.12.2015, publicat în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, în comuna Crucea, județul Constanța –  pot fi identificate 7 monumente istorice.
Conform Repertoriului Arheologic Național (RAN), comuna Crucea, județul Constanța sunt reperate 12 situri arheologice.
Conform Natura 2000 Conform Natura 2000 în intravilanul comunei Crucea, județul Constanța nu se regăsesc arii naturale protejate de interes comunitar și/sau avifaunistic (ROSCI / ROSPA).

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni;
Destinația principală a obiectivului de investiții este aceea de a servi drept spațiu public multifuncțional dedicat vieții culturale, educative și sociale a comunității locale. Funcțiunile principale ale clădirii includ găzduirea de spectacole artistice, serbări școlare, proiecții culturale, conferințe, adunări publice și evenimente civice sau tradiționale, asigurând totodată un cadru optim pentru activități recreative, cursuri și cercuri tematice destinate copiilor, tinerilor și tuturor locuitorilor din comună. Prin această complexitate a funcțiunilor sale, noul cămin cultural va deveni un pol central de socializare și păstrare a identității culturale în mediul rural. În cadrul acestui proiect se propune construirea și dotarea cămin cultural pentru a îndeplini cerințele de calitate stabilite prin legislația în vigoare și obiectivele de eficiență energetică stabilite în documentele strategice europene și naționale.
b) caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;
Construirea unui cămin cultural cu o capacitate de 300 de locuri în sala de spectacol, cu amplasarea locurilor și la balcon. Infrastructura construcției  va fi alcătuită din fundații din beton armat, iar placa peste sol va fi executată din beton armat.

Suprastructura construcției va fi realizată din pereți de cărămidă GVP cu grosimea de 25 cm, placați la exterior cu vată bazaltică de 15 cm grosime.

Structura de rezistență a acoperișului va fi de tip șarpantă din lemn în două ape, mansardată, sprijinită direct pe grinzile din beton armat ale nivelului etajului. Învelitoarea va fi realizată din tablă fălțuită.
Închiderile exterioare vor fi realizate din pereți de zidărie din cărămidă GVP cu grosimea de 25 cm, termoizolați la exterior cu un strat de vată minerală bazaltică de 15 cm. Sistemul de fațadă va fi proiectat astfel încât să îndeplinească cerințele de performanță energetică conform standardelor NZEB și cerințele de securitate la incendiu, utilizând materiale incombustibile și rezistente la foc.
Tâmplăria exterioară va fi realizată din aluminiu cu geam termoizolant triplu, low‑E, cu rupere de punte termică, asigurând un coeficient global de transfer termic redus și un nivel ridicat de confort în spațiile interioare.

Compartimentările interioare vor fi executate din pereți de zidărie cu grosimea de 20 cm, asigurând rezistență mecanică și izolare fonică adecvată între săli, birouri, circulații și spațiile tehnice.

În încăperile umede (grupuri sanitare pentru public și personal), compartimentările vor fi realizate din zidărie rezistentă la umiditate, prevăzute cu hidroizolație și finisaje lavabile, ușor de întreținut.

Soluțiile constructive propuse pentru închiderile exterioare și compartimentările interioare vor fi dimensionate astfel încât să asigure confortul termic și acustic, siguranța la incendiu, durabilitatea în exploatare și funcționarea optimă a fluxurilor specifice unui cămin cultural.

Se propune pardoseală parchet din lemn multistratificat sala de spectacol /scenă, pentru încăperile grupurilor sanitare și holuri se propun pardoseli din gresie antiderapantă rectificată de trafic intens.

La pereții grupurilor sanitare, centrala termică se propun placări cu faianță. La restul spațiilor sunt propuse zugrăveli lavabile.

Tâmplăria interioară va fi realizată din HDF cu fagure de stabilizare.
c) durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/ funcțiunilor propuse;
Conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, la poziția 1.6.2. „Construcții pentru învățământ; știință; cultură și artă; ocrotirea sănătății; asistență socială; cultură fizică și agrement”, durata de viață este de 40 ÷ 60 ani. 
d) nevoi/solicitări funcționale specifice. 

Nu este cazul.
7. Justificarea necesității elaborării, după caz: 

e) studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;
Nu este cazul.
· expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;
Se va realiza în cadrul proiectului raport NZEB și Studiu privind utilizare unor sisteme alternative.
· unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul.
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