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TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informaţii generale
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

” CONSTRUIRE TEREN SPORT ACOPERIT CU BALON TENSIOSTATIC  IN LOCALITATEA BALTAGESTI COMUNA CRUCEA”
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
UAT ComuneiCrucea

1.3. Beneficiarul investiţiei:
UAT Comunei Crucea

1.4. Elaboratorul temei de proiectare:
UAT Comunei Crucea

Beneficiarul intentioneaza amenajarea a unui teren de sport multifunctional acoperit cu balon tensiostatic in localitatea Baltagesti , deoarece in acest sat nu exista niciun astfel de teren de sport modern, care sa asigure desfasurarea activitatilor sportive si recreative in conditii optime de siguranta si confort pentru tinerii din localitate.
2. Date de identificare a obiectivului de investiţii:

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală:
Zona pe care se propune amenajarea terenului de sport multifunctional apartine domeniului privat al UAT Comuna Crucea, judetul Constanta, asa cum se regasesc in inventarul domeniului public.
Amplasamentul studiat apartine domeniului public al comunei Crucea, aflat in administrarea Consiliului Local Crucea, si se afla in intravilanul localitatii BALTAGESTI, a UAT Crucea.
Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului – teren cu destinatie  intravilan, categria de folosinta – curti-constructii.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan):
   Localizare: Băltăgești, str. Soseaua Siliștei 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:
Accesul la investitie sa face din DJ.
c) surse de poluare existente în zonă:
Nu sunt surse de poluare în zonă.

d) particularităţi de relief:
Terenul are o inclinatie minima ce va fi ajustata odata cu realizarea investitiei.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:
Retele tehnico-edilitare existente in zona:
-retea de alimentare cu apa potabila;
-retea de energie electrica;
-retea de telecomunicatii,
-retea TV prin cablu.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
Nu este cazul.

g) posibile obligaţii de servitute:
Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz:
Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent:
Se vor respecta reglementarile urbanistice prevazute in PUG Comuna Crucea, judetul Constanta.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie:
Conform specificatiilor din certificatul de urbanism.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:
a)  destinaţie şi funcţiuni:
Lucrarile propuse vizeaza amenajarea unui teren  multisport cu gazon sintetic artificial destinat atat elevilor cat si tinerilor din localitate dornici de miscare si sport 

Terenurile multisport vor avea urmatoarea alcatuire constructiva:
-infrastructura  22 de cuzineti si placa de beton mort sau sapa mecanizata ;
-suprafata de joc (gazon sintetic multifunctional);
- suprastructura din otel in forma de ferme zabrelite cu contravantuiri, totul invelit cu o folie de poliplan de 900gr/mp sau 600gr/mp (partile laterale)	

Terenurile vor avea urmatoarele dotari:
-porti de minifotbal/handbal fixe;
-stalpi multifunctionali (volei/ tenis)
-instalatie de iluminat nocturna;

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate:
Investitiile se vor incadra intr-un dreptungi avand urmatoarele caracteristici:
Dimensiunea pe latura lunga si scurta: 43.2mx23.2m;
Functiunea: terenuri de sport;
Aria construita propusa: Ac=1002.24 mp;

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare:

d) număr estimat de utilizatori:

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse: non stop

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice:

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului:
Se va face conform certificatului de urbanism (avize solicitate prin acesta).

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului:
Elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:Documentaţia se va întocmi conform H.G.R. nr. 907/29.11.2016
3. ALTE CERINŢE



	Aprob,
Beneficiar:
	Luat la cunoştinţă,
Investitor:

	……………………………
	…………………………………………..
(nume, funcţia şi semnătura autorizată)

	Întocmit,
Beneficiar/ Proiectant/ Consultant:
………………………………………………………………………
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