
Anexa 1 la HCL nr. ………………


Caracteristici tehnico-economice
ale investiției ,, ,,Reabilitare termica si energetica-cladire administrativa in comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj,,.


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții:


	
	Consum energie primara (kWh/m2 an)
	Emisii CO2 (kg/ m2 an)
	Consum de energie primara din surse regenerabile (kWh / m2 an)
	Arie incalzita (m2)

	Valori de referință (inițiale)
	280.17
	49.9
	0
	102.72

	Valori țintă (finale)
	104.26
	12.3
	75.7
	102.72

	Reducerea procentuală
	62.8%
	75.4%
	Procent din consum total :  27.4%
	n/a




Prin implementarea investiției se vor realiza următoarele capacități:

Corp de cladire administrativa:
Regim de inaltime : S+P
Zona teritorial-urbana 
Conformarea si amplasarea pe lot – clădire individuala
Clasa de importanta III conform P100-1
Zona eoliana IV
Zona Climatica III
Risc seismic RsII

Valorile investiției:
	Total investiție (INV), inclusiv/exclusiv TVA (lei):
	Cu TVA – 1,084,315.45 lei
ELIGIBIL (Cu TVA) = 852,362.43 lei
NEELIGIBIL (Cu TVA) = 231,953.02 lei

	Fara TVA – 911,715.47 lei
ELIGIBIL (Fara TVA) = 716,270.95 lei
NEELIGIBIL (Fara TVA) = 195,444.52 lei

Din care:

	Construcții-montaj (C+M), inclusiv/exclusiv TVA (lei):
Cu TVA – 653,412.77 lei
ELIGIBIL (cu TVA) = 564,162.77 lei
NEELIGIBIL (cu TVA) = 89,250.00 lei

Fara TVA – 549,086.36 lei
ELIGIBIL (fara TVA) = 474,086.36 lei
NEELIGIBIL (fara TVA) = 75,000.00 lei
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