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LISTA INVESTIȚIILOR PRIORITARE DIN CADRUL PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014 – 2020


· Realizare statie de reclorinare Qtr=3,8 l/s in GA noua Secuieni;
· Realizare rezervor de inmagazinare V=350 mc in GA Secuieni;
· Realizare statie de pompare apa tratata SPBH Qp=8,4 l/s, Hp=27 mCA amplasata in container in GA Secuieni pentru punerea sub presiune a retelei de distributie;
· [bookmark: __DdeLink__471848_4192021685]Realizare retea de distributie  L = 14,8 km;
· Realizarea a 683 bransamente noi.
UAT SECUIENI

	Poz.
	Denumire strada
	Lungime (metri) 

	
	Retele de apa – extindere
	

	1
	DN 2 F *)
	2338

	2
	DJ 241 A **)
	3343

	3
	Str. 1
	196

	4
	Str. 2
	110

	5
	Str. 3
	347

	6
	Str. 4
	101

	7
	Str. 5
	556

	8
	Str. 6
	355

	9
	Str. 7
	696

	10
	Str. 8
	264

	11
	Str. 9
	533

	12
	Str. 10
	263

	13
	Str. 11
	682

	14
	Str. 12
	176

	15
	Str. 13
	88

	16
	Str. 14
	527

	17
	Str. 15
	68

	18
	Str. 16
	257

	19
	Str. 17
	287

	20
	Str. 18
	203

	21
	Loc. Fundeni
	3432

	
	Total extindere retele de apa
	14,8 km
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