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Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește 
Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)


Date generale
Denumirea obiectivului de investiții
”Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Cuza Voda, judetul Constanta”
Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”
Stadiu implementare
Obiectiv de investiții nou
Tipul obiectivului de investiții
Înființare
Tipul construcției
Rețea nouă
Beneficiar
U.A.T. Comuna Cuza Voda, judetul Constanta
Amplasament*
U.A.T.Comuna Cuza Voda, judetul Constanta
Durata de implementare a obiectivului de investiții
36 luni
Caracteristici tehnice și economice
Sistem inteligent:
Da
Elementele sistemului inteligent:
utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;
utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;
utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.
Număr gospodării conectate
1230
Consum anual estimat de gaze naturale
	Tip consumator
	Număr branșamente proiectate 
	Consum anual
(mii mc)

	Consumatori casnici
	1071
	2719148,69

	Consumatori non-casnici
	32
	275002,25

	Total
	1103
	2994150,94


Tip racord:
SNT/rețea din amonte/extindere rețea existentă
Principalele componente ale sistemului:
	Denumire componentă
	U.M.
	Cantitate
	Valoare*                          (lei inclusiv TVA)

	Stație de reglare-măsurare-predare
	buc.
	1
	2.128.646,00

	Conductă racord
	m
	1
	166.186,00

	Rețea distribuție gaze naturale
	m
	19249
	5.548.553,56

	Branșamente proiectate clienți casnici
	buc.
	1071
	3.186.225,00

	Branșamente proiectate clienți non-casnici
	buc.
	32
	95.200,00

	Posturi de reglare-măsurare
	buc.
	1103
	1.575.084,00

	Stații de reglare-măsurare
	buc.
	0
	0


*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general                             12.699.894,56

Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții
	Valori necesare realizării obiectivului de investiții
	Fără TVA
(lei)
	TVA
(lei)
	Cu TVA
(lei)

	Totală
	12.850.728,33
	2.441.638,38
	15.292.366,71

	Construcții-montaj
	  9.926.919,77
	1.886.114,75
	11.813.034,52

	Solicitată de la bugetul de stat
	12.370.720,67
	2.350.436,93
	14.721.157,60

	Finanțată de la bugetul local
	     480.007,66
	     91.201,45
	     571.209,11

	Finanțată de concesionar
	0
	0
	0


Încadrarea în standardul de cost
Număr de gospodării:1230
Curs euro utilizat (lei/euro, data):4,8982, 14/11/2022
	Valori fără TVA
	Lei
	Euro

	Valoarea totală
	12.868.291,51
	2.627.147

	Valoarea unitară
	10.462,03
	2.136

	Valoarea standard de cost
	31.675
	6.400



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Valoarea totală a investiției
1. Valoare fără TVA
12.868.291,51 lei, din care construcții-montaj 9.926.919,77 lei
Valoare cu TVA
15.292.366,71 lei cu TVA, din care construcții-montaj 11.813.034,52 lei
Numărul de gospodării conectate 1230
Numărul de branșamente 1103
Durata estimată de realizare a investiției (luni) 36


