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Specificatii U.M. Cant. NT P.U.

0 1 2 3 4 5 6 5

1

D 64 A1 mc 1,00 1,66 27,46 45,58

2

D 64 B1 mc 1,00 1,21 27,46 33,23

3

D 64 C5 mc 1,00 0,33 27,46 9,06

4

J 6 II d ha 0,00 25,81 19,96 2,06

5

TOTAL 1 89,93

LISTA DE MATERIALE

UM Cant PU comercial PU Deviz

6

Benzina l 0,6 7,50 4,50

7

Ulei ungere l 0,3 30,00 9,00

8

Ulei amestec l 0,02 35,00 0,70

9

Lant buc 0,02 125,00 2,50

10

TOTAL MATERIALE 16,70

11

Cote salarii 2.25% (din manopera) 2,02

12

TOTAL 2 108,66

13

Chelt.indirecte 5% (total 2) 5,43

14

Profit 5% (total 2) 5,43

15

TOTAL GENERAL 119,52

Nr.cr

t.

Simbol 

norma

Tarif 

orar

Doborat manual cu fierastrau mecanic Husqvarna 262 cu doi muncitori in 

formatie de lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Curatat manual de craci arbori de foioase doborati cu fierastrau mecanic 

Husqvarna 262 cu doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Sectionat manual mecanic arbori de foioase cu fierastrau mecanic Husqvarna 

262 cu doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.0,141-0,2 mc/fir

Curatirea parchetelor de resturi nevalorificabile, foiase, >250 mc/ha, 

panta>20 g
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