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Deviz lucrari de exploatare fasonat la drum auto, tapina&atelaje – maxim pentru anul 2024

Specificatii U.M. Cant. NT P.U.

0 1 2 3 4 5 6 5

1

D 64 A1 mc 1,00 1,66 27,46 45,58

2

D 64 B1 mc 1,00 1,21 27,46 33,23

3

D 64 C5 mc 1,00 0,33 27,46 9,06

4

J 3 II f Adunat material lemnos cu tapina, foioase, dist>400 m, vol.med.<0,06 mc/fir mc 1,00 6,72 25,59 171,95

5

J 1 II a Pregatit material lemnos si dat dupa vite, foioase tari, vol.med.<0,140 mc/fir mc 1,00 0,46 25,59 11,77

6

J 2 IV b mc 1,00 3,42 25,59 87,51

7

J 6 II d Curatirea parchetelor de resturi nevalorificabile, foiase, >250 mc/ha, panta>20 g ha 0,00 25,81 19,96 2,06

8

TOTAL 1 361,17

LISTA DE MATERIALE/mc

UM Cant PU comercial PU Deviz

9

Benzina l 0,6 7,50 4,50

10

Ulei ungere l 0,3 30,00 9,00

11

Ulei amestec l 0,02 35,00 0,70

12

Lant buc 0,02 125,00 2,50

13

Furaje concentrate kg 2,9925 7,00 20,95

14

TOTAL MATERIALE 37,65

15

Cote salarii 2.25% (din manopera) 8,13

16

TOTAL 2 406,94

17

Chelt.indirecte 5% (total 2) 20,35

18

Profit 5% (total 2) 20,35

19

TOTAL GENERAL 447,63

Nr.

crt.

Simbol 

norma

Tarif 

orar

Doborat manual cu fierastrau mecanic Husqvarna 262 cu doi muncitori in formatie de 

lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Curatat manual de craci arbori de foioase doborati cu fierastrau mecanic Husqvarna 

262 cu doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Sectionat manual mecanic arbori de foioase cu fierastrau mecanic Husqvarna 262 cu 

doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.0,141-0,2 mc/fir

Adunat material lemnos cu atelaje proprii, foioase tari, boi, vol.med.<0,140 mc/fir, 

dist.701-1000 m
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