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Deviz lucrari de exploatare fasonat la drum auto, tapina&atelaje – maxim pentru anul 2025

Specificatii U.M. Cant. NT P.U.

0 1 2 3 4 5 6 5

1

D 64 A1 mc 1.00 1.66 33.71 55.95

2

D 64 B1 mc 1.00 1.21 33.71 40.78

3

D 64 C5 mc 1.00 0.33 33.71 11.12

4

J 3 II f Adunat material lemnos cu tapina, foioase, dist>400 m, vol.med.<0,06 mc/fir mc 1.00 6.72 31.40 211.03

5

J 1 II a Pregatit material lemnos si dat dupa vite, foioase tari, vol.med.<0,140 mc/fir mc 1.00 0.46 31.40 14.45

6

J 2 IV b mc 1.00 3.42 31.40 107.40

7

J 6 II d Curatirea parchetelor de resturi nevalorificabile, foiase, >250 mc/ha, panta>20 g ha 0.00 25.81 24.50 2.53

8

TOTAL 1 443.26

LISTA DE MATERIALE/mc

UM Cant PU comercial PU Deviz

9

Benzina l 0.6 7.50 4.50

10

Ulei ungere l 0.3 30.00 9.00

11

Ulei amestec l 0.02 35.00 0.70

12

Lant buc 0.02 125.00 2.50

13

Furaje concentrate kg 2.9925 7.00 20.95

14

TOTAL MATERIALE 37.65

15

Cote salarii 2.25% (din manopera) 9.97

16

TOTAL 2 490.88

17

Chelt.indirecte 5% (total 2) 24.54

18

Profit 5% (total 2) 24.54

19

TOTAL GENERAL 539.97

Nr.

crt.

Simbol 

norma

Tarif 

orar

Doborat manual cu fierastrau mecanic Husqvarna 262 cu doi muncitori in formatie de 

lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Curatat manual de craci arbori de foioase doborati cu fierastrau mecanic Husqvarna 

262 cu doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.<0,04 mc/fir

Sectionat manual mecanic arbori de foioase cu fierastrau mecanic Husqvarna 262 cu 

doi muncitori in formatie de lucru, vol.med.0,141-0,2 mc/fir

Adunat material lemnos cu atelaje proprii, foioase tari, boi, vol.med.<0,140 mc/fir, 

dist.701-1000 m
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