ANEXA NR. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Livezile nr. …… din …………. 20……
„Caracteristici tehnice minime estimate ale investitiei ”

	Nr. crt.
	Echipament
	Caracteristici tehnice minime estimate

	1.
	Buldoexcavator
	adâncime maximă excavare peste 5500 mm

	
	capacitate cupă încărcător peste 1m cub 

	
	putere motor peste 95 CP

	
	comenzi pilotate electrohidraulice pentru încărcător și excavator,comandă cu joystik și funcție FNR pentru schimbarea direcției de mers 

	
	cabina aer condiționat 

	
	capacitate maximă de ridicare la cupă peste 3000 kg

	
	[bookmark: _GoBack]forța maximă de rupere la cupă peste 6500  kgf

	
	forța maximă de rupere la braț peste 3000 kgf

	
	unghi de rotire braț excavare 180 grade 

	
	unghi de rotire a cupei de excavare peste 200 grade 

	
	distanta maximă de excavare orizontală peste 6000 mm 




                   

