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Nr. ......................din......................
REFERAT DE APROBARE

A documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare acces carosabil din DN 6 Km 343+650 partea dreapta”

Accesul in zona strandului municipal din Drumul National 6 – Calea Timisoarei, catre parcarea Park and Ride prevazuta cu locuri de parcare pentru autovehicule pana la 3,5 tone si autobuze, nu corespunde viitorului trafic dezvoltat in aceasta zona. Lipsa celei de-a treia benzi de stocare care sa permita desfasurarea circulatiei dinspre Orsova spre Drobeta Turnu Severin fara oprire, inexistenta insulelor  de dirijare care sa reglementeze circulatia in intersectia celor doua cai de comunicatie precum si lipsa benzilor de viraj la iesirea si intrarea din/in incinta parcarii, constituie aspectele majore care impiedica respectarea normelor si prevederilor legale in vigoare referitor la accesul parcarii la drumul national.

Pentru stabilirea solutiilor si lucrarilor necesare amenajarii unei zone de acces catre parcarea Park and Ride care sa respecte toate reglementerile tehnice si prevederile legale in vigoare a fost contractat serviciul de elaborarea a documentatiei tehnico -economice faza PT. Prin proiectarea lucrarilor la nivel de detalii de executie, solutia adoptata in proiectul tehnic in concordanta cu structura drumului national, consta in realizarea unei structuri rutiere suple cu imbracamintea bituminoasa in trei straturi ( strat anrobat bituminos AB 22,4, strat legatura BAD 22,4 strat uzura MAS 16) asezata pe o fundatie compusa din doua straturi din agregate naturale- piatra sparta si balast. Totodata in cadrul documentaiei se prezinta lucrarile ce trebuie executate pe lungimea zonei de acces de 181ml pentru realizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice, indicatoarele, marcajele rutiere transversale si longitudinale necesare, corelarea instalatiei de iluminat stradal cu  proiectului de acces carosabil prin relocarea a trei stalpi de iluminat din amplasamentul parcarii.
Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :
- Raportul Serviciului Investitii , din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. …......./.................., cu propuneri privind aprobarea documentației tehnico - economice, a indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul ,, Amenajare acces carosabil din DN 6 Km 343+650 partea dreapta”;
- Art. 5, alin. (1) lit. b) și alin. (4), Art.7 alin(4) si Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. ( 1) și  alin. (3) lit. a),  și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

Vă supun spre analiză, dezbatere și aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local  a documentației tehnico – economice, a indicatorilor tehnico-economici - Anexa 1 și a devizului general faza PT- Anexa 2 pentru  obiectivul de investiții  ,,Amenajare acces carosabil din DN 6 Km 343+650 partea dreapta” , care se ataseaza prezentului raport.

INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS 
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