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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Aferenți obiectivului de investiție
“Eficientizare energetică pentru clădire de apartamente rezidenţiale din Municipiul Brad” – Faza P.T.


DENUMIRE PROIECT:
“Eficientizare energetică pentru clădire de apartamente rezidențiale din Municipiul Brad”
PROIECTANT:
S.C. ARHISILV S.R.L., Timișoara

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

· Valoarea totala (inclusiv TVA) a investitiei: 5.460.099,44 lei;
· Din care, valoare C+M (inclusiv TVA): 4.024.902,72 lei;
· Valoarea totala (fara TVA) a investitiei: 4.521.697,03 lei;
· Din care, valoare C+M (fără TVA): 3.326.365,88 lei;
· Valoare eligibilă: 4.913.972,83 lei;
· Valoare neeligibilă: 546.126,61 lei.

b. indicatori minimali, respectiv lndicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintel oblectivulul de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformltate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Bilanț teritorial existent:
Steren = 1368 m2
Sc clădire= 1235 m2
Sc desfășurată = 5735 m2 S zone verzi = 36.86 m2
S trotuar = 132.76 m2
P.O.T. = 90.28 %
C.U.T. = 4.19
Bilanț teritorial propus:
Steren = 1368 m2
Sc parter = 1235 m2 Sc etaj1 = 1125 m2 Sc etaj2 = 1125 m2 Sc etaj3 = 1125 m2 Sc etaj4 = 1125 m2 Scd total = 5735 m2
Sutil parter fără sp. comerciale = 530,29 m2
Sutil parter cu sp. comerciale = 1030,08 m2 Sutil etaj1 = 1013,45 m2
Sutil etaj2 = 1013,45 m2 Sutil etaj3 = 1013,45 m2 Sutil etaj4 = 1013,45m2
C.T.N. = -0.45 m față de ±0.00
C.T.S. = -0.45 m față de ±0.00

Regim de înălțime: P+4E
Înălțimile nivelurilor:
Hliber parter = 3.53 m Hliber etaj 1 = 2.53 m
Hliber etaj 2 = 2.53 m
Hliber etaj 3 = 2.53 m
Hliber etaj 4 = 3.85 m
Hmax atic = +15.70 m de la ± 0.00

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Realizarea investitiei nu genereaza somaj, numarul de salariati ramane constant.

d. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimata de executie= 12 luni.
AMPLASAMENT: Clădirea de apartamente rezidențiale P+4E este amplasată în Municipiul Brad, pe Strada Republicii nr. 6, bl.8. Fațada principală a clădirii bordează strada menționată, iar cea secundară oferă acces către casele de scară.
Imobilul este înscris la Cartea Funciară / Număr cadastral al municipiului Brad - nr. 60034. Terenul este amplasat în intravilanul localității Brad, pe strada str. Republicii, Jud. Hunedoara, cu osuprafață de 1 368 mp și are ca și categorie de folosință – curți construcții.
Conform extrasului de carte funciară nr. 60034, Terenul se află în administrarea Statului Român prin decret nr.53/1978.
Conturul parcelei are o formă neregulată.
Terenul nu prezintă împrejmuire, iar dimensiunile generale ale parcelei sunt de 14.95, respectiv 17.27 metri pe direcția Vest-Est, și 83.19, respectiv 83.08 metri pe direnție Nord-Sud.
TITULARUL INVESTITIEI
· Municipiul Brad, Str. independenței nr.2
BENEFICIARUL INVESTITIEI:
· Municipiul Brad
Proiectant,
S.C. ARHISILV S.R.L., Timișoara




INIȚIATOR, PRIMAR
Florin Cazacu
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