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Caracteristici principale si indicatori tehnico- economici cuprinsi in DALI OPORTUNITATE, privind: titlul CONSOLIDARE, RESTAURARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI RECONVERSIE MONUMENT ISTORIC "SCOALA VECHE DE ARTE SI MESERII" MACIN

Beneficiarul investitiei: U.A.T. ORAS MACIN
Denumirea obiectivului: „CONSOLIDARE, RESTAURARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI RECONVERSIE MONUMENT ISTORIC "SCOALA VECHE DE ARTE SI MESERII" MACIN”

Descrierea amplasamentului: Cladirea este situata in Str. Florilor, nr. 55, Oras Macin, Judetul Tulcea, inscrisa in Cartea Funciara a Comunei Macin nr. 35924 sub numarul cadastral 35924 – C1 in suprafata construita desfasurata de 1371.23 mp.
Descrierea sumară a investitiei:
Prin acest proiect se propune consolidarea structurala, reabilitarea energetica si modernizarea corpului C1.
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
▪ Consolidare structurală, respectiv: Camășuirea pereților portanți și injectarea fisurilor, Realizarea centurilor și a elementelor de rigidizare, Refacerea planșeului peste parter (înlocuire planșeu lemn degradat cu planșeu din beton armat – „șaibă rigidă”), Consolidarea fundațiilor etc.;
▪ Restaurare arhitecturală și conservare, respectiv: Restaurarea fațadelor și a elementelor decorative, Refacerea treptelor de acces și restaurarea soclului, Păstrarea volumetriei și proporțiilor originale ale clădirii etc.;
▪ Eficientizare energetică, Modernizarea instalațiilor, Măsuri suplimentare precum imbunătățirea rezistenței la foc prin compartimentări, utilizarea materialelor ignifuge și instalarea de sisteme de detecție incendiu, eliminarea igrasiei și mucegaiului prin hidroizolarea fundațiilor etc.;
In urma lucrarilor propuse constructia isi va pastra regimul de inaltime, isi va modifica functiunea in sediu administrativ al consiliului local Macin si se vor functionaliza o serie de incaperi necesare pentru o buna desfasurare a activitatilor specifice. Totodata prin aplicarea solutiilor propuse in expertiza tehnica si auditul energetic constructia se va regasi intr-o clasa de risc seismic superioara, iar consumurile privind functionalitatea cladirii vor scadea considerabil.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 
a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA, si respectiv fără TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
· [bookmark: _Hlk210207763]Valoarea totală a investiției cu TVA: 17.425.196,53 RON
· [bookmark: _Hlk210207776]Valoarea  C+M a investiției  cu TVA: 12.607.946,93 RON
· [bookmark: _Hlk210207787]Valoarea totală a investiției fara TVA: 14.459.135,87 RON
· [bookmark: _Hlk210207797]Valoarea  C+M a investiției fara TVA: 10.419.790,85 RON

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea  țintei obiectivului de investiții, si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
· 8S5 - Clădiri publice care beneficiază de lucrări de consolidare (m2): 1067,87
· RCO 74 – Populația vizată de proiecte derulate in cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane): 7248 locuitori
· RCO 75 -  Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiează de sprijin (contribuții la strategii) : 2
· 8S7 - Utilizatori ai clădirilor care beneficiază de clădirile consolidate (nr. de utilizatori): 7248
c) Durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată in luni: 24 luni
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