Anexa nr.1 la HCL nr. 48 din 29.05.2026

Caracteristici principale si indicatori tehnico- economici cuprinsi in DALI OPORTUNITATE, privind: titlul CONSOLIDARE, RESTAURARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI RECONVERSIE MONUMENT ISTORIC "SCOALA VECHE DE ARTE SI MESERII" MACIN

Beneficiarul investitiei: U.A.T. ORAS MACIN
Denumirea obiectivului: „CONSOLIDARE, RESTAURARE, EFICIENTIZARE ENERGETICA SI RECONVERSIE MONUMENT ISTORIC "SCOALA VECHE DE ARTE SI MESERII" MACIN”

Descrierea amplasamentului: Cladirea este situata in Str. Florilor, nr. 55, Oras Macin, Judetul Tulcea, inscrisa in Cartea Funciara a Comunei Macin nr. 35924 sub numarul cadastral 35924 – C1 in suprafata construita desfasurata de 1371.23 mp.
Descrierea sumară a investitiei:
Prin acest proiect se propune consolidarea structurala, reabilitarea energetica si modernizarea corpului C1.
Lucrarile propuse sunt urmatoarele:
▪ termoizolarea pereților exteriori cu plăci minerale Multipor, 10 cm, permeabile la vapori și compatibile cu zidăria istorică;
• termoizolarea planșeului peste subsol și peste ultimul nivel cu vată minerală rigidă/bazaltică, grosime 10–20 cm;
• refacerea acoperișului cu integrarea stratului termoizolant și a sistemului de tinichigerie;
• înlocuirea tâmplăriei cu ferestre performante energetic din lemn stratificat cu geam termoizolant triplu (Ug ≤ 0,7 W/m²K), păstrând aspectul original;
• lucrări de reparații și eficientizare minimă la instalațiile existente;
In urma lucrarilor propuse constructia isi va pastra regimul de inaltime, isi va modifica functiunea in sediu administrativ al consiliului local Macin si se vor functionaliza o serie de incaperi necesare pentru o buna desfasurare a activitatilor specifice. Totodata prin aplicarea solutiilor propuse in expertiza tehnica si auditul energetic constructia se va regasi intr-o clasa de risc seismic superioara, iar consumurile privind functionalitatea cladirii vor scadea considerabil.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 
1. Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA, si respectiv fără TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
· [bookmark: _Hlk210207763]Valoarea totală a investiției cu TVA: 20.444.213,75 RON
· Valoarea  C+M a investiției  cu TVA: 13.079.010,87 RON
· Valoarea totală a investiției fara TVA: 16.753.265,38 RON
· Valoarea  C+M a investiției fara TVA: 10.809.099,90 RON

1. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea  țintei obiectivului de investiții, si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:
1. RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) - Țintă: 1 contribuții la strategii
1. RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) - Țintă: 7.248 persoane
1. RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) - Țintă: 1.022,18 metri pătrați
1. RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) - Țintă: 328,641 MWh/an
1. RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) - Țintă:  21,230tone CO2 echivalent/an
1. Durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată in luni: 24 luni
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