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Anexa nr. 2 la P.H.C.L. nr. 47/17.08.2026
Autospeciala ce se dorește a fi achiziționată în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice din comuna Măldărești prin achiziția de utilaje pentru decolmatarea și spălarea sistemului de canalizare” trebuie sa prezinte minim următoarele caracteristici tehnice:

	Denumire
	Cantitate
	Caracteristici
	Limite

	AUTOSASIU:

	1
	Șasiu cu doua axe
	DA

	
	
	Axa posterioara motoare cu roti duble
	DA

	CABINĂ
	1
	Număr locuri
	Minim 3

	MOTOR
	1
	Putere efectivă:
	120kW - 150 kW

	
	
	EURO 6
	DA

	ECHIPAMENT VIDANJARE
	
	Rezervor BICAMERAL
	minim 2500 litri,  pentru colectarea (aspirarea) şi transportul deşeurilor lichide, de canalizare și minim 400 l pentru apa curata

	
	
	Furtun de minim 10 metri cu diametru intre 3 si 5 inch
	inclus

	
	
	Pompă/compresor
	debit de minim 4.000 litri/min (măsurabilă în aer)

	
	
	pompa de inalta presiune
	capacitate minim 50 l/min cu presiune max 160 bari

	
	
	lance/ pistol de lucru inalta presiune
	inclus

	
	
	tambur cu furtun de inalta presiune
	inclus
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