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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 9273/27.04.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT pentru obiectivul de investitii
 „Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”
            Avand in vedere proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare inregistrat sub nr.43 din 18.05.2022 initiat de primarul comunei Cornetu, judetul Ilfov prezentam urmatoarele : 

Pentru demararea procedurilor privind autorizarea si executarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „ Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov” a fost incheiat contractul de lucrari – proiectare si executie nr. 9833/20.05.2020 cu asocierea  ACVATOT SRL – SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL avand ca obiect elaborarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, Detalii de Executie,  Documentatie necesara in vederea obtinerii avizelor autorizatiilor aferente obiectivului de investitie.

SC SIRIUS PROIECTARE STUDII  SRL in calitate de proiectant a elaborat documentatia pentru fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor si   autorizatiilor in conformitate cu normativele in vigoare.

Colectorul  evacuare exces ape pluvuale va fi executat pe amplasamentul canalului colector existent si va fi dimensionat sa preia excesul de ape pluviale .

Evacuarea excesului de ape pluviale colectate se va realiza in canalul de desecare existent .
Astfel pentru lucrarile prevazute s-au stabilit urmatoarele componennte principale:

Tronson amonte

· Amenajarea canal existent pe o lungime de cca.30m -1 buc.
· Bazin de retentie din beton – 1 buc
· Canal colector evacuare Dn. 1.200 mm, PAFSIN, DN 5.000,  in lungime de  2.048 m,
· Camine/guri de vizitare – 29 buc.
· Preluare canale secundare – 2 buc.
Tronson aval

· Canal colector evacuare Dn 1400 mm, PAFSIN, DN 5000, in lungime de  1.571 m

· Camine/guri de vizitare – 26 buc
· Preluare canale secundare – 1 buc.
· Bazin (gura) de desecare din beton armat – 1 buc

· Amenajare canal de desecare pe lungimea de minim 7 m pentru evacuarea apelor in canal de desecare existent – 1 buc

A fost intocmit devizul general actualizat de catre proiectant, care devine anexa la raport, astfel rezultand urmatoarele:


valoarea totala a investitiei: 


15.423.624,33 lei, 

din care TVA 





  2.444.792,38 lei

valoare C+M: 
         



12.127.521,12 lei, 

din care TVA 





  1.936.326,90 lei

Durata de executie a lucrarilor  este de 25 luni.

            Avand in vedere cele expuse mai sus ,proiectul de hotarare indeplineste conditiile de natura tehnica pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local.

 
   Din punct de vedere juridic si economic  sunt incidente si aplicabile urmatoarele dispozitii legale : 

·  art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, :”Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”

· precum si prevederile art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia: “ Consiliul Local exercita atributii privind dezvoltarea economico-sociala a comunei, iar in exercitarea acestor atributii, aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii”,.
    Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, aprobate conform legii.
         Avand in vedere cele expuse mai sus sunt indeplinite conditiile de ordin juridic si

    economic pentru ca proiectul de hotarare sa fie supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Cornetu.

Compartiment Achizitii Publice si Derulare contracte 
Consilier, Ion Florentina





ANEXA NR. .............

LA PROIECTUL DE HOTARARE  
NR. ............/....................

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Colector evacuare exces ape pluviale in zona str. Rasaritului, Scolii si Aeroportului, comuna Cornetu, judet Ilfov”, faza Proiect Tehnic : 


- retea canalizare pluviala lungime:
 3.619 m


- tuburi PAFSIN ,DN  5.000 cu diametrul de 1200 mm in zona amonte si 1400 mm in zona aval de drumul national 

- bazin de retentie din beton – 1 buc 
           - bazin de descarcare din beton – 1 buc. 
valoarea totala a investitiei: 


15.423.624,33 lei, 

din care TVA 





  2.444.792,38 lei

valoare C+M: 
         



12.127.521,12 lei, 

din care TVA 





  1.936.326,90 lei
Durata de executie a lucrarilor  este de 25 luni.
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