ANEXĂ LA  PHCL nr.75/4.10.2022


PLANUL  DE  DESZAPEZIRE  PENTRU IARNA 2022-2023  LA NIVELUL COMUNEI CORNETU

	Reteaua de drumuri comunale si strazi administrata de Consiliul Local Cornetu, este in  lungime de 34, 2  Km .
	Importanta economico – sociala  a mentinerii drumurilor in stare de viabilitate in timpul iernii  impune stabilirea unui program cu masuri   precise  de actiune  a utilajelor si oamenilor angrenati  in prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice.
	La intocmirea planului operativ s-a avut in vedere ca activitatea de deszapezire va fi executata cu mijloace proprii din dotare si inchiriate  de la societati comerciale.
	Pentru actiunea de prevenire si combatare a inzapezirii drumurilor publice, in comuna  a fost organizata o baza de deszapezire si combaterea poleiului si a altor fenomene meteorologice periculoare specifice sezonului de iarna  in zona.
	Pentru asigurarea unei circulatii  normale a autovehiculelor si a pietonilor, pentru buna desfasurare a aprovizionarii populatiei  si  a societatilor comerciale din comuna Cornetu,  ca urmare a ninsorii sau a menifestarii unor fenomene meteorologice periculoase,  pentru iarna  2022-2023  se intreprind urmatoarele :
	

       1. Actiunile de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase se vor desfasura in functie de intensitatea acestora pe urmatoarele faze:
 Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia; 
 Imprastiere material antiderapant cand stratul de zapada este pana la 5 cm; 
 Deszapezire cand stratul de zapada este mai mare de 5 cm;

1.1.Prevenirea formarii poleiului si neutralizarea acestuia :

         Aceasta operatiune se desfasoara in cinci faze distincte : 

- Imprastiere material antiderepant preventiv, pentru impiedicarea formarii poleiului pe strazile principale, traseele si statiile mijloacelor de transport in comun, intersectii ; 
 - Imprastiere permanent material antiderepant la pante si rampe (stationare utilaje in puncte fixe la rampe si pante) ; 
- Imprastiere material antiderapant in conditiile aparitiei stratului de polei pe carosabil sau in zonele predispuse unor asemenea fenomene (in apropierea raurilor sau lacurilor, zone neinsorite din apropierea cladirilor); 
- Imprastiere material antiderapant in maxim 1 ora de la inceperea ninsorii, pentru impiedicarea formarii stratului de zapada tasata ;
 - Imprastiere material antiderepant pe arterele principale, traseele si statiile mijloacelor de transport in comun, intersectii,arterele secundare, spatiile destinate traversarii pietonale a strazilor in urma operatiei de pluguire  ;

 Pentru combaterea poleiului si a ghetii se utilizeaza urmatoarele materiale antiderapante : 
·  Solutie clorura de calciu;
·  Clorura de sodiu ;

1.2.Pluguire – patrulare cu utilaje usoare : in general la o ora dupa inceperea ninsorii, dar numai in situatia cand stratul de zapada (pe carosabil) atinge grosimea de 5 – 6 cm., urmata de imprastierea de materiale antiderapante.

1.3.Pluguirea cu utilaje grele : in situatia ninsorilor abundente sau daca stratul de zapada depus (pe carosabil), depaseste 10 cm. Activitatea se executa prin treceri succesive, incepand de la axul drumului spre bordura carosabilului, pana la indepartarea in totalitate a stratului de zapada.Actiunea este urmata de imprastiere de material antiderapant;

1.4.Degajarea manuala si mecanizata a intersectiilor: consta in indepartarea zapezii din intersectii, statii mijloace de transport in comun, treceri pietoni ,etc ,cu utilaje specifice si operatori (incarcatoare frontale,  unimog ).

1.5.Curatarea manuala a zapezii si a ghetii inclusiv a gurilor de canal si a rigolelor . Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii sau ghetii in gramezi, la bordura carosabilului unde nu stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public. Activitatea de curatare manuala a zapezii si a ghetii se efectueaza cu prioritate in urmatoarea ordine : pe poduri, intersectii, treceri pietonale, statiile mijloacelor de transport, guri de scurgere etc. 

1.6.Verificarea situatiei din teritoriu se face in permanenta cu autoturismele de teren proprii,dotate cu mijloace performante de comunicare;

 1.7.Desfasurarea activitatilor specifice se asigura de catre un sef serviciu deszapezire  ajutat de un administrator de zona, administrator utilaje, pentru organizarea fortei de munca umane. Operatorul serviciului de deszapezire care presteaza activitatea de deszapezire , prevenire si combatere a poleiului isi va organiza sistemul de informare si control atat asupra starii arterelor cat si in ceea ce priveste modul de pregatire si actionare pe timp de iarna, si va interveni in maxum 1 ora de la anuntarea de catre reprezentantul comandamentului de deszapezire constituit la nivelul comunei Cornetu in caz de polei sau ninsoare, potrivit urgentelor si prioritatilor stabilite prin program. Programul de deszapezire pe strazile din localitate se efectueaza sub comanda si indrumarea primarului comunei. 


 2. PRECIZARI   FINALE

 Prestarea activitatii deszpezire si combatere a poleiului se va executa astfel incat sa se realizeze: 
 1. continuitatea activitatii pe toata durata sezonului rece, indiferent de conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
 2. corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficairului;
 3. controlul calitatii serviciului prestat;
 4. restectarea instuctiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii; 
 5. tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
 6. asigurarea capacitatii de curatare manuala si mecanizata a tuturor cailor publice, pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ teritoriala incredintata;
 7. asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in locurile care au fost autorizate in acest scop; 
 8. asigurarea utilajelor si a intregii cantitati de material antiderapant si combustibil necesare combaterii poleiului de pe caile publice;
 9. asigurarea pe toata durata de executare a activitatii, de personal calificat si in numar suficient;
  
         Locurile de depozitare vor fi amenajate de administratia publica locala astfel încât: a) sa nu permita infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
 b) suprafata depozitului sa fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantitati de zapada provenite din aria de deservire aferenta; 
c) dimensionarea sa se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuala de zapada, comunicata de Administratia Nationala de Meteorologie pentru localitatea respectiva, cazuta pe suprafata pentru care se realizeaza operatia de deszapezire, corelata cu unghiul taluzului natural pentru zapada depozitata; 
d) sa fie prevazute cu sistem de colectare a apei provenite din topire si de deversare a acesteia numai în reteaua de canalizare a localitatii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

          Atunci cand prognozele meteo indica aparitia formarii de polei in urma unor ploi, se pregatesc autocisternele si autospecialele echipate cu instalatii de imprastiat material antiderapant solid si lichid, incarcandu-se la capacitatea optima cu material antiderapant. Se regleaza robinetii de golire pe pozitia de imprastiere a materialului corespunzatoare acestei operatiuni si se intra in actiune atunci cand organele primariei  dispun acest lucru, fiecare utilaj pe atelierul programat, fiind insotite de sefii de ateliere. Dupa ce materialul antiderapant se termina din rezervoarele utilajelor, acestea revin la baza si se alimenteaza din nou cu cantitatea necesara. Ordinea de actiune este cea indicata in program, efectuandu-se mai intai operatiunea de imprastiere a materialului pe artere iar apoi indepartarea zapezii. Atunci cand prognozele meteo indica aparitia fenomenelor de ninsoare, se pregatesc utilajele de indepartare a zapezii, iar cand stratul de zapada ajunge la grosimea de 7-8 cm, la dispozitia primita de la reprezentantii primariei, acestea incep sa lucreze fiecare pe atelierul programat Asa cum este descris la modul de utilizare a utilajelor specifice acestor operatiuni, acestea efectueaza una sau mai multe treceri, lucrand independent sau in baterie (dupa cum este cazul), pana la indepartarea completa a zapezii la rigola. Dupa indepartarea zapezii se intervine cu utilajele specifice de imprastiere a materialului antiderapant, pentru ca stratul de zapada si gheata ramas sa fie topit sau afanat pentru a asigura o cat mai buna aderenta pe carosabil. Zapada adunata de pluguri este impinsa cat mai aproape de rigola pentru ca indepartarea acesteia manual sa se poata realiza cat mai repede. Muncitorii care actioneaza manual in locurile unde sunt masini parcate o aduna gramezi mari iar in celelalte locuri o pun pe trotuar. Zapada adunata gramezi este incarcata in autobasculante sau remorci si transportata in locurile de depozitare aprobate. Atunci cand fenomelul de viscol este prezent, nu este indicat sa se actioneze cu nici un tip de utilaj, eficienta acestora fiind nula. Toate utilajele care lucreaza fie independent sau in baterie sunt insotite si dirijate de sefii de ateliere care comunica intre ei, cu dispeceratul sau cu membrii comandamentului de deszapezire .
Programul de deszapezire pe strazile din localitate se efectueaza sub comanda si indrumarea primarului comunei. 

Comandamentul  de deszapezire   este organizat la sediul Primariei comunei Cornetu, functioneaza cu program de permanență pe toata  perioada  iernii si actioneaza in teritoriu.

I.  Comandament de deszapezire :

1. Aldea Viorel  0727 729 732
2. Mihai Florin  0760 232 090
3. Iliuta Constantin 0762 219 857

II.  Sefii  echipei de deszapezire :
schimbul 1       Aldea Viorel
schimbul  2     Iliuta Constantin
 
             III . Utilaje pentru deszapezire

Utilaje proprii Primărie :
· Utilaj multifuncțional 4x4 Unimog 1450 -1 buc. 
· Buldoexcavator  Volvo BL 71  cu lama de deszapezire  - 1 buc 
· Freze de zapada   - 2 buc 
· Tractor cu remorca – 1buc.

Utilaje închiriate :
· Utilaj tip Volă- 1 buc SAU Buldoexcavator  cu cupa
· 

              IV. Materiale si combustibil preconizate pentru iarna 2021-2022
· Sare   : 4 tone ;
· Nisip  : 20 tone ;
· Clorura de calciu : 10 tone ;
· Motorina : 2200 litri .

Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu,sat Cornetu 
	Nr.
crt.
	Tip strada 
	Artera 
	Lungimea 
	Latimea
	Suprafata strada 

	1
	STRADA
	Aeroportului
	3600
	5,5
	19800

	2
	STRADA
	Taberei
	1060
	7
	7420

	3
	STRADA
	Panselelor
	1010
	5,5
	5555

	4
	STRADA
	Gladiolelor
	500
	5,5
	2750

	5
	STRADA
	Zorelelor
	120
	5,5
	660

	6
	STRADA
	Bujorului
	970
	4
	3880

	7
	STRADA
	Livezi
	1050
	6
	6300

	8
	STRADA
	Crinului
	3707
	5,5
	20388

	9
	STRADA
	Daliilor
	600
	5,5
	3300

	10
	STRADA
	Lalelelor
	535
	5,5
	2942

	11
	STRADA
	Garoafei
	1215
	8,5
	10327

	12
	STRADA
	Flacăra
	720
	5,5
	3960

	13
	STRADA
	Slt.Stanciu Gheorghiță
	417
	6
	2502

	14
	STRADA
	Stejarului
	730
	4
	2920

	15
	STRADA
	Zăvoiului 
	1404
	6
	8424

	16
	STRADA
	Constructorului
	270
	4
	1080

	17
	STRADA
	Cornilor
	290
	4
	1160

	18
	STRADA
	Răsăritului 
	1305
	4,5
	5872

	19
	STRADA
	Trandafirilor
	1362
	6,5
	8853

	20
	STRADA
	Pinului
	245
	4
	980

	21
	STRADA
	Măceșului
	225
	5
	1125

	22
	STRADA
	Islazului
	245
	4
	980

	23
	STRADA
	Crizantemelor
	1020
	4,5
	4590

	24
	STRADA
	Bradului
	1145
	4,5
	5125

	25
	STRADA
	Salcâmilor
	575
	4
	2300

	26
	STRADA
	Amurgului 
	700
	4
	2800

	27
	STRADA
	Stadionului
	915
	6
	5490

	28
	STRADA
	Socului
	273
	4
	1092

	29
	STRADA
	Levănțica
	50
	4,5
	225

	30
	STRADA
	Galbenele
	202
	4
	808

	31
	STRADA
	Moliduui
	680
	4
	2720

	32
	STRADA
	Podului
	440
	4
	1760

	
	
	TOTAL 
	27580
	
	148088





Program de deszăpezire pe străzile din comuna Cornetu, sat Buda


	Nr.crt.
	Tip stradă
	Arteră
	Lungimea străzii (m)
	Lățimea strazii (m)
	Suprafața străzii

	1.
	STRADĂ
	PODIȘOR
	1206
	7
	8442

	2.
	STRADĂ
	BUJORULUI
	560
	7
	3920

	3.
	STRADĂ
	ȘCOLII
	2120
	7
	14840

	4.
	STRADĂ
	ZORILOR
	1100
	7
	7700

	5.
	STRADĂ
	MERILOR
	295
	7
	2065

	6.
	STRADĂ
	ARGEȘ
	1395
	7
	9765

	
	TOTAL
	
	6676
	
	46732




· Nota : In zonele de actiune  ale formatiilor  se va coopera  cu politia comunala , in vederea reglementarii circulatiei pe tronsoanele mentionate.
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