 ANEXA NR. 1.33 la regulament

M E M O R I  U   T E H N I C 
1. Adresa imobil: Imobilele sunt situate in loc. Poiana Marului, judetul Brasov.  

2. Tipul lucrarii: Prima Inscriere - a trotuarelor aferente drumului DN73A,  apartinand domeniului public UAT POIANA MARULUI, in cartea funciara.

Pentru inscrierea trotuarelor in cartea funciara este necesara o hotarare a consiliului local care sa ateste apartenenta la domeniul public al comunei Poiana Marului.
1. DRUM TRONSON 1(TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 1846 mp,  ARE O LUNGIME DE 570,90 m 

2. DRUM TRONSON 2 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 721 mp,  ARE O LUNGIME DE 164 m 

3. DRUM TRONSON 3 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 557 mp, ARE O LUNGIME DE 192,70m 

4. DRUM TRONSON 4 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 1578 mp, ARE O LUNGIME DE 342,50m 

5. DRUM TRONSON 5 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 1034 mp, ARE O LUNGIME DE 502,15m 

6. DRUM TRONSON 6 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 204 mp, ARE O LUNGIME DE 76,90m 

7. DRUM TRONSON 7 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 1457 mp, ARE O LUNGIME DE 515,50m 

8. DRUM TRONSON 8 (TROTUAR) IN SUPRAFATA DE 501 mp, ARE O LUNGIME DE 345,18m 

  4. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:

Pe teren, s-au efectuat masuratorile prin metoda  cinematica in timp real (RTK), executate cu GPS de dubla frecventa Hi Target H32, iar legarea la Sistemul Geodezic National de Stat s-a realizat prin sistemul Rompos. Determinarea coordonatelor punctelor masurate s-a executat in sistem de proiectie STEREOGRAFIC 1970.  Prelucrarea datelor obţinute prin tehnologie GPS s-a făcut cu programul Leica Geo Office Tools.

Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite :

Puncte vechi folosite : nu au fost folosite puncte vechi, masuratorile realizandu-se cu GPS de dubla frecventa Hi Target H 32 prin sistemul Rompos.

Semnătura şi ştampila









           (persoană autorizată)  
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