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I. INTRODUCERE

CONTEXT GENERAL


Gradul de dezvoltare al unei societati este dat in principal de accesul la utilitatile de baza cum ar fi apa si canalizarea, electricitatea si gazele.

Inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, sectorul de apa si apa uzata era foarte fragmentat, iar proiectele de investitii vizau in special orasele mari. Doar 32 de municipalitati (cu mai mult de 100.000 de locuitori fiecare) au beneficiat de programe de investitii pentru reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata intre anii 1990 si 2007. La momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, gradul de conectare la servicii de apa era in jur de 53% iar la servicii de canalizare de 43%.

In ultimii 15 ani am asistat la o reorganizare a sectorului de apa si apa uzata in Romania.


Acest sector a fost reorganizat prin procesul de regionalizare care a inceput in 2007 ca parte a strategiei Programului Operational Sectorial Mediu (POS).


In acest context a fost asigurat cadrul legislativ care permitea infiintarea de asociatii de dezvoltare intercomunitare, ca structuri asociative ale unitatilor administrativ-teritoriale, care sa permita o alocare eficienta a resurselor locale, regionale, pentru atingerea unor obiective de dezvoltare si asigurarea unor nevoi comune.

 
Regionalizarea a constat in concentrarea functionarii serviciilor prestate unui grup de autoritati locale dintr-o arie geografica definita in cadrul unui bazin hidrografic si/sau in cadrul granitelor administrative (municipii, judet).

Regionalizarea serviciilor a avut ca scop asigurarea faptului ca 2.600 de localitati peste 2.000 de locuitori indeplinesc obiectivele de performanta stabilite de POS Mediu, prin concentrarea gestionarii serviciilor de apa si apa uzata in aproximativ 40 de operatori puternici, infiintati si dezvoltati prin fuziunea operatorilor locali in Operatori Regionali (OR).

Regionalizarea serviciilor de apa a fost planificata pentru a rezolva fragmentarea excesiva a sectorului si a realiza economii de scara. La nivel national au fost infiintati 43 de Operatori Regionali, furnizand apa pentru aproximativ jumatate din populatia tarii. 

Romania este inca in urma obiectivelor Tratatului de Aderare la UE privind acoperirea nationala cu servicii de apa si tratarea apelor uzate. Desi s-au accesat fonduri europene nerambursabile si s-au facut numeroase investitii in sistemele de alimentare cu apa si canalizare, in prezent Romania are cel mai redus grad de racordare la aceste sisteme dintre tarile UE, fiind de 70% la apa si de 55% la canalizare.

Conform Strategiei de dezvoltare durabila a judetului Teleorman (2021 – 2027), in judetul Teleorman exista 59 de comune ce nu au sistem de canalizare iar 19 localitati din mediul rural nu au sistem de alimentare cu apa. De asemenea, 35 de localitati din mediul rural au in executie lucrari de racordare la sistemul de alimentare cu apa.

La nivelul judetului exista un Operator Regional – S.C. APA SERV S.A, care in baza unui Contract de delegare opereaza in 7 unitati administrativ-teritoriale ( municipiile:Alexandria, Rosiorii de Vede si Turnu Magurele; orasele: Zimnicea, Videle si comunele Lita, Magura).

SCOPUL  STRATEGIEI

Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare pentru judetul Teleorman este un document  elaborat in scopul de a clarifica pe temen mediu, care sunt directiile spre care se orienteaza efortul de dezvoltare al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judet, pentru atingerea unei dezvoltari durabile.


Potrivit Statutului, A.D.I. ”TELEORMANUL” s-a infiintat in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta, cu scopul de a dezvolta serviciul de alimentare si 
apa si apa uzata din aria de operare a  S.C. APA SERV S.A. , caruia Asociatia i-a delegat gestiunea serviciului in baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 061/07.12.2007. 

Dezvoltarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare este obligatorie din mai multe puncte de vedere. In primul rand, crearea conditiilor optime de trai prin accesul la sisteme sigure de alimentare cu apa si canalizare pentru proprii cetateni, conditie obligatorie in secolul XXI. 


Pe de alta parte, pentru respectarea angajamentelor statului roman, odata cu aderarea la UE in anul 2007, prin Capitolul 22, de Mediu, de a racorda toate localitatile mai mari de 2.000 de locuitori (lucru care ar fi trebuit infaptuit la nivel national pana in anul 2018, dar care nu a putut fi realizat si care vor atrage infrigementul – aplicarea de penalitati). 

Serviciile de utilitati publice sunt reponsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si a asociatiei de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, astfel ca reconstructia segmentului de alimentare cu apa se poate face avand o viziune integrata si acceptata de toti actorii importanti din aceasta industrie a apei.


Scopul Strategiei este de a gasi directiile si solutiile concrete economice si operationale pentru  a respecta concepte precum: sanatate publica si siguranta cetateanului, protectia mediului si dezvoltarea durabila, rezistenta la schimbarile climatice si demografice, digitalizare, planificare urbana si rurala si localitati inteligente.

Asociatia are in vedere ca Seviciul public de alimentare cu apa si de canalizare sa functioneze pe baza urmatoarelor principii:

1. Securitatea serviciului;

2. Rentabilitatea, calitatea si eficienta serviciului;

3. Tarife echitabile;

4. Solidaritatea utilizatorilor reflectata in strategia tarifara;

5. Continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

6. Adaptabilitatea la cerintele utilizatorilor;

7. Accesibilitatea egala a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale;

8. Transparenta si reponsabilitatea publica, incluzand consultarea cu utilizatorii si cu asociatiile reprezentative ale acestora;

9. Respectarea reglementarilor specifice din domeniul protectiei mediului si sanatatii populatiei.
II. PREZENTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
”TELEORMANUL”

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  ”Teleormanul” s-a constituit in anul 2007 in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ – teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii dupa caz a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.

Membrii fondatori sunt: Judetul Teleorman, Municipiul Alexandria, Municipiul Turnu Magurele, Municipiul Rosiorii de Vede, orasul Zimnicea si orasul Videle. 

In prezent ADI Teleormanul are un numar de 26 membrii. Membrilor fondatori li s-au adaugat membrii noi, comune: Ciuperceni, Traian, Magura, Nasturelu, Seaca, Nenciulesti, Vitanesti, Segarcea Vale, Lita, Draganesti Vlasca, Islaz , Tiganesti , Orbeasca , Mavrodin, Maldaieni , Poroschia, Bogdana, Izvoarele, Olteni, Calinesti.

Conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice se constituie, functioneaza si dobandesc personalitate juridica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”TELEORMANUL” este imputernicita sa exercite o serie de atributii, drepturi si obligatii specifice, pentru si in numele unitatilor administrativ- teritoriale membre, in ceea ce priveste exclusiv serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, in conformitate cu Statutul si Contractul de Delegare.


Legea nr. 51/2006 defineste serviciile comunitare de utilitati publice ca totalitatea actiunilor si activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitati si interes public general ale colectivitatilor locale, printre care se afla si serviciile de alimentare cu apa, respectiv canalizare si epurarea apelor uzate.

            III. PREZENTAREA  OPERATORULUI  REGIONAL   S.C. APA SERV S.A. 


S.C. APA SERV S.A. este o societate comerciala infiinţata in anul 2007, in baza Legii 31/1990, avand ca actionari Consiliul Judetean Teleorman, municipiile Alexandria, Turnu Magurele si Rosiorii de Vede si orasele Zimnicea si Videle.

     Operatorul Regional, furnizeaza serviciul public de alimentare cu apa si canalizare in baza Contractului de delegare nr. 061/07.12.2007, in 5 localitati urbane si doua rurale, dupa cum urmeaza: 
1. Municipiul Alexandria 
2. Municipiul Turnu Magurele 

3. Municipiul Rosiorii de Vede 

4. Orasul Zimnicea 

5. Orasul Videle 
6. Comuna Lita
7. Comuna Magura
      IV. PREZENTAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
A. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA ALEXANDRIA


Sistemul existent de alimentare cu apa Alexandria cuprinde urmatoarele:

 - sursa de apa subterana – 124 puturi de medie si mare adancime, amplasata in 2 zone de captare ce au in componenta 4 fronturi de captare(Laceni, Orbeasca, Plosca, Peretu);

- aductiuni apa – 69,7 km care transporta apa de la cele 2 zone de captare la cele 2 Gospodarii de apa Laceni (26,5 km) si Vedea (33,2 km);

- complexe de inmagazinare cu o capacitate de 30.000 mc – Laceni (20.000 mc), Vedea-Alexandria (10.000 mc); 
- gospodaria de Apa (dezinfectie cu clor gazos) amplasate in Gospodariile de apa Laceni respectiv Vedea-Alexandria;

- statii de pompare a apei amplasate in UA Laceni (315 l/s) si Gospodaria de apa Vedea-Alexandria (450 l/s)

- reţea de distribuţie a apei  compusa din  conducte de azbociment, otel si PE in lungime de cca. 173 km cu diametre intre 80 şi 400 mm, la care se adauga 12 statii de hidrofor.
Captarea apei


Sursa de alimentare cu apa a zonei de alimentare Alexandria este subterana si alcatuita din 4 fronturi:
1)Sursa Laceni – Orbeasca (Sursa „Nord”) cuprinde:

a)Frontul Laceni care cuprinde 55 puturi, cu o lungime a frontului de captare L=7km si debite cuprinse intre Q=4.....8l/s/put, avand o capacitate totala Qtotal=195,8l/s;
b)Frontul Orbeasca care cuprinde 24 puturi, cu o lungime a frontului de captare L=4,4km si debite cuprinse intre Q=5,5.....8,3l/s/put, avand o capacitate totala Qtotal=177,3l/s;
2)Sursa Plosca - Peretu (Sursa „Vest”) cuprinde:

a)Frontul Plosca care cuprinde 33 de puturi cu o lungime a frontului de captare L=11km si debite cuprinse intre Q=4,2.....11,1 l/s/put, avand o capacitate totala Qtotal=217,6l/s;
Frontul de captare Ploca are o capacitate totala Qtotal =217,6 l/s
b)Frontul Peretu care cuprinde 21 de puturi cu o lungime a frontului de captare L=8,1km si debite cuprinse intre Q=5,5.....9,7 l/s/put, avand o capacitate totala Qtotal=159 l/s;

Sistemul de colectare ape uzate – Alexandria


Sistemul actual de canalizare al municipiului, poate fi catalogat  ca un sistem cu functionare in regim divizor. Astfel exista o retea de colectoare menajere (71,42 km) si una de colectoare pluviale (17,38 km), ce insumeaza impreuna  88,80 km. Sistemul de canalizare are 3 statii de pompare si este deservit de o Statie de epurare, ce descarca apele epurate in raul Vedea.

O parte din colectoarele menajere, preia si apa meteorica de pe tronsoanele de strazi aferente (necesitate impusa-amplasare guri de scurgere; colectoare nedimensionate in acest scop) si ajung in Statia de epurare, insa cea mai mare parte a acestora descarca in raul Vedea prin intermediul unor colectoare cu diametre cuprinse intre 800 si 1400 mm. 


Apa uzata este transportata gravitational catre SE, prin intermediul a 3 colectoare principale Dn 500; 800 si 1000 mm, descarcarea in camera de admisie, facandu-se cu 1400 mm.
Statii de pompare a apei uzate


In prezent, reteaua de apa uzata menajera a municipiului este prevazuta cu 3 statii de pompare:

8. SPAU veche - zona PECO, preia consumatorii din zona, cu pompare in reteaua principala (str. Libertatii);

9. SPAU 1 - amplasata in zona “Veterani (str. 3 intersectie cu str. Marasesti), cu pompare prin intermediul unei conducte PEID  De180mm, L=513 m, in reteaua de pe str. Libertatii.
10. SPAU 2  – amplasata pe str. Brancoveanu (zona intersectie str. Victoriei), preia consumatorii  din aceasta zona joasa, cu pompare prin intermediul unei conducte PEID  De180mm,  L=120 m, in reteaua de pe str. Cuza Voda.


SPAU1 si SPAU2 sunt constructii de tip cheson, cu Diametrul  4,00 m si o inaltime totala de 9,50 m si sunt echipate cu electropompe submersibile.

Statia de epurare a apei uzate Alexandria



Statia de epurare construita in orasul Alexandria a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din Alexandria, TR – CL5”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 94.800 L.E. Emisarul statiei de epurare este raul Vedea.

	Debite
	Capacitate proiectata
	U.M.

	Debit zilnic maxim
	19.613
	m³/zi

	Debit zilnic mediu
	15.638
	m³/zi

	Debit orar maxim pe timp uscat
	1.418
	m³/h

	Debit orar maxim pe timp ploios
	2.836


	m³/h


B. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA TURNU MAGURELE
Sistemul existent de alimentare cu apa Turnu Magurele cuprinde urmatoarele:
- sursa de suprafata de alimentare cu apa – platforma plutitoare din fluviul Dunarea Q=468 mc/h si H=22m;
- statie de tratare “Dunarea” – capacitate 12.322 mc/zi;
- aductiuni: Uzina de apa UTAP Dunarea - Punct de injectie retea de distributie Turnu (3,37km). Punct de injectie retea de distributie Turnu - Gospodaria de apa Odaia (3,81 km); si Gospodaria de apa Odaia - injectare Retea de distributie Lita (6,7km).

- Gospodarie de apa Odaia – pompare catre Lita si parte oras Turnu Magurele

- Retea de distributie a apei compusa din conducte de otel, fonta si azbociment cu o lungime de circa 44,7 km de conducte cu diametre cuprinse intre 40 si 600 mm.
Captarea apei

In prezent este in implementare un proiect inceput pe POS si fazat pe POIM „ Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman” prin care se construieste o Statie noua de pompare plutitoare din fluviul Dunarea Q=468 mc/h si H=22m si Aductiune noua PEID De 400mm , L=1170 m pana la uzina de apa „Dunarea”.
Pana la finalizarea proiectului inceput pe POS alimentarea sistemului cu apa bruta se face  dintr-un cheson amplasat in malul fluviului Dunarea .
Exista si o priza de fund, plasata in malul fluviului la km 599+625, compusa din 4 criburi din care functioneaza unul singur (celelalte sunt complet colmatate); acesta apartine administrativ  Consiliului Local, dar actualmente, din motive de calitate a apei, din aceasta sursa se alimenteaza doar combinatul chimic (SC Donau Chem). De la statia de pompe criburi, apa e pompata in statia de tratare industriala, apartinand SC Donau Chem.

Sistemul de colectare ape uzate Turnu Magurele 

  Sistemul de canalizare deserveste agentii economici ai municipiului dintre care unii au surse proprii de apa (in afara racordarii la reteaua cu apa potabila a orasului).

         Tipul de sistem de canalizare existent este unitar si acopera doar suprafata partii centrale a municipiului („orasul"),iar cartierele („Magurele" si „Odaia") dispunand  de retele de canalizare. Lungimea totala a retelei este de 37,63 km si cuprinde conducte cu diametre intre 250 mm si 1200 mm. 
             
       Statii de pompare a apei uzate

In prezent, in orasul Turnu Magurele nu exista statii de pompare apa uzata.
           
       Statia de epurare a apei uzate


Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din Aglomerarea Turnu Magurele, TR – CL6”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 44.233 LE. Emisarul statiei de epurare este fluviul Dunarea.
C. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA ROSIORI DE VEDE

Sistemul de alimentare cu apa Rosiori de Vede are in componenta urmatoarele:

- sursa de apa alcatuita din 2 fronturi de captare, formate din puturi de mare adancime (Maldaeni si Vedea);

- conducte de aductiune apa bruta (Maldaeni – Uzina de Apa Rosiori);

- gospodarie de  Apa Rosiori;
- retea de distributie.


Reteaua de distributie a orasului Rosiori de Vede are o lungime de aproximativ 52 km incluzand bransamentele blocurilor, cu diametre ce variaza intre 63 şi 400 mm (exclusiv bransamente). Tipul retelei este mixt, fiind inelara catre centrul orasului si ramificata catre extremitati. 
       Captarea apei


Municipiul Rosiori de Vede foloseste pentru alimentarea cu apa potabila 2 (doua) surse subterane de apa, ambele de mare adancime (aproximativ 90 m), astfel:

· frontul de captare „Maldaeni”,compus din 28 puturi de exploatare cu adancimi cuprinse intre 80 m si 90 m, avand o capacitate totala de Qtotal=80 l/s; 
· frontul de captare ”Vedea” compus din 13 puturi de exploatare cu adancimi cuprinse intre  88 m si 90 m.

 Sistemul de colectare ape uzate Rosiori de Vede

Reteaua de canalizare este alcatuita din retele cu diametre cuprinse intre 200 mm şi 800 mm, executata in principal din beton, cu o vechime foarte mare (mergand pana in anul 1918) şi din PVC, care conduce apa uzata la statia de epurare a orasului.


Separat exista o retea secundara, pentru ape pluviale, care deverseaza direct in raul Vedea, compusa din 2 colectoare, cu diametre cuprinse intre 300 mm şi 1500 mm, avand lungimea de 2.800 m si respectiv, 1.735 m. Pe majoritatea strazilor, pe care nu exista reteaua secundara de apa pluviala, o parte din apa de ploaie ajunge in reteaua principala de canalizare astfel incat, pe timp de ploaie, aceasta lucreaza ca o reţea in sistem unitar.
  
          Statii de pompare a apei uzate

In prezent in Rosiori de Vede exista 2 statii de pompare apa uzata noi cu urmatoarele caracteristici: Q=10 l/s; H=8m; Q=40 l/s; H=8m;

   
         Statia de epurare a apei uzate


Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din Aglomerarea Rosiori de Vede, TR – CL7”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 29.300 LE. Emisarul statiei de epurare este raul Vedea.
D. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA ZIMNICEA

Sistemul de alimentare cu apa Zimnicea are in componenta urmatoarele:

· sursa de apa: 2 fronturi de captare formate din puturi de medie adancime (Lunca si Caravanta);

· conducte de aductiune apa bruta (Lunca si Caravanta);
· gospodarie de apa Zimnicea (Uzina de apa Nord);

· conducta de aductiune apa potabila;

· retea de distributie.
             Captarea apei

Sistemul de alimentare cu apa Zimnicea este deservit din 2 fronturi de captare din surse de apa subterana, astfel :
· frontul de captare „Lunca”, compus din 9 puţuri de exploatare cu adancimi de  35 m, avand o capacitate totala Qtotal=56 l/s; 
 

· frontul de captare ”Caravanta” compus din 11 puţuri de exploatare cu adancimi de  27-31 m, avand o capacitate totala Qtotal=52,88 i/s; 

Sistemul de colectare ape uzate –  Zimnicea

Sistemul de canalizare al orasului Zimnicea este un sistem de tip unitar, acesta preluand atat apele pluviale cat si apele uzate menajere provenite din consumul casnic, public si industrial al orasului. Reteaua de canalizare a orasului Zimnicea are in prezent o lungime de aproximativ 27,28 km.
       Statii de pompare a apei uzate


In prezent, in orasul Zimnicea nu exista statii de pompare apa uzata.
        Statia de epurare a apei uzate

Statia de epurare amplasata pe platforma industriala a orasului Zimnicea, pe malul fluviului Dunarea, a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din Aglomerarea Zimnicea, TR – CL8”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 18.150 L.E. Emisarul statiei de epurare este fluviul Dunarea.

E. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA VIDELE

Sistemul de alimentare cu apa Videle dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa alcatuit din:

· sursa subterana de alimentare cu apa – Frontul Parisesti cu 10 puturi si front Uzina de apa cu 3 puturi;
· aductiune apa bruta de la frontul de captare Parisesti la Gospodaria de apa;
· gospodaria de apa;
· retea de distributie a apei.
Captarea apei

Sursa de apa a orasului Videle este compusa din 2 fronturi de captare din subteran, astfel:

· frontul Oras format din 5 puturi, amplasat in apropierea Uzinei de apa existenta, avand o capacitate totala Qtotal=24 l/s;

· frontul Parisesti format din  10 puturi, amplasate la est de cartierul Parisesti, avand o capacitate totala Qtotal= 85,94 l/s;

Sistemul de colectare ape uzate Videle

Canalizarea orasului  Videle are o lungime de  20,795  km si colecteaza apele uzate menajere  pana la statia de epurare. 

Reteaua de canalizare are diametre cuprinse intre Dn 250 – Dn 500 mm. Canalizarea  orasul

Videle este in sistem unitar si evacueaza  apele uzate menajere si industriale cat si apele pluviale

din zona centrala  spre statia de epurare situata intre cartier Tamasesti si zona rezidentiala. 
Statii de pompare a apei uzate

Pe reteaua de canalizare menajera existenta sunt prevazute un numar de 5 statii de pompare ape uzate menajere cu urmatoarele caracteristici:

· SPAU1 – 2+1 pompe, Q=4 l/s, H= 21mcA;

· SPAU2 – 2+1 pompe, Q=15 l/s, H= 15mcA;

· SPAU3 – 2+1 pompe, Q=25 l/s, H= 9mcA;

· SPAU Spital – 2+1 pompe, Q=18 l/s, H= 25mcA;

· SPAU Oras – 1+1 pompe, Q=cca. 100 l/s.
Statia de epurare a apei uzate


Statia de epurare a fost extinsa si reabilitata prin proiectul  „Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din Aglomerarea Videle, TR – CL9”, finantat prin POS Mediu, si are capacitatea de 12.967 L.E. Emisarul statiei de epurare este raul Glavacioc.
F. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA LITA

Sistemul de alimentare cu apa Lita cuprinde urmatoarele :
· reteaua de distributie a apei este formata din conducte de PEID cu diametre De = (160÷63) mm in lungime de 20 019 m:

· 540 m conducta din PEID PE 100, de 160 mm;

· 338 m conducta din PEID PE 100, de 110mm;

· 2359 m conducta din PEID PE 100, de 90mm;

· 1907 m conducta din PEID PE 100, de 75 mm;

· 14875 m conducta din PEID PE 100, de 93mm;

· retea aductiune cu o lungime de 6700 m , din conducta PEID, PE100, SDR17, PN10, De180mm.

Din Gospodria de apa Odaia apa potabila  este reclorinata si repompata in reteaua de distributie a orasului Turnu Magurele si catre reteaua de distributie a localitatii Lita.
G. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA MAGURA

Sistemul de alimentare cu apa Magura cuprinde urmatoarele : 
Captarea apa si aductiuni:

-sursa subterana de alimentare cu apa formata din 3 puturi cu adancime de 60 m;
· conducte de aductiune intre puturi si rezervorul de inmagazinare al apei, cu trecere prin statia de clorinare, avand urmatoarele lungimi si diametre de teava PEID 80, Pn 6:
· PEID 80, Pn 6, Dn 90mm, L=295m;
· PEID 80, Pn 6, Dn 125mm, L= 238m;
· PEID 80, Pn 6, Dn 160 mm, L= 82m;
· aductiune intre satele Magura si Guruieni :
· PEID 80,Pn 6, Dn 250mm, L= 1805m.

Gospodaria de apa:

· statie de clorinare, avand o capacitate de tratare de 10 l/s;
· rezervor suprateran metalic cu o capacitate de 300 mc;
· grup pompare format din 2 electropompe ;


Reteaua de distributie:

· retea distributie realizata din conducte de polietilena PEID 80, Pn6 , avand lungimea totala de 15942m , din care:
· PEID 80, Pn6, Dn 63mm, L= 11297m;
· PEID 80, Pn6, Dn 75mm, L= 1110m;
· PEID 80, Pn6, Dn 90mm, L= 420m;
· PEID 80, Pn6, Dn 110mm, L= 340m;
· PEID 80, Pn6, Dn 63mm, L= 2775m;
· pe reteaua de distributie stradala sunt montate 7 cismele, 4 in comuna Magura si 3 in sat Guruieni;
· hidranti incendiu subterani in numar de 5buc;
· reteaua de distributie realizata din conducta PEID, cu diametre cuprinse intre De63mm- De 250mm, PN10, SDR17, L=27377 ml;
· pe reteau de distributie s-au montat urmatoarele : 
· camine de vane si golire- 10buc;
· camine vane – 3 buc;
· camine de aerisire-dezaerisire - 4buc;
· camine aerisire- 8buc;
· camine sectorizare – 39buc;
· hidranti incendiu – 46 buc supraterani ,Dn 80mm;
· cismele stradale -7 buc;
· conducta de bransament este realizata din conducta PEID, De= 25mm, L= 1088 ml;
Sistemul de colectare ape uzate Magura

Reteaua de canalizare menajera –curgere gravitationala, fiind realizata din conducte PVC multistrat, SDR41, SN 4, avand o lungime totala L= 24609m :

· De 200mm, L= 15490m;
· De 250 mm, L= 9119;
· Camine vizitare, intersectie si/sau schimbare de directie Dn 1000mm- 574buc;
Reteaua de canalizare este repartizata astfel:

· Sat Guruieni - De 200mm, L=6178m si De 250 mm, L=2874m;
· Comuna Magura - De 200mm, L=9312m si De 250 mm, L=6245m;
-   racordurile de canalizare sunt realizate din conducta din PVC multistrat, SDR41, SN4, De160mm si camine de racord cu diametrul bazei  De 400mm , au fost realizate nu numar de 1348 de racoduri indivicuale.
Statii de pompare apa uzata menajera

Este format din 17 statii de pompare ape uzate menajere SPAU1…17 pe reteaua de colectare, fiecare prevazute cu 2 pompe submersibile (1A+1R-17buc).

Conductele de refulare de la statiile de pompare au o lungime de L=6107m din conducte de PEID, PE100, SDR17, PN10:
· 4080m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De90mm; 
· 307m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De125mm;

· 1720m conducte din PEID, PE100, SDR17, PN10, De140mm.
Statia de epurare ape uzate
Statia de epurare ape uzate este formata dintr-o cladire semiingropata cu pereti din beton armat la parter si zidarie din bca la etaj, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din table tip tigla.  
Aceasta are o capacitate de Q᷊᷊zimax=399mc/zi.
V. CADRUL INSTITUTIONAL

Constituirea cadrului institutional este conditionata de indeplinirea unor cerinte, respectiv existenta urmatoarelor 3 elemente institutionale, chei specifice procesului de regionalizare:
· Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI);

· Operatorul Regional (OR);

· Contractul de Delegare (CD).
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 061/07.12.2007 a fost incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul” si SC APA SERV SA si este valabil pe o perioada de 25 de ani. Prin Contractul de Delegare i se asigura Operatorului  dreptul exclusiv de a furniza alimentarea cu apa si de a presta serviciile de canalizare pe intreaga  Arie a delegarii (din raza unitatilor administrativ – teritoriale, membre ADI), cu respectarea obligatiilor contractuale.
Atribuirea directa a Contractului de Delegare, fara licitatie este conditionata de cele 3 criterii care definesc regulile ”in – house”:

a) Criteriul ”criteriului similar” al unitatilor admistrativ- teritoriale, exercita prin ADI, un control direct asupra OR, similar controlului exercitat asupra departamentelor proprii, cu influenta dominanta asupra tuturor deciziilor strategice si/sau semnificative ale OR;
b) OR efectueaza, exclusiv, activitati pentru a furniza servicii de apa si de canalizare pentru toate unitatile administrativ – teritoriale care au delegat gestiunea acestor servicii catre OR;

c) Capitalul social al OR este detinut in intregime de unitatile administrativ- teritoriale actionare.
VI. CONTEXTUL EUROPEAN

Prin ”Cartea Verde” adoptata la Bruxelles in mai 2003, Comisia Europeana a adoptat o Strategie  pentru  incurajarea  dezvoltarii  serviciilor  de interes  general , aceasta  cuprinzand principalele elemente ale unei strategii care sa garanteze tuturor cetatenilor si inteprinderilor din Uniunea Europeana, servicii accesibile si de calitate.

In ”Cartea Verde” este subliniata importanta serviciilor de interes general, ca principal pilon al modelului european de societate, precum si necesitatea de a garanta prestarea unor servicii de interes general accesibile si de calitate catre toti cetatenii si toate inteprinderile din Uniunea Europeana.


In Uniunea Europeana, serviciile de interes general raman elemente esentiale atat pentru coeziunea sociala si teritoriala, cat si pentru competivitatea economiei europene.


Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
· Continuitate;

· Siguranta persoanelor si a serviciului;

· Suportabilitate;

· Universalitate;
· Egalitatea tratamentului;

· Adaptabilitate si gestiune pe termen lung.

Strategia este definita de principalele obiective de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, conform prevederilor directivelor europene pentru:
· Apa potabila nr. 98/83/EEC;

· Apa uzata nr. 91/271/EEC;
· Apa de suprafata pentru apa potabila nr. 75/440/EEC;

· Poluanti periculosi in apa subterana nr. 80/68/CEE;

· Poluanti periculosi in apa de suprafata nr. 76/464/CEE.
VII. Analiza SWOT
Puncte tari :

· Experienta in atragerea de fonduri europene nerambursabile ;

· Personal calificat dar insuficient;

· Managementul calitatii  bine dezvoltat, prin certificat ISO;

· Realizarea unor infrastructuri noi de distributie si tratare a apei, de evacuare si epurare a apelor uzate si reabilitarea unor portiuni din aceasta, in UAT-urile in care au fost facute investitii prin programele europene si guvernamentale;
Puncte slabe:
· Lipsa unor sisteme de apa si canalizare din judet;
· Retele de apa si canalizare defectuos realizate in U.A.T. -urile unde se doreste preluarea serviciului;
· Starea tehnica a retelelor unde se realizeaza serviciul si pentru care nu au existat fonduri pentru reparatii/reabilitare;

· Lipsa fondurilor operatorului pentru reparatii la retele si investitii in contoare inteligente cu citire la distanta;

· Slaba recrutare a personalului calificat;

· Pierderile de apa din sistemul de distributie;

· Exploatarea sistemelor cu putini utilizatori sau conditii tehnice deosebite ( lungimi mari de retele), cu alocarea de resurse umane si financiare ce nu sunt acoperite din punct de vedere al costurilor;

· Pretul furnizarii serviciului de alimentare cu apa si canalizare rezultat din investitiile realizate, prin aplicarea Principiului Solidaritatii.

· Situatie financiara instabila datorata cresterii pretului la energie, materiale si servicii, indispensabile pentru activitatea operatorului.
· Neimplicarea asociatiilor de proprietari in citirea repartitoarelor de apa dar si lipsa Asociatiilor de proprietari in multe condominii, in special in U.A.T. Turnu Magurele si UAT Zimnicea.
Oportunitati :
· Posibilitatea realizarii de noi investitii prin”Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman”, etapa a II-a 2014-2020-2027 ce urmeaza a fi aprobat de catre Comisia Europeana;

· Identificarea si atragerea de noi resurse financiare prin intermediul instrumentelor financiare neramursabile in vederea extinderii, reabilitarii si modernizarii retelei, a montarii de apometre inteligente cu citire la distanta;

· Marirea Ariei de operare prin preluarea de noi sisteme de alimentare cu apa si canalizare, in special comune, care au realizate retele vechi dar functionale si retele noi sau care vor fi realizate prin Programele Nationale de Investitii - PNRR si Anghel Saligny ,destinate modernizarii si dezvoltarii comunitatilor locale, asigurarii conditiilor pe care cetatenii din fiecare localitate le asteapta de foarte mult timp.
Amenintari : 
· Reticenta populatiei in a se conecta la sistemele de alimentare cu apa si canalizare rezultate in urma investitiilor;
· Slaba capacitate a Operatorului de a prelua retele deja existente, care nu sunt conforme exploatarii si care, prin preluare ar afecta sustenabilitatea acestuia, pentru care se cauta solutii de rezolvare echitabila;

· Riscul de neconformare la directivele UE;
· Folosirea ilegala de foraje proprii ale unor mari consumatori si abonati casnici, ignorand recomandarile institutiilor de profil privind calitatea apei netratate;
· Rationalizarea consumului de apa datorita aspectelor financiare;
· Tendinta de scadere a populatiei judetului.
VIII.    PRINCIPII, VIZIUNI SI MISIUNI privind Serviciul public de alimentare cu apa    si canalizare

1. Principiile si viziunea ADI TELEORMANUL cu privire la serviciul de alimentare cu apa si canalizare sunt urmatoarele:
· cresterea progresiva a nivelului de acoperire al Serviciului, atat prin realizarea de noi retele de apa si canalizare in mediul urban cat si rural,  prin preluarea Serviciului de catre Operator a  cat mai multor comune din judet, pentru  a  asigura  populatiei  judetului  acces neingradit la sursa de apa sigura pentru sanatate si pentru realizarea scopului infiintarii, de Operator Regional. 

In acest scop, pana la data de 31.01.2023 A.D.I. Teleormanul va elabora impreuna cu Operatorul o Metodologie de preluare a serviciilor si un Program/Calendar de preluare in administrare a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare ale tuturor unitatilor administrativ- teritoriale asociate, care indeplinesc conditiile tehnice si legale de preluare;
· asigurarea unei politici tarifare echilibrate care sa asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare si/sau baza suport a contractarii de credite rambursabile ori partial rambursabile, iar pe de alta parte, sa nu se depaseasca limitele de suportabilitate a populatiei;

· aplicarea principiului solidaritatii;  
· implementarea si aplicarea permanenta a principiului ”poluatorul plateste”;

· buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului si gestiunea administrativa si comerciala eficienta a acestuia;

· cresterea calitatii tehnice si intretinerea eficienta a echipamentelor si lucrarilor legate de Serviciu;

· buna gestionare a resurselor umane;

· reducerea pierderilor de apa din reteaua de distributie, prin realizarea de reparatii in retele si achizitionarea de echipamente de depistare a pierderilor din retele;
· gasirea unor solutii alternative la nivel de Operator, pentru reducerea cheltuielilor cu energia consumata in realizarea Serviciului (energie regenerabila), prin identificarea unor surse de finantare pentru producerea energiei proprii activitatii; 

· infiintarea asociatiilor de proprietari la nivelul tuturor condominiilor din Aria de acoperire a serviciului, incheierea contractelor cu acestea, indeplinirea atributiilor prevazute de lege in gestionarea utilitatilor la nivel de condominiu, facturarea la nivel de asociatie de proprietari.
· Realizarea unor reuniuni cu Asociatiile de proprietari si reprezentanti ai Operatorului, pentru rezolvarea problemei diminuarii sau eliminarii coeficientului de neinchidere care se regaseste in facturile utilizatorilor din imobilele tip condominiu, prin: citirea repartitoarelor de costuri (contori) la date exacte de catre un reprezentant al Asociatiilor de proprietari si de un reprezentant al operatorului, sau gasirea celei mai bune solutii pentru a verifica consumul real al utilizatorilor, a caror totalizare sa corespunda indexului contorului de bransament al blocului/scarii. O alta solutie pentru eliminarea acestui coeficient de neinchidere ar fi montarea de contori  inteligenti cu citire la distanta, pentru usurarea muncii administratorilor si pentru furnizarea de date corecte, fara erori. Operatorul va asigura in acest caz softul cititorului;
· Stabilirea celei mai bune modalitati de facturare in condominii: fie la nivel de asociatie fie la nivelul fiecarui utilizator, in urma unei analize a celei mai bune solutii pentru colectarea contravalorii serviciului furnizat in imobilele tip condominiu, eventual, modificarea Metodologiei de facturare aprobata;

· In cazul in care este posibil, identificarea unor surse de finantare pentru achizitionarea contoarelor cu citire la distanta;
· Masuri pentru mentinerea sustenabilitatii Operatorului, vizand echilibru intre venituri si cheltuieli, cu accent pe incasarea veniturilor din productia livrata utilizatorilor.
· Investitiile care se vor face in sistemele de apa si canalizare vor trebui sa tina seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului fiecarui U.A.T. unde se vor executa lucrari. Investitiile vor fi prevazute la realizarea/modificarea/actualizarea Planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare economico-sociala a U.A.T -urilor implicate in investitii. Aceste investitii trebuie sa vizeze accesibilitatea la serviciul de apa si canalizare si sa respecte angajamentele asumate de Romania in domeniul protectiei mediului.

2. MISIUNE


● Furnizarea serviciilor de apa-canal in regim permanent, continuu si nedescriminatoriu tuturor clientilor, respectand standardele de calitate nationala si europeana dar si eficienta operationala. 

● Indeplinirea standardelor de sustenabilitate a mediului si a Operatorului Unic Regional.


● Atingerea standardelor impuse de Uniunea Europeana privind calitatea mediului.

● Realizarea unei dezvoltari durabile, pentru realizarea unui viitor mai bun cetatenilor judetului Teleorman, prin asigurarea unui nivel de trai mai ridicat, oferirea accesului nediscriminatoriu la apa curata si canalizare, la preturi accesibile dar cu un consum si o folosire a Servicului in mod responsabil.


IX. OBIECTIVE 
1. Implementarea programelor de investitii – Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020-2027

Demararea aplicatiei de finantare si a documentelor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Teleorman, din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020-2027, obiectiv specific ai Axei 3.2. 

Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, cu urmatoarele actiuni:
· Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate), cu urmatoarele tipuri de subactiuni:

-construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 2000 l.e., acordandu-se prioritate aglomerarilor cu peste 10000 l.e.;

-implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate;

-reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.

· Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;

· Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale.

Potentialii beneficiari ai axei 3.2. sunt Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali de apa.

Prin aceasta etapa de investitii operatotul va putea continua procesul de dezvoltare pentru a asigura si populatiei din mediul rural accesul la servicii de alimentare cu apa si canalizare conforme cu directivele europene privind calitatea acestor servicii.


Aglomerarile si localitatile propuse pentru finantarea infrastructurii de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt prevazute in tabelul de mai jos:
	Aglomerare
	 
	Localitate
	Arie ROC
	ADI

	
	
	
	
	

	Alexandria
	

	
	Urban
	Alexandria
	DA
	DA

	
	Rural
	Orbeasca de Sus
	NU
	DA

	
	
	Orbeasca de Jos
	NU
	DA

	
	
	Laceni
	NU
	DA

	Turnu Magurele
	

	
	Urban
	Turnu Magurele
	DA
	DA

	
	Rural
	Ciuperceni
	NU
	DA

	
	
	Poiana
	NU
	DA

	
	
	Lita
	DA
	DA

	 
	 
	 
	 
	 

	Segarcea
	

	
	Rural
	Segarcea Vale
	NU
	DA

	
	
	Olteanca
	NU
	DA

	 
	 
	 
	 
	 

	Rosiorii de Vede
	Urban
	Rosiorii de Vede
	DA
	DA

	 
	 
	 
	 
	 

	Zimnicea
	

	
	Urban
	Zimnicea
	DA
	DA

	
	Rural
	Zimnicele
	NU
	DA

	 
	 
	 
	 
	 

	Videle
	Urban
	Videle
	DA
	DA

	Islaz
	Rural
	Islaz
	NU
	DA

	Seaca
	

	
	Rural
	Traian 
	NU
	DA

	
	
	Seaca
	NU
	DA

	
	
	Navodari
	NU
	DA


2. Implementarea Programului National de Investitii ”Anghel Saligny” prin intermediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei, prin care 38 de comune din judetul Teleormanu vor beneficia de finantare in sisteme de alimentare cu apa si canalizare, astfel :

	Nr.

 crt.
	Tip 

U.A.T.
	U.A.T.
	Denumire obiectiv de investitii
	   Sume de la

 buget de stat

2022-2028 (lei)

	1
	comuna
	Blejesti
	Extindere retea de canalizare menajera in satele

 Blejesti, Baciu si Sericu, comuna Blejesti,

 judetul Teleorman
	22,514,351.83

	2
	comuna
	Bujoreni
	Sistem centralizat de alimentare cu apa in 

comuna Bujoreni, judetul Teleorman
	10,235,604.48

	3
	comuna
	Bujoru
	Sistem de canalizare si statie de epurare in 

comuna Bujoru, judetul Teleorman
	22,266,603.47

	4
	comuna
	Bujoru
	Sistem de alimentare cu apa si bransamente la 

gospodarii individuale in comuna Bujoru, 

judetul Teleorman
	12,733,396.53

	5
	comuna
	Buzescu
	Extindere retea de canalizare si extindere retea de

 apa in comuna Buzescu, judetul Teleorman
	38,250,000.00

	6
	comuna
	Calmatuiu
	Sistem de alimentare cu apa si bransamente la

 gospodarii individuale in comuna Calmatuiu, 

judetul Teleorman
	14,793,719.87

	7
	comuna
	Calmatuiu de 

Sus
	Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare 

menajera, comuna Calmatuiu de Sus, sat Bacalesti,

 judetul Teleorman
	9,049,547.86

	8
	comuna
	Cervenia
	Extindere sistem centralizat de alimentare cu 

apa in comuna Cervenia, judetul Teleorman
	5,852,015.70

	9
	comuna
	Cervenia
	Extindere sistem centralizat de canalizare si 

statie de epurare in comuna Cervenia, 

judetul Teleorman
	14,317,219.73

	10
	comuna
	Ciolanesti
	Extindere retea de canalizare in satele Ciolanestii din Deal si Ciolanestii din Vale din comuna Ciolanesti, 

judetul Teleorman
	26,178,182.62

	11
	comuna
	Didesti
	Sistem centralizat de canalizare ape uzate 

menajere  in comuna Didesti, judetul Teleorman 
	11,842,338.22

	12
	comuna
	Dracsenei
	Extindere sistem centralizat de alimentare cu

 apa comuna Dracsenei, judetul Teleorman si 

bransare
	7,236,956.63

	13
	comuna
	Frasinet
	Realizare racorduri la reteaua de canalizare din localitatile Frasinet si Clanita, comuna Frasinet,

 judetul Teleorman
	4,905,393.31

	14
	comuna
	Frumoasa
	Extindere retea de alimentare cu apa in 

comuna Frumoasa, judetul Teleorman
	6,932,896.42

	15
	comuna
	Furculesti
	Sursa si gospodarire de apa, comuna Furculesti,

 satele Mosteni, Voievoda si Furculesti, 

judetul Teleorman 
	8,078,630.53

	16
	comuna
	Furculesti
	Sistem centralizat de canalizare ape uzate 

menajere in comuna Furculesti,

 judetul Teleorman
	12,908,199.79

	17
	comuna
	Gratia
	Extindere sursa de apa si statie de tratare a apei 

in comuna Gratia, judetul Teleorman
	1,069,627.45

	18
	comuna
	Lunca
	Extindere retea de canalizare in satul Lunca, 

comuna Lunca, judetul Teleorman
	10,043,879.54

	19
	comuna
	Mereni
	Infiintare sistem de alimentare cu apa in 

comuna Mereni, judetul Teleorman
	18,371,093.35

	20
	comuna
	Nenciulesti
	Infiintare sistem integrat de alimentare cu apa 

si canalizare menajera in comuna Nenciulesti,

 judetul Teleorman
	25,472,759.80

	21
	comuna
	Olteni
	Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

 in comuna Olteni, judetul Teleorman
	19,057,987.99

	22
	comuna
	Peretu
	Extindere retea de alimentare cu apa si

 canalizare comuna Peretu, judetul Teleorman
	29,958,526.09

	23
	comuna
	Plosca
	Sistem centralizat de alimentare cu apa si

 sistem centralizat de canalizare ape uzate

 menajere in comuna Plosca, judetul Teleorman
	27,951,177.02

	24
	comuna
	Poeni
	Canalizare menajera si statie de epurare in

 comuna Poeni, judetul Teleorman
	28,573,050.59

	25
	comuna
	Poroschia
	Modernizare si extindere retea de alimentare cu 

apa potabila in comuna Poroschia, 

judetul Teleorman
	24,200,000.00

	26
	comuna
	Putineiu
	Infiintare sistem centralizat de alimentare cu 

apa in comuna Putineiu, judetul Teleorman si 

retea de canalizare menajera si statie de epurare 

in comuna Putineiu, judetul Teleorman
	20,022,019.74

	27
	comuna
	Saelele
	Extindere sistem de alimentare cu apa si 

extindere statie de epurare comuna Saelele,

 judetul Teleorman
	5,818,185.58

	28
	comuna
	Saceni
	Infiintare sistem de alimentare cu apa in

 comuna Saceni,judetul Teleorman
	12,525,691.38

	29
	comuna
	Sarbeni
	Infiintare retea de canalizare si statie de epurare

 in localitatile Sarbeni , Sarbenii de Jos si Udeni,

   comuna Sarbeni, judetul Teleorman 
	21,600,000.00

	30
	comuna
	Silistea-Gumesti
	Extindere retea de apa si canalizare, bransamente

 si racorduri la proprietati, comuna

 Silistea-Gumesti, jud. Teleorman
	8,009,215.88

	31
	comuna
	Smardioasa
	Infiintare retele de apa potabila si gospodarie de 

apa si retea de canalizare menajera si statie de

 epurare in comuna Smardioasa,

 judetul Teleorman
	35,000,000.00

	32
	comuna
	Suhaia
	Infiintare sistem de canalizare menajera si statie

 de epurare in localitatea Suhaia, 

judetul Teleorman
	24,964,169.73

	33
	comuna
	Trivalea-
Mosteni
	Infiintare sistem de alimentare cu apa potabila in

 comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman
	9,275,978.65

	34
	comuna
	Tiganesti
	Sistem centralizat de canalizare ape uzate

 menajere in comuna Tiganesti, jud. Teleorman
	34,479,514.14

	35
	comuna
	Viisoara
	Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare

 comuna Viisoara, judetul Teleorman
	21,600,000.00

	36
	comuna
	Vitanesti
	Extindere retea de distributie apa potabila in satul

 Schitu Poienari, comuna Vitanesti, 

judetul Teleorman
	3,197,238.88

	37
	comuna
	Zambreasca
	Realizare sistem de canalizare menajera in com.

 Zambreasca, jud. Teleorman
	19,055,575.00

	38
	oras
	Zimnicea
	Reabilitare retele apa potabila pe strazile

 orasenesti din zona centrala, orasul Zimnicea, 

judetul Teleorman
	28,378,209.22


3. Delegarea progresiva a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre membrii Asociatiei si largirea Ariei de acoperire conform programului/calendarului de preluare in administrare ce se va intocmi in baza unei Metodologii de preluare, realizate pana la data de 31 .12.2022.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ”Teleormanul” are 26 de membrii asociati, din care 7 au delegat serviciul de apa si canalizare catre Operator, urmand ca, treptat, in perioada urmatoare, cat mai multi membrii asociati sa delege serviciul  catre Operatorul Regional. 

Asociatia face demersuri in acest sens pentru extinderea Ariei de operare, pentru realizarea rolului S.C. APA SERV S.A , de operator regional.

4. Satisfacerea cerintelor clientilor prin cresterea calitatii serviciilor oferite

Atat autoritatea deleganta prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, cat si operatorul regional SC APA SERV SA isi doresc sa furnizeze servicii de calitate in scopul satisfacerii utilizatorilor . Prin investitiile care se deruleaza din fonduri nerambursabile, se doreste cresterea gradului de satisfacere al populatiei din intreaga arie de operare.

5. Cresterea eficientei operationale si financiare


Operatorul trebuie sa isi imbunatateasca eficienta financiara pentru a continua implementarea programelor cu finantare nerambursabila in scopul cresterii eficientei operationale, atat prin masuri de reducere a costurilor cat si prin dotarea cu mijloace moderne de operare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare. In acest sens, ADI TELEORMANUL a realizat impreuna cu Operatorul o Strategie de reducere a pierderilor de apa din reteaua de distributie si un Plan de masuri pentru redresarea economico-financiara a S.C. APA SERV S.A.  prin care au fost propuse urmatoarele masuri:

· continuarea optimizarii si reducerii timpilor de functionare a utilajelor mari consumatoare de energie electrica si gaze naturale (intrucat ponderea in cheltuieli a energiei electrice este de 30%  din  cheltuiala  lunara);  astfel,  pentru  perioada  urmatoare ,  operatorul  va 
realiza inca o economie anuala intre 4 – 5%, ceea ce inseamna intre 400.000 -600.000 lei/an;
· reorganizarea structurii de personal, pentru reducerea cheltuielilor cu personalul (restructurarea posturilor vacante si care nu sunt necesar a fi ocupate, redistribuirea unor atributii);

· realizarea efectiva a obligatiilor ce le revin asociatiilor de proprietari, conform Legii nr. 196/2018 (care ar aduce operatorului o economie  de 120.000 lei/luna);

·  montarea asociatiilor de proprietari de contori de bransament cu citire la distanta si a repartitoarelor de cost cu citire la distanta pentru consumatori (pe cheltuiala acestora);
· aplicarea pretului/tarifului la apa /canalizare, conform Strategiei tarifare care va fi aprobata de ADI TELEORMANUL;
· executarea de reparatii la retelele care inregistreaza pierderi datorate defectiunilor;

· depistarea furtului de apa din retea, prin consumuri neautorizate si necontorizate;

· recuperarea pe cale legala a debitelor rezultate din facturile neachitate a utilizatorilor rai platnici. 
X. INVESTITII PRIORITARE

Pentru analizarea si identificarea necesarului de investitii care sa fie incluse in Lista de investitii pe termen scurt, au fost luate in considerare urmatoarele:

· Oligativitatea de a indeplini cerintele Tratatului de Aderare, a respectarii angajamentelor asumate de Romania in domeniul protectiei mediului;

· Cerintele de implementare a masurilor obligatorii;

· Oligativitatea de a se asigura sustinerea economica a investitiei pe termen lung;

· Crearea unui concept modern de operare;

· Cresterea calitatii generale a serviciilor din domeniu.


Principalul obiectiv ce trebuie atins in urma realizarii investitiilor din POIM 2014-2020-2027 este reducerea deficientelor existente intre UE si Romania in cadrul infrastructurii apei potabile si apelor uzate. Realizarea  acestor  lucrari  vor  influenta  direct  conditiile  de  igiena  si 
sanatate a populatiei. Investitiile propuse vor avea o contributie importanta asupra mediului, atat direct, prin modificarea calitatii apelor de suprafata, ca emisari ai sistemelor de canalizare, cat si indirect prin dezafectarea foselor septice, contibuind substantial la reducerea poluarii apelor subterane.

Prezenta Strategie este perfectibila, in functie de nevoile si necesitatile unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltate Intercomunitara ”Teleormanul” cat si ale Operatorului Regional.
LISTA DE INVESTITII PRIORITARE 

POIM 2020-2027
	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

ALEXANDRIA

	Orbeasca de Sus,

Orbeasca de Jos,

Laceni


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Reabilitare conducte de aductiune – fronturi de captare
	Alexandria
	m
	3002
	

	
	Front de captare Laceni
	Alexandria
	m
	1756
	

	
	Front de captare Orbeasca
	Alexandria
	m
	9470
	

	
	Front de captare Plosca
	Alexandria
	m
	6741
	

	
	Front de captare Peretu
	Alexandria
	m
	
	

	2
	Statie tratare apa
	Alexandria
	
	2
	

	
	Reabilitare statie tratare apa
	Alexandria
	buc
	
	

	3
	Statii de pompare
	Alexandria
	
	2
	

	
	Reabilitare SPA
	Alexandria
	buc
	1
	

	
	Extindere SPA
	Alexandria
	buc
	
	

	4
	Retele distributie
	Alexandria
	
	2492
	

	
	Reabilitare reţele distributie
	Alexandria
	m.
	2689
	

	
	Extindere retele distributie
	Alexandria
	m.
	
	

	5
	SCADA
	Alexandria
	global
	1
	

	6
	Construirea Gospodariei de apa Orbeasca
	Orbeasca
	buc
	58064
	

	7
	Extindere retele distributie
	Orbeasca
	m
	
	

	
	Extindere retele distributie 

Orbeasca de sus
	Orbeasca
	m
	
	

	
	Extindere retele distributie 

Orbeasca de jos
	Orbeasca
	m
	
	

	
	Extindere retele distributie 

Laceni
	Orbeasca
	m
	8600
	

	8
	Extindere conducta aductiunie
	Orbeasca
	m
	2
	

	9
	Rezervor inmagazinare
	Orbeasca
	buc
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	    ALEXANDRIA
	71.346,899  MII LEI

	
	
	ORBEASCA,LACENI
	45.890,480  MII LEI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

TURNU MAGURELE

	Lita,

Ciuperceni,

Poiana


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retele distributie
	Turnu Magurele
	m
	39287
	

	
	Extindere retele distributie-cartier Odaia
	Turnu Magurele
	m
	20763
	

	
	Extindere retele distributie-cartier Oras
	Turnu Magurele
	m
	4464
	

	
	Extindere retele distributie-cartier Magurele
	Turnu Magurele
	m
	13991
	

	
	Reabilitare reţele distributie
	Turnu Magurele
	m
	2334
	

	2
	Statie pompare apa
	Turnu Magurele
	
	
	

	
	Extindere statie pompare
	Turnu Magurele
	buc
	3
	

	3
	SCADA
	Turnu Magurele
	global
	1
	

	4
	Extindere conducta aductiunie
	Ciuperceni
	m
	5349
	

	5
	Construirea Gospodariei de apa Ciuperceni
	Ciuperceni
	buc
	1
	

	6
	Retele distributie
	Ciuperceni
	m
	27360
	

	
	Extindere retele distributie 

Ciuperceni
	Ciuperceni
	m
	11645
	

	
	Extindere retele distributie 

Poiana
	Ciuperceni
	m
	15715
	

	7
	Statie pompare noua
	Ciuperceni
	buc
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	TURNU MAGURELE
	36.461,599 MII LEI

	
	
	CIUPERCENI,POIANA
	9.355,889MII LEI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA  

SEGARCEA VALE

	Segarcea Vale,

Olteanca


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retele distributie
	Segarcea Vale
	m
	17770
	

	
	Extindere retele distributie-Olteanca
	
	m
	7633
	

	
	Extindere retele distributie-Segarcea Vale
	
	m
	10137
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	SEGARCEA VALE,

OLTEANCA
	11.212,872 MII LEI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

ROSIORII DE VEDE

	Rosiorii de Vede


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Statie tratare apa
	Rosiorii de 

Vede
	buc
	1
	

	
	Reabilitare statie tratare apa
	Rosiorii de 

Vede
	buc
	1
	

	2
	Retele distributie
	Rosiorii de 

Vede
	
	
	

	
	Reabilitare reţele distributie
	Rosiorii de 

Vede
	m
	1657
	

	
	Extindere retele distributie
	Rosiorii de 

Vede
	m
	18318
	

	3
	SCADA
	Rosiorii de 

Vede
	global
	2
	

	4
	Conducta aductiune
	Rosiorii de 

Vede
	m
	10354
	

	
	Reabilitare conducta aductiune-

front captare Maldaieni
	Rosiorii de 

Vede
	m
	10354
	

	5
	Statii de pompare
	Rosiorii de 

Vede
	buc
	4
	

	
	Extindere statii pompare
	Rosiorii de 

Vede
	buc
	4
	

	6
	Sursa apa
	Rosiorii de 

Vede
	m
	7
	

	
	Reabilitare sursa de apa
	Rosiorii de 

Vede
	m
	7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ROSIORI DE VEDE 
	49.162,209 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

ZIMNICEA

	Zimnicea,

Zimnicele

(UAT Nasturelu) 


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Statie tratare apa
	Zimnicea
	buc
	1
	

	
	Reabilitare statie tratare apa
	Zimnicea
	buc
	1
	

	
	Extindere statie tratare apa
	Zimnicea
	buc
	1
	

	2
	Conducta aductiune
	Zimnicea
	m
	4466
	

	
	Reabilitare conducta aductiune-front Caravanta
	Zimnicea
	m
	4466
	

	3
	Retele distributie
	Zimnicea
	
	
	

	
	Extindere retele distributie
	Zimnicea
	m
	5158
	

	
	Reabilitare reţele distributie
	Zimnicea
	m
	11019
	

	4
	SCADA
	Zimnicea
	global
	2
	

	5
	Conducta aductiune
	Nasturelu
	m
	1989
	

	
	Extindere conducta aductiune Zimnicele
	Nasturelu
	m
	1989
	

	6
	Gospodarie de apa Zimnicele
	Nasturelu
	buc
	1
	

	
	Statie de pompare
	Nasturelu
	Buc
	1
	

	
	Statie de clorinare
	Nasturelu
	buc
	1
	

	7
	Retele distributie
	Nasturelu
	m
	9847
	

	
	Extindere retea distributie
	Nasturelu
	m
	9847
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ZIMNICEA
	36.168,276 MII LEI
	

	
	
	ZIMNICELE
	9.384,818 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

VIDELE

	Videle 


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Statie tratare apa
	
	buc
	1
	

	
	Reabilitare statie tratare apa
	
	buc
	1
	

	2
	Statie de pompare
	
	buc
	1
	

	
	Extindere tatie de pompare 
	
	buc
	1
	

	3
	Retele distributie
	
	
	
	

	
	Extindere retele distributie
	
	m
	47812
	

	
	Reabilitare reţele distributie
	
	m
	1846
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	VIDELE
	40.810,642 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEMUL ALIMENTARE CU APA 

SEACA

	Seaca,

Navodari ,

Traian  


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Statie tratare apa
	Seaca
	buc
	1
	

	
	Rezervor stocare –V=500mc
	Seaca
	buc
	1
	

	
	Statie de clorinare
	Seaca
	Buc
	1
	

	
	Statie pompare intermediara
	Seaca
	buc
	1
	

	2
	Sursa apa
	Seaca
	buc
	6
	

	
	Extindere sursa de apa
	Seaca
	buc
	6
	

	3
	SCADA
	Seaca
	global
	2
	

	4
	Retele distributie
	Seaca
	m
	35272
	

	
	Extindere retele distributie-Seaca
	Seaca
	m
	18849
	

	
	Extindere retele distributie-Navodari
	Navodari
	m
	16423
	

	5
	Retele distributie
	Traian
	
	
	

	
	Extindere retele distributie- Traian
	Traian
	m
	25168
	

	6
	Exindere aductiune 
	
	m
	14604
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	TRAIAN
	14.423,386 MII LEI

	
	
	SEACA,NAVODARI
	27.790,167 MII LEI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

ALEXANDRIA

	Alexandria  


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retea canalizare
	Alexandria 
	
	
	

	
	Reabilitare retea canalizare
	
	m
	5863
	

	
	Extindere retea canalizare zona de vest a mun. Alexandria, pe malul drept al r. Vedea
	
	m


	3844
	

	
	Extindere retea canalizare zona de est a mun. Alexandria, pe malul stang al r. Vedea
	
	
	
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	2
	

	3
	Retea de refulare
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	2133
	

	
	
	
	
	
	

	
	Densitate racorduri
	
	m/buc
	21
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ALEXANDRIA
	17.078,237 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA TURNU MAGURELE

	Turnu Magurele


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retea canalizare
	Turnu Magurele
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare- cartier Odaia
	
	m
	19197
	

	
	Extindere retea canalizare- cartier Oras
	
	m
	5402
	

	
	Extindere retea canalizare- cartier Magurele
	
	m
	17796
	

	
	Reabilitare retea canal
	
	m
	1916
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	Turnu Magurele
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	19
	

	3
	Retea de refulare
	Turnu Magurele
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	2670
	

	4
	Retea canalizare
	Lita
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	29009
	

	5
	Statii pompare ape uzate
	Lita 
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	10
	

	6
	Retea de refulare
	Lita 
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	4694
	

	7
	Retea canalizare
	Olteanca
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	15241
	

	8
	Statii pompare ape uzate
	Olteanca
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	2
	

	9
	Retea de refulare
	Olteanca
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	911
	

	10
	Retea canalizare
	Segarcea Vale
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	14935
	

	11
	Statii pompare ape uzate
	Segarcea Vale
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	4
	

	12
	Retea de refulare
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	Segarcea Vale
	m
	1412
	

	13
	Retea canalizare Aglomerarea Seaca(Seaca+Navodari)
	Seaca
	
	29845
	

	
	Extindere retea canalizare Seaca
	
	m
	15717
	

	
	Extindere retea canalizare Navodarim
	
	m
	14128
	

	14
	Statii pompare ape uzate 

Aglomerarea Seaca(Seaca+Navodari)
	Seaca 
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	10
	

	15
	Retea de refulare
	Seaca 
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	15877
	

	16
	Retea canalizare
	Traian
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	2894
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Retea canalizare
	Ciuperceni
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	3230
	

	18
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	1
	

	19
	Retea de refulare
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	171
	

	20
	Acoperire depozit namol 
	Turnu Magurele
	buc
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	TURNU MAGURELE
	90.873,735 MII LEI

	
	
	CIUPERCENI , POIANA
	5.243,188 MII LEI

	
	
	LITA
	28.756,926 MII LEI

	
	
	SEGARCEA VALE, 

OLTEANCA
	27.630,994 MII LEI

	
	
	TRAIAN
	2.204,091 MII LEI

	
	
	SEACA, NAVODARI
	34.847,744 MII LEI

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA ZIMNICEA

	Zimnicea,

Zimnicele


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retea canalizare
	Zimnicea
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	22554
	

	
	Reabilitare retea canal
	
	m
	2239
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	Zimnicea
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	10
	

	3
	Retea de refulare
	Zimnicea
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	2587
	

	4
	Retea canalizare
	Zimnicele
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	9493
	

	5
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	3
	

	6
	Retea de refulare
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	1853
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ZIMNICEA
	38.695,576 MII LEI
	

	
	
	ZIMNICELE 
	14.440,167 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA ROSIORII DE VEDE

	Rosiorii de Vede


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retea canalizare
	Rosiorii de Vede
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	35882
	

	
	Reabilitare retea canal
	
	m
	1.739
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	Rosiorii de Vede
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	24
	

	3
	Retea de refulare
	Rosiorii de Vede
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	3.879
	

	4
	Depozit strategie namol
	Rosiorii de Vede
	
	
	

	
	Depozit namol
	
	buc
	1
	

	
	Densitate Racorduri
	
	m/buc
	14
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ROSIORI  DE VEDE
	63.955,623 MII LEI

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA VIDELE

	Videle


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	

	1
	Retea canalizare
	Videle
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	41.384
	

	
	Reabilitare retea canal
	
	m
	1.098
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	Videle
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	21
	

	3
	Retea de refulare
	Videle
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	9607
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	VIDELE 
	45.478,389 MII LEI
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA ORBEASCA

	Orbeasca de sus,

Orbeasca de jos,

Laceni


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	
	

	1
	Retea canalizare
	Orbeasca de sus
	
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	38353
	
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	4
	
	

	3
	Retea de refulare
	
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	5184
	
	

	
	Retea canalizare
	Orbeasca de jos
	
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	16452
	
	

	
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	6
	
	

	
	Retea de refulare
	
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	
	
	

	
	Retea canalizare
	Laceni
	
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	16955
	
	

	
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	5
	
	

	
	Retea de refulare
	
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	2827
	
	

	4
	Statie de epurare
	
	
	
	
	

	
	Statie de epurare noua
	
	buc
	1
	
	

	5
	SCADA
	
	buc
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ORBEASCA, LACENI
	74.531,506 MII LEI

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1
	SISTEM COLECTARE APE UZATE 

AGLOMERAREA ISLAZ

	Islaz


	Nr.

Crt.
	Componenta
	UAT
	UM
	Cantitate
	
	

	1
	Retea canalizare
	
	
	
	
	

	
	Extindere retea canalizare
	
	m
	46.237
	
	

	2
	Statii pompare ape uzate
	
	
	
	
	

	
	Extindere statii pompare ape uzate
	
	buc
	3
	
	

	3
	Retea de refulare
	
	
	
	
	

	
	Extindere retea de refulare
	
	m
	2.550
	
	

	4
	Statie de epurare
	
	
	
	
	

	
	Statie de epurare noua
	
	buc
	1
	
	

	5
	SCADA
	
	buc
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL VALOARE INVESTITIE
	ISLAZ 
	59.418,167 MII LEI
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