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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 19125/21.12.2022
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare bretea de legatura intre  str.Rasaritului si str.Trandafirilor in comuna Cornetu, jud.Ilfov”
Prezentul raport este intocmit in conformitate cu: 

· Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”;

· Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”.

· Prevederile HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Pentru demararea procedurilor privind proiectarea, autorizarea si executarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „” Amenajare bretea de legatura intre  str.Rasaritului si str.Trandafirilor in comuna Cornetu, jud.Ilfov” a fost incheiat contractul de prestari servicii elaborare documentatie tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate  nr. 19303 din 30.12.2022 cu firma SC MANBOR PROIECT SRL care a inaintat Studiul de fezabilitate  nr.19 din 15.12.2022 inregistrat la Primaria Cornetu cu nr.18912 din 15.12.2022.
SC MANBOR PROIECT SRL in calitate de proiectant a elaborat documentatia tehnico-economica faza SF privind necesitatea si oportunitatea investitiei in cadrul caruia se prezinta principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei si se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale. Studiul de fezabilitate  a fost elaborata, in conformitate cu normativele in vigoare si contine informatii cu referire la obiectivul proiectului.
Necesitatea promovarii investitiei de amenajare a unei bretele de legatura care sa asigure legatura intre Str. Rasaritului si Str. Trandafirilor apare ca urmare a faptului ca in prezent exista o singura  legatura intre cele doua strazi, aflata la o distanta de aproximativ 1,2 km distanta de DN6,  precum si faptul ca pe DN6 ce strabate Comuna Cornetu s-au montat parapeti de beton pentru separarea sensurilor de circulatie impartind comuna in doua. Necesitatea realizarii acesti bretele de legatura apare din imbunatatirea conditiilor de siguranta in trafic, confort si consum de combustibil.
Prin studiul intocmit se are in vedere propunerea de solutii tehnice de realizare a strazii din comuna Cornetu, care sa confere conditii de circulatie in orice anotimp in siguranta si confort.
Deasemenea propunerea de amenajare a trotuarelor pietonale, va conferi conditii de circulatie a pietonilor in orice anotimp de siguranta.Prin realizarea pistelor de ciclisti se incurajeaza transportul verde.

In prezent exista o singura strada de legatura intre cele doua strazi, aflata la o distanta de aproximativ 1,2 km distanta de DN6. 

Pentru realizarea strazii au fost analizate doua variante de traseu.
Varianta 1 de traseu– 

Suprafata totala teren bretea

2214

mp

Suprafata teren expropriat

2084

mp

Suprafata carosabil


906.76
mp

Suprafata trotuar


605.84
 mp

Suprafata piste ciclisti


403.6

mp

Borduri 20x25



309

ml

Borduri 10x15



598

ml

Terasamente



1235.13
mc

Sapatura



483.94
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


145

ml

 Varianta 2 de traseu – varianta recomandata
Suprafata totala teren bretea

2206

mp

Suprafata teren expropriat

2088

mp

Suprafata carosabil


913.42
mp

Suprafata trotuar


610.28
 mp

Piste ciclisti



406.48
mp

Borduri 20x25



292

ml

Borduri 10x15



583

ml

Terasamente



508.04 
mc

Sapatura



487.66
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


146

ml

Pentru realizarea modernizarii structurii rutiere pentru breteaua de legatura din Comuna Cornetu, se recomanda, realizarea unei structuri semirigide in varianta 2 de traseu alcatuita din:

-
4 cm uzura BA16 RUL 50/70

-
6 cm BAD22.4 LEG 50/70

-
15 cm BALAST STABILIZAT CU 6% CIMENT

-
25 cm BALAST
Justificarea acestei variante consta in urmatoarele avantaje:

-
Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizat

-
Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

-
Greselile de executie pot fi remediate mai usor

-
Prezinta un confort de rulare mai mare, datorita lipsei rosturilor

-
Pret mai redus de realizare

-
In cazul necesitatii unor interventii la partea carosabila, desfacerea si refacerea structurii se face mai usor si cu costuri mai mici

-
In varianta 1 de traseu suprafata de expropriat este de 2084mp ,fata de varianta 2 de traseu unde suprafata de expropriat este de 2088mp.
Varianta 1 de traseu

Regimul juridic al terenurilor pe care se afla situate lucrarile propuse sunt pe domeniul public si privat. Pentru realizarea lucrarilor se vor realiza exproprieri.

Lista cuprinzand imobilele proprietate privata care vor fi afectate pentru proiectul AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA INTRE STR. RASARITULUI SI STR. TRANDAFIRILOR IN COMUNA CORNETU,JUDETUL ILFOV
Varianta 1 de traseu

	Cod
	UAT
	Nume si

prenume

proprietar/

detinator imobil
	Destinatie

imobil
	Tip

proprietate


	Nr.

Tarla


	Nr.

parc

ela
	Nr.

cad
	Nr.

CF
	Supraf.

construc

tii

afectate

(mp)
	Supraf.

Teren

afectata

(mp)

	T1 

 
	Cornetu
	Netbooster SRL 
	Intravilan
	Privata
	7
	40/5
	57186
	57186
	-
	1042

	T2
	Cornetu
	Gheorghe

Alexandru

Theodor

Gheorghe

Mirela Ionela
	Intravilan
	Privata
	7
	40/5
	57187
	52398
	
	1042


Afectate de exproprieri sunt 2 imobile. Suprafata terenului care necesita expropriere este de 2084mp.
Varianta 2 de traseu
	Cod
	UAT
	Nume si

prenume

proprietar/

detinator imobil
	Destinatie

imobil
	Tip

proprietate


	Nr.

Tarla


	Nr.

parc

ela
	Nr.

cad
	Nr.

CF
	Supraf.

construc

tii

afectate

(mp)
	Supraf.

Teren

afectata

(mp)

	T1  


	Cornetu
	Popescu Liviu

Nicusor

Popescu Adina

Angela

Alexandru

Bogdan


	Intravilan
	Privata
	13
	38
	856
	52036
	-
	2088


Afectat de exproprieri este 1 imobil.Suprafata terenului care necesita expropriere este de 2088mp.  
Valoare totala a investitiei: 

1.520.31,79 lei cu TVA (19%)
                                                     1.279.088,4 lei fara TVA

         din care C+M: 
           662749,80 lei cu TVA (19%)
                                                     556932,6 lei fara TVA 
Indicatorii tehnico-economici rezultati din proiect faza SF sunt prevazuti in Anexa 1 si Anexa nr.2  la prezentul raport de specialitate 

Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)
Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Amenajare bretea de legatura intre  str.Rasaritului si str.Trandafirilor in comuna Cornetu, jud.Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
   Compartiment Achizitii Publice

     Consilier, Ion Florentina



                                    ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE
nr.19125/21.12.2022

Indicatori tehnico-economici
Suprafata totala teren bretea

2206

mp

Suprafata teren expropriat

2088

mp

Suprafata carosabil


913.42
mp

Suprafata trotuar


610.28
 mp

Piste ciclisti



406.48
mp

Borduri 20x25



292

ml

Borduri 10x15



583

ml

Terasamente



508.04 
mc

Sapatura



487.66
mc

Indicatoare rutiere STOP

2

buc

Indicatoare rutiere trecere pietoni
4

buc

Marcaj trecere pietoni


2

buc

Marcaj termoplastic


146

ml

Valoare totala a investitiei: 

1.520.31,79 lei cu TVA (19%)

                                                     1.279.088,4 lei fara TVA

         din care C+M: 
           662749,80 lei cu TVA (19%)

                                                               556932,6 lei fara TVA
Durata estimata de realizare a investitiei este de 4 luni (1 luna proiectare, 3 luni executie)
                                                                      Compartiment Achizitii Publice


                                                                               Consilier, Ion Florentina
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