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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 19131/21.12.2022.
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii – D.A.L.I si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „REABILITARE SI MODERNIZARE STR.LIVEZI, COM. CORNETU, JUDET ILFOV”
In conformitate cu: 
· Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”;

· Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”;

· Prevederile HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Pentru demararea procedurilor privind autorizarea si executarea lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare str.Livezi, com.Cornetu, jud.Ilfov” a fost incheiat contractul de prestari servicii de elaborare documentatii tehnico-economice (DALI) nr. 19299/30.12.2021 cu firma SC MANBOR PROIECT SRL care a inaintat Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii - D.A.L.I. nr. 15/08.12.2022 inregistrata la Primaria Cornetu sub nr. 18623/08.12.2022 .
SC MANBOR PROIECT SRL in calitate de proiectant a elaborat documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I privind necesitatea si oportunitatea investitiei in cadrul caruia se prezinta principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei si se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale. Documentatia tehnico-economica faza D.A.L.I a fost elaborata, in conformitate cu normativele in vigoare si contine informatii cu referire la obiectivul proiectului. Documentatia pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie contine:carosabil, trotuare, piste de biciclete, scurgeri ape pluviale, iluminat public subteran, canalizatii curenti slabi, spatii verzi- studiu topo, studiu geo, documentatie pentru CU.
Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a strazilor sunt stabilite conform starii tehnice.Au fost prezentate doua solutii de reabilitare a strazii. Din punct de vedere tehnic si economic se recomanda Solutia II. Aceasta solutie se preteaza materialelor din zona si solutiilor tehnice aplicate in ultima perioada pe lucrari similare.Totodata solutia are o viteza mai mare de executie a reparatiilor ulterioare si un aspect estetic placut.
Indicatori tehnico-economici: 
Carosabil nou + Parcari noi – 177mp+204mp=381mp
· 8cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI
· 2-3cm NISIP

· 15cm BETON C20/25

· 30cm BALAST

Carosabil consolidat +Parcari consolidate  - 7443mp+6485mp=13928mp
· 8cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI

· 2-8 cm NISIP PRELUARE DENIVELARI

· Sistem rutier existent

Pista ciclisti noua si trotuar nou -412,5mp+2011,12mp=2423,62mp
· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T ROSII (PISTE CICLISTI) SI GRI (TROTUARE)

· 2-3 cm NISIP

· 12cm BETON C20/25

· 15cm BALAST;
Pista ciclisti consolidata-2625mp
· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T ROSII
· 2-3cm NISIP PRELUARE DENIVELARI

· Sistem rutier existent
Trotuar consolidat-4802,08 mp
· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI

· 2-3 cm NISIP PRELUARE DENIVELARI
· Sistem rutier existent
Iluminat public
· Stalpi iluminat stradal 8 m -49 buc.
· Stalpi iluminat decorativi 3 m –buc.
Strada Livezi are o lungime de 1871 m si o suprafata de 24159,7 mp ce include carosabil, trotuare, parcari.
valoarea totala a investitiei: 

 9.617.728,14 lei cu TVA 19%, 
din care TVA 




 1.517.019,71 lei
valoare C+M: 
 
       

8.161.881,68 lei cu TVA 19%
din care TVA 




1.303.157,58 lei
Durata estimata de realizare a investitiei este de 6 luni.
Indicatorii tehnico-economici rezultati din proiect faza DALI sunt prevazuti in Anexa 1 la prezentul raport de specialitate
Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, aprobate conform legii.

Propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii – D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici in vederea asigurarii finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Reabilitare si modernizare str.Livezi, com.Cornetu, jud.Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
Compartiment achizitii publice,
    Ion Florentina

                                                            ANEXA LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR................

Indicatori tehnico-economici: 

Carosabil nou + Parcari noi – 177mp+204mp=381mp
· 8cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI

· 2-3cm NISIP

· 15cm BETON C20/25

· 30cm BALAST

Carosabil consolidat +Parcari consolidate  - 7443mp+6485mp=13928mp

· 8cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI

· 2-8 cm NISIP PRELUARE DENIVELARI

· Sistem rutier existent

Pista ciclisti noua si trotuar nou -412,5mp+2011,12mp=2423,62mp

· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T ROSII (PISTE CICLISTI) SI GRI (TROTUARE)

· 2-3 cm NISIP

· 12cm BETON C20/25

· 15cm BALAST;
Pista ciclisti consolidata-2625mp
· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T ROSII
· 2-3cm NISIP PRELUARE DENIVELARI

· Sistem rutier existent
Trotuar consolidat-4802,08

· 6cm PAVELE AUTOBLOCANTE DUBLU T GRI

· 2-3 cm NISIP PRELUARE DENIVELARI
· Sistem rutier existent
Iluminat public
· Stalpi iluminat stradal 8 m- 49 buc.
· Stalpi iluminat decorativi 3 m – 8 buc.

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI: 

 9.617.728,14 lei cu TVA 19%, 

din care TVA 




 1.517.019,71 lei

VALOARE C+M: 
 
       

           8.161.881,68 lei cu TVA 19%

din care TVA 




1.303.157,58 lei

Durata estimata de realizare a investitiei este de 6 luni.

Compartiment achizitii publice,

Ion Florentina
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