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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: primaria@primariacornetu.ro
Nr.: 15399 din 15.02.2023
REFERAT DE APROBARE
       la Proiectul de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice, faza  Studiu de  Fezabilitate si  a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii   „Amenajare intersectie DC 103 (str.Taberei) cu DN6 (sos. Alexandriei)- sens giratoriu, com.Cornetu, jud.Ilfov”

Avand in vedere finalizarea intocmirii documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii " Amenajare intersectie DC 103 (str.Taberei) cu DN6 (sos.Alexandriei) – sens giratoriu” de catre societatea INFRA PROCONSUL SRL , in conformitate cu dispozitiile∶

·  art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006,  actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”, 
· Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”.

·  HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, 

pentru demararea procedurilor privind elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor este necesara aprobarea de catre consiliul local.



Prin studiul de fezabilitate intocmit se propun solutii tehnice de realizare pentru amenajarea intersectiei care sa confere conditii de circulatie optime pentru autovehicule, pietoni si biciclisti. Pentru realizarea intersectiei au fost analizate  de catre proiectant doua variante, fiind propusa spre aprobare varianta 1, care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici, dupa cum urmeaza∶

Indicatori tehnico-economici

Lungime proiect - 0,300 km

Suprafete suplimentare de teren necesare de expropriat- 339,28 mp

Amenajare intersectie Taberei (DC103) – Alexandriei (DN6) –  2.633,65 mp

Sistem rutier ( exclusiv pe zonele de largire –intersectie) – 953,89 mp

· Strat de forma din balast -15 cm

· Fundatie din balast -30cm

· Strat de baza din balast stabilizat-25cm

· Mixtura asfaltica AB31,5 – 8cm

· Strat de legatura BAD22,4 -6 cm

· Strat de uzura BA16 - 4 cm

Trotuare – 165,00 mp

Semnalizare rutiera zona analizata – 1 buc
  Valoare totala a investitiei in varianta 1 recomandata de proiectant la faza SF este de: 

                                       3.090.802,03 lei cu TVA (19%)

                                                        2.599.765,69 lei fara TVA (19%)


         din care C+M: 
            2.193.002,55 lei cu TVA (19%)

                                                        2.609.673,04 fara TVA (19%)

Durata estimata de realizare a investitiei este de 6 luni.


In consecinta, propun spre analizare, dezbatere si aprobare proiectul de hotarare anexat. 

PRIMAR, 
Adrian-Eduard Stoica
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