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Instituția Arhitectului - Șef
Nr. 4110 din 13.04.2023
RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local privind proiectul „Refacere carosabil strada Dunării, Vâlcelelor, Toamnei și Oituz din Municipiul Marghita” 
 
Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita dorește demararea proiectului de execuție, pentru proiectul cu titlul: „Refacere carosabil strada Dunării, Vâlcelelor, Toamnei și Oituz din Municipiul Marghita”, finanţat prin bugetul local.
Luând în calcul:
· H.C.L Nr. 32 din 20.02.2023 pentru aprobarea bugetului si listei de investitii aferent anului 2023;
· Ordonanţa de Urgenta Nr. 57 din 03.07.2019 ;
· precum și finalizarea P.T. + D.E. + D.T.A.C. cu nr. 1424 în anul 2021.
Prin execuție se vor amenaja parametrii geometrici propuși pentru modernizare, atât în plan orizontal cât și în plan vertical.
Pe profilul longitudinal se urmărește ca pasul minim să fie corespunzător vitezei de proiectare.
Profilul transversal are structura rutieră – carosabil, supralărgiri și racorduri – cu îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime, strat de legătură din BAD22.4 de 5 cm grosime, strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime, strat de fundație din balast de 40 cm grosime.
Structura rutieră – acostamentele – strat de bază din piatră spartă de 15 cm grosime și strat de fundație din balast de 40 cm grosime
Lucrările de colectare și evacuare a apelor pluviale – categorie de lucrări intră șanț tip rigolă carosabilă și șanț taluz natural.
Strada Dunării
Lungime totală tronson = 388,32 m
Lățime = 4,00 m
Lungime acostamente = 305,00 m
Lățime acostamente = 0,50 m
Se va executa o casetă de 4,00 m lățime pe toată lumgimea străzii.
Strada Toamnei
Lungime totală tronson = 145,95 m
Lățime = 4,00 m
Lungime acostamente = 136,00 m
Lățime acostamente = 0,50 m
Strada Oituz
Lungime totală tronson = 218,41 m
Lățime = 4,00 m
Lungime acostamente = 153,00 m
Lățime acostamente = 0,50 m
Strada Vâlcelelor
Lungime totală tronson = 84,67 m
Lățime = 4,00 m
Lungime acostamente = 84,67 m
Lățime acostamente = 0,50 m
Valoarea totală a proiectului de 3.830.811,17 lei inclusiv TVA.
Valoare Construcții + Montaj a proiectului este de 3.179.782,45 lei inclusiv TVA.
· Contribuţie proprie: 3.830.811,17 lei inclusiv TVA.
Luând în considerare:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 4109/ 13.04.2022;
Se aprobă: 
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiție „Refacere carosabil strada Dunării, Vâlcelelor, Toamnei și Oituz din Municipiul Marghita”, conform anexei la prezentul raport.
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