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REFERAT DE APROBARE


Privind  aprobarea documentatiei tehnico –economice faza actualizare DALI , a indicatorilor tehnico-economici  si a devizului general pentru  obiectivul de investitii ,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’
. 

[bookmark: _Hlk133395758]


Avand in vedere performantele actuale din Romania, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru dezvoltare durabila, intrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul de energie primara, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un mod viabil, imbunatateste competivitatea industriei, rentabilizeaza investitiile datorita economiilor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si conduce la facturi de energie reduse.
Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca Romania doreste sa atinga obiective ambitioase in domeniu energetic, la un cost acceptabil. Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de cumparare a populatiei. De fapt, cresterea preturilor la energie reprezinta un fenomen inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare.
[bookmark: _Hlk120525688]In municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul. Revolutiei 16 – 22 Decembrie 1989, nr. 6 functioneaza Scoala Gimnaziala Nr. 14 ale carei cursuri in anul scolar 2021-2022 sunt frecventate de un numar de 715 elevi, previzionandu-se cresterea numarului de cursanti in urmatorii ani.
         Obiectul general al investitieiil constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii scolilor din Municipiul Drobeta Turnu Severin, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: cresterea eficientei energetice a corpurilor de cladire in care functioneaza Scoala Gimnaziala Nr. 14.
Obiectivele specifice au fost reprezentate de reabilitarea scolii si dotarea acesteia corespunzator, cat si de:
1. Facilitarea accesului la invatamant a tinerilor din municipiul Drobeta Turnu Severin;
1. Cresterea numarului de evenimente educationale;
1. Cresterea nivelului cultural al tinerilor;
Masurile au ca scop asigurarea mentinerii rezistentei elementelor structurale actuale sau imbunatatirea protectiei seismice, satisfacerea normelor tehnice actuale si au in vedere interventiile la elementele structurale si interventiile nestructurale. Prin interventii se vor pastra caracteristicile arhitecturale ale constructiei si totodata se pot satisface conditiile tehnice pentru destinatia constructiei. Prin urmare, obiectivele preconizate a fi atinse vizeaza imbunatatirea functionala a constructiei si reducerea consumurilor energetice.
Ca urmare a realizarii obiectivului, s-ar diminua consumurile de energie in cladire datorita masurilor de termoizolare a elementelor de anvelopa ale cladirii, in plus s-ar obtine energie din surse regenerabile prin implementarea solutiilor descrise in prezentul studiu. 
Prin includerea la finantare a acestui obiectiv de investitii se respecta acordurile internationale ale statului roman care obliga partea romana la implementarea unor solutii de eficientizare energetica si scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii: riscul cresterii consumurilor de energie pentru incalzire/racire si prepararea apei calde de consum.
Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii: realizarea obiectivului functional la parametrii propusi conduce la cresterea gradului de confort in cladire, reducerea consumurilor de energie pentru incalzire/ racire, prepararea apei calde menajere si iluminat.
Proiectantul propune aceasta varianta ca fiind o varianta optima in ceea ce priveste reabilitarea cladirii si care presupune executarea urmatoarelor lucrari:
Construirea unei camere a centralei termice la exterior conform plan de situatie, necesara pentru pozitionarea celor 3 cazane de 150W fiecare, pe combustibil gazos, montate in cascada, si a echipamentelor aferente acestora, precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice (vas de acumulare, etc), montarea unui boiler bivalent de 200 l pentru prepararea apei calde de consum si a echipamentelor aferente acestuia. 
Se vor indeplini conditiile pentru securitatea la incendiu cum ar fi:
1. Instalatii de detectie si semnalizare si avertizare la incendiu, iluminatul de siguranta pentru evacuare si impotriva panicii;
1. Instalatii interioare pentru limitarea si stingerea incendilor
1. Cresterea eficientei energetice;
1. Se vor face reparati interioare si exterioare de reabilitare sau inlocuire instalatii interioare la retele de canalizare, tinandu-se cont de includerea lucrarilor de reparatii ce sunt necesare ca urmare a interventiilor la instalatii, respectiv dupa caz a lucrarilor de reparatii exterioare in vederea anveloparii cladirii;
1. Se vor reface instalatiile sanitare;
1. Se va inlocui instalatia termica in totalitate;
1. Termoizolarea planseului peste etaj cu vata minerala de 15cm;
1. Termoizolarea soclului;
1. Termoizolarea subsolului la intrados cu polistiren extrudat de 10cm;
1.  Termoizolarea subsolului la intrados cu polistiren extrudat de 10cm;
1. Vor fi inlocuite conductele de distributie apa rece, apa calda, canalizare menajera si agent termic;
1. Usile de la salile de clasa vor fi cu deschidere la 180º;
1. Se va schimba toata tamplaria, deoarece aceasta este deteriorata;
1. Se propune inlocuirea completa a instalatiilor electrice, a prizelor, intrerupatoarelor si corpurilor de iluminat cu corpuri/ surse cu tehnologie LED;
1. Se propune inlocuirea conductelor din otel ale institutiei de incalzire cu conducte din cupru si inlocuirea radiatoarelor existente cu radiatoare de aluminiu.
1. Se propune montarea de panouri solare si fotovoltaice pe zona de sud a invelitorii cu ancorarea corespunzatoare de structura acuperisului sarpanta.
1. Se propune construirea unei camere a centralelor termice pe gaz, cu structura independenta la distanta suficienta pentru a nu afecta negativ celelalte constructii de pe amplasament.
1. Se propune inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din lemn stratificat sau PVC cu clasa combusibilitate B-S2 d0 eficienta energetica;
1. Se propune refacerea finisajelor afectate;
1. Se propune anveloparea cladirii cu vata minerala de 10 cm, conform Audit Energetic.
1. Se propune la rampa pentru persoanele cu dizabilitati o protectie pentru carucior, dar si o balustrada de inox. Se propune repararea rampei pentru persoanele cu dizabilitati  daca este cazul.
1. Se propun doua scarii de incendiu pentru asigurarea cailor de evacuare de la etaj pe doua directii. Scara se realizeaza in exteriorul constructiei si va fi pe structura cu stalpi din beton armat si zidarie de caramida.
1. Se propune asigurarea accesului in unitate si conditiilor necesare pentru persoanele cu dizabilitati;
La sala de sport se propun urmatoarele:
a) Se propune realizarea anveloparii exterioare a salii de sport cu vata minerala de 10cm;
b) Se propune inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din lemn stratificat sau PVC cu clasa combusibilitate B-S2 d0 eficienta energetica;
c) Se propune refacerea integrala a instalatiilor din grupurile sanitare;
d) Se propune inlocuirea instalatiei termice si a radiatoarelor;
e)Se propune inlocuirea instalatiilor electrice si a corpurilor de iluminat;
f) Instalatii de detectie si semnalizare si avertizare la incendiu, iluminatul de siguranta la evacuare si impotriva panicii;
g) Instalatii interioare pentru limitarea si stingerea incendilor
h) Se vor inlocui jgheaburile si burlanele deteriorate la sala de sport, dar si la scoala.
i) Termoizolarea planseului peste etajul unu cu vata minerala de 15cm;
j) Termoizolarea soclului;

In conformitate cu prevederile:
1. art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
1. art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; 
1. prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și      alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G.           nr. 57 / 03.07.2019,

Avand in vedere:
- Raportul Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ……… / …...................., cu propuneri privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico- economici si a devizului general cu cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’
, prin aplicarea prevederilor  art.5 alin(1) lit. b) si alin.(4)  si art. 7,alin(7) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
si ,
     	In conformitate cu :
1. Prevederile art. 42, alin (1),lit.b), art. 43, alin.(1) din legea 500/2002 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 44,alin.(1) din legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata; 
1. Prevederile art. 84,art.129, alin.1,alin.2, art.139 alin. 1, alin. 3 lit.(a), art. 196 alin.1 lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019 ,

vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare documentatia tehnico-economica faza DALI., a  indicatorilor tehnico-economici conform ANEXA NR.1 precum si devizul general cu cheltuielile propuse pentru realizarea investitiei propuse a se realize conform ANEXEI 2, pentru  obiectivul de investitii ,, Reabilitare , modernizare si extindere scoala gimnaziala nr.14’’
.

Se ataseaza prezentului referat :
Anexa 1 – indicatorii tehnico-economici
 Anexa 2 – deviz general al obiectivului de investitii

INITIATOR,
PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE
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